{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46468,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","49,0950227","52,7310925","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 11/09/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000","",""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000","",""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000","",""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000","",""]
["97142",null,null,"","50,0982320","53,8181819"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000","",""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000","",""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000","",""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000","",""]
["97143",null,null,"","52,1481483","55,8743170"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000","",""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000","",""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000","",""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000","",""]
["97144",null,null,"","53,3412889","57,1741513"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000","",""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000","",""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000","",""]
["97145",null,null,"","54,1293533","57,8995434"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000","",""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000","",""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000","",""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000","",""]
["97146",null,null,"","54,8085107","58,4831901"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000","",""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000","",""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000","",""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["97147",null,null,"","55,1339287","58,7833221"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000","",""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000","",""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000","",""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000","",""]
["97148",null,null,"","55,2910053","59,0054579"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000","",""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000","",""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000","",""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000","",""]
["97149",null,null,"","55,4302672","59,1403701"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000","",""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000","",""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000","",""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000","",""]
["97150",null,null,"","47,1637696","50,9345795"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000","",""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000","",""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000","",""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000","",""]
["97151",null,null,"","47,4990307","51,2774380"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000","",""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000","",""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000","",""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000","",""]
["97152",null,null,"","48,2500850","51,9861287"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000","",""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000","",""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000","",""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000","",""]
["97153",null,null,"","48,5258726","52,2999722"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000","",""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000","",""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000","",""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000","",""]
["97154",null,null,"","48,7989205","52,5631409"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000","",""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000","",""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000","",""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000","",""]
["97155",null,null,"","48,9133091","52,6696833"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000","",""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000","",""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000","",""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000","",""]
["97156",null,null,"","48,6871566","52,4519051"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000","",""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000","",""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000","",""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000","",""]
["97157",null,null,"","49,3902440","53,2394367"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000","",""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000","",""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000","",""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000","",""]
["97158",null,null,"","50,7812501","54,4578314"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000","",""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000","",""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000","",""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000","",""]
["97159",null,null,"","52,6923078","56,6137567"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000","",""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000","",""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000","",""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000","",""]
["97160",null,null,"","54,4207319","58,1818183"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000","",""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000","",""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000","",""]
["97161",null,null,"","54,9685536","58,7081893"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000","",""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000","",""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000","",""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000","",""]
["97162",null,null,"","55,5793992","59,2920355"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000","",""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000","",""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000","",""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000","",""]
["97163",null,null,"","56,0111837","59,6581197"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000","",""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000","",""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000","",""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000","",""]
["97164",null,null,"","56,1881189","59,8942599"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000","",""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000","",""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000","",""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000","",""]
["97165",null,null,"","56,2453807","59,9458729"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000","",""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000","",""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000","",""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000","",""]
["97166",null,null,"","49,0686846","52,8301887"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000","",""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000","",""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000","",""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000","",""]
["97167",null,null,"","49,4094489","53,2089214"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000","",""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000","",""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000","",""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000","",""]
["97168",null,null,"","50,2149614","53,9562626"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000","",""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000","",""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000","",""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000","",""]
["97169",null,null,"","50,5703423","54,3378997"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000","",""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000","",""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000","",""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000","",""]
["97170",null,null,"","50,7828456","54,5425968"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000","",""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000","",""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000","",""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000","",""]
["97171",null,null,"","50,8917590","54,6435672"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000","",""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000","",""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000","",""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000","",""]
["97172",null,null,"","50,5488895","54,2944786"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000","",""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000","",""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000","",""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000","",""]
["105249",null,null,"","44,4605359","48,1931781"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000","",""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000","",""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000","",""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000","",""]
["105250",null,null,"","47,0836263","50,8164600"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000","",""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000","",""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000","",""]
["105251",null,null,"","48,2590105","52,0113316"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000","",""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000","",""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["105252",null,null,"","50,2770085","54,0332908"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000","",""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000","",""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000","",""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000","",""]
["105253",null,null,"","51,6177018","55,3687822"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000","",""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000","",""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000","",""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000","",""]
["105254",null,null,"","52,1658417","55,9167380"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000","",""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000","",""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000","",""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000","",""]
["105255",null,null,"","52,6790452","56,3920803"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000","",""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000","",""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000","",""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000","",""]
["105256",null,null,"","53,0162414","56,7492525"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000","",""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000","",""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000","",""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000","",""]
["105257",null,null,"","53,2274697","56,9639470"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000","",""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000","",""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000","",""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000","",""]
["105258",null,null,"","51,4495414","55,1981037"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000","",""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000","",""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000","",""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000","",""]
["105259",null,null,"","46,2328768","49,9734468"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000","",""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000","",""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000","",""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000","",""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000","",""]
["105261",null,null,"","51,3265641","55,0921729"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000","",""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000","",""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000","",""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000","",""]
["105262",null,null,"","45,2766181","49,0029183"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000","",""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000","",""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000","",""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000","",""]
["105263",null,null,"","45,3787048","49,1310572"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000","",""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000","",""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000","",""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000","",""]
["105264",null,null,"","46,1538462","49,9105547"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000","",""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000","",""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000","",""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000","",""]
["105265",null,null,"","46,5429156","50,3086909"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000","",""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000","",""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000","",""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000","",""]
["105266",null,null,"","46,6971081","50,4317057"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000","",""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000","",""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000","",""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000","",""]
["105267",null,null,"","46,7088086","50,4662154"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000","",""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000","",""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000","",""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000","",""]
["105268",null,null,"","45,1677406","48,9132686"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000","",""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000","",""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000","",""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000","",""]
["105269",null,null,"","46,7592594","50,4737296"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000","",""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000","",""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000","",""]
["105270",null,null,"","53,3395006","57,0504088"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000","",""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000","",""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000","",""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000","",""]
["105271",null,null,"","45,6135322","49,3525565"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000","",""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000","",""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000","",""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000","",""]
["105272",null,null,"","45,8682200","49,6159929"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000","",""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000","",""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000","",""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000","",""]
["105273",null,null,"","46,4953272","50,2370605"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000","",""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000","",""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000","",""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000","",""]
["105274",null,null,"","46,8191230","50,5729031"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000","",""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000","",""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000","",""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000","",""]
["105275",null,null,"","46,9943513","50,7442809"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000","",""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000","",""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000","",""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000","",""]
["105276",null,null,"","47,0969712","50,8401277"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000","",""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000","",""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000","",""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000","",""]
["105277",null,null,"","46,3158558","50,0643276"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000","",""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000","",""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000","",""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000","",""]
["105278",null,null,"","45,7055216","49,5007134"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000","",""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000","",""]
["105279",null,null,"","46,7405766","50,4946415"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000","",""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000","",""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000","",""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000","",""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000","",""]
["105280",null,null,"","48,8403362","52,6004361"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000","",""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000","",""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000","",""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000","",""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000","",""]
["105281",null,null,"","50,0947227","53,8423030"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000","",""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000","",""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000","",""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000","",""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000","",""]
["105282",null,null,"","48,0509150","51,8791453"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000","",""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000","",""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000","",""]
["105283",null,null,"","48,5933504","52,4072613"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000","",""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000","",""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000","",""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000","",""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000","",""]
["105284",null,null,"","50,6072876","54,3640899"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000","",""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000","",""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000","",""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000","",""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000","",""]
["105297",null,null,"","45,8290423","49,5685523"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000","",""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000","",""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000","",""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000","",""]
["105298",null,null,"","50,3537736","54,1144415"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000","",""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000","",""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000","",""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000","",""]
["105299",null,null,"","51,9023017","55,6325824"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000","",""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000","",""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000","",""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000","",""]
["105300",null,null,"","52,4602868","56,1942165"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000","",""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000","",""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000","",""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000","",""]
["105301",null,null,"","52,9372938","56,6565351"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000","",""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000","",""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000","",""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000","",""]
["105302",null,null,"","53,2758622","56,9955039"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000","",""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000","",""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000","",""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000","",""]
["105303",null,null,"","53,5268654","57,2499415"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000","",""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000","",""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000","",""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000","",""]
["105304",null,null,"","53,6113011","57,3344510"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000","",""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000","",""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000","",""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000","",""]
["105305",null,null,"","47,0184316","50,7888554"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000","",""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000","",""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000","",""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000","",""]
["105306",null,null,"","47,2522455","51,0039593"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000","",""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000","",""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000","",""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000","",""]
["105307",null,null,"","47,9638010","51,7045456"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000","",""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000","",""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000","",""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000","",""]
["105317",null,null,"","50,9056245","54,6854379"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000","",""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000","",""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000","",""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000","",""]
["105318",null,null,"","51,2671376","55,0402454"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000","",""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000","",""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000","",""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000","",""]
["105319",null,null,"","50,0000001","53,7327479"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000","",""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000","",""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000","",""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000","",""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000","",""]
["105320",null,null,"","50,5310230","54,2635660"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000","",""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000","",""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000","",""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000","",""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000","",""]
["105321",null,null,"","50,8671895","54,6093065"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000","",""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000","",""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000","",""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000","",""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000","",""]
["105322",null,null,"","51,1161638","54,8664123"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000","",""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000","",""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000","",""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000","",""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000","",""]
["105323",null,null,"","51,3444303","55,0827424"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000","",""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000","",""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000","",""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000","",""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000","",""]
["105324",null,null,"","51,2406139","54,9811606"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000","",""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000","",""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000","",""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000","",""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000","",""]
["105325",null,null,"","45,1978137","48,9328160"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000","",""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000","",""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000","",""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000","",""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000","",""]
["105326",null,null,"","45,3181471","49,0666124"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000","",""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000","",""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000","",""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000","",""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000","",""]
["105340",null,null,"","48,3042865","52,0585346"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000","",""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000","",""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000","",""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000","",""]
["105341",null,null,"","48,5717007","52,3216809"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000","",""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000","",""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000","",""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000","",""]
["105342",null,null,"","47,5036998","51,2618412"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000","",""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000","",""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000","",""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000","",""]
["105343",null,null,"","45,0000000","48,7259169"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000","",""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000","",""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000","",""]
["105344",null,null,"","46,1124977","49,8570919"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000","",""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000","",""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000","",""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000","",""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000","",""]
["105345",null,null,"","46,6590651","50,4063892"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000","",""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000","",""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000","",""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000","",""]
["105346",null,null,"","46,6886282","50,4370575"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000","",""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000","",""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000","",""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000","",""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000","",""]
["105347",null,null,"","45,1442842","48,8830283"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000","",""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000","",""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000","",""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000","",""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000","",""]
["105348",null,null,"","50,9619085","54,7005510"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000","",""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000","",""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000","",""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000","",""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000","",""]
["105349",null,null,"","51,2273034","54,9813781"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000","",""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000","",""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000","",""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000","",""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000","",""]
["105350",null,null,"","51,4174875","55,1576919"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000","",""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000","",""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000","",""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000","",""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000","",""]
["105351",null,null,"","51,4171124","55,1524128"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000","",""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000","",""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000","",""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000","",""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000","",""]
["105352",null,null,"","44,1749090","47,9114048"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000","",""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000","",""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000","",""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000","",""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000","",""]
["105353",null,null,"","44,3632845","48,0994993"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000","",""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000","",""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000","",""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000","",""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000","",""]
["105354",null,null,"","45,0636820","48,8022445"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000","",""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000","",""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000","",""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000","",""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000","",""]
["105355",null,null,"","45,4109918","49,1585926"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000","",""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000","",""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000","",""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000","",""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000","",""]
["105356",null,null,"","45,5687670","49,3064674"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000","",""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000","",""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000","",""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000","",""]
["105357",null,null,"","45,6238569","49,3677420"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000","",""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000","",""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000","",""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000","",""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000","",""]
["105358",null,null,"","44,4479625","48,1772153"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000","",""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000","",""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000","",""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000","",""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000","",""]
["105369",null,null,"","13,5475071","15,4313667"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000","",""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000","",""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000","",""]
["105377",null,null,"","15,9790126","18,0888165"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000","",""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000","",""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000","",""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000","",""]
["105378",null,null,"","46,8275247","50,6633500"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000","",""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000","",""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000","",""]
["105379",null,null,"","49,0196080","52,7864747"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000","",""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000","",""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000","",""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000","",""]
["105380",null,null,"","45,6502442","49,3851401"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000","",""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000","",""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000","",""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000","",""]
["105388",null,null,"","48,7553649","52,5437203"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000","",""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000","",""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000","",""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000","",""]
["105389",null,null,"","50,1364258","53,8801263"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000","",""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000","",""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000","",""]
["105390",null,null,"","48,4931508","52,2423059"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000","",""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000","",""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000","",""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000","",""]
["105391",null,null,"","46,5051021","50,2569780"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000","",""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000","",""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000","",""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000","",""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000","",""]
["105392",null,null,"","50,1903210","53,9467070"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000","",""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000","",""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000","",""]
["105393",null,null,"","50,7220218","54,4620518"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000","",""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000","",""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000","",""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000","",""]
["105394",null,null,"","51,0432767","54,8145507"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000","",""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000","",""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000","",""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000","",""]
["105395",null,null,"","51,3331084","55,1058531"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000","",""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000","",""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000","",""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000","",""]
["105396",null,null,"","51,5260324","55,2486189"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000","",""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000","",""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000","",""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000","",""]
["105397",null,null,"","51,5013406","55,2338531"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000","",""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000","",""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000","",""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000","",""]
["105398",null,null,"","44,2379959","47,9844207"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000","",""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000","",""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000","",""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000","",""]
["105399",null,null,"","44,4189739","48,1493667"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000","",""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000","",""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000","",""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000","",""]
["105400",null,null,"","45,0904593","48,8475944"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000","",""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000","",""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000","",""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000","",""]
["105401",null,null,"","45,4296288","49,1897411"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000","",""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000","",""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000","",""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000","",""]
["105402",null,null,"","45,5716389","49,3145991"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000","",""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000","",""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000","",""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000","",""]
["97173",null,null,"","43,8056127","47,5511074"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000","",""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000","",""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000","",""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000","",""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000","",""]
["97174",null,null,"","44,5873321","48,3172217"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000","",""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000","",""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000","",""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000","",""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000","",""]
["97175",null,null,"","45,1441830","48,8566132"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000","",""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000","",""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000","",""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000","",""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000","",""]
["97176",null,null,"","45,5712827","49,3206522"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000","",""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000","",""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000","",""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000","",""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000","",""]
["97177",null,null,"","45,9272776","49,6846957"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000","",""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000","",""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000","",""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000","",""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000","",""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000","",""]
["97178",null,null,"","46,4055795","50,1596489"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000","",""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000","",""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000","",""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000","",""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000","",""]
["97179",null,null,"","46,7621307","50,5171246"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000","",""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000","",""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000","",""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000","",""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000","",""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000","",""]
["97180",null,null,"","47,0107835","50,7589155"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000","",""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000","",""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000","",""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000","",""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000","",""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000","",""]
["97181",null,null,"","47,2148170","50,9645465"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000","",""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000","",""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000","",""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000","",""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000","",""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000","",""]
["97182",null,null,"","46,2478508","50,0057118"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000","",""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000","",""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000","",""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000","",""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000","",""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000","",""]
["97183",null,null,"","44,6927376","48,4375001"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000","",""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000","",""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000","",""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000","",""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000","",""]
["97184",null,null,"","45,4157783","49,1559087"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000","",""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000","",""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000","",""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000","",""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000","",""]
["97185",null,null,"","45,9543951","49,6918865"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000","",""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000","",""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000","",""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000","",""]
["97186",null,null,"","46,3615784","50,1127990"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000","",""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000","",""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000","",""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000","",""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000","",""]
["97187",null,null,"","46,6945728","50,4561310"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000","",""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000","",""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000","",""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000","",""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000","",""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000","",""]
["97188",null,null,"","47,1747390","50,9317456"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000","",""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000","",""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000","",""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000","",""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000","",""]
["97189",null,null,"","47,4942020","51,2544469"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000","",""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000","",""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000","",""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000","",""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000","",""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000","",""]
["97190",null,null,"","47,7438011","51,4964217"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000","",""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000","",""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000","",""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000","",""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000","",""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000","",""]
["97191",null,null,"","47,9349091","51,6931484"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000","",""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000","",""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000","",""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000","",""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000","",""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000","",""]
["97192",null,null,"","47,1044574","50,8659925"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000","",""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000","",""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000","",""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000","",""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000","",""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000","",""]
["90694",null,null,"","4,5483127","5,2828618"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000","",""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000","",""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90695",null,null,"","2,8405352","3,2754667"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000","",""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90696",null,null,"","1,9512833","2,2648652"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000","",""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90697",null,null,"","1,4282704","1,6561580"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000","",""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90698",null,null,"","1,0434447","1,2120712"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000","",""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90699",null,null,"","0,8209859","0,9507076"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000","",""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000","",""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90700",null,null,"","0,6374222","0,7370637"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000","",""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000","",""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90701",null,null,"","4,0218609","4,6631403"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000","",""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000","",""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90702",null,null,"","2,7658318","3,1984553"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000","",""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000","",""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90703",null,null,"","1,9762633","2,2963280"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000","",""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000","",""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90704",null,null,"","1,4756286","1,7061406"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000","",""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000","",""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90705",null,null,"","1,2385523","1,4397401"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000","",""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000","",""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90706",null,null,"","0,8836309","1,0235648"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000","",""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000","",""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90708",null,null,"","0,5341425","0,6233942"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000","",""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000","",""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["90724",null,null,"","70,6158910","73,6286920"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000","",""]
["90725",null,null,"","70,2403663","73,2785201"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000","",""]
["90726",null,null,"","69,8717949","72,9418538"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000","",""]
["90727",null,null,"","69,6241018","72,7024342"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000","",""]
["90728",null,null,"","69,4363460","72,5207515"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["90729",null,null,"","69,2974849","72,4030404"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000","",""]
["90730",null,null,"","69,1720494","72,2906404"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000","",""]
["90731",null,null,"","69,0935047","72,2124178"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["90732",null,null,"","68,9271113","72,0517373"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000","",""]
["90733",null,null,"","74,5704468","77,4390244"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90734",null,null,"","74,8554914","77,5193799"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90735",null,null,"","74,6867168","77,4553572"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90736",null,null,"","74,5054946","77,2549020"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90737",null,null,"","74,3137255","77,0979021"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90738",null,null,"","74,3362832","77,0569621"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90739",null,null,"","44,7183100","48,3552633"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90740",null,null,"","74,3523317","77,1889401"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90741",null,null,"","74,5454546","77,2819473"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90742",null,null,"","74,6450305","77,4368232"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90743",null,null,"","74,4990893","77,1986971"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90744",null,null,"","74,4610282","77,2525850"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90745",null,null,"","44,6428572","48,3333334"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90746",null,null,"","74,7603834","77,6203967"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000","",""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000","",""]
["90747",null,null,"","34,7906403","38,3944154"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["94869",null,null,"","0,2993691","0,3473149"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000","",""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94870",null,null,"","30,4347826","33,6787564"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94871",null,null,"","0,3382302","0,3960801"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000","",""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94872",null,null,"","39,1304347","42,9629629"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94875",null,null,"","0,5004393","0,5814325"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000","",""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94876",null,null,"","30,9909909","34,3053174"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94878",null,null,"","31,5034310","34,8367954"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000","",""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000","",""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000","",""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000","",""]
["94879",null,null,"","0,4674610","0,5430062"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000","",""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94880",null,null,"","29,6927508","32,9287840"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94881",null,null,"","0,4026919","0,4673562"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000","",""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94882",null,null,"","30,4140786","33,6688375"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94884",null,null,"","31,3592233","34,6781646"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000","",""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000","",""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000","",""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000","",""]
["97121",null,null,"","71,9844358","74,8251749"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000","",""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000","",""]
["97122",null,null,"","69,6485624","72,8571429"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000","",""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000","",""]
["97123",null,null,"","69,3150685","72,3456791"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000","",""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000","",""]
["97124",null,null,"","70,9523810","74,0425532"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000","",""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000","",""]
["97125",null,null,"","68,6046512","71,6783217"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000","",""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000","",""]
["97126",null,null,"","68,0000000","71,0843374"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000","",""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000","",""]
["102264",null,null,"","10,6949236","12,2942884"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000","",""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000","",""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200","",""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800","",""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800","",""]
["102265",null,null,"","68,7589473","71,8858389"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000","",""]
["102266",null,null,"","68,7090368","71,8484768"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000","",""]
["102267",null,null,"","68,6203320","71,7553689"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000","",""]
["102268",null,null,"","68,5924451","71,7329840"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000","",""]
["102269",null,null,"","68,5152839","71,6619877"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000","",""]
["105260",null,null,"","9,9515868","11,3347457"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000","",""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000","",""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000","",""]
["105285",null,null,"","8,2229580","9,4719651"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000","",""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000","",""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000","",""]
["105286",null,null,"","31,9982956","35,3322528"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000","",""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000","",""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000","",""]
["105287",null,null,"","28,2861124","31,4387211"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000","",""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000","",""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000","",""]
["105288",null,null,"","23,6610711","26,4819091"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000","",""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000","",""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000","",""]
["105289",null,null,"","20,4139495","22,9692645"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000","",""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000","",""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000","",""]
["105290",null,null,"","20,5246295","23,0813953"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000","",""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000","",""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000","",""]
["105291",null,null,"","17,5612848","19,8479556"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000","",""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000","",""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000","",""]
["105292",null,null,"","29,2607003","32,4498389"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000","",""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000","",""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000","",""]
["105293",null,null,"","25,6446188","28,5868102"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000","",""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000","",""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000","",""]
["105294",null,null,"","17,7733333","20,0648088"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000","",""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000","",""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000","",""]
["105295",null,null,"","15,1019837","17,1393509"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000","",""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000","",""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000","",""]
["105296",null,null,"","12,2238117","13,9339152"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000","",""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000","",""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000","",""]
["105308",null,null,"","67,6886793","70,8510639"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000","",""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000","",""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000","",""]
["105309",null,null,"","66,9584246","70,2169626"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000","",""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000","",""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000","",""]
["105310",null,null,"","66,9144982","70,1842547"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000","",""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["105311",null,null,"","68,8427300","72,0744681"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000","",""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000","",""]
["105312",null,null,"","66,1891118","69,5876289"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000","",""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000","",""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000","",""]
["105313",null,null,"","65,4353563","68,8095239"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000","",""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000","",""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000","",""]
["105314",null,null,"","65,2561248","68,4848485"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000","",""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000","",""]
["105315",null,null,"","67,9687500","71,1557789"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000","",""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000","",""]
["105316",null,null,"","50,5895565","54,3568466"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000","",""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000","",""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000","",""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000","",""]
["105327",null,null,"","6,3023995","7,2940503"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000","",""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000","",""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000","",""]
["105328",null,null,"","5,1997649","5,9731934"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000","",""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000","",""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000","",""]
["105329",null,null,"","4,4993775","5,1739360"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000","",""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000","",""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000","",""]
["105330",null,null,"","3,6703850","4,2218246"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000","",""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000","",""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000","",""]
["105331",null,null,"","5,8087130","6,7195636"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000","",""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000","",""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000","",""]
["105332",null,null,"","4,8030495","5,5233291"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000","",""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000","",""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000","",""]
["105333",null,null,"","2,8322811","3,2833286"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000","",""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000","",""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000","",""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000","",""]
["105334",null,null,"","2,1479988","2,4961266"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000","",""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000","",""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["105335",null,null,"","2,2215505","2,5785808"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000","",""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000","",""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000","",""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000","",""]
["105336",null,null,"","1,6861862","1,9554879"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000","",""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000","",""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000","",""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000","",""]
["105337",null,null,"","1,8227630","2,1166283"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000","",""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000","",""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000","",""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000","",""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000","",""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000","",""]
["105338",null,null,"","1,3807825","1,6041194"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000","",""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000","",""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000","",""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000","",""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000","",""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000","",""]
["105339",null,null,"","67,9856116","71,1038962"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000","",""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000","",""]
["105359",null,null,"","68,8990826","72,0066062"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000","",""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000","",""]
["105360",null,null,"","66,8674699","70,1086957"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000","",""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000","",""]
["105361",null,null,"","66,0012879","69,2844678"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000","",""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000","",""]
["105362",null,null,"","70,5440901","73,5541831"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000","",""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000","",""]
["105363",null,null,"","68,9601656","72,0670392"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000","",""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000","",""]
["105364",null,null,"","68,4163702","71,5772619"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000","",""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000","",""]
["105365",null,null,"","68,8329520","71,9637711"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000","",""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000","",""]
["105366",null,null,"","66,7166980","69,9627498"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000","",""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000","",""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000","",""]
["105367",null,null,"","65,9485531","69,2419402"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000","",""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000","",""]
["105368",null,null,"","13,1168831","14,9071483"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000","",""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000","",""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000","",""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000","",""]
["105370",null,null,"","10,9881165","12,5399872"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000","",""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000","",""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000","",""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000","",""]
["105371",null,null,"","64,3353942","67,6933847"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000","",""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000","",""]
["105372",null,null,"","45,3566623","49,0589712"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000","",""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000","",""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000","",""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000","",""]
["105373",null,null,"","46,4285715","50,2141328"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000","",""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000","",""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000","",""]
["105374",null,null,"","10,2378999","11,7010974"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000","",""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000","",""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000","",""]
["105375",null,null,"","20,2928663","22,8352490"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000","",""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000","",""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000","",""]
["105376",null,null,"","17,3708920","19,6265475"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000","",""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000","",""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000","",""]
["105381",null,null,"","65,3357532","68,6628384"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000","",""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000","",""]
["105382",null,null,"","64,3687065","67,7419355"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000","",""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000","",""]
["105383",null,null,"","69,7408537","72,7895820"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000","",""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000","",""]
["105384",null,null,"","67,9446889","71,1375213"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000","",""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000","",""]
["105385",null,null,"","67,2413794","70,4567542"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000","",""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000","",""]
["105386",null,null,"","67,8531702","71,0565849"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000","",""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000","",""]
["105387",null,null,"","65,2488688","68,5761048"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000","",""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000","",""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000","",""]
["92833",null,null,"","2,0797227","2,4088511"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000","",""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000","",""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000","",""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000","",""]
["92834",null,null,"","22,8865979","25,6461232"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000","",""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000","",""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000","",""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000","",""]
["92835",null,null,"","2,8224190","3,2616884"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000","",""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000","",""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000","",""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000","",""]
["92836",null,null,"","24,7946812","27,6795787"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000","",""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000","",""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000","",""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000","",""]
["92837",null,null,"","2,0653314","2,3895457"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000","",""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000","",""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000","",""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000","",""]
["92838",null,null,"","25,7311761","28,6824021"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000","",""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000","",""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000","",""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000","",""]
["92839",null,null,"","2,0698787","2,3959877"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000","",""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000","",""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000","",""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000","",""]
["92840",null,null,"","26,0780287","29,0640394"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000","",""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000","",""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000","",""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000","",""]
["92841",null,null,"","1,8866743","2,1865934"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000","",""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000","",""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000","",""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000","",""]
["92842",null,null,"","24,6273228","27,5279795"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000","",""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000","",""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000","",""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000","",""]
["92843",null,null,"","2,1115796","2,4477683"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000","",""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000","",""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000","",""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000","",""]
["92844",null,null,"","23,9622641","26,8240343"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000","",""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000","",""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000","",""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000","",""]
["92845",null,null,"","1,6167646","1,8746761"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000","",""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000","",""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000","",""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000","",""]
["92846",null,null,"","23,7397157","26,5735272"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000","",""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000","",""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000","",""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000","",""]
["92847",null,null,"","1,7663245","2,0494888"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000","",""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000","",""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000","",""]
["92848",null,null,"","22,5291434","25,2841256"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000","",""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000","",""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000","",""]
["92849",null,null,"","2,5256035","2,9214935"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000","",""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000","",""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000","",""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000","",""]
["92850",null,null,"","25,1152073","28,0336581"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000","",""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000","",""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000","",""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000","",""]
["92851",null,null,"","3,4087917","3,9397905"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000","",""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000","",""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000","",""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000","",""]
["92852",null,null,"","26,9044321","29,9601857"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000","",""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000","",""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000","",""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000","",""]
["92853",null,null,"","2,4930816","2,8889927"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000","",""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000","",""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000","",""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000","",""]
["92854",null,null,"","27,6893523","30,8217379"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000","",""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000","",""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000","",""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000","",""]
["92855",null,null,"","2,5032247","2,8985507"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000","",""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000","",""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000","",""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000","",""]
["92856",null,null,"","28,0551163","31,1946424"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000","",""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000","",""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000","",""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000","",""]
["92857",null,null,"","2,2864578","2,6498958"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000","",""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000","",""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000","",""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000","",""]
["92858",null,null,"","26,6956049","29,7573656"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000","",""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000","",""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000","",""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000","",""]
["92859",null,null,"","2,5578544","2,9611433"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000","",""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000","",""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000","",""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000","",""]
["92860",null,null,"","26,0703946","29,0746966"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000","",""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000","",""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000","",""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000","",""]
["92861",null,null,"","1,9628046","2,2747641"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000","",""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000","",""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000","",""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000","",""]
["92862",null,null,"","25,8480776","28,8395250"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000","",""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000","",""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000","",""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000","",""]
["92863",null,null,"","2,1428219","2,4816573"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000","",""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000","",""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000","",""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000","",""]
["92864",null,null,"","24,6657602","27,5629153"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000","",""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000","",""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000","",""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000","",""]
["92210",null,null,"","8,7838274","10,0674987"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92211",null,null,"","9,2618162","10,6053471"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92212",null,null,"","7,3855960","8,4793920"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000","",""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000","",""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000","",""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000","",""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92213",null,null,"","6,5593801","7,5496450"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000","",""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000","",""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000","",""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000","",""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92214",null,null,"","6,2667553","7,2139778"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000","",""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000","",""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000","",""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000","",""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92215",null,null,"","6,2064716","7,1427251"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000","",""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000","",""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000","",""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92216",null,null,"","6,7182857","7,7251919"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000","",""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000","",""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000","",""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000","",""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92219",null,null,"","9,4909895","10,8828290"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92220",null,null,"","10,0046726","11,4573223"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92221",null,null,"","8,0214995","9,2044729"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000","",""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000","",""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000","",""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000","",""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92222",null,null,"","7,1439533","8,2075400"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000","",""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000","",""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000","",""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000","",""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92223",null,null,"","6,8275891","7,8492804"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000","",""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000","",""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000","",""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000","",""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92224",null,null,"","6,7623968","7,7797377"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000","",""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000","",""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000","",""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000","",""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92226",null,null,"","7,3115880","8,3951697"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000","",""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000","",""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000","",""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000","",""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92808",null,null,"","42,3823911","46,1259081"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["92809",null,null,"","41,9623574","45,6672445"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92810",null,null,"","41,5336986","45,2253459"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92811",null,null,"","41,1821519","44,8569360"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000","",""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000","",""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000","",""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000","",""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92812",null,null,"","40,8582997","44,5574618"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000","",""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000","",""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000","",""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000","",""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92813",null,null,"","40,5214257","44,2045012"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000","",""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000","",""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000","",""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000","",""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92814",null,null,"","40,2031931","43,8692099"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000","",""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000","",""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000","",""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92815",null,null,"","39,9037434","43,5616715"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000","",""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000","",""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000","",""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000","",""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92816",null,null,"","5,6556003","6,5141732"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000","",""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000","",""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000","",""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000","",""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92817",null,null,"","39,2980339","42,9393645"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000","",""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000","",""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000","",""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000","",""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92818",null,null,"","5,0704616","5,8459576"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000","",""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000","",""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000","",""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000","",""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92819",null,null,"","38,4884259","42,1078767"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000","",""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000","",""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000","",""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000","",""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92820",null,null,"","42,3377640","46,0891814"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["92821",null,null,"","42,0095159","45,7591624"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92822",null,null,"","41,6198705","45,3497777"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92824",null,null,"","41,3249213","45,0156020"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000","",""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000","",""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000","",""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000","",""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92825",null,null,"","41,0312914","44,7107439"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000","",""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000","",""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000","",""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000","",""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92826",null,null,"","40,7384073","44,4155538"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000","",""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000","",""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000","",""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000","",""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92827",null,null,"","40,4175825","44,1030929"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000","",""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000","",""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000","",""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000","",""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92828",null,null,"","40,1380384","43,7882247"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000","",""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000","",""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000","",""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000","",""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92829",null,null,"","6,1694550","7,1006203"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000","",""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000","",""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000","",""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000","",""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92830",null,null,"","39,5993717","43,2504245"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000","",""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000","",""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000","",""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000","",""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92831",null,null,"","5,5324334","6,3728450"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000","",""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000","",""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000","",""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000","",""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92832",null,null,"","38,8467101","42,4725089"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000","",""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000","",""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000","",""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000","",""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["95565",null,null,"","7,4591720","8,5772174"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95566",null,null,"","8,0784723","9,2829799"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95567",null,null,"","11,8441683","13,5234264"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95568",null,null,"","13,2038834","15,0270886"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["95569",null,null,"","11,8599115","13,5241526"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["95570",null,null,"","12,6933895","14,4776119"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95571",null,null,"","14,1177577","16,0676532"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["95572",null,null,"","12,7312367","14,5159202"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["97127",null,null,"","67,6404495","70,7910751"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000","",""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000","",""]
["97128",null,null,"","55,1495017","58,8832489"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000","",""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000","",""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000","",""]
["97132",null,null,"","54,5110411","58,2271148"]
["97132","SINAPI",88316,"0,2199000","",""]
["97139","SINAPI",88246,"0,1784000","",""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000","",""]
["103095",null,null,"","41,0293068","44,7050939"]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000","",""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000","",""]
["103106",null,null,"","32,5881942","35,9548698"]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000","",""]
["103118",null,null,"","39,1673905","42,8021410"]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000","",""]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000","",""]
["103129",null,null,"","39,0049868","42,6358146"]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000","",""]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000","",""]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000","",""]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000","",""]
["103152",null,null,"","38,8270934","42,4525783"]
["103377",null,null,"","0,4724088","0,5534079"]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000","",""]
["103392",null,null,"","0,2667739","0,3099258"]
["103400",null,null,"","73,4104047","76,2478486"]
["103413",null,null,"","73,4403670","76,2607627"]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000","",""]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103434",null,null,"","9,8281287","11,2461281"]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000","",""]
["98445","SINAPI",88239,"0,6890000","",""]
["98447","SINAPI",88262,"0,5640000","",""]
["98449","SINAPI",88239,"0,6200000","",""]
["98453","SINAPI-I",6194,"1,8033000","",""]
["98455","SINAPI-I",43681,"2,1000760","",""]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000","",""]
["98462","SINAPI-I",5061,"1,8710000","",""]
["105114","SINAPI",88309,"12,6830000","",""]
["105126","SINAPI",88309,"0,1200000","",""]
["5631",null,null,"","13,2733727","15,0980119"]
["5680","SINAPI",88860,"1,0000000","",""]
["5811","SINAPI",5695,"1,0000000","",""]
["5851","SINAPI",5721,"1,0000000","",""]
["5867","SINAPI",5730,"1,0000000","",""]
["5882","SINAPI",88848,"1,0000000","",""]
["5901","SINAPI",53831,"1,0000000","",""]
["5928","SINAPI",89259,"1,0000000","",""]
["5944","SINAPI",89130,"1,0000000","",""]
["67826","SINAPI",7060,"1,0000000","",""]
["73467","SINAPI",88282,"1,0000000","",""]
["83765","SINAPI",88317,"1,0000000","",""]
["88399","SINAPI",88400,"1,0000000","",""]
["88843","SINAPI",88839,"1,0000000","",""]
["89028","SINAPI",89024,"1,0000000","",""]
["89257","SINAPI",88302,"1,0000000","",""]
["89843","SINAPI",89214,"1,0000000","",""]
["90586","SINAPI",90582,"1,0000000","",""]
["90643","SINAPI",90639,"1,0000000","",""]
["90662","SINAPI",90660,"1,0000000","",""]
["90680","SINAPI",90678,"1,0000000","",""]
["90972","SINAPI",90968,"1,0000000","",""]
["91386","SINAPI",91380,"1,0000000","",""]
["91634","SINAPI",91633,"1,0000000","",""]
["92106","SINAPI",92102,"1,0000000","",""]
["92145","SINAPI",92141,"1,0000000","",""]
["92716","SINAPI",92714,"1,0000000","",""]
["93224","SINAPI",93223,"1,0000000","",""]
["93415","SINAPI",93411,"1,0000000","",""]
["93439",null,null,"","38,2011496","41,8043516"]
["95127","SINAPI",95124,"1,0000000","",""]
["95212","SINAPI",95210,"1,0000000","",""]
["95276","SINAPI",95275,"1,0000000","",""]
["95702",null,null,"","59,0401569","62,6139820"]
["95720","SINAPI",95717,"1,0000000","",""]
["96158",null,null,"","20,6961178","23,2692183"]
["96463","SINAPI",96460,"1,0000000","",""]
["100647","SINAPI",100645,"1,0000000","",""]
["104097","SINAPI",104096,"1,0000000","",""]
["5806","SINAPI",88853,"1,0000000","",""]
["5841","SINAPI",89015,"1,0000000","",""]
["5892","SINAPI",91354,"1,0000000","",""]
["5930","SINAPI",88286,"1,0000000","",""]
["5952","SINAPI",88298,"1,0000000","",""]
["6880","SINAPI",7038,"1,0000000","",""]
["83766",null,null,"","52,7490997","56,4698077"]
["88404",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89022","SINAPI",89019,"1,0000000","",""]
["89273","SINAPI",89268,"1,0000000","",""]
["90587","SINAPI",90583,"1,0000000","",""]
["90663","SINAPI",90658,"1,0000000","",""]
["90687","SINAPI",90683,"1,0000000","",""]
["91032",null,null,"","29,5699741","32,7871229"]
["91486",null,null,"","29,3072289","32,5089863"]
["92139","SINAPI",92133,"1,0000000","",""]
["92967","SINAPI",92963,"1,0000000","",""]
["93282",null,null,"","83,9349594","85,8574292"]
["93409","SINAPI",93405,"1,0000000","",""]
["95122","SINAPI",88304,"1,0000000","",""]
["95259","SINAPI",95255,"1,0000000","",""]
["95632","SINAPI",95628,"1,0000000","",""]
["96155","SINAPI",96053,"1,0000000","",""]
["96464","SINAPI",96460,"1,0000000","",""]
["104092","SINAPI",104088,"1,0000000","",""]
["5664","SINAPI-I",36531,"0,0000700","",""]
["5705","SINAPI-I",37731,"0,0000690","",""]
["5727","SINAPI-I",6069,"0,0000667","",""]
["7032","SINAPI-I",14405,"0,0000300","",""]
["7051",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7061",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53794","SINAPI-I",9914,"0,0000500","",""]
["53840",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53866","SINAPI-I",14250,"1,8800000","",""]
["87444","SINAPI-I",4221,"0,7087200","",""]
["88400",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88434","SINAPI-I",37548,"0,0000640","",""]
["88834",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88848","SINAPI-I",36485,"0,0000141","",""]
["88900",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89030","SINAPI-I",7622,"0,0000137","",""]
["89212",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89230","SINAPI-I",13877,"0,0000467","",""]
["89241",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89256","SINAPI-I",4221,"14,1700000","",""]
["89268",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89879","SINAPI-I",37763,"0,0000141","",""]
["90621",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90635","SINAPI-I",39919,"0,0000700","",""]
["90647",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90664","SINAPI-I",39828,"0,0000700","",""]
["90676","SINAPI-I",38543,"0,0000533","",""]
["90968","SINAPI-I",36525,"0,0000533","",""]
["90995",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91030",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91354","SINAPI-I",37754,"0,0000343","",""]
["91368",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91381","SINAPI-I",37758,"0,0000141","",""]
["91397",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91631",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91643",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92101","SINAPI-I",44060,"0,0000300","",""]
["92110","SINAPI-I",38410,"0,0000800","",""]
["92141",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92240",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93230","SINAPI-I",13891,"0,0000148","",""]
["93277",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93296","SINAPI-I",44474,"0,0000057","",""]
["93406",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93419",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93431","SINAPI-I",9912,"0,0000600","",""]
["95119",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95256","SINAPI-I",11616,"0,0000148","",""]
["95269",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95618","SINAPI-I",11651,"0,0000148","",""]
["95701",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95717","SINAPI-I",40636,"0,0000148","",""]
["96009","SINAPI-I",13726,"0,0000143","",""]
["96032","SINAPI-I",37734,"0,0000059","",""]
["96057","SINAPI-I",4221,"11,2600000","",""]
["96301",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["98763","SINAPI-I",2705,"4,5900000","",""]
["100645",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102826","SINAPI-I",2705,"6,3800000","",""]
["102897",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["103229","SINAPI-I",4221,"16,2260000","",""]
["104088",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["104694","SINAPI-I",2705,"2,1300000","",""]
["92259","SINAPI",93287,"0,1133000","",""]
["92262","SINAPI-I",40552,"0,0400000","",""]
["92540","SINAPI-I",4408,"3,3130000","",""]
["92544",null,null,"","22,4919093","25,2146760"]
["92546","SINAPI",88239,"2,5940000","",""]
["92548","SINAPI-I",39027,"1,6500000","",""]
["92550","SINAPI-I",4415,"4,0000000","",""]
["92551","SINAPI",88262,"18,7350000","",""]
["92553","SINAPI-I",4400,"10,0000000","",""]
["92554","SINAPI",88239,"6,0530000","",""]
["92559","SINAPI-I",4400,"5,0000000","",""]
["92560","SINAPI-I",39027,"2,4000000","",""]
["92562","SINAPI-I",4415,"3,0000000","",""]
["92563","SINAPI-I",21142,"1,0000000","",""]
["92564","SINAPI",88262,"26,2290000","",""]
["100381","SINAPI-I",4425,"0,2150000","",""]
["100386","SINAPI-I",5075,"0,2400000","",""]
["100389",null,null,"","56,5789475","60,1904763"]
["100391","SINAPI",88239,"0,2190000","",""]
["100393","SINAPI",93282,"0,0047000","",""]
["94192",null,null,"","12,1485522","13,8477366"]
["94198","SINAPI",93282,"0,0333000","",""]
["94442","SINAPI",93281,"0,0240000","",""]
["94443","SINAPI",88316,"0,3250000","",""]
["94207","SINAPI-I",1607,"1,2700000","",""]
["94218","SINAPI",88323,"0,1390000","",""]
["94219",null,null,"","28,0814339","31,2169312"]
["94221","SINAPI",88316,"0,2090000","",""]
["100327","SINAPI",93281,"0,0132000","",""]
["100330","SINAPI",88323,"0,1830000","",""]
["100435",null,null,"","7,9961922","9,1635338"]
["94228","SINAPI-I",142,"0,0810000","",""]
["94229","SINAPI",93281,"0,0132000","",""]
["92255","SINAPI-I",11964,"12,0000000","",""]
["92569","SINAPI-I",40547,"0,0600000","",""]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000","",""]
["92573","SINAPI-I",40547,"0,0600000","",""]
["92574","SINAPI",93281,"0,0155000","",""]
["92577","SINAPI-I",40424,"0,2000000","",""]
["92578","SINAPI",88278,"0,2830000","",""]
["92586",null,null,"","10,5577817","12,0600311"]
["92592",null,null,"","11,8083594","13,4607861"]
["92596","SINAPI-I",40598,"112,8600000","",""]
["92602","SINAPI-I",40598,"41,0400000","",""]
["92606","SINAPI",92255,"1,0000000","",""]
["92612","SINAPI-I",10997,"0,3780000","",""]
["92618","SINAPI-I",10997,"0,5220000","",""]
["100359","SINAPI",88262,"14,9880000","",""]
["100361","SINAPI-I",21142,"1,0000000","",""]
["100363","SINAPI-I",4415,"20,0000000","",""]
["100364","SINAPI-I",5069,"0,5090000","",""]
["100365","SINAPI",92262,"1,0000000","",""]
["100367","SINAPI-I",4425,"6,5000000","",""]
["100371","SINAPI-I",4415,"5,0000000","",""]
["100373",null,null,"","32,4076368","35,7742361"]
["100374","SINAPI-I",4425,"12,0000000","",""]
["100375","SINAPI",92262,"1,0000000","",""]
["100377","SINAPI",88278,"0,0180000","",""]
["100382","SINAPI",93281,"0,0062000","",""]
["104184","SINAPI",88248,"0,6240000","",""]
["102665","SINAPI-I",4718,"0,1760000","",""]
["102668","SINAPI",88316,"0,2946000","",""]
["102672","SINAPI-I",3899,"0,1667000","",""]
["102673","SINAPI",93382,"0,1000000","",""]
["102677","SINAPI",5679,"0,1755000","",""]
["102679","SINAPI-I",4718,"0,8250000","",""]
["102684","SINAPI-I",4021,"4,6000000","",""]
["102687","SINAPI",5678,"0,0314000","",""]
["102689","SINAPI-I",3899,"0,0476000","",""]
["102693","SINAPI-I",4718,"0,1674000","",""]
["102696","SINAPI",88309,"0,0819000","",""]
["102703","SINAPI-I",4718,"0,4314000","",""]
["102708","SINAPI-I",3899,"1,0000000","",""]
["102719",null,null,"","18,7208105","21,1245967"]
["102723","SINAPI",93358,"0,0900000","",""]
["103653","SINAPI",88309,"0,0049000","",""]
["92744","SINAPI",5631,"0,0667000","",""]
["92746","SINAPI-I",5063,"0,0017000","",""]
["92748",null,null,"","15,3472212","17,3989118"]
["92751","SINAPI",5632,"1,5106000","",""]
["92753","SINAPI",5632,"0,6674000","",""]
["92755","SINAPI-I",4011,"1,1500000","",""]
["92757","SINAPI-I",4730,"0,3900000","",""]
["91069","SINAPI",88830,"0,0590000","",""]
["91070","SINAPI",88377,"0,3159000","",""]
["91071","SINAPI",88831,"0,5812000","",""]
["91073","SINAPI",88831,"0,3910000","",""]
["91074","SINAPI",88831,"0,3134000","",""]
["91075","SINAPI",90651,"1,1669000","",""]
["91076","SINAPI",88831,"0,6545000","",""]
["91077","SINAPI",90662,"0,0263000","",""]
["91078","SINAPI",90651,"0,5585000","",""]
["91080","SINAPI",90662,"0,0284000","",""]
["91081","SINAPI",90982,"1,1826000","",""]
["91082","SINAPI",90979,"0,0410000","",""]
["91083","SINAPI",90656,"0,0734000","",""]
["91084","SINAPI",90979,"0,0470000","",""]
["91086","SINAPI",90663,"0,4532000","",""]
["91089","SINAPI-I",370,"0,1159000","",""]
["91089","SINAPI",102726,"0,2500000","",""]
["91090","SINAPI",95967,"0,4851000","",""]
["91092","SINAPI-I",370,"0,0983000","",""]
["91092","SINAPI",102726,"0,2500000","",""]
["91093","SINAPI",90982,"0,7720000","",""]
["91096","SINAPI-I",39014,"5,0033000","",""]
["91097","SINAPI-I",1379,"51,4186000","",""]
["91098","SINAPI-I",39014,"5,0033000","",""]
["91099","SINAPI-I",4720,"0,0654000","",""]
["91100","SINAPI-I",1379,"43,6336000","",""]
["91101","SINAPI-I",39014,"5,8732000","",""]
["93959",null,null,"","58,8642955","62,4455277"]
["93959","SINAPI",95967,"0,4849000","",""]
["93961","SINAPI",90626,"0,2693000","",""]
["93967","SINAPI-I",39848,"2,0000000","",""]
["93969","SINAPI",6259,"0,0376000","",""]
["93969","SINAPI",95967,"0,3839000","",""]
["100332","SINAPI-I",4006,"0,0530000","",""]
["100335","SINAPI-I",4006,"0,0530000","",""]
["100342",null,null,"","20,6823027","23,2989690"]
["100346","SINAPI-I",39017,"0,2120000","",""]
["100349","SINAPI",90586,"0,1220000","",""]
["104842","SINAPI",5903,"0,0454000","",""]
["104843","SINAPI",90776,"0,1995000","",""]
["104846","SINAPI",90776,"0,1792000","",""]
["104848","SINAPI",90625,"0,0791000","",""]
["104849","SINAPI",90778,"0,0204000","",""]
["104851","SINAPI-I",44480,"1,0715000","",""]
["104853",null,null,"","25,4989308","28,4810126"]
["104854","SINAPI",90625,"0,0871000","",""]
["104879","SINAPI",5903,"0,0516000","",""]
["104880","SINAPI",90778,"0,0349000","",""]
["104887","SINAPI-I",44480,"1,0715000","",""]
["104889",null,null,"","23,6787564","26,5336658"]
["104890","SINAPI",90631,"0,0385000","",""]
["104891","SINAPI",90778,"0,0104000","",""]
["102990","SINAPI-I",10541,"1,0300000","",""]
["102997","SINAPI-I",4509,"0,8506000","",""]
["102999","SINAPI",94964,"0,1823000","",""]
["103003","SINAPI-I",11245,"1,0000000","",""]
["103005","SINAPI",96536,"0,6200000","",""]
["103007","SINAPI-I",2692,"0,0071000","",""]
["97933","SINAPI",5678,"0,1502000","",""]
["97936","SINAPI",97734,"0,0280000","",""]
["97947","SINAPI",96536,"0,7600000","",""]
["97948","SINAPI",89998,"3,8254000","",""]
["97949","SINAPI",94970,"0,1628000","",""]
["97950","SINAPI",88628,"0,9206000","",""]
["97951","SINAPI-I",43386,"1,0000000","",""]
["97952","SINAPI",97737,"0,0680000","",""]
["97955","SINAPI",5678,"0,0599000","",""]
["97956","SINAPI-I",660,"21,0000000","",""]
["97957",null,null,"","31,3662209","34,6845807"]
["97957","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["97961","SINAPI",88628,"0,5972000","",""]
["97973","SINAPI-I",25067,"89,8319000","",""]
["97976","SINAPI-I",2692,"0,0104000","",""]
["97977","SINAPI-I",4491,"0,2267000","",""]
["97977","SINAPI",101623,"0,3402000","",""]
["97980","SINAPI-I",5069,"0,0276000","",""]
["97981","SINAPI",88316,"9,6255000","",""]
["97985","SINAPI",89995,"0,0314000","",""]
["97988","SINAPI",88309,"17,5654000","",""]
["97992","SINAPI",89995,"0,0942000","",""]
["97993","SINAPI",100475,"0,7090000","",""]
["97994","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["97996","SINAPI-I",4491,"0,3663000","",""]
["97997","SINAPI-I",660,"15,2250000","",""]
["97999","SINAPI",89995,"0,0523000","",""]
["98003","SINAPI-I",660,"23,1000000","",""]
["98006",null,null,"","29,5819679","32,8041749"]
["98006","SINAPI",92767,"34,8364000","",""]
["98008",null,null,"","29,3545532","32,5641611"]
["98008","SINAPI",100475,"0,6379000","",""]
["98010","SINAPI-I",4517,"0,5676000","",""]
["98012","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98013","SINAPI",89995,"0,0677000","",""]
["98014","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98016",null,null,"","28,2136172","31,3533328"]
["98016","SINAPI",92767,"40,2864000","",""]
["98018","SINAPI-I",4517,"0,8316000","",""]
["98020","SINAPI-I",25067,"150,8690000","",""]
["98021","SINAPI",87316,"0,0739000","",""]
["98022","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98023","SINAPI",89995,"0,0754000","",""]
["98024","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98026",null,null,"","27,4530396","30,5439820"]
["98028","SINAPI-I",5069,"0,0796000","",""]
["98029","SINAPI",87316,"0,1075000","",""]
["98030","SINAPI",88309,"37,2405000","",""]
["98031","SINAPI",87316,"0,0907000","",""]
["98032","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98033","SINAPI",89995,"0,0908000","",""]
["98036","SINAPI-I",660,"72,4500000","",""]
["98036","SINAPI",101624,"2,4168000","",""]
["98038","SINAPI-I",5069,"0,0796000","",""]
["98039","SINAPI",87316,"0,1075000","",""]
["98040","SINAPI",88309,"52,2072000","",""]
["98041","SINAPI",87316,"0,1159000","",""]
["98042","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98044","SINAPI",94970,"2,8974000","",""]
["98046","SINAPI-I",5069,"0,0971000","",""]
["98046","SINAPI",101624,"3,0528000","",""]
["98048","SINAPI-I",5069,"0,1030000","",""]
["98049","SINAPI",87316,"0,1411000","",""]
["98051","SINAPI",87316,"0,0211000","",""]
["98406","SINAPI",88907,"0,2282000","",""]
["98407","SINAPI-I",25067,"86,3878000","",""]
["98408","SINAPI-I",4491,"0,4773000","",""]
["98409","SINAPI",5678,"0,1309000","",""]
["98410","SINAPI",101623,"0,4078000","",""]
["99241","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99242","SINAPI",101623,"0,5890000","",""]
["99246","SINAPI",88309,"0,8306000","",""]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000","",""]
["99249","SINAPI",88309,"22,0195000","",""]
["99252","SINAPI",88309,"14,9453000","",""]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99256","SINAPI",89995,"0,1354000","",""]
["99261","SINAPI",89995,"0,0446000","",""]
["99265","SINAPI",5679,"0,3075000","",""]
["99266","SINAPI-I",660,"17,8500000","",""]
["99267","SINAPI",88309,"26,0350000","",""]
["99268","SINAPI-I",43441,"1,0000000","",""]
["99270",null,null,"","14,3709945","16,3281200"]
["99271","SINAPI",88309,"33,5434000","",""]
["99273","SINAPI",5678,"0,0118000","",""]
["99274","SINAPI-I",2692,"0,0245000","",""]
["99275",null,null,"","21,2527177","23,8796282"]
["99276","SINAPI",88316,"21,1533000","",""]
["99278","SINAPI",88309,"0,4628000","",""]
["99279","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["99281","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99283","SINAPI",96536,"0,2513000","",""]
["99284","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99286","SINAPI-I",2692,"0,0296000","",""]
["99286","SINAPI",94970,"1,3124000","",""]
["99287","SINAPI",88908,"0,8477000","",""]
["99289","SINAPI",88309,"29,6695000","",""]
["99291","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99292","SINAPI",92767,"9,8963000","",""]
["99294","SINAPI-I",6193,"2,6082000","",""]
["99296",null,null,"","36,9988837","40,5562134"]
["99297","SINAPI",89998,"3,6403000","",""]
["99298","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99300","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99301","SINAPI",94970,"1,1974000","",""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000","",""]
["99303","SINAPI",94970,"2,2486000","",""]
["99305","SINAPI-I",6193,"3,0222000","",""]
["99306",null,null,"","37,0334162","40,5926080"]
["99308","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99310","SINAPI-I",4517,"1,0296000","",""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99312","SINAPI-I",6193,"2,1942000","",""]
["99313","SINAPI-I",2692,"0,0423000","",""]
["99314",null,null,"","37,0591072","40,6190271"]
["99317","SINAPI",88316,"21,3071000","",""]
["99319","SINAPI",88316,"7,2211000","",""]
["99320","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99321","SINAPI",89998,"3,3318000","",""]
["99322","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99324","SINAPI-I",4491,"0,7548000","",""]
["99326","SINAPI",87316,"0,0781000","",""]
["99327","SINAPI",88628,"1,1770000","",""]
["101800","SINAPI",89995,"0,0680000","",""]
["101801","SINAPI",88628,"0,1363000","",""]
["101806","SINAPI",101616,"0,8100000","",""]
["101807","SINAPI",101616,"0,8100000","",""]
["101809","SINAPI",88316,"2,7202000","",""]
["102142","SINAPI",88309,"2,7258000","",""]
["102457","SINAPI",101625,"0,4986000","",""]
["94265","SINAPI-I",34492,"0,0533000","",""]
["94267","SINAPI-I",370,"0,0149000","",""]
["94270","SINAPI",88309,"0,3482000","",""]
["94271","SINAPI-I",34492,"0,1307000","",""]
["94276","SINAPI",88629,"0,0012000","",""]
["94280","SINAPI-I",41680,"2,5769000","",""]
["94282","SINAPI",88316,"0,3991000","",""]
["94285","SINAPI-I",4517,"0,2000000","",""]
["94288","SINAPI-I",4517,"0,2000000","",""]
["94290","SINAPI",88309,"0,3705000","",""]
["104492","SINAPI",5940,"0,0499000","",""]
["104497","SINAPI",88629,"0,0490000","",""]
["102727","SINAPI",91692,"0,0084000","",""]
["102731","SINAPI-I",39017,"0,3670000","",""]
["102734",null,null,"","17,5516224","19,9140401"]
["102736","SINAPI",90587,"0,1330000","",""]
["102739","SINAPI",102727,"9,2667000","",""]
["102743","SINAPI",102730,"9,5027000","",""]
["102745","SINAPI",102736,"4,4060000","",""]
["102747","SINAPI",102734,"45,1384000","",""]
["102749","SINAPI",102731,"179,2610000","",""]
["102752",null,null,"","17,3668041","19,6681701"]
["102753","SINAPI",102736,"5,5191000","",""]
["102758","SINAPI",102727,"21,7734000","",""]
["102760","SINAPI",102730,"82,3275000","",""]
["102762","SINAPI",102729,"243,1383000","",""]
["102764","SINAPI",102730,"254,4138000","",""]
["102766","SINAPI",102727,"63,2481000","",""]
["102768",null,null,"","16,3477467","18,4804197"]
["102770","SINAPI",96620,"3,2494000","",""]
["102776","SINAPI",92743,"14,0000000","",""]
["102781","SINAPI",92756,"12,0000000","",""]
["102787","SINAPI",92744,"4,0000000","",""]
["102791","SINAPI",92756,"24,0000000","",""]
["102797",null,null,"","17,8004011","20,1011277"]
["102801","SINAPI",92743,"38,0000000","",""]
["101575","SINAPI-I",6189,"0,1811000","",""]
["101578","SINAPI-I",6189,"0,4278000","",""]
["101580","SINAPI",88316,"0,1239000","",""]
["101583","SINAPI",88316,"0,5980000","",""]
["101586","SINAPI-I",5061,"0,0559000","",""]
["101588","SINAPI-I",21138,"0,0543000","",""]
["101591","SINAPI",5631,"0,2276000","",""]
["101604","SINAPI",5631,"0,0180000","",""]
["90790",null,null,"","1,2004049","1,3907800"]
["90795",null,null,"","5,6766604","6,5357993"]
["90797","SINAPI",88629,"0,0229000","",""]
["90806","SINAPI-I",39027,"0,2000000","",""]
["90821","SINAPI",88316,"0,7070000","",""]
["90842","SINAPI",90806,"1,0000000","",""]
["90846","SINAPI",90825,"1,0000000","",""]
["90850","SINAPI",90823,"1,0000000","",""]
["91010","SINAPI",88316,"0,7070000","",""]
["91014",null,null,"","15,0601626","17,0856693"]
["91287","SINAPI",88316,"1,3750000","",""]
["91305",null,null,"","16,2724135","18,4219160"]
["91313",null,null,"","18,4843678","20,8573761"]
["91316","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["91321","SINAPI",90823,"1,0000000","",""]
["91325","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["91330","SINAPI",100659,"9,8000000","",""]
["100675",null,null,"","1,3447394","1,5600916"]
["100679","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["100683","SINAPI",91011,"1,0000000","",""]
["100687",null,null,"","14,2353886","16,1709750"]
["100691",null,null,"","11,1358819","12,7118369"]
["100694","SINAPI",91299,"1,0000000","",""]
["100700","SINAPI",88627,"0,0250000","",""]
["100667","SINAPI-I",142,"0,8351000","",""]
["100669","SINAPI-I",5067,"0,0222226","",""]
["100671","SINAPI-I",40660,"1,0000000","",""]
["94562",null,null,"","9,1760238","10,5076345"]
["99837","SINAPI-I",1332,"0,8960000","",""]
["99841","SINAPI-I",11964,"3,3330000","",""]
["90838","SINAPI",88629,"0,0422000","",""]
["94805","SINAPI-I",7568,"8,8000000","",""]
["100702","SINAPI",88309,"0,2820000","",""]
["100704","SINAPI",88261,"0,5310000","",""]
["100708","SINAPI",88316,"0,6240000","",""]
["102153",null,null,"","11,4663159","13,0818033"]
["102159","SINAPI-I",39961,"0,2310000","",""]
["102163",null,null,"","8,6469374","9,9126591"]
["102165","SINAPI",88325,"0,6270000","",""]
["102168","SINAPI",88316,"0,3460000","",""]
["102172","SINAPI-I",11185,"1,0000000","",""]
["102177","SINAPI-I",34360,"0,8390000","",""]
["102180","SINAPI-I",10506,"1,0000000","",""]
["102190","SINAPI",88325,"0,4010000","",""]
["94570","SINAPI",88309,"0,5190000","",""]
["94589","SINAPI-I",43657,"1,0000000","",""]
["101096","SINAPI",88309,"0,6490000","",""]
["101097","SINAPI",94971,"1,2000000","",""]
["101099","SINAPI",88316,"1,1680000","",""]
["101102","SINAPI",90778,"0,1220000","",""]
["101104","SINAPI",88313,"10,0190000","",""]
["101105","SINAPI",95579,"13,1850000","",""]
["101107","SINAPI-I",38405,"1,1300000","",""]
["101108","SINAPI",97913,"0,3750000","",""]
["101110","SINAPI",88316,"0,3150000","",""]
["101113","SINAPI",100206,"0,0375000","",""]
["95605","SINAPI",102275,"1,2650000","",""]
["100651","SINAPI-I",43360,"0,1133000","",""]
["100653",null,null,"","4,8961918","5,6483235"]
["100654","SINAPI",90778,"0,0250000","",""]
["100656","SINAPI-I",10997,"0,0379000","",""]
["100658","SINAPI",88317,"0,1630000","",""]
["100893","SINAPI",90776,"0,0009000","",""]
["100897","SINAPI-I",38405,"0,1426000","",""]
["100899",null,null,"","27,6484890","30,7896777"]
["100900","SINAPI",100973,"0,3534000","",""]
["101176","SINAPI",95583,"0,6330000","",""]
["95241",null,null,"","29,7079276","32,9352441"]
["96624","SINAPI-I",4718,"1,1900000","",""]
["97086","SINAPI-I",6193,"1,3800000","",""]
["97089","SINAPI",88238,"0,0130000","",""]
["97093","SINAPI-I",42407,"0,2230000","",""]
["97101","SINAPI",97082,"0,0350000","",""]
["97103","SINAPI",97083,"1,0000000","",""]
["100324","SINAPI",88316,"0,6340000","",""]
["103076","SINAPI",97089,"3,6000000","",""]
["103079","SINAPI",96624,"0,1000000","",""]
["92263","SINAPI",91693,"0,2550000","",""]
["92265","SINAPI",91692,"0,0500000","",""]
["92268","SINAPI",91692,"0,0050000","",""]
["92270","SINAPI",91693,"0,2240000","",""]
["92413","SINAPI",92269,"0,2750000","",""]
["92419","SINAPI-I",40271,"0,1960000","",""]
["92421","SINAPI-I",40287,"0,7850000","",""]
["92427","SINAPI-I",40275,"0,3930000","",""]
["92431","SINAPI-I",40271,"0,1960000","",""]
["92435","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["92443","SINAPI",92264,"0,0670000","",""]
["92446","SINAPI",92273,"1,6800000","",""]
["92449",null,null,"","26,2050989","29,2201787"]
["92451","SINAPI",88239,"0,2050000","",""]
["92453","SINAPI-I",6193,"0,4850000","",""]
["92455","SINAPI",92265,"0,4140000","",""]
["92460","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92461","SINAPI",92272,"2,9640000","",""]
["92464","SINAPI-I",10749,"1,1860000","",""]
["92466","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["92468","SINAPI-I",40287,"0,4740000","",""]
["92470","SINAPI-I",40287,"0,4740000","",""]
["92474","SINAPI",88239,"0,2700000","",""]
["92476","SINAPI",92266,"0,1350000","",""]
["92478","SINAPI",92266,"0,1050000","",""]
["92480","SINAPI",88239,"0,1730000","",""]
["92486","SINAPI-I",6193,"1,0490000","",""]
["92490","SINAPI-I",40270,"0,0380000","",""]
["92496",null,null,"","30,3777378","33,6492890"]
["92504","SINAPI",92267,"0,0870000","",""]
["92510","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92515","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92520","SINAPI",88239,"0,1720000","",""]
["92526",null,null,"","24,8867753","27,8285465"]
["92532",null,null,"","22,9829545","25,7463708"]
["96258",null,null,"","34,5059456","37,9701012"]
["96530","SINAPI-I",4491,"2,2440000","",""]
["96531","SINAPI",88262,"1,4240000","",""]
["96533","SINAPI-I",4517,"1,0530000","",""]
["96535","SINAPI-I",4517,"3,6090000","",""]
["96536","SINAPI",88262,"1,0880000","",""]
["96538","SINAPI-I",5073,"0,1040000","",""]
["96541","SINAPI-I",5074,"0,0050000","",""]
["96542","SINAPI",91692,"0,0140000","",""]
["101792","SINAPI",92273,"0,5450000","",""]
["101971",null,null,"","13,6525821","15,5245269"]
["101973","SINAPI",91693,"0,1290000","",""]
["101977","SINAPI",88239,"0,7570000","",""]
["101985","SINAPI",91692,"0,0870000","",""]
["101988","SINAPI-I",1345,"1,1830000","",""]
["101989","SINAPI",91692,"0,0810000","",""]
["101991","SINAPI",88262,"1,0500000","",""]
["101994",null,null,"","10,2116069","11,6808177"]
["101995","SINAPI",88262,"0,8720000","",""]
["102000",null,null,"","44,0444526","47,7730803"]
["102002","SINAPI",88262,"4,5420000","",""]
["102005","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102008","SINAPI-I",2692,"0,0170000","",""]
["102010","SINAPI",88239,"0,5810000","",""]
["102013",null,null,"","35,2999751","38,7952147"]
["102015","SINAPI",101993,"0,9200000","",""]
["102039","SINAPI-I",6193,"0,2990000","",""]
["102042","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["102044","SINAPI",88239,"0,4930000","",""]
["102046","SINAPI",101999,"1,0200000","",""]
["102049","SINAPI",88262,"3,4880000","",""]
["102052","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102063","SINAPI-I",40304,"0,0810000","",""]
["102066","SINAPI-I",40304,"0,1030000","",""]
["102069","SINAPI-I",10749,"1,1230000","",""]
["102071","SINAPI-I",40304,"0,0930000","",""]
["102074",null,null,"","24,2443943","27,0885112"]
["102077","SINAPI",95946,"114,4000000","",""]
["102086","SINAPI-I",4517,"1,0790000","",""]
["102090","SINAPI-I",5073,"0,0440000","",""]
["103760","SINAPI",92267,"0,5770000","",""]
["103762","SINAPI",88262,"0,8640000","",""]
["104925","SINAPI-I",6212,"4,4880000","",""]
["104927","SINAPI-I",5073,"0,0200000","",""]
["104928","SINAPI",91692,"0,0450000","",""]
["89996","SINAPI",88245,"0,0615000","",""]
["91593","SINAPI",88238,"0,0040000","",""]
["91596","SINAPI-I",43132,"0,0105000","",""]
["91600",null,null,"","19,2941176","21,8085106"]
["91603","SINAPI-I",34,"1,1100000","",""]
["92761","SINAPI-I",39017,"0,7430000","",""]
["92768","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["92771","SINAPI-I",39017,"0,3570000","",""]
["92774","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["92802","SINAPI",88238,"0,0026000","",""]
["92875","SINAPI-I",43053,"1,0700000","",""]
["92881",null,null,"","0,1897533","0,1897533"]
["92888",null,null,"","1,9538188","2,2143489"]
["92917",null,null,"","17,9468772","20,1257861"]
["92922","SINAPI",88238,"0,0057000","",""]
["95448","SINAPI",88245,"0,0006000","",""]
["95579","SINAPI-I",43132,"0,0200000","",""]
["95582","SINAPI-I",39017,"0,0170000","",""]
["95944","SINAPI",88245,"0,2970000","",""]
["95948","SINAPI-I",39017,"0,1500000","",""]
["96546",null,null,"","21,6119828","24,3633860"]
["100066","SINAPI",88245,"0,0260000","",""]
["102922","SINAPI",88238,"0,0299000","",""]
["104105","SINAPI",88238,"0,0015000","",""]
["104109",null,null,"","24,2637644","27,1102895"]
["104919","SINAPI",88238,"0,0310000","",""]
["104922","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["90278","SINAPI",88316,"2,3275000","",""]
["90280","SINAPI-I",4720,"0,5670000","",""]
["90282","SINAPI",88830,"0,9834000","",""]
["90284","SINAPI",88377,"1,5543000","",""]
["94965","SINAPI-I",4721,"0,5934000","",""]
["94968",null,null,"","16,1890869","18,3314059"]
["94970","SINAPI-I",370,"0,7609000","",""]
["94972","SINAPI-I",1379,"391,1663000","",""]
["94975","SINAPI-I",1379,"277,8415000","",""]
["96557","SINAPI",88309,"0,3340000","",""]
["99431","SINAPI",90587,"0,0620000","",""]
["99437","SINAPI",88309,"0,2910000","",""]
["102473","SINAPI-I",4734,"0,5992000","",""]
["102476",null,null,"","10,6142707","12,1241513"]
["102478","SINAPI-I",370,"0,6296000","",""]
["102480","SINAPI-I",1379,"279,6271000","",""]
["102482","SINAPI",89226,"0,6102000","",""]
["103183","SINAPI",90586,"0,1480000","",""]
["103671","SINAPI-I",38408,"1,1030000","",""]
["103673","SINAPI",90586,"0,0940000","",""]
["103676","SINAPI-I",38408,"1,1030000","",""]
["103679","SINAPI-I",38408,"1,1030000","",""]
["103681","SINAPI",88316,"1,1450000","",""]
["103684","SINAPI",88316,"1,2130000","",""]
["104916","SINAPI",88245,"0,1660000","",""]
["101963","SINAPI",92273,"0,9700000","",""]
["101166","SINAPI",88316,"4,1720000","",""]
["98577","SINAPI",88316,"0,2359000","",""]
["93187","SINAPI",92802,"0,7900000","",""]
["93197","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["105021","SINAPI",92270,"0,0400000","",""]
["105024",null,null,"","31,8995633","35,2635948"]
["105025","SINAPI",92802,"0,7900000","",""]
["105027","SINAPI",92801,"0,4900000","",""]
["105030","SINAPI-I",39017,"6,0000000","",""]
["105032","SINAPI",88316,"0,0440000","",""]
["105039","SINAPI",88309,"0,0440000","",""]
["97733","SINAPI",94971,"1,2000000","",""]
["97735","SINAPI-I",1358,"1,3112000","",""]
["97736","SINAPI",88261,"0,9326000","",""]
["97737","SINAPI",88316,"25,5235000","",""]
["97738","SINAPI",88316,"31,7545000","",""]
["97739","SINAPI",92767,"21,9997000","",""]
["98616","SINAPI",97913,"0,0442000","",""]
["98618","SINAPI",100973,"0,1963000","",""]
["98620","SINAPI",91634,"0,0081000","",""]
["98622","SINAPI",88316,"0,1891000","",""]
["98624","SINAPI",90680,"0,0495000","",""]
["98626","SINAPI-I",34493,"0,2874000","",""]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000","",""]
["98658","SINAPI",96546,"5,8800000","",""]
["98749",null,null,"","35,5089820","39,0204774"]
["100763","SINAPI",93287,"0,0041475","",""]
["100765","SINAPI-I",1333,"0,0600050","",""]
["100766","SINAPI",100716,"0,0227000","",""]
["100771","SINAPI-I",4777,"1,0910000","",""]
["100772","SINAPI",100719,"0,0284761","",""]
["100774","SINAPI",93288,"0,0003824","",""]
["100776","SINAPI-I",4777,"0,1852148","",""]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004054","",""]
["103795","SINAPI-I",40287,"0,2699000","",""]
["103801","SINAPI",88316,"3,6844000","",""]
["103929","SINAPI",103796,"10,0011000","",""]
["105041","SINAPI-I",4500,"1,0915900","",""]
["105045","SINAPI-I",10527,"0,0007749","",""]
["105053",null,null,"","3,7103640","4,2829520"]
["105058",null,null,"","2,8107044","3,2538966"]
["105071","SINAPI-I",43055,"0,1557700","",""]
["105080","SINAPI-I",4335,"1,1000000","",""]
["105082","SINAPI",88239,"0,3038500","",""]
["105085",null,null,"","19,9828473","22,4761113"]
["105088",null,null,"","13,8547008","15,7626410"]
["105090","SINAPI-I",6180,"1,0162000","",""]
["105093","SINAPI-I",10527,"0,0009252","",""]
["105101","SINAPI-I",10527,"0,0010793","",""]
["98555","SINAPI-I",135,"3,4615000","",""]
["98546","SINAPI",88243,"0,2102000","",""]
["98554","SINAPI",88270,"0,5703000","",""]
["98566","SINAPI-I",10931,"1,0500000","",""]
["98569","SINAPI",88309,"1,1653000","",""]
["91835","SINAPI",88247,"0,0910000","",""]
["91840","SINAPI",88264,"0,1230000","",""]
["91847",null,null,"","20,1565557","22,7272727"]
["91851","SINAPI-I",43132,"0,0023000","",""]
["91856","SINAPI",88247,"0,1490000","",""]
["91861","SINAPI",88264,"0,1660000","",""]
["91866","SINAPI",88264,"0,0800000","",""]
["91872","SINAPI-I",2685,"1,0170000","",""]
["95726","SINAPI",88264,"0,0640000","",""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000","",""]
["91876","SINAPI",88247,"0,1600000","",""]
["91881","SINAPI",88264,"0,1570000","",""]
["91887",null,null,"","55,1550713","58,8461539"]
["91901","SINAPI",88264,"0,1380000","",""]
["91910",null,null,"","43,7017994","47,4315890"]
["91916","SINAPI-I",12034,"1,0000000","",""]
["91922","SINAPI",88247,"0,3650000","",""]
["93017","SINAPI",88264,"0,4260000","",""]
["93026",null,null,"","26,2518451","29,2791811"]
["91924",null,null,"","29,7794117","32,9824561"]
["91931","SINAPI",88264,"0,0510000","",""]
["91935","SINAPI-I",995,"1,2434000","",""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000","",""]
["92988","SINAPI",88264,"0,0830000","",""]
["92996","SINAPI-I",999,"1,0150000","",""]
["101884","SINAPI-I",21127,"0,0100000","",""]
["91939","SINAPI",88264,"0,5500000","",""]
["91943","SINAPI",88629,"0,0012000","",""]
["92867","SINAPI",88264,"0,5500000","",""]
["92871",null,null,"","59,0787360","62,6770885"]
["95779","SINAPI-I",2565,"1,0000000","",""]
["95782","SINAPI",88247,"0,2550000","",""]
["95791","SINAPI",88264,"0,4948000","",""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000","",""]
["95809",null,null,"","43,0158730","46,7227306"]
["95814",null,null,"","30,6974858","33,9644513"]
["95817","SINAPI",88264,"0,4490000","",""]
["97882","SINAPI",101619,"0,0490000","",""]
["97885","SINAPI",88309,"0,1160000","",""]
["97889","SINAPI",101619,"0,1210000","",""]
["97892","SINAPI",5678,"0,0087000","",""]
["97893","SINAPI",101619,"0,1210000","",""]
["104397","SINAPI-I",11950,"2,0000000","",""]
["104401","SINAPI-I",39330,"1,0000000","",""]
["104404","SINAPI",88264,"0,3967000","",""]
["93659","SINAPI",88247,"0,1892000","",""]
["93663","SINAPI",88264,"0,1325000","",""]
["93667","SINAPI-I",1570,"3,0000000","",""]
["93671","SINAPI-I",34709,"1,0000000","",""]
["97360",null,null,"","3,1012889","3,5867273"]
["101876",null,null,"","16,5740005","18,7572515"]
["101890","SINAPI",88264,"0,0663000","",""]
["101894","SINAPI-I",1576,"3,0000000","",""]
["101898","SINAPI-I",2379,"1,0000000","",""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000","",""]
["101938","SINAPI-I",39808,"1,0000000","",""]
["91947","SINAPI-I",38099,"1,0000000","",""]
["91957","SINAPI",91956,"1,0000000","",""]
["91962","SINAPI-I",38113,"2,0000000","",""]
["91968",null,null,"","41,7504187","45,4438488"]
["91972","SINAPI-I",38113,"2,0000000","",""]
["91978","SINAPI-I",38115,"1,0000000","",""]
["91983",null,null,"","11,4125186","13,0386073"]
["91994","SINAPI-I",38101,"1,0000000","",""]
["92000",null,null,"","41,5217391","45,1979045"]
["92005",null,null,"","40,4537466","44,1313146"]
["92011",null,null,"","39,6579156","43,3038495"]
["92015","SINAPI",88264,"0,6000000","",""]
["92020","SINAPI",88264,"1,1530000","",""]
["92026",null,null,"","41,5616246","45,2697163"]
["92035","SINAPI",91946,"1,0000000","",""]
["97597","SINAPI",88264,"0,3758000","",""]
["100902","SINAPI-I",39386,"1,0000000","",""]
["101489","SINAPI-I",11950,"4,0000000","",""]
["101490","SINAPI-I",4346,"3,0000000","",""]
["101490","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101492","SINAPI",91873,"6,0500000","",""]
["101493","SINAPI",88247,"0,3162000","",""]
["101494","SINAPI-I",14153,"0,0600000","",""]
["101494","SINAPI",104749,"1,0000000","",""]
["101495","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101496","SINAPI",91886,"1,0000000","",""]
["101497","SINAPI",88264,"3,5078000","",""]
["101499","SINAPI-I",11950,"4,0000000","",""]
["101499","SINAPI",104749,"1,0000000","",""]
["101500","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101501","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101502","SINAPI",88264,"2,9102000","",""]
["101503","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101504","SINAPI",104749,"1,0000000","",""]
["101505","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101506","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101507","SINAPI-I",39809,"1,0000000","",""]
["101508","SINAPI-I",14153,"0,0600000","",""]
["101509",null,null,"","18,7376150","21,1370781"]
["101509","SINAPI",100578,"1,0000000","",""]
["101511","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101512","SINAPI-I",39996,"0,1664000","",""]
["101513","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101516","SINAPI-I",11950,"4,0000000","",""]
["101517","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101520","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101522","SINAPI",88247,"0,2150000","",""]
["101523","SINAPI",93666,"1,0000000","",""]
["101524","SINAPI",104749,"1,0000000","",""]
["101526","SINAPI",91935,"19,8000000","",""]
["101527","SINAPI",97668,"6,3000000","",""]
["101529","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101532","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101533","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101535","SINAPI",88264,"1,3379000","",""]
["101536","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101539","SINAPI-I",11267,"4,0000000","",""]
["101542","SINAPI-I",11267,"2,0000000","",""]
["101549","SINAPI-I",1564,"1,0000000","",""]
["101560","SINAPI",88264,"0,0029000","",""]
["101567","SINAPI-I",998,"1,0401000","",""]
["101633","SINAPI-I",21127,"0,0210000","",""]
["101653","SINAPI-I",2512,"1,0000000","",""]
["101655","SINAPI",88264,"0,2381000","",""]
["101665",null,null,"","41,4276807","45,1226635"]
["100580","SINAPI",88247,"1,7330000","",""]
["100584",null,null,"","25,0326072","27,9617734"]
["100588","SINAPI-I",863,"13,0000000","",""]
["100591","SINAPI",88247,"1,9160000","",""]
["100595",null,null,"","21,9927906","24,6818280"]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000","",""]
["100605","SINAPI",88264,"8,7070000","",""]
["100609","SINAPI-I",863,"10,5000000","",""]
["100612",null,null,"","27,7526888","30,8680309"]
["100614","SINAPI",94962,"0,4700000","",""]
["100620",null,null,"","1,7646837","2,0453947"]
["100623","SINAPI",88247,"1,4130000","",""]
["102103",null,null,"","2,6657331","3,0851115"]
["102107","SINAPI",5928,"0,3595800","",""]
["103654",null,null,"","0,5904605","0,6856130"]
["96973","SINAPI",88264,"0,2484000","",""]
["96977",null,null,"","2,1607764","2,5177887"]
["98463","SINAPI-I",7568,"1,0000000","",""]
["104751","SINAPI",88247,"0,1863000","",""]
["104755","SINAPI",88264,"0,1863000","",""]
["104761","SINAPI",102275,"0,0853000","",""]
["104765",null,null,"","44,4375000","48,2236458"]
["104770","SINAPI",88264,"0,0495000","",""]
["104780","SINAPI",91692,"0,0491000","",""]
["101909","SINAPI-I",10892,"1,0000000","",""]
["101912","SINAPI-I",20971,"1,0000000","",""]
["101916","SINAPI-I",3148,"0,1661000","",""]
["98262","SINAPI",88264,"0,0641000","",""]
["98268",null,null,"","20,0642054","22,5906735"]
["98272","SINAPI-I",11924,"1,0500000","",""]
["98282",null,null,"","60,9870741","64,5677695"]
["98287","SINAPI-I",11901,"1,0500000","",""]
["98291","SINAPI",88247,"0,0238000","",""]
["98402","SINAPI",88264,"0,1143000","",""]
["100561","SINAPI",88247,"0,9650000","",""]
["101795","SINAPI-I",5069,"0,0137000","",""]
["101799","SINAPI",88309,"1,6647000","",""]
["103247","SINAPI-I",13246,"4,0000000","",""]
["103249","SINAPI-I",11976,"6,0000000","",""]
["103251","SINAPI-I",43191,"1,0000000","",""]
["103253","SINAPI-I",37591,"2,0000000","",""]
["103255","SINAPI",100308,"2,6335000","",""]
["103257","SINAPI-I",13294,"1,0000000","",""]
["103261",null,null,"","1,2338463","1,4304636"]
["103262","SINAPI",100308,"4,3619000","",""]
["103264","SINAPI-I",13348,"6,0000000","",""]
["103266",null,null,"","2,1250648","2,4600650"]
["103267","SINAPI",100308,"3,9711000","",""]
["103269","SINAPI-I",37591,"2,0000000","",""]
["103271","SINAPI-I",13348,"4,0000000","",""]
["103274","SINAPI",100308,"5,0091000","",""]
["103276","SINAPI-I",39996,"1,2800000","",""]
["103288","SINAPI",90443,"0,6500000","",""]
["101936","SINAPI-I",3458,"3,0000000","",""]
["98294","SINAPI",88247,"0,0169000","",""]
["98298","SINAPI",88264,"0,0331000","",""]
["98593","SINAPI-I",39595,"1,0000000","",""]
["89356","SINAPI-I",9868,"1,0493000","",""]
["89402","SINAPI",88248,"0,1586000","",""]
["89448",null,null,"","6,1114439","7,0581257"]
["89452","SINAPI-I",9872,"1,0493000","",""]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000","",""]
["89580","SINAPI",88267,"0,1309000","",""]
["89716","SINAPI",88248,"0,1455000","",""]
["89773","SINAPI",88267,"0,0482000","",""]
["89848","SINAPI-I",9836,"1,0549000","",""]
["92275","SINAPI",88267,"0,0439000","",""]
["92280",null,null,"","1,7981480","2,0863154"]
["92284","SINAPI-I",39736,"1,0225000","",""]
["92310","SINAPI",88267,"0,2516000","",""]
["92324","SINAPI",88248,"0,5772000","",""]
["92337","SINAPI",88248,"0,3460000","",""]
["92342","SINAPI",88248,"0,5200000","",""]
["92361","SINAPI",88267,"0,1000000","",""]
["92366","SINAPI",88248,"0,2150000","",""]
["92654",null,null,"","13,1322399","14,9562092"]
["92688","SINAPI-I",7700,"1,0390000","",""]
["92691","SINAPI",88317,"0,3820000","",""]
["94603","SINAPI",88248,"0,5133000","",""]
["94649",null,null,"","17,3396674","19,6923076"]
["94652","SINAPI-I",38383,"0,0169000","",""]
["94722","SINAPI-I",38031,"1,0493000","",""]
["96635","SINAPI",104092,"0,1696000","",""]
["96646","SINAPI",104091,"0,1225000","",""]
["96668","SINAPI-I",36278,"1,0667000","",""]
["96671","SINAPI",88267,"0,1716000","",""]
["96675","SINAPI",88248,"0,3524000","",""]
["96682","SINAPI",104097,"0,2730000","",""]
["96720","SINAPI",88267,"0,1033000","",""]
["96724",null,null,"","15,7163624","17,8267716"]
["96726","SINAPI",104098,"0,1562000","",""]
["96730","SINAPI",88248,"0,1520000","",""]
["96733","SINAPI-I",38984,"1,0667000","",""]
["97328","SINAPI-I",39664,"1,0211000","",""]
["97332","SINAPI-I",39741,"1,0211000","",""]
["97336",null,null,"","2,0145440","2,3504064"]
["97498","SINAPI-I",40626,"1,0390000","",""]
["100788","SINAPI-I",9886,"1,0000000","",""]
["100793","SINAPI",88267,"0,3230000","",""]
["100803",null,null,"","23,9068441","26,7612076"]
["101919","SINAPI-I",9891,"1,0000000","",""]
["101922","SINAPI-I",3933,"1,0000000","",""]
["101925","SINAPI",88267,"1,2580000","",""]
["101929",null,null,"","18,7483241","21,1460393"]
["101932","SINAPI-I",7307,"0,0105000","",""]
["101935","SINAPI-I",6300,"1,0000000","",""]
["103870","SINAPI",88267,"0,5080000","",""]
["103979",null,null,"","33,1076506","36,5242531"]
["104194","SINAPI",88267,"0,2260000","",""]
["105138","SINAPI-I",38383,"0,0137000","",""]
["105141",null,null,"","16,5256994","18,7203040"]
["105143","SINAPI-I",20083,"0,0125000","",""]
["105153","SINAPI",88267,"0,2579000","",""]
["89363","SINAPI-I",3500,"1,0000000","",""]
["89365","SINAPI",88248,"0,1520000","",""]
["89368","SINAPI",88248,"0,1812000","",""]
["89371","SINAPI-I",122,"0,0047000","",""]
["89374","SINAPI-I",122,"0,0047000","",""]
["89376","SINAPI-I",38383,"0,0291000","",""]
["89382","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["89385","SINAPI-I",122,"0,0059000","",""]
["89387","SINAPI-I",38383,"0,0403000","",""]
["89391","SINAPI-I",38383,"0,0371000","",""]
["89394",null,null,"","31,9218241","35,2607124"]
["89396","SINAPI-I",20083,"0,0105000","",""]
["89399","SINAPI-I",20083,"0,0128000","",""]
["89408",null,null,"","59,7355770","63,2675439"]
["89410","SINAPI-I",20083,"0,0080000","",""]
["89413","SINAPI-I",20083,"0,0110000","",""]
["89415","SINAPI",88267,"0,1621000","",""]
["89418","SINAPI",88267,"0,0781000","",""]
["89423","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89428","SINAPI",88267,"0,0906000","",""]
["89431","SINAPI",88267,"0,1081000","",""]
["89434","SINAPI-I",3860,"1,0000000","",""]
["89438","SINAPI-I",20083,"0,0090000","",""]
["89439","SINAPI-I",38383,"0,0390000","",""]
["89443",null,null,"","47,9052823","51,6891892"]
["89481",null,null,"","49,4208494","53,2976828"]
["89493","SINAPI-I",38383,"0,0131000","",""]
["89497",null,null,"","29,2496171","32,4561403"]
["89500",null,null,"","30,4140127","33,6874051"]
["89502","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["89505","SINAPI-I",20083,"0,0300000","",""]
["89507","SINAPI",88267,"0,1506000","",""]
["89517","SINAPI-I",20083,"0,0500000","",""]
["89520","SINAPI",88248,"0,0607000","",""]
["89523","SINAPI-I",3525,"1,0000000","",""]
["89525","SINAPI",88267,"0,2071000","",""]
["89529",null,null,"","12,6718792","14,4253632"]
["89531","SINAPI",88248,"0,1288000","",""]
["89544",null,null,"","13,2404181","15,1136363"]
["89546","SINAPI-I",122,"0,0049000","",""]
["89548",null,null,"","9,8915401","11,3529662"]
["89551","SINAPI-I",3860,"1,0000000","",""]
["89553","SINAPI",88248,"0,0524000","",""]
["89555","SINAPI",88267,"0,0577000","",""]
["89562","SINAPI-I",3872,"1,0000000","",""]
["89564","SINAPI",88267,"0,0635000","",""]
["89568","SINAPI-I",9894,"1,0000000","",""]
["89570","SINAPI",88248,"0,0659000","",""]
["89573","SINAPI-I",299,"2,0000000","",""]
["89577","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["89585","SINAPI",88248,"0,2729000","",""]
["89592","SINAPI-I",300,"2,0000000","",""]
["89594","SINAPI",88248,"0,0847000","",""]
["89597","SINAPI-I",122,"0,0212000","",""]
["89599","SINAPI",88267,"0,1158000","",""]
["89609","SINAPI-I",20083,"0,0300000","",""]
["89615",null,null,"","2,5748871","2,9829400"]
["89620",null,null,"","35,9281437","39,5480225"]
["89623","SINAPI-I",20083,"0,0210000","",""]
["89626","SINAPI-I",20083,"0,0270000","",""]
["89628","SINAPI",88267,"0,2000000","",""]
["89631","SINAPI-I",7145,"1,0000000","",""]
["89638","SINAPI",88267,"0,1103000","",""]
["89646","SINAPI",88248,"0,1645000","",""]
["89650","SINAPI",88267,"0,1937000","",""]
["89654","SINAPI-I",21114,"0,0533000","",""]
["89657","SINAPI",88248,"0,0735000","",""]
["89661","SINAPI",88267,"0,0930000","",""]
["89666","SINAPI-I",21114,"0,0667000","",""]
["89672","SINAPI",88267,"0,1097000","",""]
["89676","SINAPI-I",38007,"1,0000000","",""]
["89679",null,null,"","9,2795994","10,6293261"]
["89682","SINAPI",88248,"0,1291000","",""]
["89685","SINAPI",88248,"0,2316000","",""]
["89689","SINAPI",88267,"0,1194000","",""]
["89693","SINAPI-I",20078,"0,1725000","",""]
["89700",null,null,"","26,4003473","29,4338051"]
["89703","SINAPI-I",21114,"0,1200000","",""]
["89718",null,null,"","13,8008205","15,6723225"]
["89721","SINAPI",88248,"0,1247000","",""]
["89726","SINAPI-I",3516,"1,0000000","",""]
["89729",null,null,"","21,4867617","24,1390619"]
["89735","SINAPI",88248,"0,1379000","",""]
["89739","SINAPI-I",20078,"0,0750000","",""]
["89743","SINAPI-I",297,"2,0000000","",""]
["89747",null,null,"","10,3166496","11,7883456"]
["89750","SINAPI-I",301,"2,0000000","",""]
["89753","SINAPI",88248,"0,0919000","",""]
["89757","SINAPI",88248,"0,0981000","",""]
["89765","SINAPI-I",38010,"1,0000000","",""]
["89769","SINAPI",88267,"0,2311000","",""]
["89777","SINAPI",88248,"0,0929000","",""]
["89780","SINAPI-I",37966,"1,0000000","",""]
["89783","SINAPI",88267,"0,1693000","",""]
["89786","SINAPI",88248,"0,2203000","",""]
["89794","SINAPI-I",37976,"1,0000000","",""]
["89801",null,null,"","12,7703398","14,5307769"]
["89803","SINAPI",88267,"0,0343000","",""]
["89806","SINAPI",88248,"0,1257000","",""]
["89810","SINAPI-I",301,"2,0000000","",""]
["89813",null,null,"","13,6593591","15,6507413"]
["89816","SINAPI",88248,"0,0624000","",""]
["89824","SINAPI-I",21114,"0,1600000","",""]
["89827","SINAPI-I",3662,"1,0000000","",""]
["89831",null,null,"","3,8539553","4,4503023"]
["89834","SINAPI-I",301,"3,0000000","",""]
["89838","SINAPI-I",21114,"0,2400000","",""]
["89841","SINAPI",88248,"0,1447000","",""]
["89852",null,null,"","21,5103945","24,1803278"]
["89855","SINAPI-I",37952,"1,0000000","",""]
["89860","SINAPI-I",301,"3,0000000","",""]
["89866","SINAPI",88267,"0,1106000","",""]
["89869","SINAPI",88267,"0,1474000","",""]
["90373","SINAPI-I",20083,"0,0070000","",""]
["92291","SINAPI-I",38383,"0,1006000","",""]
["92293","SINAPI",88267,"0,0593000","",""]
["92296","SINAPI-I",12732,"0,0176000","",""]
["92299","SINAPI-I",12734,"1,0000000","",""]
["92301","SINAPI",88248,"0,1931000","",""]
["92304","SINAPI",88248,"0,3708000","",""]
["92316","SINAPI-I",12732,"0,0064000","",""]
["92318","SINAPI",88248,"0,2299000","",""]
["92327","SINAPI",88248,"0,2339000","",""]
["92330","SINAPI-I",12724,"1,0000000","",""]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000","",""]
["92344","SINAPI",88248,"0,6450000","",""]
["92351","SINAPI-I",3148,"0,0240000","",""]
["92354","SINAPI",88248,"1,1370000","",""]
["92357","SINAPI-I",7307,"0,0110000","",""]
["92370","SINAPI-I",3910,"1,0000000","",""]
["92373","SINAPI",88267,"0,5820000","",""]
["92376","SINAPI",88248,"0,6440000","",""]
["92383","SINAPI-I",3148,"0,0170000","",""]
["92386","SINAPI",88248,"0,8730000","",""]
["92389","SINAPI-I",12402,"1,0000000","",""]
["92637",null,null,"","54,0988548","57,7999446"]
["92639","SINAPI",88267,"1,1640000","",""]
["92644","SINAPI",88248,"1,6560000","",""]
["92660","SINAPI-I",3148,"0,0170000","",""]
["92666","SINAPI",88248,"0,3980000","",""]
["92670","SINAPI-I",3148,"0,0130000","",""]
["92673",null,null,"","32,3951048","35,7641196"]
["92675","SINAPI",88267,"0,5430000","",""]
["92679","SINAPI-I",3448,"1,0000000","",""]
["92682","SINAPI-I",3148,"0,0250000","",""]
["92693","SINAPI",88248,"0,1730000","",""]
["92697","SINAPI-I",3148,"0,0130000","",""]
["92698","SINAPI",88267,"0,2590000","",""]
["92703","SINAPI-I",3472,"1,0000000","",""]
["92706","SINAPI-I",3148,"0,0200000","",""]
["92891",null,null,"","10,0169534","11,4542292"]
["92894","SINAPI-I",9884,"1,0000000","",""]
["92901",null,null,"","11,8765697","13,5515663"]
["92904","SINAPI-I",9883,"1,0000000","",""]
["92907","SINAPI-I",3926,"1,0000000","",""]
["92910","SINAPI-I",3148,"0,0300000","",""]
["92913","SINAPI",88248,"0,7580000","",""]
["92920","SINAPI-I",7307,"0,0030000","",""]
["92931",null,null,"","35,3152613","38,8156962"]
["92934","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92937","SINAPI-I",3930,"1,0000000","",""]
["92940","SINAPI",88267,"0,3180000","",""]
["92943","SINAPI",88248,"0,3370000","",""]
["92946","SINAPI-I",7307,"0,0060000","",""]
["92950",null,null,"","17,6648884","19,9646434"]
["93054","SINAPI-I",3148,"0,0053000","",""]
["93056","SINAPI-I",39857,"1,0000000","",""]
["93059","SINAPI-I",38383,"0,0255000","",""]
["93061","SINAPI",88248,"0,0966000","",""]
["93064","SINAPI",88248,"0,1166000","",""]
["93067","SINAPI-I",12732,"0,0240000","",""]
["93072","SINAPI",88248,"0,1854000","",""]
["93076","SINAPI-I",39897,"0,0012000","",""]
["93078","SINAPI",88248,"0,1413000","",""]
["93081","SINAPI-I",39897,"0,0003500","",""]
["93084",null,null,"","30,6062819","33,9360222"]
["93086","SINAPI-I",39873,"1,0000000","",""]
["93089",null,null,"","8,8940776","10,2092050"]
["93094","SINAPI-I",39868,"1,0000000","",""]
["93098","SINAPI",88248,"0,1133000","",""]
["93101","SINAPI-I",39871,"1,0000000","",""]
["93103","SINAPI",88267,"0,1031000","",""]
["93106","SINAPI",88248,"0,1031000","",""]
["93109","SINAPI-I",12732,"0,0048000","",""]
["93114","SINAPI-I",38383,"0,0503000","",""]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000","",""]
["93119","SINAPI-I",39880,"1,0000000","",""]
["93121","SINAPI-I",39897,"0,0006000","",""]
["93124","SINAPI-I",39897,"0,0044000","",""]
["93133",null,null,"","34,2977380","37,7678126"]
["94471",null,null,"","25,0801983","27,9988789"]
["94473","SINAPI",88267,"0,5489000","",""]
["94476","SINAPI",88248,"0,6478000","",""]
["94606","SINAPI-I",12728,"1,0000000","",""]
["94610","SINAPI-I",39897,"0,0076000","",""]
["94615","SINAPI-I",39897,"0,0060000","",""]
["94623","SINAPI-I",12732,"0,0450000","",""]
["94625","SINAPI-I",39897,"0,0126000","",""]
["94658","SINAPI-I",20083,"0,0055000","",""]
["94660","SINAPI",88248,"0,0670000","",""]
["94663",null,null,"","28,6195286","31,8327974"]
["94665","SINAPI",88267,"0,1256000","",""]
["94671",null,null,"","13,0113636","14,8024485"]
["94674",null,null,"","36,1477572","39,5755305"]
["94676","SINAPI-I",20083,"0,0140000","",""]
["94678","SINAPI",88267,"0,1401000","",""]
["94681","SINAPI",88267,"0,1885000","",""]
["94684","SINAPI-I",3513,"1,0000000","",""]
["94687","SINAPI-I",1962,"1,0000000","",""]
["94690","SINAPI-I",20083,"0,0165000","",""]
["94695",null,null,"","20,0519143","22,5887527"]
["94698",null,null,"","16,9746131","19,1959064"]
["94700","SINAPI-I",20083,"0,0750000","",""]
["94702","SINAPI",88267,"0,5838000","",""]
["94706","SINAPI-I",99,"1,0000000","",""]
["94724","SINAPI",88267,"0,0342000","",""]
["94728","SINAPI",88248,"0,0560000","",""]
["94731","SINAPI",88267,"0,0718000","",""]
["94734","SINAPI",88267,"0,1764000","",""]
["94739","SINAPI",88248,"0,4013000","",""]
["94743",null,null,"","11,5763546","13,2011605"]
["94756","SINAPI",88267,"0,0685000","",""]
["94761",null,null,"","5,9724278","6,8728522"]
["94764","SINAPI-I",44254,"1,0000000","",""]
["94768","SINAPI",88248,"0,1418000","",""]
["94863","SINAPI",88267,"0,1764000","",""]
["95694","SINAPI-I",20078,"0,1150000","",""]
["96638",null,null,"","63,5514020","66,9691472"]
["96651","SINAPI",88267,"0,1241000","",""]
["96655","SINAPI",104091,"0,0944000","",""]
["96659","SINAPI-I",38441,"1,0000000","",""]
["96662","SINAPI",88267,"0,0849000","",""]
["96666","SINAPI",104091,"0,1192000","",""]
["96686","SINAPI-I",38434,"1,0000000","",""]
["96693","SINAPI",88248,"0,3794000","",""]
["96696","SINAPI",104098,"0,1657000","",""]
["96700",null,null,"","27,3910214","30,5105853"]
["96704","SINAPI-I",38993,"1,0000000","",""]
["96707","SINAPI",88267,"0,2963000","",""]
["96710","SINAPI",88248,"0,2309000","",""]
["96714","SINAPI-I",38459,"1,0000000","",""]
["96738","SINAPI",88267,"0,0738000","",""]
["96741","SINAPI-I",38442,"1,0000000","",""]
["96745","SINAPI-I",38446,"1,0000000","",""]
["96748","SINAPI-I",36360,"1,0000000","",""]
["96752","SINAPI-I",38437,"1,0000000","",""]
["96755","SINAPI-I",38440,"1,0000000","",""]
["96764","SINAPI-I",38462,"1,0000000","",""]
["96806",null,null,"","12,5940415","14,3404851"]
["96809","SINAPI",88267,"0,2038000","",""]
["96814",null,null,"","22,7592267","25,5715495"]
["96817","SINAPI",88248,"0,1925000","",""]
["96821","SINAPI-I",38851,"1,0000000","",""]
["96827","SINAPI-I",3148,"0,0021000","",""]
["96838","SINAPI-I",3148,"0,0021000","",""]
["96841","SINAPI",88267,"0,3268000","",""]
["96846","SINAPI-I",3148,"0,0027000","",""]
["96850",null,null,"","26,4109759","29,4469357"]
["96855","SINAPI",88248,"0,1505000","",""]
["96862","SINAPI-I",38874,"1,0000000","",""]
["96872","SINAPI-I",38836,"1,0000000","",""]
["96875","SINAPI",88267,"0,5525000","",""]
["96879","SINAPI",88248,"0,3719000","",""]
["97432","SINAPI",88248,"0,4670000","",""]
["97435","SINAPI-I",40416,"1,0000000","",""]
["97438","SINAPI-I",40412,"2,0000000","",""]
["97447","SINAPI",88248,"0,5650000","",""]
["97452","SINAPI-I",40388,"1,0000000","",""]
["97455","SINAPI-I",11002,"0,0670000","",""]
["97458","SINAPI",88267,"1,0220000","",""]
["97461","SINAPI",88248,"0,1500000","",""]
["97467",null,null,"","11,6547599","13,2969183"]
["97475","SINAPI",88267,"0,3900000","",""]
["97480","SINAPI-I",11002,"0,0180000","",""]
["97483","SINAPI",88267,"0,3600000","",""]
["97486","SINAPI",88248,"0,4500000","",""]
["97489","SINAPI-I",40391,"1,0000000","",""]
["97492","SINAPI",88317,"0,3840000","",""]
["97502","SINAPI-I",40363,"1,0000000","",""]
["97506","SINAPI",88317,"0,1510000","",""]
["97511","SINAPI",88267,"0,2090000","",""]
["97515","SINAPI",88248,"0,2430000","",""]
["97520",null,null,"","7,7567151","8,8978565"]
["97522","SINAPI",88317,"0,2260000","",""]
["97526","SINAPI-I",40422,"1,0000000","",""]
["97532","SINAPI",88317,"0,3480000","",""]
["97537","SINAPI",88267,"0,1140000","",""]
["97544","SINAPI-I",11002,"0,0180000","",""]
["97548",null,null,"","20,4370027","22,9796528"]
["97550","SINAPI",88317,"0,5720000","",""]
["97554","SINAPI-I",40394,"1,0000000","",""]
["103808","SINAPI",88248,"0,4163000","",""]
["103811","SINAPI-I",39871,"1,0000000","",""]
["103813","SINAPI",88267,"0,5649000","",""]
["103816","SINAPI-I",38383,"0,0810000","",""]
["103819","SINAPI-I",12724,"1,0000000","",""]
["103821","SINAPI-I",39897,"0,0012000","",""]
["103824","SINAPI-I",39863,"1,0000000","",""]
["103829","SINAPI",88267,"0,3766000","",""]
["103832","SINAPI-I",12732,"0,0042000","",""]
["103838","SINAPI-I",12714,"1,0000000","",""]
["103840","SINAPI-I",39869,"1,0000000","",""]
["103842","SINAPI",88267,"0,3046000","",""]
["103845","SINAPI-I",39897,"0,0016000","",""]
["103851","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["103854",null,null,"","1,4219007","1,6477641"]
["103856","SINAPI-I",39886,"1,0000000","",""]
["103858","SINAPI-I",39897,"0,0006000","",""]
["103861","SINAPI-I",39897,"0,0016000","",""]
["103863","SINAPI",88267,"0,1592000","",""]
["103875","SINAPI-I",39879,"1,0000000","",""]
["103878","SINAPI-I",38383,"0,0644000","",""]
["103880","SINAPI-I",39871,"1,0000000","",""]
["103883","SINAPI-I",38383,"0,0545000","",""]
["103885","SINAPI",88267,"0,1635000","",""]
["103888","SINAPI-I",12724,"1,0000000","",""]
["103891","SINAPI-I",12732,"0,0048000","",""]
["103896","SINAPI-I",39857,"1,0000000","",""]
["103899","SINAPI-I",38383,"0,0364000","",""]
["103901","SINAPI",88248,"0,3269000","",""]
["103947","SINAPI-I",122,"0,0059000","",""]
["103950","SINAPI-I",122,"0,0059000","",""]
["103952","SINAPI-I",38383,"0,0281000","",""]
["103958","SINAPI-I",122,"0,0141000","",""]
["103964","SINAPI-I",122,"0,0094000","",""]
["103967","SINAPI-I",38383,"0,0161000","",""]
["103971","SINAPI-I",38383,"0,0206000","",""]
["103975",null,null,"","25,2553916","28,1897491"]
["103980","SINAPI-I",20083,"0,0140000","",""]
["103983","SINAPI-I",20083,"0,0140000","",""]
["103990",null,null,"","13,3257403","15,1616499"]
["103992","SINAPI-I",20083,"0,0125000","",""]
["103995","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["103997","SINAPI",88267,"0,1530000","",""]
["104002",null,null,"","27,6361529","30,7265668"]
["104003","SINAPI-I",122,"0,0129000","",""]
["104008","SINAPI",88248,"0,2610000","",""]
["104012","SINAPI",88248,"0,2361000","",""]
["104016","SINAPI",88248,"0,2027000","",""]
["104020","SINAPI",88267,"0,1353000","",""]
["104025","SINAPI-I",21114,"0,1600000","",""]
["104028","SINAPI",88248,"0,1243000","",""]
["104170","SINAPI",88248,"0,1734000","",""]
["104173","SINAPI-I",20047,"1,0000000","",""]
["104175","SINAPI",88267,"0,3179000","",""]
["104179","SINAPI-I",20078,"0,0575000","",""]
["104193","SINAPI",88267,"0,5259000","",""]
["104199","SINAPI",88267,"0,1093000","",""]
["104320","SINAPI-I",122,"0,0094000","",""]
["104322","SINAPI-I",38383,"0,0066000","",""]
["104341","SINAPI-I",20083,"0,0075000","",""]
["104344","SINAPI",88248,"0,2325000","",""]
["104347","SINAPI",88248,"0,2446000","",""]
["104351","SINAPI-I",122,"0,0167000","",""]
["104356","SINAPI",88248,"0,0724000","",""]
["104579","SINAPI-I",39295,"1,0000000","",""]
["104584","SINAPI",88248,"0,1767000","",""]
["105149",null,null,"","55,1569507","58,7345255"]
["105154","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["105156","SINAPI-I",38383,"0,0112000","",""]
["105159","SINAPI-I",38383,"0,0308000","",""]
["105166","SINAPI-I",21114,"0,1600000","",""]
["105170","SINAPI-I",3500,"1,0000000","",""]
["105174","SINAPI",88248,"0,3989000","",""]
["105177","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["105180","SINAPI-I",122,"0,0118000","",""]
["105183","SINAPI-I",122,"0,0259000","",""]
["105195",null,null,"","12,0180371","13,7014213"]
["105198","SINAPI-I",7307,"0,0084000","",""]
["105201","SINAPI-I",3148,"0,0354000","",""]
["105204","SINAPI-I",1792,"1,0000000","",""]
["105207","SINAPI",88248,"0,6478000","",""]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000","",""]
["105213","SINAPI",88267,"0,4163000","",""]
["105221","SINAPI",88248,"0,0840000","",""]
["105225",null,null,"","17,4641148","19,7207678"]
["105228","SINAPI",88267,"0,0718000","",""]
["105232","SINAPI-I",38993,"1,0000000","",""]
["105234","SINAPI",88267,"0,0659000","",""]
["97898","SINAPI",5678,"0,0738000","",""]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000","",""]
["97903","SINAPI",87316,"0,0196000","",""]
["97904","SINAPI",88309,"8,4539000","",""]
["97905","SINAPI",97734,"0,0252000","",""]
["97907","SINAPI-I",2692,"0,0068000","",""]
["97908","SINAPI-I",4491,"0,1776000","",""]
["98104","SINAPI-I",2692,"0,0027000","",""]
["98106","SINAPI",88316,"8,7309000","",""]
["98107","SINAPI",97733,"0,0132000","",""]
["99250","SINAPI-I",4517,"0,0880000","",""]
["99251","SINAPI-I",7258,"61,4307000","",""]
["99253","SINAPI",87316,"0,0148000","",""]
["99255","SINAPI",97735,"0,0700000","",""]
["99260","SINAPI",5679,"0,0178000","",""]
["99262","SINAPI",88628,"0,1039000","",""]
["99264","SINAPI",94970,"0,1675000","",""]
["102591","SINAPI",88267,"0,0857000","",""]
["102598",null,null,"","79,0055249","81,3496933"]
["102604",null,null,"","78,5910339","81,0218979"]
["102614",null,null,"","0,6873964","0,7979001"]
["102618","SINAPI",88267,"1,4821000","",""]
["102621","SINAPI",88248,"1,4821000","",""]
["102623","SINAPI",94491,"1,0000000","",""]
["89482","SINAPI-I",38383,"0,0068000","",""]
["89495","SINAPI",88248,"0,1119000","",""]
["89709","SINAPI",88248,"0,1652000","",""]
["86872","SINAPI-I",20271,"1,0000000","",""]
["86876","SINAPI",88316,"0,3106000","",""]
["86880","SINAPI-I",3146,"0,0480000","",""]
["86883","SINAPI",88267,"0,0845000","",""]
["86887","SINAPI",88316,"0,0481000","",""]
["86893","SINAPI-I",4823,"0,5228000","",""]
["86901","SINAPI",88274,"0,8458000","",""]
["86905","SINAPI-I",3146,"0,0420000","",""]
["86909","SINAPI",88267,"0,1667000","",""]
["86914","SINAPI",88316,"0,0481000","",""]
["86920","SINAPI",86872,"1,0000000","",""]
["86923","SINAPI",86882,"1,0000000","",""]
["86933",null,null,"","6,4375301","7,4034068"]
["86936","SINAPI",86900,"1,0000000","",""]
["86940","SINAPI",86881,"1,0000000","",""]
["86943","SINAPI",86906,"1,0000000","",""]
["93442","SINAPI",86884,"1,0000000","",""]
["95472",null,null,"","4,1714285","4,8154693"]
["100851","SINAPI-I",11761,"1,0000000","",""]
["100854","SINAPI",88316,"0,2033000","",""]
["100859","SINAPI",88267,"2,1153000","",""]
["100863",null,null,"","4,6275496","5,3396017"]
["100867","SINAPI-I",4351,"6,0000000","",""]
["100870","SINAPI",88267,"0,9485000","",""]
["98052","SINAPI",88316,"1,2228000","",""]
["98054","SINAPI",88628,"0,0858000","",""]
["98056","SINAPI-I",12567,"6,0000000","",""]
["98058",null,null,"","14,1236247","16,0449399"]
["98059","SINAPI",97738,"0,0154000","",""]
["98061","SINAPI",5678,"1,5451000","",""]
["98063","SINAPI",5678,"0,6001000","",""]
["98066","SINAPI",88309,"30,4787000","",""]
["98067","SINAPI-I",6193,"1,8216000","",""]
["98068","SINAPI-I",7258,"2702,0465000","",""]
["98069","SINAPI",5678,"0,1906000","",""]
["98070","SINAPI",5679,"0,4164000","",""]
["98071","SINAPI-I",4517,"0,9240000","",""]
["98073","SINAPI-I",2692,"0,0194000","",""]
["98074","SINAPI-I",2692,"0,0265000","",""]
["98074","SINAPI",96536,"3,8400000","",""]
["98075","SINAPI",89995,"0,4800000","",""]
["98076","SINAPI",89995,"0,5280000","",""]
["98077","SINAPI",87316,"0,2418000","",""]
["98078","SINAPI",97734,"0,0252000","",""]
["98081","SINAPI",96536,"3,1200000","",""]
["98082","SINAPI",88628,"0,4747000","",""]
["98083","SINAPI",88316,"23,3912000","",""]
["98084","SINAPI",5679,"0,2634000","",""]
["98085","SINAPI-I",2692,"0,0347000","",""]
["98086","SINAPI-I",660,"71,4000000","",""]
["98087","SINAPI",92767,"53,1484000","",""]
["98088","SINAPI",89996,"3,9488000","",""]
["98089","SINAPI",87316,"0,1003000","",""]
["98090","SINAPI",89993,"0,1196000","",""]
["98091","SINAPI-I",2692,"0,0326000","",""]
["98091","SINAPI",92767,"44,8644000","",""]
["98092","SINAPI",89996,"3,9488000","",""]
["98094","SINAPI",89996,"7,4040000","",""]
["98099","SINAPI",89998,"5,4296000","",""]
["98101","SINAPI-I",4720,"3,0624000","",""]
["98109","SINAPI-I",4517,"0,1408000","",""]
["98110","SINAPI",101618,"0,0141000","",""]
["89349","SINAPI-I",3148,"0,0084000","",""]
["89987",null,null,"","7,2135532","8,2929408"]
["94490","SINAPI-I",38383,"0,0080000","",""]
["94493",null,null,"","4,2696486","4,9220672"]
["94497",null,null,"","7,6476667","8,7861180"]
["94501","SINAPI-I",3148,"0,0452000","",""]
["94794","SINAPI",88248,"0,3743000","",""]
["95249","SINAPI-I",11749,"1,0000000","",""]
["95253","SINAPI",88248,"0,3398000","",""]
["99622",null,null,"","3,5261344","4,0781369"]
["99626","SINAPI-I",3148,"0,0452000","",""]
["99629","SINAPI",88248,"0,1485000","",""]
["99633",null,null,"","4,4460081","5,1317878"]
["103009","SINAPI-I",3148,"0,0302000","",""]
["103017",null,null,"","1,4799391","1,7164937"]
["103036","SINAPI-I",3148,"0,0084000","",""]
["103039","SINAPI",88248,"0,2633000","",""]
["103043",null,null,"","8,3600256","9,6336070"]
["103047","SINAPI-I",11673,"1,0000000","",""]
["103049","SINAPI-I",38383,"0,0080000","",""]
["95636","SINAPI-I",6019,"1,0000000","",""]
["95638","SINAPI-I",4893,"1,0000000","",""]
["95639","SINAPI",88267,"5,9878000","",""]
["95642","SINAPI-I",3529,"6,0000000","",""]
["95643","SINAPI-I",6016,"4,0000000","",""]
["95644","SINAPI-I",9875,"0,9444000","",""]
["95647","SINAPI-I",7142,"3,0000000","",""]
["95648","SINAPI",88248,"1,6421000","",""]
["95650","SINAPI-I",37960,"2,0000000","",""]
["95651","SINAPI-I",44400,"4,0000000","",""]
["95653","SINAPI-I",6017,"2,0000000","",""]
["95654","SINAPI-I",44263,"3,0000000","",""]
["95658","SINAPI",88248,"4,1061000","",""]
["95659","SINAPI",104092,"1,9121000","",""]
["95661","SINAPI-I",44174,"2,0000000","",""]
["95662","SINAPI",88248,"4,6390000","",""]
["95664","SINAPI-I",38434,"8,0000000","",""]
["95665","SINAPI-I",38982,"0,9600000","",""]
["95668","SINAPI-I",38436,"2,0000000","",""]
["95669","SINAPI",104091,"1,9127000","",""]
["95671","SINAPI-I",3148,"0,0504000","",""]
["95672","SINAPI-I",38436,"2,0000000","",""]
["95675","SINAPI-I",3148,"0,0132000","",""]
["97741","SINAPI-I",9875,"0,9444000","",""]
["105135","SINAPI-I",3148,"0,0192000","",""]
["90446","SINAPI",88248,"0,1138000","",""]
["90452","SINAPI",88248,"0,0545000","",""]
["90456","SINAPI",88247,"0,0438000","",""]
["90460","SINAPI",88248,"0,0594000","",""]
["90463","SINAPI",88248,"0,0123000","",""]
["90469","SINAPI",88629,"0,0079000","",""]
["91176","SINAPI-I",395,"1,7857000","",""]
["91182","SINAPI-I",14153,"0,0149000","",""]
["91187","SINAPI",88267,"0,6622000","",""]
["91191","SINAPI",88267,"0,2121000","",""]
["94480","SINAPI-I",7696,"0,3117000","",""]
["94481","SINAPI-I",4209,"1,0000000","",""]
["94482","SINAPI-I",6010,"1,0000000","",""]
["96559","SINAPI-I",39997,"7,0000000","",""]
["96562","SINAPI",88247,"0,1711000","",""]
["101802","SINAPI",5678,"0,0677000","",""]
["101803","SINAPI-I",4517,"0,1760000","",""]
["101804","SINAPI-I",5069,"0,0187000","",""]
["101805","SINAPI-I",2692,"0,0095000","",""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000","",""]
["102115","SINAPI",88267,"3,2890000","",""]
["102117","SINAPI",88267,"2,2020000","",""]
["102119","SINAPI",88267,"2,2774000","",""]
["102123","SINAPI-I",39997,"4,0000000","",""]
["102138","SINAPI",88247,"0,6330000","",""]
["103522","SINAPI-I",34482,"1,0000000","",""]
["104781",null,null,"","85,3164559","87,1111112"]
["104784","SINAPI-I",20065,"0,1500000","",""]
["104032",null,null,"","30,6889352","33,9960238"]
["104036","SINAPI-I",37419,"1,0000000","",""]
["104045",null,null,"","21,2290502","23,7379807"]
["104049","SINAPI-I",107,"1,0000000","",""]
["104056","SINAPI",88316,"0,0446000","",""]
["104062","SINAPI",88246,"0,2524000","",""]
["104065","SINAPI-I",20078,"0,0875000","",""]
["104082","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["104086","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["96521",null,null,"","31,3833793","34,7421203"]
["96526",null,null,"","73,7706639","76,5693123"]
["101119","SINAPI",89031,"0,0372000","",""]
["101123","SINAPI",88844,"0,0302000","",""]
["101128",null,null,"","17,9084073","20,4108681"]
["101131","SINAPI",5849,"0,0157000","",""]
["101134","SINAPI",93589,"0,2500000","",""]
["101138","SINAPI",88316,"0,0251000","",""]
["101144","SINAPI",93592,"0,2500000","",""]
["101148","SINAPI",88316,"0,0251000","",""]
["101151",null,null,"","14,9038461","16,9988276"]
["101153","SINAPI",100975,"1,3000000","",""]
["101209","SINAPI",88907,"0,0078000","",""]
["101212","SINAPI",5631,"0,0114000","",""]
["101218","SINAPI",89883,"0,0479000","",""]
["101222","SINAPI",88316,"0,0108000","",""]
["101225",null,null,"","8,5912823","9,9564405"]
["101228","SINAPI",88908,"0,0020000","",""]
["101231","SINAPI",5632,"0,0022000","",""]
["101234","SINAPI",5631,"0,0096000","",""]
["101241","SINAPI",5632,"0,0022000","",""]
["101244","SINAPI",88316,"0,0091000","",""]
["101247","SINAPI",89876,"0,0551000","",""]
["101250","SINAPI",88908,"0,0016000","",""]
["101253","SINAPI",88907,"0,0066000","",""]
["101256","SINAPI",91387,"0,0244000","",""]
["101263","SINAPI",88907,"0,0101000","",""]
["101266","SINAPI",5631,"0,0107000","",""]
["101269","SINAPI",91386,"0,0585000","",""]
["101272","SINAPI",88316,"0,0134000","",""]
["101276",null,null,"","9,6734693","11,1244979"]
["102355",null,null,"","40,7066204","44,3703739"]
["90094",null,null,"","25,4448398","28,3760683"]
["90101","SINAPI",5678,"0,0493000","",""]
["90105","SINAPI",5678,"0,0324000","",""]
["102279",null,null,"","25,5072463","28,4122562"]
["102283","SINAPI",5631,"0,0357000","",""]
["102287","SINAPI",88907,"0,0276000","",""]
["102292","SINAPI",88316,"0,0399000","",""]
["102302","SINAPI",5679,"0,0436000","",""]
["102306","SINAPI",88316,"0,0945000","",""]
["102312",null,null,"","22,5916453","25,3289473"]
["102316","SINAPI",5631,"0,0215000","",""]
["102321","SINAPI",88907,"0,0161000","",""]
["102325","SINAPI",88316,"0,1239000","",""]
["94310","SINAPI",88316,"0,0273000","",""]
["94319","SINAPI-I",6079,"1,3889000","",""]
["94329","SINAPI",88316,"0,0379000","",""]
["94339","SINAPI",91533,"0,1634000","",""]
["96385","SINAPI",88316,"0,0330000","",""]
["93368",null,null,"","34,8244348","38,3530483"]
["93373",null,null,"","39,2129306","42,9419526"]
["93382","SINAPI",91533,"0,1962000","",""]
["104730","SINAPI",5632,"0,0402000","",""]
["104733","SINAPI",5679,"0,0777000","",""]
["104735","SINAPI",88316,"0,0822000","",""]
["104738","SINAPI",91533,"0,1962000","",""]
["104741","SINAPI",5901,"0,0054000","",""]
["101619","SINAPI",88309,"2,4938000","",""]
["101622","SINAPI",88316,"1,1204000","",""]
["101624","SINAPI",91533,"0,0325000","",""]
["103322","SINAPI-I",37395,"0,0050000","",""]
["103325","SINAPI-I",37395,"0,0100000","",""]
["103327","SINAPI",88309,"0,9900000","",""]
["103330","SINAPI",88309,"1,2000000","",""]
["103350","SINAPI-I",34557,"0,8050000","",""]
["103356","SINAPI",88309,"0,7700000","",""]
["89283","SINAPI-I",38603,"1,4400000","",""]
["89291","SINAPI",88316,"0,4300000","",""]
["89306",null,null,"","37,1505958","40,7032607"]
["101158","SINAPI-I",44324,"0,0100000","",""]
["103320","SINAPI-I",37395,"0,0100000","",""]
["103337","SINAPI-I",37395,"0,0050000","",""]
["103339","SINAPI",88316,"0,6500000","",""]
["103342","SINAPI-I",34592,"18,1400000","",""]
["89455","SINAPI-I",34570,"9,9900000","",""]
["89464","SINAPI-I",38599,"1,2700000","",""]
["89478","SINAPI-I",38588,"1,5500000","",""]
["96358","SINAPI-I",39443,"0,4803000","",""]
["96360","SINAPI-I",39413,"2,1060000","",""]
["96361","SINAPI",88316,"0,2370000","",""]
["96363","SINAPI-I",39419,"0,9117000","",""]
["96364","SINAPI-I",39434,"1,0978000","",""]
["96366","SINAPI-I",39413,"4,2120000","",""]
["96369","SINAPI-I",39413,"4,2120000","",""]
["96370","SINAPI",88278,"0,3440000","",""]
["96373","SINAPI",88278,"0,0660000","",""]
["102253",null,null,"","8,8115278","10,0950418"]
["102255","SINAPI",91692,"0,1450000","",""]
["102258",null,null,"","34,6217985","38,0918711"]
["104720","SINAPI",88316,"0,2950000","",""]
["104722","SINAPI-I",39419,"1,0686000","",""]
["104723","SINAPI-I",39434,"1,0978000","",""]
["101154","SINAPI",87292,"0,0160000","",""]
["101814","SINAPI-I",4741,"0,0440000","",""]
["101819","SINAPI-I",367,"0,1140000","",""]
["101828","SINAPI",88316,"4,2001000","",""]
["101831","SINAPI",91533,"0,2050000","",""]
["101834","SINAPI",91533,"0,2050000","",""]
["101837","SINAPI",5867,"0,0154000","",""]
["101840",null,null,"","13,1701430","14,9909286"]
["101843",null,null,"","5,1574623","5,9515727"]
["101847","SINAPI",88316,"0,1333000","",""]
["101850","SINAPI-I",367,"0,1140000","",""]
["101855","SINAPI-I",367,"0,1140000","",""]
["101857","SINAPI",88260,"0,2294000","",""]
["101860",null,null,"","59,0251573","62,5789777"]
["101862","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["101867",null,null,"","59,8825258","63,4172470"]
["101869","SINAPI",91277,"0,0055000","",""]
["102988",null,null,"","63,8794728","67,2584501"]
["100577","SINAPI",96463,"0,0010000","",""]
["96389","SINAPI",5903,"0,0220000","",""]
["96390","SINAPI",5923,"0,0200000","",""]
["96391","SINAPI",96463,"0,0050000","",""]
["96398",null,null,"","2,1427252","2,4789838"]
["96399","SINAPI",73436,"0,0040000","",""]
["100564","SINAPI",5932,"0,0080000","",""]
["100565","SINAPI",88316,"0,1600000","",""]
["100567",null,null,"","3,8301136","4,4120449"]
["100568","SINAPI-I",1379,"179,7300000","",""]
["100570","SINAPI",5923,"0,0320000","",""]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000","",""]
["100572","SINAPI",96464,"0,0460000","",""]
["100575","SINAPI",5932,"0,0001000","",""]
["101768",null,null,"","31,0344827","34,3511450"]
["92391","SINAPI-I",40517,"1,0045000","",""]
["92393","SINAPI",88260,"0,1239000","",""]
["92397","SINAPI-I",36155,"1,0041000","",""]
["92400",null,null,"","10,8189655","12,3676408"]
["92403","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["92404","SINAPI",91283,"0,0038000","",""]
["93679","SINAPI",91285,"0,1371000","",""]
["93681","SINAPI",91277,"0,0055000","",""]
["97105","SINAPI",97115,"0,0475900","",""]
["97106","SINAPI",97117,"0,7438400","",""]
["97107","SINAPI",97113,"1,0000000","",""]
["97108","SINAPI",95270,"0,0166800","",""]
["97109","SINAPI",95271,"0,0369300","",""]
["97111","SINAPI",88316,"0,2574600","",""]
["97112","SINAPI",90586,"0,0110100","",""]
["97119","SINAPI-I",42407,"0,1900800","",""]
["101169","SINAPI-I",4385,"0,0330000","",""]
["101172","SINAPI",88628,"0,0440000","",""]
["103904","SINAPI",97117,"0,7438430","",""]
["103906","SINAPI-I",2692,"0,0019220","",""]
["103907",null,null,"","8,4259065","9,6442851"]
["103908","SINAPI",97120,"0,4113330","",""]
["103911",null,null,"","6,8264548","7,8588125"]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440","",""]
["103912","SINAPI",97089,"0,0180000","",""]
["103914","SINAPI-I",4517,"0,0513330","",""]
["103915","SINAPI-I",42409,"0,4000000","",""]
["103916","SINAPI",90587,"0,0221610","",""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210","",""]
["104433","SINAPI",88316,"0,2440000","",""]
["103695","SINAPI-I",4491,"3,0800000","",""]
["103697","SINAPI",102197,"0,8400000","",""]
["95996","SINAPI",5837,"0,0678000","",""]
["96394","SINAPI-I",4718,"0,0733000","",""]
["96395","SINAPI",95872,"0,0118000","",""]
["88415","SINAPI",88316,"0,0092000","",""]
["88423",null,null,"","14,1233056","16,0683760"]
["88429","SINAPI-I",38877,"2,6872600","",""]
["88488","SINAPI",88310,"0,2270000","",""]
["88496","SINAPI-I",3767,"0,0802000","",""]
["96127","SINAPI-I",3767,"0,0400000","",""]
["96130","SINAPI",88310,"0,4322000","",""]
["96134",null,null,"","53,7773360","57,4721054"]
["104641","SINAPI",88316,"0,0544000","",""]
["102200","SINAPI-I",3767,"0,5000000","",""]
["102204","SINAPI-I",10475,"0,1015000","",""]
["102219","SINAPI-I",5318,"0,0140000","",""]
["102225","SINAPI-I",10478,"0,1992000","",""]
["102234",null,null,"","36,7311827","40,2760860"]
["100719","SINAPI-I",7307,"0,1908000","",""]
["100723","SINAPI",88310,"0,0635000","",""]
["100729",null,null,"","5,7337220","6,6410009"]
["100743","SINAPI",88310,"0,0635000","",""]
["100749",null,null,"","42,2553191","45,9362549"]
["100753","SINAPI-I",43649,"0,1150000","",""]
["100760",null,null,"","55,3200693","58,9835220"]
["102489","SINAPI",88316,"0,1500000","",""]
["102494","SINAPI-I",44072,"0,2016000","",""]
["102505","SINAPI-I",12815,"0,0400000","",""]
["102509",null,null,"","34,4033232","37,8533094"]
["102513",null,null,"","52,6465442","56,3596050"]
["101750","SINAPI",88309,"0,3620000","",""]
["101751","SINAPI",88316,"0,2399000","",""]
["87248","SINAPI",88256,"0,2411000","",""]
["87255","SINAPI-I",1292,"1,1326400","",""]
["87261","SINAPI",88256,"1,1136000","",""]
["104593","SINAPI-I",34357,"0,1060000","",""]
["104597",null,null,"","12,8398991","14,6179833"]
["104599","SINAPI",88316,"0,2351000","",""]
["104606","SINAPI-I",1381,"9,1325000","",""]
["104609","SINAPI-I",21108,"1,1217600","",""]
["98681",null,null,"","31,5847904","34,8917062"]
["98686","SINAPI",88256,"0,8210000","",""]
["101090","SINAPI",88260,"0,8420000","",""]
["101726","SINAPI",88316,"1,1000000","",""]
["101727",null,null,"","2,3424457","2,7129567"]
["101734","SINAPI",88309,"0,7535000","",""]
["101748","SINAPI",88316,"0,0450000","",""]
["101738","SINAPI-I",6186,"1,0350000","",""]
["88649","SINAPI-I",1287,"0,1500000","",""]
["94990",null,null,"","25,5067546","28,4599458"]
["94991","SINAPI",88316,"1,7828000","",""]
["94994","SINAPI-I",5068,"0,0240000","",""]
["101747","SINAPI-I",34492,"0,0814000","",""]
["87624","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["87633","SINAPI",88309,"0,2450000","",""]
["87642","SINAPI",87373,"0,0530000","",""]
["87682","SINAPI",88309,"0,2480000","",""]
["87692","SINAPI",88316,"0,1420000","",""]
["87703",null,null,"","10,1067125","11,5559168"]
["87738","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["87755","SINAPI",88316,"0,2940000","",""]
["87765","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["88470","SINAPI",88309,"0,0830000","",""]
["88477","SINAPI-I",38546,"0,0430000","",""]
["90933","SINAPI-I",10931,"1,1430000","",""]
["90942","SINAPI",88316,"0,2510000","",""]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000","",""]
["87881",null,null,"","16,0664819","18,2186234"]
["87886","SINAPI",87402,"0,0034000","",""]
["87891","SINAPI",88309,"0,0868000","",""]
["87897","SINAPI",87313,"0,0037000","",""]
["87903",null,null,"","23,9263803","26,7510548"]
["87908","SINAPI",88316,"0,0318000","",""]
["87415",null,null,"","40,9826589","44,6462455"]
["87424","SINAPI-I",3315,"17,0737900","",""]
["87439","SINAPI",88269,"0,5542500","",""]
["87530","SINAPI",88316,"0,2362000","",""]
["87543",null,null,"","23,0360065","25,8865248"]
["87548","SINAPI",87369,"0,0194000","",""]
["87778","SINAPI",87407,"0,0314000","",""]
["87784","SINAPI",88309,"0,8690000","",""]
["87791",null,null,"","24,6638913","27,5561097"]
["87795","SINAPI",87407,"0,0293000","",""]
["87801","SINAPI",88309,"0,6000000","",""]
["87807",null,null,"","45,3013798","49,0530303"]
["87820","SINAPI",87407,"0,0493000","",""]
["87825","SINAPI",88309,"1,0370000","",""]
["87831","SINAPI",88316,"1,2000000","",""]
["87841","SINAPI",87404,"0,0239000","",""]
["87852","SINAPI-I",36887,"0,3820000","",""]
["90408","SINAPI",88309,"0,5325000","",""]
["104208","SINAPI",90669,"0,4441000","",""]
["104211","SINAPI",88309,"1,1050000","",""]
["104214","SINAPI",90669,"1,4329000","",""]
["104217","SINAPI",88316,"0,6010000","",""]
["104220","SINAPI",90669,"0,4749000","",""]
["104224","SINAPI",90668,"0,1009000","",""]
["104232",null,null,"","40,1940570","43,8382687"]
["104235","SINAPI",88316,"0,3290000","",""]
["104238","SINAPI",88316,"0,5320000","",""]
["104241","SINAPI",88316,"0,5320000","",""]
["104245","SINAPI",88309,"0,5800000","",""]
["104248","SINAPI",90668,"0,1441000","",""]
["104257","SINAPI",87292,"0,0493000","",""]
["104262",null,null,"","58,8004534","62,3786022"]
["104627","SINAPI",88316,"0,1043100","",""]
["104633",null,null,"","49,1822429","52,9560202"]
["104951","SINAPI",87292,"0,0304000","",""]
["104955","SINAPI",88309,"0,6051000","",""]
["104960","SINAPI",88316,"0,0309000","",""]
["104970","SINAPI",88309,"0,5871000","",""]
["104975","SINAPI",88316,"0,2173000","",""]
["105185","SINAPI",88316,"0,3120000","",""]
["105188","SINAPI-I",36887,"0,2280000","",""]
["87267",null,null,"","27,6568705","30,7587045"]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000","",""]
["104613","SINAPI",88256,"0,6232000","",""]
["104617","SINAPI-I",34357,"1,6900000","",""]
["101965",null,null,"","17,8091249","20,1213852"]
["96112","SINAPI-I",3283,"1,1114000","",""]
["104756","SINAPI-I",20212,"3,9861000","",""]
["96110","SINAPI-I",39435,"9,6469000","",""]
["96114","SINAPI-I",39443,"1,2267000","",""]
["96111","SINAPI-I",40552,"0,0336000","",""]
["96485",null,null,"","18,1969394","20,5407152"]
["91519",null,null,"","74,2146597","76,9320844"]
["104412","SINAPI-I",34353,"0,0860000","",""]
["104416","SINAPI",88309,"0,0570000","",""]
["104421","SINAPI",88309,"0,3070000","",""]
["87283","SINAPI",88831,"1,0100000","",""]
["87287","SINAPI",88377,"3,1400000","",""]
["87290","SINAPI",89226,"2,6300000","",""]
["87295","SINAPI",88830,"1,2900000","",""]
["87299","SINAPI-I",370,"1,2700000","",""]
["87302","SINAPI",89225,"0,7800000","",""]
["87308",null,null,"","17,9241581","20,2402412"]
["87317",null,null,"","17,0530252","19,2796208"]
["87320","SINAPI-I",7334,"190,6100000","",""]
["87325","SINAPI-I",367,"0,7800000","",""]
["87327","SINAPI-I",43617,"0,0540000","",""]
["87330","SINAPI-I",1379,"279,1600000","",""]
["87332","SINAPI",88316,"0,6300000","",""]
["87337","SINAPI",88386,"1,1400000","",""]
["87340","SINAPI",88392,"3,6600000","",""]
["87343","SINAPI",88377,"5,1800000","",""]
["87346","SINAPI-I",370,"1,3900000","",""]
["87349","SINAPI",88316,"0,5800000","",""]
["87352",null,null,"","29,3488385","32,5519043"]
["87355","SINAPI-I",1379,"333,3000000","",""]
["87361",null,null,"","2,6467079","3,0620640"]
["87363","SINAPI-I",1379,"259,5400000","",""]
["87366","SINAPI-I",43617,"0,0620000","",""]
["87370",null,null,"","25,8370907","28,8182980"]
["87374","SINAPI",88316,"11,1000000","",""]
["87379",null,null,"","3,9597721","4,5724849"]
["87386","SINAPI",88386,"0,9400000","",""]
["87390","SINAPI",88377,"2,1400000","",""]
["87394","SINAPI",88393,"0,7000000","",""]
["87397","SINAPI",88398,"2,2900000","",""]
["87405","SINAPI",88433,"0,5000000","",""]
["88626",null,null,"","16,6178268","18,8014675"]
["100464","SINAPI",88377,"5,3200000","",""]
["100466","SINAPI",88398,"1,5600000","",""]
["100470","SINAPI",88393,"0,7600000","",""]
["100475",null,null,"","12,1121816","13,8025413"]
["100478","SINAPI-I",1379,"474,8700000","",""]
["100481","SINAPI",88377,"3,5100000","",""]
["100488","SINAPI-I",370,"1,1400000","",""]
["100490","SINAPI",88316,"0,7100000","",""]
["105515","SINAPI-I",370,"0,9750000","",""]
["100195",null,null,"","75,0000000","77,7777778"]
["100203","SINAPI",88316,"0,0516000","",""]
["100212",null,null,"","72,5651578","75,4601227"]
["100227","SINAPI",88316,"0,0474000","",""]
["100237",null,null,"","73,1012659","75,9887006"]
["100245","SINAPI",88316,"0,3727000","",""]
["100254",null,null,"","72,3336854","75,2362949"]
["100264","SINAPI",88316,"1,8326000","",""]
["100273",null,null,"","72,7564103","75,6446992"]
["99803","SINAPI",88316,"0,0970000","",""]
["99811","SINAPI",88316,"0,1650000","",""]
["99817",null,null,"","31,0286677","34,4551282"]
["99822",null,null,"","74,1935484","76,9230770"]
["97013",null,null,"","15,0269276","17,0428314"]
["97014","SINAPI",91693,"0,0094000","",""]
["97017","SINAPI-I",5068,"0,0140000","",""]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599000","",""]
["97040","SINAPI",88262,"0,2332000","",""]
["97048",null,null,"","16,6666666","28,5714285"]
["97064","SINAPI",88278,"0,6976800","",""]
["104990",null,null,"","36,1031518","39,6753832"]
["105104","SINAPI",5930,"13,1700000","",""]
["97626","SINAPI",88309,"3,5586000","",""]
["97633",null,null,"","73,5307728","76,3440861"]
["97637",null,null,"","77,4647888","80,0000000"]
["97644",null,null,"","73,9130435","76,7164180"]
["97650",null,null,"","74,0277778","76,8277572"]
["97654","SINAPI",93287,"0,0859000","",""]
["97658","SINAPI",92717,"0,8868000","",""]
["104790","SINAPI",90964,"1,1370000","",""]
["104796","SINAPI",5952,"0,0672000","",""]
["104799","SINAPI",88316,"0,3631000","",""]
["99059","SINAPI-I",4417,"0,7445000","",""]
["99061",null,null,"","55,6831111","59,3492080"]
["99063","SINAPI-I",7356,"0,0011000","",""]
["93591","SINAPI",89877,"0,0032000","",""]
["93598","SINAPI",89877,"0,0019000","",""]
["95429","SINAPI",89883,"0,0034000","",""]
["95880","SINAPI",89883,"0,0031000","",""]
["100938",null,null,"","9,4919786","10,9210526"]
["100943","SINAPI",89877,"0,0051000","",""]
["100950","SINAPI",5930,"0,0050000","",""]
["100963","SINAPI",5903,"0,0014000","",""]
["100975","SINAPI",89876,"0,0169000","",""]
["102332","SINAPI",92242,"0,0042000","",""]
["100976",null,null,"","10,6904231","12,2538293"]
["100980","SINAPI",88907,"0,0042000","",""]
["100983","SINAPI",89876,"0,0169000","",""]
["100993",null,null,"","17,0340681","19,4552529"]
["100997","SINAPI",5631,"0,0056000","",""]
["101000","SINAPI",89883,"0,0102000","",""]
["101007","SINAPI",6259,"0,0193000","",""]
["101014","SINAPI",5930,"0,0483000","",""]
["101018","SINAPI",88316,"0,1907000","",""]
["101468",null,null,"","20,8536585","23,5120801"]
["101477","SINAPI",88316,"0,1021000","",""]
["101483",null,null,"","20,8423326","23,4464751"]
["101488","SINAPI",5928,"0,2295000","",""]
["101190","SINAPI-I",4102,"0,4000000","",""]
["101193","SINAPI-I",346,"0,1800000","",""]
["101197","SINAPI-I",43130,"0,0790000","",""]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000","",""]
["102362","SINAPI",94962,"0,0045000","",""]
["102364","SINAPI",88316,"0,9774000","",""]
["98516","SINAPI",88441,"0,6113000","",""]
["98522","SINAPI",88309,"1,1229000","",""]
["98504","SINAPI",88441,"0,0277000","",""]
["105004","SINAPI",88309,"0,6300000","",""]
["103185","SINAPI-I",42429,"1,0000000","",""]
["103189","SINAPI",88309,"1,2341000","",""]
["103192","SINAPI-I",5068,"0,0395000","",""]
["103194","SINAPI-I",42436,"1,0000000","",""]
["103206","SINAPI",5795,"0,0583000","",""]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000","",""]
["103310",null,null,"","2,1180596","2,4525298"]
["103315","SINAPI-I",20211,"2,7273000","",""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1622000","",""]
["98530",null,null,"","72,5124379","75,3978129"]
["98534","SINAPI",88316,"4,0278000","",""]
["88241","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88243","SINAPI",95313,"1,0000000","",""]
["88246","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88248","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88251","SINAPI-I",252,"1,0000000","",""]
["88253",null,null,"","86,2507957","87,9329609"]
["88256","SINAPI-I",43489,"1,0000000","",""]
["88263","SINAPI-I",4235,"1,0000000","",""]
["88266",null,null,"","81,0512655","83,2472749"]
["88269","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88272","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88274","SINAPI-I",4755,"1,0000000","",""]
["88277","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88282","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88286","SINAPI-I",4096,"1,0000000","",""]
["88291","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88293","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88295","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88297","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88301","SINAPI-I",43464,"1,0000000","",""]
["88304",null,null,"","90,0042901","91,2766755"]
["88306","SINAPI",95368,"1,0000000","",""]
["88309","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88311","SINAPI-I",12874,"1,0000000","",""]
["88313",null,null,"","81,9309811","84,0465594"]
["88315","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88321","SINAPI",95383,"1,0000000","",""]
["88324","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88377","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["90766","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["90769","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["90772","SINAPI-I",43482,"1,0000000","",""]
["90780","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["93561",null,null,"","92,0191494","93,0562341"]
["93564","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["93567","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["93569","SINAPI",95419,"1,0000000","",""]
["93572","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["95309",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95330","SINAPI-I",1213,"0,0132800","",""]
["95343",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95352","SINAPI-I",7595,"0,0095700","",""]
["95362",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95372","SINAPI-I",4783,"0,0169900","",""]
["95383",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95406","SINAPI-I",7592,"0,0095700","",""]
["95421",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",43491,"1,0000000","",""]
["100303",null,null,"","71,6981133","74,6423928"]
["100307","SINAPI",100295,"1,0000000","",""]
["100315",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100534","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101302","SINAPI-I",40931,"0,0071600","",""]
["101312",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101328","SINAPI-I",40988,"0,0043800","",""]
["101338",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101348","SINAPI-I",40982,"0,0071600","",""]
["101358",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101375","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101377","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101379","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101382",null,null,"","73,9283389","76,7215309"]
["101383","SINAPI",101295,"1,0000000","",""]
["101386",null,null,"","76,0219124","78,6556464"]
["101391","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101394","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000","",""]
["101395",null,null,"","72,1483929","75,0680082"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000","",""]
["101396",null,null,"","74,2619920","77,0305696"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000","",""]
["101397",null,null,"","75,3433887","78,0301051"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000","",""]
["101398",null,null,"","76,8540910","79,4211261"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000","",""]
["101399",null,null,"","75,8421501","78,4900037"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000","",""]
["101401",null,null,"","79,8018548","82,1180231"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000","",""]
["101402",null,null,"","78,7649915","81,1720165"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000","",""]
["101407",null,null,"","74,8915196","77,6128437"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000","",""]
["101408",null,null,"","76,2684315","78,8825457"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000","",""]
["101409",null,null,"","87,1788423","88,7681517"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000","",""]
["101410",null,null,"","71,4191262","74,3880536"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000","",""]
["101412",null,null,"","72,1861292","75,1031608"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000","",""]
["101413",null,null,"","73,9567374","76,7479352"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000","",""]
["101414",null,null,"","74,9179146","77,6371873"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000","",""]
["101415",null,null,"","88,4240812","89,8769504"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000","",""]
["101416",null,null,"","76,5698194","79,1598693"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000","",""]
["101417",null,null,"","72,5614001","75,4525004"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000","",""]
["101418",null,null,"","82,4673286","84,5370626"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000","",""]
["101419",null,null,"","83,7437944","85,6889694"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000","",""]
["101420",null,null,"","80,1597665","82,4439114"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000","",""]
["101421",null,null,"","82,8643522","84,8957885"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000","",""]
["101422",null,null,"","77,5440997","80,0544180"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000","",""]
["101424",null,null,"","82,5693911","84,6293157"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000","",""]
["101425",null,null,"","87,2493784","88,8310822"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000","",""]
["101426",null,null,"","85,3752317","87,1551744"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000","",""]
["101427",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000","",""]
["101428",null,null,"","83,6270907","85,5838687"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000","",""]
["101429",null,null,"","79,2909514","81,6522267"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000","",""]
["101430",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000","",""]
["101431",null,null,"","84,8342323","86,6697178"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000","",""]
["101432",null,null,"","83,7209087","85,6683749"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000","",""]
["101433",null,null,"","89,1844915","90,5521222"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000","",""]
["101434",null,null,"","83,4103781","85,3885153"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000","",""]
["101435",null,null,"","85,7399845","87,4820276"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000","",""]
["101436",null,null,"","83,1883030","85,1881949"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000","",""]
["101437",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000","",""]
["101438",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000","",""]
["101439",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000","",""]
["101440",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000","",""]
["101441",null,null,"","83,4457119","85,4203703"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000","",""]
["101443",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000","",""]
["101444",null,null,"","74,9430012","77,6603916"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000","",""]
["101445",null,null,"","75,0455032","77,7550638"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000","",""]
["101446",null,null,"","70,0369846","73,0954184"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000","",""]
["101447",null,null,"","69,4173232","72,5141379"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000","",""]
["101448",null,null,"","70,0369846","73,0954184"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000","",""]
["101449",null,null,"","80,7821888","83,0098988"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000","",""]
["101451",null,null,"","74,8915196","77,6128437"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000","",""]
["101452",null,null,"","70,7156373","73,7307494"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000","",""]
["101453",null,null,"","74,9566985","77,6729959"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000","",""]
["101454",null,null,"","76,8048576","79,3758775"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000","",""]
["101456",null,null,"","92,2490416","93,2584379"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000","",""]
["101457",null,null,"","88,9678283","90,3598839"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000","",""]
["101458",null,null,"","75,1206417","77,8244472"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000","",""]
["101459",null,null,"","72,4227391","75,3234252"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000","",""]
["101460",null,null,"","72,7232729","75,6029656"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12472,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"08/2024",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"11/09/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP02"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":732.7600000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":743.69},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CP03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"T"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":180.54},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":181.25999999999996},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP06",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M²"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.8},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1.8},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.01},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1.08},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP07",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":657.8},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":669.82999999999993},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP08",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":771.53},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":771.53},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP09",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO  COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM 30)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.2599999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2.4500000000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO CP11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ASFÁLTO DILUIDO - CM 30"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.27},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":7.27},"Composições"]
["COTAÇÃO COT-01",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.0199999999999996},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.0199999999999996},"Cotações"]
["COTAÇÃO COT-02",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"T"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4776.13},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4776.13},"Cotações"]
["COTAÇÃO COT-03",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"T"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6065.94},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6065.94},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97141"},"SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,53","4,88","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 11/09/2024","AS",{"$f":"IF($B18=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C18,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C18,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0950227%"},{"$f":"IF($B18=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C18,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C18,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7310925%"}]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,22","5,64",null,"AS",{"$f":"IF($B19=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C19,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C19,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0982320%"},{"$f":"IF($B19=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C19,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C19,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8181819%"}]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,87","7,44",null,"AS",{"$f":"IF($B20=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C20,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C20,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1481483%"},{"$f":"IF($B20=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C20,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C20,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8743170%"}]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,53","9,26",null,"AS",{"$f":"IF($B21=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C21,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C21,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3412889%"},{"$f":"IF($B21=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C21,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C21,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1741513%"}]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,22","11,11",null,"AS",{"$f":"IF($B22=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C22,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C22,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1293533%"},{"$f":"IF($B22=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C22,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C22,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8995434%"}]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,90","12,95",null,"AS",{"$f":"IF($B23=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C23,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C23,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8085107%"},{"$f":"IF($B23=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C23,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C23,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4831901%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,60","14,80",null,"AS",{"$f":"IF($B24=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1339287%"},{"$f":"IF($B24=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7833221%"}]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,27","16,63",null,"AS",{"$f":"IF($B25=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2910053%"},{"$f":"IF($B25=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0054579%"}]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,99","18,51",null,"AS",{"$f":"IF($B26=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4302672%"},{"$f":"IF($B26=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1403701%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","22,02","23,70",null,"AS",{"$f":"IF($B27=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1637696%"},{"$f":"IF($B27=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9345795%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","25,94","27,93",null,"AS",{"$f":"IF($B28=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4990307%"},{"$f":"IF($B28=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2774380%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","29,57","31,88",null,"AS",{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2500850%"},{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9861287%"}]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","33,40","36,00",null,"AS",{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5258726%"},{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2999722%"}]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","37,24","40,17",null,"AS",{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7989205%"},{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5631409%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","41,11","44,36",null,"AS",{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9133091%"},{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6696833%"}]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","49,27","53,16",null,"AS",{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6871566%"},{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4519051%"}]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,41","3,68",null,"AS",{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3902440%"},{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2394367%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,99","4,31",null,"AS",{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7812501%"},{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4578314%"}]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,35","5,80",null,"AS",{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6923078%"},{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6137567%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,70","7,29",null,"AS",{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4207319%"},{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1818183%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,10","8,82",null,"AS",{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9685536%"},{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7081893%"}]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,49","10,34",null,"AS",{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5793992%"},{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2920355%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,89","11,86",null,"AS",{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0111837%"},{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6581197%"}]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,28","13,38",null,"AS",{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1881189%"},{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8942599%"}]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,69","14,93",null,"AS",{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2453807%"},{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,9458729%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","17,33","18,71",null,"AS",{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0686846%"},{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8301887%"}]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","20,49","22,12",null,"AS",{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4094489%"},{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2089214%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","23,38","25,28",null,"AS",{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2149614%"},{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9562626%"}]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","26,45","28,61",null,"AS",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5703423%"},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3378997%"}]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","29,54","31,96",null,"AS",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7828456%"},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5425968%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","32,66","35,34",null,"AS",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8917590%"},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6435672%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,31","42,53",null,"AS",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5488895%"},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2944786%"}]
["SINAPI 105249","SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","110,63","118,58",null,"AS",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4605359%"},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1931781%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,40","15,49",null,"AS",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0836263%"},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8164600%"}]
["SINAPI 105251","SINAPI","105251","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,53","17,81",null,"AS",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2590105%"},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0113316%"}]
["SINAPI 105252","SINAPI","105252","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,80","23,55",null,"AS",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2770085%"},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0332908%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,05","29,29",null,"AS",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6177018%"},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3687822%"}]
["SINAPI 105254","SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,46","35,20",null,"AS",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1658417%"},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9167380%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,88","41,10",null,"AS",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6790452%"},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3920803%"}]
["SINAPI 105256","SINAPI","105256","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,28","46,99",null,"AS",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0162414%"},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7492525%"}]
["SINAPI 105257","SINAPI","105257","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,67","52,87",null,"AS",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2274697%"},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9639470%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,41","29,68",null,"AS",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4495414%"},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1981037%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,66","18,98",null,"AS",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2328768%"},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9734468%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,68","33,23",null,"AS",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3265641%"},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0921729%"}]
["SINAPI 105262","SINAPI","105262","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,48","41,29",null,"AS",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2766181%"},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0029183%"}]
["SINAPI 105263","SINAPI","105263","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,72","49,08",null,"AS",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3787048%"},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1310572%"}]
["SINAPI 105264","SINAPI","105264","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","52,15","56,05",null,"AS",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1538462%"},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9105547%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,89","63,33",null,"AS",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5429156%"},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3086909%"}]
["SINAPI 105266","SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","65,85","70,82",null,"AS",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6971081%"},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4317057%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","72,91","78,44",null,"AS",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7088086%"},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4662154%"}]
["SINAPI 105268","SINAPI","105268","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","90,18","96,78",null,"AS",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1677406%"},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9132686%"}]
["SINAPI 105269","SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,98","11,81",null,"AS",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7592594%"},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4737296%"}]
["SINAPI 105270","SINAPI","105270","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,22","58,90",null,"AS",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3395006%"},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0504088%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","69,92","75,07",null,"AS",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6135322%"},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3525565%"}]
["SINAPI 105272","SINAPI","105272","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","82,54","88,67",null,"AS",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8682200%"},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6159929%"}]
["SINAPI 105273","SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","94,34","101,44",null,"AS",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4953272%"},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2370605%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","106,45","114,51",null,"AS",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8191230%"},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5729031%"}]
["SINAPI 105275","SINAPI","105275","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","118,77","127,80",null,"AS",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9943513%"},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7442809%"}]
["SINAPI 105276","SINAPI","105276","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","131,21","141,22",null,"AS",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0969712%"},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8401277%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","159,21","171,16",null,"AS",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3158558%"},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0643276%"}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,74","21,21",null,"AS",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7055216%"},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5007134%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,71","24,42",null,"AS",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7405766%"},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4946415%"}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,91","32,27",null,"AS",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8403362%"},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6004361%"}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,11","40,11",null,"AS",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0947227%"},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8423030%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,75","13,74",null,"AS",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0509150%"},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8791453%"}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,65","25,51",null,"AS",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5933504%"},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4072613%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","44,63","48,29",null,"AS",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6072876%"},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3640899%"}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,85","10,59",null,"AS",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8290423%"},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5685523%"}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,09","18,48",null,"AS",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3537736%"},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1144415%"}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,43","23,23",null,"AS",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9023017%"},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6325824%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,96","28,16",null,"AS",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4602868%"},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1942165%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,46","33,06",null,"AS",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9372938%"},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6565351%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,95","37,96",null,"AS",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2758622%"},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9955039%"}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,43","42,85",null,"AS",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5268654%"},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2499415%"}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","44,08","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6113011%"},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3344510%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","55,53","59,75",null,"AS",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0184316%"},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7888554%"}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","65,80","70,84",null,"AS",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2522455%"},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0039593%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,29","81,14",null,"AS",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9638010%"},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7045456%"}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,12","22,85",null,"AS",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9056245%"},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6854379%"}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,26","26,27",null,"AS",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2671376%"},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0402454%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,65","32,04",null,"AS",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000001%"},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7327479%"}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,97","38,89",null,"AS",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5310230%"},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2635660%"}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,27","45,74",null,"AS",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8671895%"},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6093065%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,55","52,56",null,"AS",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1161638%"},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8664123%"}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,84","59,39",null,"AS",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3444303%"},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0827424%"}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","61,41","66,49",null,"AS",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2406139%"},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9811606%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","76,98","82,62",null,"AS",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1978137%"},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9328160%"}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","91,48","98,19",null,"AS",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3181471%"},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0666124%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","85,07","91,72",null,"AS",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3042865%"},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0585346%"}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","105,19","113,47",null,"AS",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5717007%"},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3216809%"}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","128,55","138,44",null,"AS",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5036998%"},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2618412%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,18","16,28",null,"AS",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0000000%"},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7259169%"}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","104,33","112,12",null,"AS",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1124977%"},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8570919%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","131,70","141,66",null,"AS",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6590651%"},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4063892%"}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","145,86","156,90",null,"AS",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6886282%"},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4370575%"}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","180,37","193,56",null,"AS",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1442842%"},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8830283%"}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","52,15","56,46",null,"AS",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9619085%"},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7005510%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,66","64,60",null,"AS",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2273034%"},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9813781%"}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,15","72,74",null,"AS",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4174875%"},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1576919%"}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","74,94","81,17",null,"AS",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4171124%"},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1524128%"}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","96,19","103,06",null,"AS",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1749090%"},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9114048%"}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","113,79","121,97",null,"AS",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3632845%"},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0994993%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","129,73","139,20",null,"AS",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0636820%"},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8022445%"}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","146,29","157,04",null,"AS",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4109918%"},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1585926%"}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","163,30","175,35",null,"AS",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5687670%"},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3064674%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","180,56","193,91",null,"AS",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6238569%"},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3677420%"}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","221,26","237,18",null,"AS",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4479625%"},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1772153%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","66,17","67,64",null,"AS",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5475071%"},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4313667%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,10","43,19",null,"AS",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9790126%"},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0888165%"}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,34","12,20",null,"AS",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8275247%"},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6633500%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,94","16,12",null,"AS",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0196080%"},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7864747%"}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","90,26","96,94",null,"AS",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6502442%"},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3851401%"}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,80","12,74",null,"AS",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7553649%"},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5437203%"}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,80","16,00",null,"AS",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1364258%"},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8801263%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","95,07","102,53",null,"AS",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4931508%"},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2423059%"}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","117,79","126,66",null,"AS",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5051021%"},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2569780%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,53","20,04",null,"AS",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1903210%"},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9467070%"}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,31","24,14",null,"AS",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7220218%"},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4620518%"}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,05","28,20",null,"AS",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0432767%"},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8145507%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,81","32,29",null,"AS",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3331084%"},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1058531%"}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,57","36,36",null,"AS",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5260324%"},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2486189%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,45","40,57",null,"AS",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5013406%"},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2338531%"}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,08","51,51",null,"AS",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2379959%"},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9844207%"}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,87","60,96",null,"AS",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4189739%"},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1493667%"}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","64,86","69,60",null,"AS",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0904593%"},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8475944%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,15","78,52",null,"AS",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4296288%"},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1897411%"}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","81,64","87,67",null,"AS",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5716389%"},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3145991%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,04","47,16",null,"AS",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8056127%"},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5511074%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","52,26","56,03",null,"AS",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5873321%"},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3172217%"}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","60,50","64,90",null,"AS",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1441830%"},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8566132%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","68,71","73,79",null,"AS",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5712827%"},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3206522%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","76,95","82,67",null,"AS",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9272776%"},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6846957%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","93,40","100,40",null,"AS",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4055795%"},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1596489%"}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","109,87","118,18",null,"AS",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7621307%"},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5171246%"}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","126,30","135,92",null,"AS",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0107835%"},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7589155%"}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","142,76","153,68",null,"AS",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2148170%"},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9645465%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","163,01","175,23",null,"AS",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2478508%"},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0057118%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,60","42,45",null,"AS",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6927376%"},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4375001%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","47,06","50,53",null,"AS",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4157783%"},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1559087%"}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","54,54","58,59",null,"AS",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9543951%"},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6918865%"}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","62,01","66,66",null,"AS",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3615784%"},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1127990%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,48","74,73",null,"AS",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6945728%"},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4561310%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","84,44","90,86",null,"AS",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1747390%"},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9317456%"}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","99,38","107,01",null,"AS",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4942020%"},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2544469%"}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","114,32","123,15",null,"AS",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7438011%"},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4964217%"}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","129,26","139,29",null,"AS",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9349091%"},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6931484%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","147,16","158,38",null,"AS",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1044574%"},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8659925%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","47,77","48,12",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5483127%"},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2828618%"}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","91,24","91,65",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8405352%"},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2754667%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","152,79","153,28",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9512833%"},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2648652%"}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","237,41","237,96",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4282704%"},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6561580%"}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","363,28","363,89",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0434447%"},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2120712%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","511,64","512,32",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8209859%"},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9507076%"}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","597,85","598,47",null,"AS",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6374222%"},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7370637%"}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","71,42","71,89",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0218609%"},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6631403%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","118,65","119,19",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7658318%"},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1984553%"}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","186,29","186,90",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9762633%"},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2963280%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","277,25","277,91",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4756286%"},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7061406%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","362,61","363,33",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2385523%"},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4397401%"}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","481,11","481,82",null,"AS",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8836309%"},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0235648%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.057,92","1.058,85",null,"AS",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5341425%"},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6233942%"}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","21,35","23,79",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6158910%"},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6286920%"}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","26,32","29,30",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2403663%"},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2785201%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","31,35","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8717949%"},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9418538%"}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","36,30","40,39",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6241018%"},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7024342%"}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","41,27","45,90",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4363460%"},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5207515%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","46,23","51,42",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2974849%"},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4030404%"}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","51,19","56,93",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1720494%"},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2906404%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","56,16","62,44",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0935047%"},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2124178%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","71,04","78,97",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9271113%"},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0517373%"}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,97","3,32",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5704468%"},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4390244%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,52","3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8554914%"},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5193799%"}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,06","4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6867168%"},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4553572%"}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,61","5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5054946%"},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2549020%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,16","5,77",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3137255%"},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0979021%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,71","6,39",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3362832%"},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0569621%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,65","9,27",null,"AS",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7183100%"},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3552633%"}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,92","4,39",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3523317%"},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1889401%"}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,46","5,00",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5454546%"},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2819473%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,01","5,62",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6450305%"},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4368232%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,57","6,23",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4990893%"},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1986971%"}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,12","6,84",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4610282%"},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2525850%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,66","10,37",null,"AS",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6428572%"},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3333334%"}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,21","3,59",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7603834%"},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6203967%"}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","16,39","17,32",null,"AS",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7906403%"},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3944154%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","187,12","187,22",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2993691%"},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3473149%"}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","1,90","2,00",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4347826%"},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6787564%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","292,77","292,93",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3382302%"},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3960801%"}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,60","2,76",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1304347%"},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9629629%"}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.718,65","1.720,05",null,"AS",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5004393%"},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5814325%"}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","27,91","29,31",null,"AS",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9909909%"},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3053174%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","32,23","33,87",null,"AS",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5034310%"},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8367954%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.646,41","2.648,42",null,"AS",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4674610%"},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5430062%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","41,86","43,87",null,"AS",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6927508%"},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9287840%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","3.648,15","3.650,53",null,"AS",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4026919%"},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4673562%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","48,50","50,88",null,"AS",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4140786%"},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6688375%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","61,96","65,11",null,"AS",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3592233%"},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6781646%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,64","2,94",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9844358%"},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8251749%"}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,19","3,55",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6485624%"},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8571429%"}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,71","4,12",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3150685%"},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3456791%"}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,16","2,40",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9523810%"},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0425532%"}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,62","2,91",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6046512%"},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6783217%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,06","3,39",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0000000%"},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0843374%"}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","20,35","20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6949236%"},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2942884%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","90,89","101,01",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7589473%"},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8858389%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","100,82","112,03",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7090368%"},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8484768%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","115,77","128,63",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6203320%"},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7553689%"}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","130,65","145,16",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5924451%"},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7329840%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","160,43","178,22",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5152839%"},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6619877%"}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,66","18,96",null,"AS",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9515868%"},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3347457%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,18","18,42",null,"AS",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2229580%"},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4719651%"}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,52","24,74",null,"AS",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9982956%"},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3322528%"}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,59","22,57",null,"AS",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2861124%"},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4387211%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,61","39,05",null,"AS",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6610711%"},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4819091%"}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,33","36,50",null,"AS",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4139495%"},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9692645%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,99","51,66",null,"AS",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5246295%"},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0813953%"}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","47,37","48,72",null,"AS",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5612848%"},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8479556%"}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,61","40,44",null,"AS",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2607003%"},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4498389%"}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,72","37,22",null,"AS",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6446188%"},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5868102%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,07","77,23",null,"AS",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7733333%"},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0648088%"}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,65","73,40",null,"AS",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1019837%"},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1393509%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","125,89","128,38",null,"AS",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2238117%"},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9339152%"}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,30","4,77",null,"CR",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6886793%"},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8510639%"}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,63","5,13",null,"CR",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9584246%"},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2169626%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,45","6,04",null,"CR",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9144982%"},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1842547%"}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,45","3,83",null,"CR",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8427300%"},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0744681%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,56","3,94",null,"CR",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1891118%"},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5876289%"}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,84","4,25",null,"CR",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4353563%"},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8095239%"}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,53","5,00",null,"CR",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2561248%"},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4848485%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,02","10,00",null,"CR",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9687500%"},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1557789%"}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,97","19,43",null,"AS",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5895565%"},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3568466%"}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,65","35,01",null,"AS",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3023995%"},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2940503%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,08","34,37",null,"AS",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1997649%"},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9731934%"}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,29","56,70",null,"AS",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4993775%"},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1739360%"}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","55,64","55,97",null,"AS",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6703850%"},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2218246%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,02","40,40",null,"AS",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8087130%"},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7195636%"}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,42","39,72",null,"AS",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8030495%"},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5233291%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","175,99","176,80",null,"AS",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8322811%"},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2833286%"}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","173,81","174,43",null,"AS",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1479988%"},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4961266%"}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","264,82","265,77",null,"AS",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2215505%"},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5785808%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","262,25","262,99",null,"AS",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6861862%"},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9554879%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","373,20","374,31",null,"AS",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8227630%"},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1166283%"}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","370,23","371,06",null,"AS",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3807825%"},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6041194%"}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,85","3,15",null,"CR",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9856116%"},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1038962%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,95","12,17",null,"CR",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8990826%"},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0066062%"}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,36","14,80",null,"CR",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8674699%"},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1086957%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,58","17,25",null,"CR",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0012879%"},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2844678%"}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,05","17,88",null,"CR",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5440901%"},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5541831%"}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,40","21,56",null,"CR",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9601656%"},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0670392%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,55","25,04",null,"CR",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4163702%"},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5772619%"}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,90","24,35",null,"CR",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8329520%"},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9637711%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,72","29,60",null,"CR",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7166980%"},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9627498%"}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","31,18","34,50",null,"CR",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9485531%"},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2419402%"}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,68","39,51",null,"AS",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1168831%"},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9071483%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","61,61","62,71",null,"AS",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9881165%"},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5399872%"}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,92","28,63",null,"CR",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3353942%"},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6933847%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","7,58","8,13",null,"AS",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3566623%"},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0589712%"}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,81","9,47",null,"AS",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4285715%"},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2141328%"}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","121,94","123,97",null,"AS",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2378999%"},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7010974%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","101,15","104,47",null,"AS",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2928663%"},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8352490%"}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","95,89","98,60",null,"AS",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3708920%"},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6265475%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,08","12,25",null,"CR",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3357532%"},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6628384%"}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,96","14,31",null,"CR",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3687065%"},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7419355%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,16","14,66",null,"CR",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7408537%"},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7895820%"}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,98","17,73",null,"CR",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9446889%"},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1375213%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,60","20,63",null,"CR",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2413794%"},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4567542%"}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,05","20,02",null,"CR",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8531702%"},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0565849%"}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,17","24,50",null,"CR",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2488688%"},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5761048%"}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","213,59","214,32",null,"AS",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0797227%"},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4088511%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","19,50","20,23",null,"AS",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8865979%"},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6461232%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","224,76","225,81",null,"AS",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8224190%"},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2616884%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,70","26,75",null,"AS",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7946812%"},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6795787%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","400,55","401,88",null,"AS",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0653314%"},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3895457%"}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","32,27","33,60",null,"AS",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7311761%"},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6824021%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","491,01","492,66",null,"AS",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0698787%"},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3959877%"}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","39,12","40,77",null,"AS",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0780287%"},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0640394%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","639,38","641,34",null,"AS",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8866743%"},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1865934%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","49,13","51,09",null,"AS",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6273228%"},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5279795%"}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","661,71","663,99",null,"AS",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1115796%"},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4477683%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","58,42","60,70",null,"AS",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9622641%"},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8240343%"}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","981,76","984,34",null,"AS",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6167646%"},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8746761%"}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","67,02","69,60",null,"AS",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7397157%"},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5735272%"}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.006,78","1.009,67",null,"AS",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7663245%"},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0494888%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","79,09","81,98",null,"AS",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5291434%"},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2841256%"}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","215,94","216,81",null,"AS",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5256035%"},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9214935%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","21,85","22,72",null,"AS",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1152073%"},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0336581%"}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","228,11","229,38",null,"AS",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4087917%"},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9397905%"}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","29,05","30,32",null,"AS",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9044321%"},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9601857%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","404,88","406,52",null,"AS",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4930816%"},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8889927%"}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","36,60","38,24",null,"AS",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6893523%"},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8217379%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","496,34","498,36",null,"AS",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5032247%"},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8985507%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","44,45","46,47",null,"AS",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0551163%"},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1946424%"}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","645,72","648,13",null,"AS",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2864578%"},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6498958%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","55,47","57,88",null,"AS",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6956049%"},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7573656%"}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","669,05","671,83",null,"AS",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5578544%"},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9611433%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,76","68,54",null,"AS",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0703946%"},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0746966%"}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","990,08","993,24",null,"AS",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9628046%"},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2747641%"}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","75,34","78,50",null,"AS",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8480776%"},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8395250%"}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.016,12","1.019,65",null,"AS",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1428219%"},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4816573%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","88,43","91,96",null,"AS",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6657602%"},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5629153%"}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","155,03","157,24",null,"AS",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7838274%"},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0674987%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","188,48","191,30",null,"AS",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2618162%"},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6053471%"}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","288,83","292,29",null,"AS",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3855960%"},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4793920%"}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","384,88","388,98",null,"AS",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5593801%"},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5496450%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","466,48","471,21",null,"AS",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2667553%"},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2139778%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","535,78","541,19",null,"AS",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2064716%"},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1427251%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","555,57","561,61",null,"AS",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7182857%"},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7251919%"}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","158,37","160,82",null,"AS",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4909895%"},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8828290%"}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","192,81","195,95",null,"AS",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0046726%"},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4573223%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","294,16","297,99",null,"AS",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0214995%"},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2044729%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","391,21","395,73",null,"AS",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1439533%"},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2075400%"}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","473,78","479,03",null,"AS",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8275891%"},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8492804%"}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","544,13","550,11",null,"AS",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7623968%"},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7797377%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","564,90","571,60",null,"AS",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3115880%"},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3951697%"}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","23,42","25,01",null,"AS",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3823911%"},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1259081%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","32,61","34,82",null,"AS",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9623574%"},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6672445%"}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","42,17","44,99",null,"AS",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5336986%"},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2253459%"}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","51,93","55,39",null,"AS",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1821519%"},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8569360%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","61,99","66,09",null,"AS",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8582997%"},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5574618%"}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","72,32","77,05",null,"AS",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5214257%"},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2045012%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","82,89","88,30",null,"AS",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2031931%"},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8692099%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","93,72","99,76",null,"AS",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9037434%"},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5616715%"}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","805,98","813,38",null,"AS",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6556003%"},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5141732%"}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","116,19","123,59",null,"AS",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2980339%"},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9393645%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.151,21","1.160,66",null,"AS",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0704616%"},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8459576%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","151,86","161,31",null,"AS",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4884259%"},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1078767%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,77","27,52",null,"AS",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3377640%"},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0891814%"}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","35,95","38,40",null,"AS",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0095159%"},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7591624%"}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","46,50","49,64",null,"AS",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6198705%"},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3497777%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","57,26","61,09",null,"AS",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3249213%"},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0156020%"}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","68,32","72,84",null,"AS",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0312914%"},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7107439%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","79,62","84,87",null,"AS",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7384073%"},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4155538%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","91,24","97,22",null,"AS",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4175825%"},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1030929%"}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","103,05","109,75",null,"AS",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1380384%"},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7882247%"}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","817,31","825,49",null,"AS",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1694550%"},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1006203%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","127,52","135,70",null,"AS",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5993717%"},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2504245%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.165,52","1.175,97",null,"AS",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5324334%"},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3728450%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","166,17","176,62",null,"AS",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8467101%"},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4725089%"}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","131,90","133,49",null,"AS",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4591720%"},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5772174%"}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","134,25","136,00",null,"AS",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0784723%"},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2829799%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","83,16","84,75",null,"AS",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8441683%"},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5234264%"}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","103,20","105,41",null,"AS",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2038834%"},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0270886%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","147,23","150,05",null,"AS",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8599115%"},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5241526%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","85,51","87,26",null,"AS",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6933895%"},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4776119%"}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","106,54","108,99",null,"AS",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1177577%"},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0676532%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","151,56","154,70",null,"AS",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7312367%"},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5159202%"}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,52","5,01",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6404495%"},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7910751%"}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,19","10,00",null,"AS",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1495017%"},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8832489%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,88","11,83",null,"AS",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7486035%"},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4970112%"}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,60","13,71",null,"AS",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5746390%"},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3210605%"}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,29","15,56",null,"AS",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5261670%"},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3009081%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,01","17,42",null,"AS",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5110411%"},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2271148%"}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","19,43","21,13",null,"AS",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3331605%"},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0552909%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,74","4,15",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7608696%"},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1931541%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,01","7,63",null,"AS",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4525549%"},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2329318%"}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,31","9,05",null,"AS",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9682540%"},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6879911%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,63","10,46",null,"AS",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9029537%"},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6550389%"}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,94","11,89",null,"AS",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6540242%"},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4702887%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,26","13,32",null,"AS",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8016530%"},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4904944%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,88","16,16",null,"AS",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5057863%"},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2323107%"}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","11,38","12,10",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8046388%"},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4496645%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,60","14,46",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3894268%"},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0370889%"}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","19,10","20,35",null,"CR",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3815581%"},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0576828%"}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","24,62","26,24",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7937808%"},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4742902%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","37,63","40,12",null,"CR",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8397968%"},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5336009%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","43,17","46,04",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9958121%"},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7012648%"}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","56,16","59,89",null,"CR",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0293068%"},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7050939%"}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","61,71","65,81",null,"CR",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1085827%"},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8049970%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","74,70","79,67",null,"CR",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1006712%"},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7841954%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","80,22","85,58",null,"CR",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1845559%"},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8699931%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","91,25","97,37",null,"CR",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3134198%"},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0149193%"}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","97,38","103,92",null,"CR",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5337109%"},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2318967%"}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","107,23","114,46",null,"CR",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6269731%"},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3097656%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","123,49","131,82",null,"CR",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6207010%"},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3198603%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","133,35","142,36",null,"CR",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7035981%"},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4027437%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","159,48","170,27",null,"CR",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7608642%"},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4598919%"}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","48,18","50,62",null,"CR",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2056737%"},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5375150%"}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","57,44","60,48",null,"CR",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5881942%"},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9548698%"}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","80,57","85,11",null,"CR",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6479223%"},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1417806%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","103,72","109,74",null,"CR",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8198861%"},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3535429%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","170,32","180,65",null,"CR",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3780130%"},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9632546%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","193,46","205,27",null,"CR",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6701341%"},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2631067%"}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","260,07","276,18",null,"CR",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2152616%"},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8239792%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","283,21","300,82",null,"CR",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3414015%"},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9552275%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","349,80","371,72",null,"CR",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6241420%"},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2469250%"}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","372,95","396,36",null,"CR",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6941010%"},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3151678%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","419,22","445,61",null,"CR",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8191495%"},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4427481%"}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","508,97","541,15",null,"CR",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9928455%"},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6221024%"}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","555,24","590,41",null,"CR",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0629787%"},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6976193%"}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","644,98","685,95",null,"CR",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1673905%"},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8021410%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","691,25","735,21",null,"CR",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2061816%"},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8404284%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","827,27","880,02",null,"CR",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3071762%"},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9461242%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","63,17","66,57",null,"CR",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2274459%"},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6772106%"}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","77,05","81,35",null,"CR",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4307091%"},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8898065%"}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","111,76","118,30",null,"CR",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0946747%"},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6392583%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","146,45","155,24",null,"CR",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9896739%"},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5586737%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","246,38","261,62",null,"CR",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1312209%"},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7361697%"}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","281,07","298,54",null,"CR",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3358258%"},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9487834%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","381,00","404,92",null,"CR",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7168782%"},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3389589%"}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","415,69","441,86",null,"CR",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8114667%"},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4372793%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","515,62","548,24",null,"CR",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0049868%"},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6358146%"}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","550,31","585,17",null,"CR",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0579553%"},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6869092%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","619,71","659,05",null,"CR",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1402607%"},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7734435%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","754,34","802,36",null,"CR",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2579136%"},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8950781%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","823,73","876,25",null,"CR",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3032350%"},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9421032%"}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","958,35","1.019,56",null,"CR",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3770811%"},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0176204%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.027,77","1.093,45",null,"CR",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4032293%"},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0449221%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.231,79","1.310,64",null,"CR",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4702655%"},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1137634%"}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","33,23","34,69",null,"CR",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2644653%"},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3856190%"}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","37,85","39,61",null,"CR",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8788522%"},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0558375%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","49,43","51,94",null,"CR",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3972380%"},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7372490%"}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","60,98","64,23",null,"CR",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0042777%"},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4147409%"}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","94,30","99,71",null,"CR",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4241974%"},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9363628%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","105,85","112,01",null,"CR",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8988924%"},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4256577%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","139,17","147,48",null,"CR",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8341492%"},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3993752%"}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","150,72","159,78",null,"CR",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0614036%"},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6392981%"}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","184,05","195,24",null,"CR",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5543952%"},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1372610%"}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","195,59","207,55",null,"CR",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6906543%"},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2791821%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","218,73","232,18",null,"CR",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9176202%"},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5150471%"}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","263,60","279,95",null,"CR",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2308278%"},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8388504%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","286,73","304,58",null,"CR",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3651532%"},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9779859%"}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","331,56","352,30",null,"CR",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5678507%"},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1844826%"}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","354,75","376,98",null,"CR",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6433508%"},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2603250%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","422,75","449,37",null,"CR",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8270934%"},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4525783%"}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4,92","4,94",null,"CR",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6804123%"},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2786885%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","9,64","9,67",null,"CR",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2964509%"},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7027027%"}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","114,78","114,91",null,"CR",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7060669%"},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8098223%"}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","245,61","245,81",null,"CR",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4724088%"},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5534079%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","382,39","382,63",null,"CR",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3844846%"},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4443747%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","938,06","938,32",null,"CR",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1620676%"},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1897371%"}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.512,72","1.513,20",null,"CR",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1943750%"},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2266974%"}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.653,55","2.654,30",null,"CR",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1744957%"},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2023284%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.946,21","3.947,32",null,"CR",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1725798%"},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2009059%"}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.602,11","2.603,69",null,"CR",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3708856%"},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4313490%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.250,98","4.252,82",null,"CR",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2667739%"},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3099258%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.688,86","4.690,99",null,"CR",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2776895%"},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3223337%"}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","3,46","3,88",null,"CR",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1935484%"},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9028872%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","5,55","6,21",null,"CR",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0875913%"},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8729642%"}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,94","12,24",null,"CR",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5970562%"},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3980264%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,63","17,48",null,"CR",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4104047%"},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2478486%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","19,11","21,37",null,"CR",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3858268%"},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2083529%"}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","27,79","31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3935019%"},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2258065%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","31,27","34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3333334%"},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1672874%"}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","34,74","38,87",null,"CR",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3487165%"},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1794277%"}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","39,08","43,72",null,"CR",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3213737%"},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1512028%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","43,43","48,58",null,"CR",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3102653%"},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1541633%"}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","48,64","54,42",null,"CR",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2866846%"},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1177553%"}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","54,73","61,22",null,"CR",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3113674%"},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1452880%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","61,67","68,99",null,"CR",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2554366%"},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0986222%"}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","69,49","77,74",null,"CR",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2680398%"},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1071061%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","6,94","7,76",null,"CR",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7991267%"},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6233767%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","11,11","12,43",null,"CR",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6174071%"},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4372470%"}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,89","24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4403670%"},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2607627%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","31,27","34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3333334%"},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1672874%"}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","38,22","42,75",null,"CR",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3088621%"},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1536660%"}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","55,60","62,19",null,"CR",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3021078%"},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1352658%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","62,55","69,97",null,"CR",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2788985%"},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1196166%"}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","69,49","77,74",null,"CR",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2680398%"},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1071061%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","78,18","87,46",null,"CR",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2590886%"},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0983982%"}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","86,87","97,17",null,"CR",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2603687%"},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0992689%"}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","97,29","108,84",null,"CR",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2544988%"},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0893547%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","109,45","122,45",null,"CR",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2583654%"},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0970827%"}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","123,36","138,00",null,"CR",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2381802%"},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0782893%"}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","139,00","155,49",null,"CR",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2455194%"},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0841591%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,16","14,58",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9305457%"},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1929703%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,08","17,74",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8683127%"},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7119411%"}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","34,21","35,51",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4329232%"},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2207169%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","226,10","230,23",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2507189%"},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8394525%"}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.489,36","2.497,61",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0435463%"},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3671197%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","30,32","30,98",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4214876%"},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2701391%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","53,22","54,52",null,"CR",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0517403%"},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0646583%"}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.412,91","1.417,04",null,"CR",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7999207%"},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0854505%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,87","30,29",null,"CR",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4842387%"},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6955658%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","41,38","42,04",null,"CR",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8281287%"},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2461281%"}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","77,04","78,34",null,"CR",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3936598%"},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8706874%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.000,20","2.004,33",null,"CR",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2714173%"},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4743669%"}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","159,79","162,38",null,"CR",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0250469%"},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4609649%"}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","159,79","162,38",null,"CR",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0250469%"},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4609649%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","187,98","190,57",null,"CR",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5209431%"},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7648047%"}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","361,44","369,69",null,"CR",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0765952%"},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9943727%"}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","366,01","374,26",null,"CR",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9008061%"},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7990379%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","476,22","484,47",null,"CR",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6833837%"},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2045374%"}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","99,23","103,63",null,"CR",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4131663%"},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5007733%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","80,74","83,14",null,"CR",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3972211%"},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7565353%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","113,78","119,34",null,"CR",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2368583%"},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5095669%"}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","140,76","148,75",null,"CR",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1145581%"},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6091288%"}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","92,19","95,41",null,"CR",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6086956%"},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2516542%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","113,63","118,58",null,"CR",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9227380%"},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9763633%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","149,00","153,90",null,"CR",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3131299%"},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8432010%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","128,02","130,63",null,"CR",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5400672%"},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2758620%"}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","167,11","173,59",null,"CR",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9575844%"},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7993079%"}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","200,91","210,63",null,"CR",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8704534%"},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1099705%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","142,33","146,06",null,"CR",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2281935%"},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3644091%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","170,95","177,26",null,"CR",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7855511%"},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5405634%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","99,13","103,15",null,"CR",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0682300%"},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9941719%"}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2","76,05","79,81",null,"CR",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5562878%"},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8274086%"}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2","60,69","63,87",null,"CR",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1605550%"},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5360226%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN","6.373,08","6.549,21",null,"CR",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0851306%"},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3152910%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN","11.015,90","11.320,87",null,"CR",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1148893%"},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3478860%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","8.464,51","8.698,78",null,"CR",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1097432%"},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3422374%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.673,08","1.788,67",null,"AS",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6974223%"},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4019337%"}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","121,61","129,22",null,"CR",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7048938%"},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3211103%"}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN","10,48","11,77",null,"CR",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8389262%"},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4615385%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","27,72","28,28",null,"CR",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4819102%"},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2502658%"}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","26,33","26,79",null,"CR",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8530083%"},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3877245%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","82,03","84,62",null,"CR",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6095179%"},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0816085%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","24,98","26,98",null,"CR",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4563028%"},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2240030%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","211,25","215,79",null,"AS",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2733727%"},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0980119%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","145,21","149,75",null,"AS",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3099648%"},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7562604%"}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","133,21","137,75",null,"AS",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0494707%"},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6515426%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","167,00","171,08",null,"AS",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1137724%"},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1381809%"}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,96","6,96",null,"CR",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","34,00","38,01",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8823530%"},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7432256%"}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","206,96","210,23",null,"CR",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7651720%"},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1687199%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","228,17","244,65",null,"AS",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5632643%"},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2975681%"}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","217,71","220,86",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9384961%"},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2372543%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","391,13","396,14",null,"AS",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9053000%"},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0700257%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","10,27","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","179,03","183,91",null,"CR",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8351672%"},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0419226%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","271,89","276,77",null,"AS",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0853654%"},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6531054%"}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","260,17","265,05",null,"AS",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5847330%"},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2126013%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","682,66","687,54",null,"AS",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4150821%"},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0935218%"}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","24,11","24,11",null,"AS",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","168,92","173,00",null,"AS",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9419843%"},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9479768%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","133,78","138,32",null,"AS",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9597847%"},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5540775%"}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","151,06","155,14",null,"AS",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7085926%"},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8990589%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","123,25","125,67",null,"AS",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1135902%"},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8059998%"}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","203,33","206,48",null,"CR",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5706486%"},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9502130%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","212,16","215,31",null,"CR",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1723227%"},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5011378%"}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","319,15","322,30",null,"AS",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0974463%"},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0152032%"}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","33,48","35,90",null,"AS",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5937874%"},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3286909%"}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,45","5,45",null,"C",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","278,43","282,29",null,"CR",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5371547%"},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7878068%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","263,61","270,41",null,"AS",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9174538%"},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0318775%"}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","208,58","213,59",null,"CR",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8240483%"},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8219485%"}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","251,46","256,47",null,"CR",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2961902%"},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0094358%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,57","60,57",null,"AS",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","255,69","258,84",null,"AS",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6107786%"},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7351259%"}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","219,29","223,37",null,"AS",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5098727%"},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1262031%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","268,66","268,66",null,"AS",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","25,58","25,58",null,"CR",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","230,12","234,20",null,"AS",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9681905%"},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5192143%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","189,89","193,16",null,"CR",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6430038%"},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1557258%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","191,85","191,85",null,"AS",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","170,23","174,31",null,"AS",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8269987%"},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8206069%"}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","249,30","252,45",null,"CR",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8058563%"},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9562289%"}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","21,64","21,64",null,"CR",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","274,86","278,01",null,"AS",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0799679%"},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1328009%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","100,40","103,96",null,"AS",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8824701%"},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5575221%"}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,24","5,24",null,"CR",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,55","4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","6,25","6,25",null,"CR",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,36","3,36",null,"CR",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","13,33","13,33",null,"CR",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","17,37","17,37",null,"CR",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,76","1,76",null,"CR",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","219,19","224,07",null,"AS",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7506273%"},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6290444%"}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","249,58","254,12",null,"AS",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2348745%"},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8207146%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,79","2,79",null,"CR",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","180,84","180,84",null,"AS",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","198,77","203,65",null,"AS",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1632540%"},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1961698%"}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","136,98","141,86",null,"CR",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0032121%"},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6863104%"}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,98","4,98",null,"CR",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","590,83","595,84",null,"AS",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2333158%"},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0301423%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.384,27","1.389,28",null,"AS",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2336682%"},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5862317%"}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.200,19","1.205,20",null,"AS",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5762587%"},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9812479%"}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","338,78","343,79",null,"AS",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1268669%"},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4511475%"}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","232,38","239,07",null,"CR",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8156467%"},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1154473%"}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","12,15","12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","226,20","235,66",null,"CR",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8532272%"},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8296698%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","347,26","350,53",null,"CR",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8198468%"},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6984280%"}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","383,86","387,13",null,"CR",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2649403%"},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0651460%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,25","1,25",null,"AS",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,81","8,81",null,"CR",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","152,41","157,29",null,"AS",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7756052%"},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2646067%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,39","14,39",null,"CR",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","25,94","25,94",null,"CR",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","10,46","10,46",null,"CR",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,26","14,26",null,"CR",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,88","14,88",null,"CR",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","33,36","33,36",null,"AS",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","688,41","693,29",null,"AS",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3782048%"},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0512772%"}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","423,86","428,74",null,"AS",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1108384%"},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1681205%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","157,85","162,86",null,"AS",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5882166%"},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0618936%"}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","135,18","140,19",null,"AS",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8732060%"},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6295028%"}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,83","32,83",null,"AS",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","78,58","78,58",null,"AS",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","202,91","202,91",null,"AS",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","205,40","209,94",null,"AS",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6514118%"},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5187196%"}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","103,66","103,66",null,"AS",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","261,53","264,68",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4408289%"},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5423908%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,30","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","11,04","11,04",null,"CR",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","272,88","276,15",null,"CR",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4061858%"},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5026253%"}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","43,30","48,18",null,"CR",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6073904%"},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6857618%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","235,75","239,61",null,"CR",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0827147%"},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5312382%"}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","482,75","486,66",null,"AS",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0129466%"},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7761065%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","36,17","41,05",null,"CR",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3287256%"},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3105970%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","339,06","342,21",null,"AS",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7393971%"},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6070541%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,24","3,24",null,"CR",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","0,41","0,41",null,"CR",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","91,70","94,48",null,"CR",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8331515%"},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2214225%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","75,56","78,34",null,"CR",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8560084%"},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5935665%"}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","415,80","419,71",null,"AS",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8201058%"},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6974815%"}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","96,86","96,86",null,"CR",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,27","19,27",null,"AS",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","34,14","38,15",null,"CR",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5834799%"},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4652687%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.021,36","1.026,24",null,"AS",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9509673%"},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4124571%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,66","5,66",null,"CR",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","121,95","128,64",null,"CR",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9483394%"},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3833955%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","31,64","35,82",null,"CR",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5739572%"},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7241765%"}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","359,83","366,52",null,"CR",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5054331%"},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1207028%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","272,54","276,40",null,"CR",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7216555%"},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9963820%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","96,14","100,21",null,"AS",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2221759%"},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2186408%"}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","16,02","16,02",null,"AS",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","77,22","77,22",null,"AS",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","174,75","174,75",null,"AS",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.713,38","2.729,86",null,"AS",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7473556%"},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3284270%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","266,17","282,65",null,"AS",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2011496%"},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8043516%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","377,28","393,76",null,"AS",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9508057%"},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0081267%"}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","225,15","230,03",null,"AS",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3866311%"},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2241012%"}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","189,50","194,51",null,"AS",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3166226%"},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4720579%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,05","0,05",null,"C",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","132,02","138,71",null,"CR",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3588850%"},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6694542%"}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","33,50","37,51",null,"CR",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9701494%"},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7528660%"}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,54","6,54",null,"C",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,82","9,82",null,"AS",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,07","3,07",null,"AS",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,97","9,97",null,"AS",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","32,77","36,78",null,"CR",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6179434%"},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2762371%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","238,80","242,88",null,"AS",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5695142%"},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0718050%"}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","51,05","55,93",null,"CR",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0401569%"},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6139820%"}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","149,85","154,73",null,"AS",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1134467%"},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6329735%"}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","256,43","260,97",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9347580%"},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4841935%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","251,45","255,99",null,"AS",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1513223%"},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7270596%"}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","296,21","296,21",null,"AS",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","188,17","193,05",null,"CR",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0174310%"},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1403781%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","187,65","192,53",null,"CR",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0618172%"},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1893730%"}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","145,64","150,52",null,"CR",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6948640%"},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2660111%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96035"},"SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","283,32","286,59",null,"AS",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1332768%"},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1928887%"}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","146,16","151,04",null,"CR",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6212370%"},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1859110%"}]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","149,40","154,41",null,"AS",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6961178%"},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2692183%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","115,30","119,84",null,"AS",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3191673%"},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1862483%"}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","226,37","230,45",null,"AS",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1498873%"},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7229333%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","4,13","4,13",null,"CR",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,00","2,00",null,"CR",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.908,59","4.915,39",null,"AS",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8548279%"},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9919863%"}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.739,55","6.746,35",null,"AS",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6225934%"},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7227611%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","32,91","36,92",null,"CR",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2962627%"},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9794152%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","90,04","94,58",null,"AS",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1417147%"},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4470289%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","63,58","68,12",null,"AS",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1019188%"},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8273636%"}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","60,17","64,71",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6012965%"},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3477052%"}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","70,11","74,19",null,"AS",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0005705%"},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5201509%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,51","4,51",null,"CR",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,29","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","59,63","62,78",null,"CR",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6345799%"},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0146543%"}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","171,85","188,33",null,"AS",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1678791%"},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7409336%"}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","157,31","162,32",null,"AS",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6554573%"},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1352883%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,16","5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","60,29","65,17",null,"CR",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9917068%"},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7363819%"}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","93,12","98,00",null,"AS",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3668384%"},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7346938%"}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","93,48","98,36",null,"AS",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2421908%"},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6039040%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","227,02","231,90",null,"AS",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2763633%"},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1013367%"}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","12,13","12,13",null,"AS",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","79,28","83,36",null,"AS",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8365287%"},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1727447%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,50","67,04",null,"AS",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8640000%"},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5978522%"}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","84,85","88,93",null,"AS",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7466116%"},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9697514%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","52,86","55,28",null,"AS",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2444192%"},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3856729%"}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,84","56,99",null,"CR",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1441307%"},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6736269%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,74","59,89",null,"CR",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2967923%"},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7525463%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,70","74,85",null,"AS",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1408647%"},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2070808%"}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","25,90","28,32",null,"AS",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6447877%"},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2641244%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,53","3,53",null,"C",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,63","75,49",null,"CR",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1844199%"},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6008742%"}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","107,48","114,28",null,"AS",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0398213%"},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6671333%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","88,32","93,33",null,"CR",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0090579%"},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4978034%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,71","113,72",null,"CR",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4426455%"},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5951459%"}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","31,70","35,71",null,"CR",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1703471%"},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6216747%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,73","6,73",null,"AS",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,07","65,34",null,"CR",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5600128%"},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9351086%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","58,26","61,41",null,"AS",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4019910%"},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8181078%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","92,75","96,83",null,"AS",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2129380%"},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2798719%"}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","6,04","6,04",null,"AS",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","85,73","89,81",null,"AS",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4412691%"},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6466985%"}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","63,35","66,62",null,"CR",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9021310%"},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2446712%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","41,65","45,21",null,"AS",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7490997%"},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4698077%"}]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","87,40","91,94",null,"AS",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0823798%"},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4361540%"}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,94","0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,12","1,12",null,"CR",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,89","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,15","6,15",null,"CR",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","8,16","8,16",null,"CR",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,35","0,35",null,"C",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","82,17","87,05",null,"AS",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6800535%"},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2297530%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","96,49","101,03",null,"AS",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0600062%"},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2478471%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","4,90","4,90",null,"AS",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","80,06","84,94",null,"AS",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6467649%"},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2291028%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89036"},"SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,45","58,33",null,"CR",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3891488%"},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0377165%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","105,90","115,36",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2219075%"},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8938975%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","199,57","204,58",null,"AS",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4933106%"},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5628116%"}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","418,69","423,70",null,"AS",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3849387%"},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4800566%"}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","368,47","373,48",null,"AS",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3914565%"},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6203277%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","135,34","140,35",null,"AS",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8461652%"},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6002850%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","121,84","128,53",null,"CR",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9789888%"},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4153894%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,77","1,77",null,"CR",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","92,96","96,23",null,"CR",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7405335%"},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3998752%"}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","97,52","100,79",null,"CR",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7239540%"},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2959619%"}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,49","0,49",null,"AS",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","3,02","3,02",null,"CR",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","93,35","98,23",null,"AS",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2870915%"},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6510231%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,74","4,74",null,"CR",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,08","7,08",null,"CR",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,60","4,60",null,"CR",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,93","4,93",null,"CR",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","9,03","9,03",null,"AS",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","303,52","308,40",null,"AS",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9301528%"},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3553826%"}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","184,80","189,68",null,"AS",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3095238%"},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4626739%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","69,31","74,32",null,"AS",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6111672%"},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3449948%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","64,79","69,80",null,"AS",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7234142%"},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4756448%"}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,99","8,99",null,"AS",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","9,01","9,01",null,"AS",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","22,90","22,90",null,"AS",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","10,69","10,69",null,"AS",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","65,81","68,96",null,"CR",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5699741%"},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7871229%"}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","73,80","77,07",null,"CR",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3848238%"},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4658103%"}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,53","59,68",null,"CR",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4241995%"},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8853887%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","66,40","69,55",null,"AS",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3072289%"},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5089863%"}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","35,90","40,78",null,"CR",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9554319%"},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8754293%"}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","62,86","66,72",null,"CR",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8141902%"},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4118705%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","99,58","103,49",null,"AS",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3020686%"},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1620446%"}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","34,92","39,80",null,"CR",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3115694%"},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9899498%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,86","95,01",null,"AS",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1844110%"},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7974950%"}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,26","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","40,35","43,13",null,"CR",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8004956%"},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4873638%"}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","28,67","31,45",null,"CR",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2371818%"},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7519873%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","80,24","84,15",null,"AS",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1595214%"},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4046345%"}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","31,77","35,78",null,"CR",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9981115%"},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4639465%"}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","452,66","457,54",null,"AS",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6584191%"},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6539756%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,46","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","71,77","75,85",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1678974%"},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6552406%"}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","84,83","91,52",null,"CR",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8034894%"},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5458917%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","30,75","34,93",null,"CR",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9349594%"},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8574292%"}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","191,80","198,49",null,"CR",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5849843%"},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2279208%"}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","68,55","72,41",null,"CR",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6754194%"},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1577130%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","39,21","43,28",null,"AS",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2948229%"},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6524955%"}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","6,07","6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","352,98","369,46",null,"AS",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8061646%"},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9818112%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","143,01","159,49",null,"AS",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0999232%"},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0861497%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","234,13","250,61",null,"AS",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4288643%"},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1489566%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","58,18","63,06",null,"AS",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8047439%"},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5344117%"}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,03","0,03",null,"C",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95213"},"SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,05","97,74",null,"CR",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4695222%"},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2019645%"}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","31,45","35,46",null,"CR",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7917330%"},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,1900734%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,88","0,88",null,"C",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55","0,55",null,"AS",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,52","0,52",null,"AS",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,64","0,64",null,"AS",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","31,09","35,10",null,"CR",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7040850%"},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0227921%"}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","90,06","94,14",null,"AS",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0257606%"},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1451030%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","41,51","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6090100%"},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4904075%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","90,92","95,80",null,"AS",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1500219%"},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5553235%"}]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","99,93","104,47",null,"AS",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0596417%"},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1859864%"}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","97,43","101,97",null,"AS",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7796366%"},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9505736%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","13,75","13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","65,18","70,06",null,"CR",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2411782%"},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9857266%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","64,90","69,78",null,"CR",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4406781%"},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1862999%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","58,10","62,98",null,"CR",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8760758%"},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6049540%"}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","79,75","83,02",null,"AS",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3416927%"},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2823416%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","58,38","63,26",null,"CR",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6272697%"},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3588367%"}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","71,71","76,72",null,"AS",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1181146%"},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8326381%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","100,84","105,85",null,"AS",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6624355%"},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9442607%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","65,47","70,01",null,"AS",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8287765%"},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5362091%"}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","96,62","100,70",null,"AS",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1229559%"},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1161866%"}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,23","0,23",null,"C",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","327,26","334,06",null,"AS",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8216097%"},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5961803%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","641,50","648,30",null,"AS",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5409197%"},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5212093%"}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","30,43","34,44",null,"CR",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4327967%"},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5946575%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","41,26","41,26",null,"AS",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","45,36","45,36",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","11,98","11,98",null,"AS",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","56,70","56,70",null,"AS",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","64,51","64,51",null,"C",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,45","2,45",null,"CR",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","30,54","30,54",null,"AS",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","27,16","27,16",null,"AS",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,88","45,88",null,"C",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,69","39,69",null,"AS",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","21,08","21,08",null,"C",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","43,48","43,48",null,"CR",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","20,70","20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","41,46","41,46",null,"CR",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","87,69","87,69",null,"AS",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","144,69","144,69",null,"AS",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","89,13","89,13",null,"C",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","16,09","16,09",null,"C",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","67,44","67,44",null,"C",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","106,38","106,38",null,"C",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","93,86","93,86",null,"C",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","217,07","217,07",null,"C",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","56,18","56,18",null,"AS",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","11,98","11,98",null,"AS",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,73","48,73",null,"AS",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,91","40,91",null,"C",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","29,47","29,47",null,"AS",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,81","41,81",null,"C",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","43,33","43,33",null,"AS",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","54,23","54,23",null,"AS",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,61","27,61",null,"C",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","158,31","158,31",null,"C",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,33","35,33",null,"CR",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5754"},"SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,80","38,80",null,"CR",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","54,82","54,82",null,"AS",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,94","2,94",null,"C",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,33","72,33",null,"AS",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","70,44","70,44",null,"C",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,64","6,64",null,"AS",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,53","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","4,41","4,41",null,"AS",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"AS",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,88","5,88",null,"AS",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","256,74","256,74",null,"C",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","49,56","49,56",null,"AS",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","13,29","13,29",null,"AS",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","62,03","62,03",null,"AS",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,33","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","24,88","24,88",null,"C",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,96","43,96",null,"AS",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","11,87","11,87",null,"AS",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,02","55,02",null,"AS",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,37","89,37",null,"C",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,05","25,05",null,"CR",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","9,57","9,57",null,"CR",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","44,96","44,96",null,"CR",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","81,58","81,58",null,"C",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,07","20,07",null,"CR",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","5,42","5,42",null,"CR",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","21,95","21,95",null,"CR",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","96,79","96,79",null,"C",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","51,09","51,09",null,"C",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","57,20","57,20",null,"C",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","101,41","101,41",null,"C",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,62","35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,62","116,62",null,"C",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,11","5,11",null,"CR",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,39","72,39",null,"AS",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,83","72,83",null,"AS",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","238,57","238,57",null,"AS",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","62,53","62,53",null,"C",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,57","9,57",null,"AS",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","114,16","114,16",null,"C",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,62","116,62",null,"C",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","192,63","192,63",null,"C",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,77","2,77",null,"C",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,92","1,92",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","83,80","83,80",null,"C",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","74,50","74,50",null,"C",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,76","45,76",null,"C",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,31","72,31",null,"CR",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,30","2,30",null,"CR",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","47,20","47,20",null,"C",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,67","1,67",null,"C",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,12","39,12",null,"AS",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","64,51","64,51",null,"C",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,15","7,15",null,"AS",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,38","6,38",null,"AS",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","32,97","32,97",null,"AS",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","178,32","178,32",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","8,90","8,90",null,"AS",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","57,20","57,20",null,"C",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","37,81","37,81",null,"CR",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","154,96","154,96",null,"C",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","45,12","45,12",null,"AS",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,52","9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","50,25","50,25",null,"C",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","3,35","3,35",null,"AS",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,76","0,76",null,"C",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,39","0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,52","0,52",null,"CR",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,24","4,24",null,"C",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,89","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,72","0,72",null,"CR",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,17","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,84","0,84",null,"CR",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,00","5,00",null,"CR",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,15","1,15",null,"CR",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,26","6,26",null,"CR",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","6,63","6,63",null,"CR",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,53","1,53",null,"CR",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","8,29","8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,96","3,96",null,"AS",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,28","0,28",null,"C",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"C",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","43,27","43,27",null,"AS",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","11,43","11,43",null,"AS",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","54,09","54,09",null,"AS",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","63,91","63,91",null,"C",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","32,89","32,89",null,"AS",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","14,48","14,48",null,"AS",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","58,80","58,80",null,"AS",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","78,22","78,22",null,"C",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,43","24,43",null,"AS",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,45","6,45",null,"AS",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,73","21,73",null,"AS",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","5,74","5,74",null,"AS",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","50,46","50,46",null,"AS",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","13,33","13,33",null,"AS",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","63,07","63,07",null,"AS",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","90,02","90,02",null,"C",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","40,74","40,74",null,"AS",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","17,94","17,94",null,"AS",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","23,57","23,57",null,"AS",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,23","6,23",null,"AS",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","133,44","133,44",null,"AS",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","58,78","58,78",null,"AS",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","40,49","40,49",null,"AS",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","17,83","17,83",null,"AS",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,32","1,32",null,"AS",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,78","4,78",null,"AS",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","171,16","171,16",null,"C",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,42","31,42",null,"AS",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","13,84","13,84",null,"AS",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,71","14,71",null,"C",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","3,94","3,94",null,"C",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","41,72","41,72",null,"C",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","11,02","11,02",null,"C",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","57,85","57,85",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","15,28","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,71","31,71",null,"AS",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","29,12","29,12",null,"CR",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","8,98","8,98",null,"CR",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,34","27,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,96","92,96",null,"C",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,17","1,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,28","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,36","1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,17","2,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","45,00","45,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","15,86","15,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","125,55","125,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","38,44","38,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","223,96","223,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","167,30","167,30",null,"C",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","293,30","293,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","89,81","89,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","523,16","523,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","442,42","442,42",null,"C",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","90,01","90,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","31,72","31,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","254,85","254,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","78,04","78,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","454,59","454,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","377,13","377,13",null,"C",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","73,76","73,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","26,00","26,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","118,57","118,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,87","84,87",null,"C",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,44","28,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","10,52","10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,49","48,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,81","22,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","9,05","9,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,65","3,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,69","50,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","17,87","17,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,22","7,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","81,49","81,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","29,05","29,05",null,"C",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,42","1,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,35","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,89","1,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,49","8,49",null,"C",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","38,94","38,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89281"},"SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,44","10,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","45,73","45,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","15,92","15,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,44","6,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","77,78","77,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","176,52","176,52",null,"C",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","49,08","49,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","16,79","16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,78","6,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","82,68","82,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","203,66","203,66",null,"C",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,31","0,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,46","2,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,56","0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,07","3,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","46,17","46,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","12,38","12,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","57,77","57,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,29","1,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,85","3,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,89","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,21","4,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,44","5,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,75","5,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,29","6,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,57","12,57",null,"C",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,94","0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","8,46","8,46",null,"C",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,74","3,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,09","4,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,57","5,57",null,"C",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,01","4,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,38","4,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,57","5,57",null,"C",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,13","7,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,35","9,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,98","14,98",null,"C",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","211,88","211,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","56,84","56,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","265,15","265,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","119,74","119,74",null,"C",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","105,32","105,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","31,80","31,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","147,24","147,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","91,82","91,82",null,"C",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","27,06","27,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","6,67","6,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","31,57","31,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","56,97","56,97",null,"C",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","24,40","24,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","4,81","4,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","30,50","30,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,89","39,89",null,"C",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,31","5,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,09","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,87","8,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,97","14,97",null,"C",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,11","7,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,90","8,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,67","60,67",null,"C",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,06","18,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,84","4,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","22,60","22,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","157,41","157,41",null,"C",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,43","8,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,26","2,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,55","10,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","82,42","82,42",null,"C",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","12,88","12,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","26,71","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","10,67","10,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","4,31","4,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","48,85","48,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","146,87","146,87",null,"C",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,82","8,82",null,"C",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,88","8,88",null,"C",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,85","18,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","7,74","7,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,13","3,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,18","22,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,52","8,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,44","3,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,23","24,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","9,24","9,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,73","3,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,69","20,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","8,50","8,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,43","3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,89","31,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","12,14","12,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,90","4,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","57,12","57,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","141,96","141,96",null,"C",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,83","20,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,25","8,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,33","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,81","30,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","11,95","11,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,82","4,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,86","3,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","4,24","4,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","158,31","158,31",null,"C",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","23,86","23,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","10,47","10,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,95","7,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","163,34","163,34",null,"C",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,09","1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91532"},"SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,31","6,31",null,"C",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","22,58","22,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","8,45","8,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,40","3,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","38,90","38,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","133,99","133,99",null,"C",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","45,11","45,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","18,24","18,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","7,37","7,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","81,64","81,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","301,53","301,53",null,"C",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","1,33","1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","42,71","42,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H","14,73","14,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","10,30","10,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","70,68","70,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","176,52","176,52",null,"C",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,84","0,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,12","1,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,86","12,86",null,"C",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","3,96","3,96",null,"C",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,60","1,60",null,"C",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,07","16,07",null,"C",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","35,28","35,28",null,"C",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,71","4,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,58","0,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,89","5,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","41,00","41,00",null,"C",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","32,81","32,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","13,23","13,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","5,34","5,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","59,13","59,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","276,43","276,43",null,"C",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","96,48","96,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,99","0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,70","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,28","9,28",null,"C",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,90","1,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,43","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,37","2,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","329,47","329,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","88,39","88,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","412,31","412,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","156,39","156,39",null,"C",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,38","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,72","4,72",null,"C",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93235"},"SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","2,52","2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,56","2,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","11,62","11,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,98","11,98",null,"C",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","28,99","28,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","9,78","9,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","28,99","28,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,67","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","97,49","97,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","34,36","34,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","156,72","156,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","11,31","11,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,89","13,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","26,19","26,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","9,93","9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","4,00","4,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","45,68","45,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","158,31","158,31",null,"C",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,34","7,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H","2,00","2,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,72","9,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","47,21","47,21",null,"C",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,34","0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","15,26","15,26",null,"C",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,49","4,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","67,14","67,14",null,"C",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36","6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","2,24","2,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,68","5,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","160,47","160,47",null,"C",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","170,00","170,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H","53,72","53,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","204,00","204,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.156,40","2.156,40",null,"C",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02","3,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","112,43","112,43",null,"C",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,84","1,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,42","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","32,55","32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","80,15","80,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","24,72","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","55,46","55,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","19,56","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","147,41","147,41",null,"C",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","47,90","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","17,36","17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","32,28","32,28",null,"C",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95208"},"SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","32,84","32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","12,15","12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","32,84","32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,64","1,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","2,05","2,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,70","0,70",null,"C",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,18","0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,88","0,88",null,"C",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,78","4,78",null,"C",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,45","0,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,82","8,82",null,"C",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,42","0,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,35","0,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,20","2,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,11","0,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,80","8,80",null,"C",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,34","1,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,31","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,68","1,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","47,44","47,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","12,72","12,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","59,37","59,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,37","89,37",null,"C",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","5,45","5,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","1,26","1,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","6,82","6,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","44,25","44,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","11,87","11,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","55,37","55,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,56","3,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","53,18","53,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","14,05","14,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","66,48","66,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","90,02","90,02",null,"C",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","51,20","51,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","13,53","13,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","64,00","64,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","90,02","90,02",null,"C",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","9,08","9,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","273,38","273,38",null,"C",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,17","10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,96","23,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,42","6,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,20","26,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,79","96,79",null,"C",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,74","23,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,36","6,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,96","25,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,79","96,79",null,"C",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","18,38","18,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","4,92","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","20,10","20,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","67,44","67,44",null,"C",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","36,00","36,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","13,47","13,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","5,41","5,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","61,61","61,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","141,96","141,96",null,"C",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,60","18,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","30,24","30,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,98","4,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","20,34","20,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","67,44","67,44",null,"C",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","5,89","5,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","37,80","37,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,89","39,89",null,"C",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","25,92","25,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","6,85","6,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","32,40","32,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,43","17,43",null,"C",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","49,17","49,17",null,"C",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","63,91","63,91",null,"C",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","65,84","65,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","14,11","14,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","52,61","52,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,06","0,06",null,"C",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","3,99","3,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,19","0,19",null,"C",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,14","0,14",null,"C",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","214,66","214,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","65,98","65,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","268,53","268,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.312,80","4.312,80",null,"C",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","439,84","439,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","155,04","155,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","707,05","707,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.391,00","5.391,00",null,"C",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,81","0,81",null,"C",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,18","0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","1,01","1,01",null,"C",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,47","1,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","17,21","17,21",null,"C",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","2,95","2,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","5,55","5,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,39","7,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","134,77","134,77",null,"C",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,89","65,89",null,"C",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,89","65,89",null,"C",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","119,74","119,74",null,"C",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","179,70","179,70",null,"C",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","90,02","90,02",null,"C",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,68","11,68",null,"C",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","51,09","51,09",null,"C",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102963"},"SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","84,87","84,87",null,"C",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,99","2,99",null,"C",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,12","2,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,58","2,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,90","2,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,52","7,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","16,82","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","35,12","35,12",null,"C",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","97,19","97,19",null,"C",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","102,77","102,77",null,"C",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,88","7,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,91","11,91",null,"C",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","161,24","161,24",null,"C",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,12","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","449,96","449,96",null,"C",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,85","1,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","92,60","92,60",null,"C",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","1.171,04","1.171,04",null,"C",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","90,02","90,02",null,"C",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","98,83","98,83",null,"C",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","33,27","33,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","356,78","372,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8335483%"},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9397305%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","415,75","439,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6928463%"},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1627212%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","472,93","503,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7102062%"},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3483731%"}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","564,98","606,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6552532%"},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3924457%"}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,86","57,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2580409%"},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4668527%"}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,53","67,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3489106%"},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8532178%"}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,64","61,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0875812%"},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2510220%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","72,51","76,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0945012%"},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4478592%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,71","16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4791265%"},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2168525%"}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","12,47","12,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4919093%"},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2146760%"}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","782,89","826,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2017504%"},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6504346%"}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","962,70","1.019,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5646364%"},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1055564%"}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.006,66","1.063,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9675085%"},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4475040%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.117,99","1.182,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5034667%"},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0056940%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.418,85","1.510,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8475994%"},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4892884%"}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.769,06","1.867,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4206872%"},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8786255%"}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.825,39","1.923,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3583541%"},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7694075%"}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.982,18","2.092,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2580072%"},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7092127%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.289,79","2.426,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0133386%"},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5706679%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.354,31","2.491,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9988955%"},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5199004%"}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","774,49","817,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5728123%"},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0372825%"}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","947,98","1.004,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1325469%"},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6931836%"}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","991,93","1.048,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4868961%"},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9875928%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.109,58","1.173,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7726215%"},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2852273%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.403,20","1.494,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2920925%"},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9447269%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.747,75","1.846,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8404300%"},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3158989%"}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.804,65","1.903,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7417770%"},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1701692%"}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.946,72","2.056,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8820960%"},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3594885%"}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.248,33","2.385,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6959414%"},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2758838%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.303,53","2.440,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7925429%"},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3422431%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100379"},"SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,18","29,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3203710%"},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8040540%"}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,23","40,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7792958%"},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4353405%"}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","43,49","46,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6937975%"},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4273412%"}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,88","18,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7584650%"},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6159695%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,05","19,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2390269%"},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3953488%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,74","25,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4189353%"},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5960419%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","32,36","34,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5093167%"},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9180907%"}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,48","41,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2313167%"},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7205387%"}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,84","17,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2551021%"},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9823010%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","14,58","15,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5789475%"},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1904763%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,32","21,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8016703%"},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5050313%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,70","18,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4086800%"},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0253165%"}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","12,47","13,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8781478%"},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7134285%"}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,42","17,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4601227%"},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1676041%"}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,20","16,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5152724%"},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2062234%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,91","21,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8888889%"},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4884793%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,39","46,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8118374%"},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1023296%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,81","48,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1485522%"},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8477366%"}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","70,21","71,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6060519%"},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0158774%"}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","73,42","74,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4607615%"},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2054574%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","98,08","99,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8955376%"},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4510885%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","103,54","105,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2649903%"},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2019094%"}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","24,82","27,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4927068%"},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8871741%"}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,86","18,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4769403%"},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9328716%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,60","2,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9299611%"},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7361112%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","70,21","71,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6060519%"},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0158774%"}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","73,42","74,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4607615%"},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2054574%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","70,21","71,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6060519%"},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0158774%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","73,42","74,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4607615%"},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2054574%"}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","98,08","99,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8955376%"},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4510885%"}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","103,54","105,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2649903%"},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2019094%"}]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","98,08","99,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8955376%"},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4510885%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","103,54","105,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2649903%"},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2019094%"}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","47,79","48,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7356273%"},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1707619%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","50,72","51,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1758545%"},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6251944%"}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","123,96","124,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0697674%"},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7007861%"}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","60,22","60,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2701579%"},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0511129%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","167,80","168,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1923214%"},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3804593%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","45,41","47,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0814339%"},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2169312%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","59,51","61,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4032720%"},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0423797%"}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","39,07","40,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4890604%"},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0635118%"}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","53,17","54,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0330500%"},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0691244%"}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","82,69","83,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7599564%"},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1935406%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","92,29","92,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5271149%"},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9376822%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","89,72","90,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8518518%"},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1683531%"}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","65,56","66,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7459492%"},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2746394%"}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","20,31","21,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6479920%"},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9078014%"}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","23,53","24,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8272766%"},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3535353%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","27,63","28,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3561295%"},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5694444%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","33,11","35,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8820139%"},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4407555%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","169,25","170,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3701951%"},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0496154%"}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","63,17","63,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9961922%"},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1635338%"}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","70,92","72,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9683481%"},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6521136%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","97,13","98,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7986798%"},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4675705%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","188,34","191,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7444603%"},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2734632%"}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","57,49","58,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3592605%"},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8504544%"}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","65,90","66,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0548882%"},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1304478%"}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","202,93","217,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7827762%"},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5224101%"}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","252,45","274,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8975743%"},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6076320%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","301,30","329,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5963872%"},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2084942%"}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","379,85","418,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6228042%"},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0591712%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","169,17","171,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9455126%"},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9906405%"}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","95,09","95,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3607161%"},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1808310%"}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,86","61,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9506172%"},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5789043%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","178,95","181,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4300654%"},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9177253%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","108,41","109,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7558880%"},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0355158%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","64,99","65,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4617755%"},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7004713%"}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","171,84","173,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4427814%"},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5400241%"}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","86,82","87,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7785467%"},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6400000%"}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,97","48,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9473684%"},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5454545%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","182,24","185,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7517434%"},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2787132%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,60","94,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6582305%"},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0341889%"}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","51,26","51,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5401602%"},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7918272%"}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,86","65,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9541745%"},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5192722%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","66,81","67,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5652173%"},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9536462%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","910,08","931,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4215339%"},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3729123%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.076,56","1.097,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1908389%"},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8893697%"}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.243,04","1.264,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5577817%"},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0600311%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.575,02","1.605,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1319303%"},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8223534%"}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.741,49","1.772,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9720658%"},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5239119%"}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.956,83","1.994,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8083594%"},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4607861%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.281,43","2.321,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9697131%"},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5216439%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.533,59","2.584,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4168094%"},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1408786%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.700,07","2.750,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6511471%"},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2850303%"}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.908,67","2.959,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8154943%"},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3485700%"}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","910,08","931,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4215339%"},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3729123%"}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.034,43","1.055,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6874691%"},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4438127%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.200,91","1.222,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9282471%"},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4758568%"}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.490,76","1.521,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8177603%"},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5878795%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.657,24","1.688,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5299428%"},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1490390%"}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.872,58","1.909,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3397050%"},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0546371%"}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.112,92","2.153,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8446712%"},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5016139%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.407,21","2.458,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0687672%"},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8679933%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.573,69","2.624,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2233275%"},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9248030%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.740,16","2.791,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4806690%"},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0941887%"}]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","806,00","849,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2208101%"},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6256404%"}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.109,74","1.180,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3095989%"},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9375275%"}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.154,46","1.225,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7865571%"},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3697377%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.274,37","1.352,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7559589%"},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3388069%"}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.596,75","1.701,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6836247%"},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3460374%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.179,49","2.291,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8032681%"},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1397235%"}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.235,00","2.347,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0132813%"},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3085537%"}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.415,40","2.538,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6006525%"},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9268688%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.771,54","2.922,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6186396%"},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0420057%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.917,68","3.068,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9346136%"},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2776292%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","789,19","832,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9286393%"},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3654234%"}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.089,00","1.159,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0584150%"},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7056844%"}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.133,73","1.204,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4776222%"},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0820079%"}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.317,89","1.395,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5089363%"},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0495890%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.541,47","1.646,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1428617%"},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8351303%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.084,75","2.196,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2487394%"},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6553308%"}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.138,85","2.250,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4076368%"},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7742361%"}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.288,00","2.411,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3604343%"},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7722991%"}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.582,57","2.733,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0787973%"},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6032213%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.542,88","2.693,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6419809%"},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1868326%"}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","15,36","15,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7448912%"},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3056994%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,47","14,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4414856%"},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1045392%"}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,33","16,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8536133%"},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6989886%"}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","14,72","14,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8606557%"},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4161073%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","608,71","609,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1058893%"},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2859415%"}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","26,85","30,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0685546%"},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8540075%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","35,81","38,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6983771%"},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4551366%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","22,61","25,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9060284%"},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4720253%"}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","144,60","149,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1876556%"},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6227098%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","617,99","693,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3746561%"},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0588041%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","36,05","36,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6603457%"},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4496039%"}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","91,64","92,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9203017%"},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9567567%"}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","61,66","62,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3517915%"},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9677006%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102664"},"SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","48,14","48,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3430656%"},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7025472%"}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","21,38","22,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6976854%"},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2323879%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","60,60","61,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0450256%"},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2320261%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","116,20","117,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7317703%"},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6091708%"}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","86,56","87,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4472769%"},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6925362%"}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","104,22","105,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6077864%"},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0056925%"}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","172,88","175,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2662258%"},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7556468%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","156,28","160,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7144691%"},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8245086%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","114,25","115,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9420798%"},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1145382%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","173,41","175,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1626617%"},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2334132%"}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","145,95","148,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8777304%"},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3034072%"}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","132,81","134,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4185993%"},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5242964%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","143,56","144,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0318346%"},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9478050%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","146,51","148,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3957406%"},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4923534%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","205,67","207,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8957115%"},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9410205%"}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","183,61","186,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3103259%"},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6808647%"}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","157,24","158,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1305123%"},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0721090%"}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","216,41","218,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0200823%"},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9202566%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","189,30","191,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9297019%"},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0989860%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","41,98","43,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5350562%"},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7325256%"}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","95,10","96,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8925184%"},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0615896%"}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","66,54","67,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8951175%"},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4518803%"}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","119,66","120,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5450284%"},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5202915%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","77,91","79,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4983893%"},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2333922%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","130,94","132,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2676261%"},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4871213%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","108,91","110,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4751381%"},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8541893%"}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","161,95","163,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0407721%"},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0983546%"}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","13,11","13,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3006134%"},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6737967%"}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","65,12","65,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4611837%"},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5376344%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","42,38","42,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5749649%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","23,51","25,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9641333%"},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7086615%"}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","58,55","62,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6723666%"},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3628063%"}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","77,41","81,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5102146%"},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8382334%"}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","10,37","10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9126213%"},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3816425%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","14,28","14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1111893%"},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4544179%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","28,34","28,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0611956%"},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2358757%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","133,02","134,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2047421%"},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4049476%"}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","118,57","120,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2060810%"},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5359520%"}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","140,86","144,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7992612%"},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0140358%"}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","126,41","130,24",null,"C",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7208105%"},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1245967%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","56,90","58,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8380281%"},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7514202%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","108,91","110,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2236007%"},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3106267%"}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","30,10","31,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3408713%"},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2976684%"}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,43","30,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9183673%"},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9164490%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","27,40","28,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8407014%"},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9681929%"}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","33,87","33,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8875739%"},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0339734%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","593,20","613,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0268948%"},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6244740%"}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","547,45","558,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6701628%"},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4246092%"}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","720,25","743,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1644261%"},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6885783%"}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","651,05","666,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3748271%"},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3200648%"}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","799,92","825,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1225382%"},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6422862%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","713,99","731,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3472212%"},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3989118%"}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","843,49","866,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0158775%"},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2395130%"}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.404,05","1.436,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2519303%"},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1839246%"}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.732,10","1.769,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4838013%"},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3317172%"}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.057,81","2.100,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9188091%"},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7017799%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","576,54","592,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5827607%"},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8643656%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","565,31","583,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7059239%"},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1856405%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","220,74","227,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1242179%"},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6490473%"}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","253,09","261,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9465069%"},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5372848%"}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","291,85","302,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6024410%"},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2463393%"}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","601,66","611,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1494571%"},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6043244%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","205,02","220,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2334440%"},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9669611%"}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","216,53","231,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3789532%"},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0923703%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91071"},"SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","330,78","363,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6330188%"},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1499038%"}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","339,88","372,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9049569%"},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4828589%"}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","267,23","288,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7733490%"},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5173181%"}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","253,24","272,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4937941%"},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2389532%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","422,10","464,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6272731%"},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,1066033%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","387,18","424,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7119886%"},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,2597729%"}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","170,84","179,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5116688%"},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8396094%"}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","185,07","193,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8397012%"},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0148906%"}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","186,64","197,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6267375%"},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0952380%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","196,98","206,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3005442%"},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6161293%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","259,07","277,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8124278%"},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5180154%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","230,39","243,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9275192%"},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4430982%"}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","327,03","352,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7837641%"},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5301340%"}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","256,82","273,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2373971%"},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8639513%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","226,38","244,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8385458%"},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5835620%"}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","239,52","258,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0419611%"},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7896617%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","352,17","387,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7088782%"},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1437641%"}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","363,77","399,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0541085%"},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5536029%"}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","273,32","296,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4086898%"},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1307535%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","270,18","292,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9555360%"},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7005932%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","417,66","460,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1175430%"},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5326001%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","402,49","442,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4824210%"},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9691324%"}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","162,30","170,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7784360%"},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0035918%"}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","178,98","186,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6415939%"},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7424469%"}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","175,21","184,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6469915%"},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0243385%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","189,42","198,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9381247%"},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1719128%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","225,39","239,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5700071%"},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2054439%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","216,03","227,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0287436%"},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4780316%"}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","268,12","287,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9581779%"},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6799723%"}]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","236,78","251,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1559051%"},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7179896%"}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","350,78","384,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8012623%"},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3519031%"}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","283,50","310,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8642955%"},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4455277%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","255,17","279,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3385704%"},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9315940%"}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","291,33","318,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2163986%"},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8172106%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","235,33","256,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7455926%"},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3845706%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 7 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","212,52","231,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9947176%"},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6523095%"}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN","35,90","39,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3642998%"},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0495357%"}]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","1.085,65","1.096,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2291465%"},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1277767%"}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","643,36","651,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6030887%"},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6949134%"}]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","846,57","855,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6573180%"},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6168521%"}]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","514,86","521,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2215322%"},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3963871%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","39,54","41,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8176515%"},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1994219%"}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,18","14,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6823027%"},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2989690%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,37","13,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3038259%"},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2287390%"}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,99","12,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0704107%"},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6625514%"}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,13","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1190476%"},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6097560%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,64","9,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8821689%"},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9381443%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,84","10,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9814814%"},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5119705%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,60","10,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4597918%"},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8275212%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","670,49","673,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0727006%"},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5517625%"}]
["SINAPI 104841","SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","83,90","87,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9580838%"},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0091806%"}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","71,43","74,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6298381%"},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6138881%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","115,74","121,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9665337%"},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1546869%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","92,76","96,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6429809%"},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7556753%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","132,17","138,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6453792%"},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8720475%"}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","105,97","110,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4374111%"},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5942028%"}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","89,85","93,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3753632%"},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4538642%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","67,77","70,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5693311%"},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6742370%"}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","57,97","60,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8501040%"},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8496753%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","51,40","53,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3496968%"},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2248353%"}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","75,34","78,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5314125%"},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7104256%"}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","64,04","66,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9242852%"},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9924755%"}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","56,49","58,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4989308%"},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4810126%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","73,05","76,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1920748%"},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3560436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104855"},"SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","63,98","66,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8928683%"},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9201927%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","25,14","28,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4376997%"},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0259510%"}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","817,66","830,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4685340%"},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8372485%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","3.258,90","3.271,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3754215%"},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7499434%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","78,85","82,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4338516%"},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4721407%"}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","86,59","90,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6730055%"},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9018696%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","50,04","51,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9895287%"},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7035957%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","43,85","45,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1885490%"},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7808676%"}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","39,63","40,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7070501%"},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1163250%"}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","58,34","60,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6787564%"},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5336658%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","50,50","52,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0447284%"},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7494217%"}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","45,27","46,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5659536%"},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1515412%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","104,65","109,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4193362%"},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5697781%"}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","36,00","37,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0147673%"},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7657173%"}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","43,78","45,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3265399%"},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0883392%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","56,71","58,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7883018%"},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4838764%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","83,37","85,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7026897%"},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9129164%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","108,56","111,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1507607%"},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3881212%"}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","185,05","188,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8260963%"},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4868421%"}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","53,76","56,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9477221%"},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2265527%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","76,14","79,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5466526%"},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7716297%"}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","101,95","106,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2029897%"},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2750565%"}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","97,21","101,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0099040%"},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1290959%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","123,07","128,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8456277%"},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9651787%"}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","123,57","129,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8381446%"},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9566296%"}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","240,20","242,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6769410%"},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6767760%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","299,67","302,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5785537%"},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4282405%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","418,68","421,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3194686%"},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9868330%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","592,77","614,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9435033%"},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7113986%"}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","811,56","841,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0857523%"},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8627868%"}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.079,13","1.117,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0897544%"},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7848089%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.082,62","1.087,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7019284%"},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1262362%"}]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.401,61","2.467,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8851925%"},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1011372%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","876,55","896,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9516018%"},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8542171%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.017,75","2.115,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9165270%"},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1578922%"}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.788,70","1.859,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6300430%"},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5205121%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.295,10","3.424,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2808202%"},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1444685%"}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.785,30","1.881,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4488637%"},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8693773%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.137,60","3.309,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8586571%"},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2967953%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.874,11","3.005,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2768418%"},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4167748%"}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.967,46","5.191,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8770734%"},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9917857%"}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.400,27","1.448,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1939082%"},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8086354%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.053,34","3.155,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6427040%"},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2080893%"}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.509,11","1.583,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3728921%"},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6375711%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.683,94","2.820,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3662209%"},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6845807%"}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.449,40","2.549,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2782908%"},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2164224%"}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.580,38","4.764,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8362214%"},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7421360%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","473,45","486,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8116494%"},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0276060%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","621,27","635,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2926239%"},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2386159%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.104,18","1.164,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8532210%"},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2960413%"}]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.595,03","1.683,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4405089%"},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9056626%"}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","949,33","981,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0981286%"},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7118452%"}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.069,82","2.180,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9922208%"},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3930448%"}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.202,02","1.273,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8470560%"},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4022153%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","520,90","526,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0993643%"},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0154419%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.444,79","1.532,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3481627%"},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9184713%"}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","693,35","699,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3900422%"},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2100430%"}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.049,69","3.204,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4832881%"},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8087537%"}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.687,49","1.790,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7023910%"},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2840858%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","950,61","958,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0236767%"},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7919732%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.922,93","4.115,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3077272%"},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5708896%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.051,71","2.178,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0756871%"},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6696904%"}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.627,87","2.758,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8255537%"},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1185700%"}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.354,97","1.432,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4050341%"},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9043737%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97996"},"SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.333,61","3.497,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4627739%"},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7350812%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.619,66","1.712,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4832332%"},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9853878%"}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.884,46","1.992,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5381642%"},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0432486%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.149,16","2.272,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5821423%"},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0886361%"}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.485,30","5.749,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7503424%"},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9823192%"}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.413,95","2.552,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6147862%"},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1231425%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.678,74","2.833,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6409279%"},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1492411%"}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.905,47","7.235,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5819679%"},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8041749%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.943,45","3.113,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6624794%"},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1716634%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.144,53","4.341,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3545532%"},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5641611%"}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.884,46","1.992,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5381642%"},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0432486%"}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.069,24","5.305,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7981438%"},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9740864%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.149,16","2.272,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5821423%"},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0886361%"}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.966,45","6.241,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5445399%"},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7051838%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.413,95","2.552,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6147862%"},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1231425%"}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.863,61","7.178,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3575445%"},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5063580%"}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.678,74","2.833,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6409279%"},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1492411%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.760,92","8.114,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2136172%"},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3533328%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.943,45","3.113,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6624794%"},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1716634%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.658,09","9.051,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0995177%"},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2323504%"}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.232,89","3.419,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6568854%"},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1660888%"}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.143,30","6.425,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4018081%"},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5535774%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.438,71","2.579,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5831241%"},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0899569%"}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.213,86","7.541,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0771329%"},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2080060%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.703,41","2.859,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6128392%"},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1200901%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.345,23","8.718,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6359349%"},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7389884%"}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.968,20","3.139,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6355388%"},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1441236%"}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.423,48","9.841,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4530396%"},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5439820%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.232,89","3.419,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6568854%"},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1660888%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.501,78","10.965,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3076376%"},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3896450%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.502,73","3.704,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6692027%"},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1788374%"}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.570,72","8.940,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7069042%"},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7490348%"}]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.973,36","3.144,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6306524%"},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1389824%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.879,38","10.301,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4046795%"},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4263893%"}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.238,04","3.424,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6519455%"},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1607492%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.188,09","11.661,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1731903%"},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1788016%"}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.502,73","3.704,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6692027%"},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1788374%"}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.496,72","13.021,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9902918%"},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9829847%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.772,59","3.990,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6797776%"},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1901411%"}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.437,42","11.917,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9422738%"},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9313139%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.507,89","3.710,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6642379%"},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1738429%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.945,78","13.483,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6817735%"},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6528818%"}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.772,59","3.990,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6797776%"},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1901411%"}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.454,20","15.049,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4761979%"},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4324934%"}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","4.042,55","4.275,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6885868%"},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1988565%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.703,63","15.305,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3076722%"},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2520612%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","4.042,55","4.275,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6885868%"},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1988565%"}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.411,54","17.077,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0844377%"},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0125526%"}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.312,43","4.561,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6969718%"},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2077401%"}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","18.369,03","19.104,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7763816%"},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6816886%"}]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.531,88","4.793,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7396690%"},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2524183%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","287,98","290,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5877958%"},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4396156%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","962,15","1.018,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2569692%"},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7893412%"}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.558,51","2.691,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2701159%"},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6353364%"}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.195,35","6.492,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6561169%"},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8822852%"}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.039,27","4.236,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2272975%"},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4867081%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.744,98","4.975,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0619688%"},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3125298%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","394,45","398,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7601846%"},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7731777%"}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.247,99","1.281,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7538972%"},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9567052%"}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","689,70","695,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3897252%"},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2113587%"}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.807,71","1.915,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8261119%"},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3779952%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.945,32","3.099,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4148182%"},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7872080%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.588,65","1.690,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7235255%"},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3631774%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.943,84","5.178,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3965892%"},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6082625%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99246"},"SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","945,61","953,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0225847%"},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7899541%"}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.061,13","2.184,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8783068%"},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4319743%"}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.796,97","3.988,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1408368%"},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4489988%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.937,47","2.062,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0131158%"},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6604007%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.562,50","2.692,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4797722%"},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8073781%"}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.300,78","1.377,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6626403%"},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2084468%"}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.818,44","6.092,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1385004%"},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3350005%"}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.250,20","3.413,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1112892%"},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4187479%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.554,19","1.646,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7575954%"},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3067611%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.314,62","2.452,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9185217%"},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4741219%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.937,82","4.134,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8721195%"},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1667070%"}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.807,71","1.915,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8261119%"},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3779952%"}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.625,49","4.855,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7043003%"},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9904923%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","468,78","481,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9274507%"},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1516361%"}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.061,13","2.184,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8783068%"},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4319743%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","615,81","630,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3709945%"},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3281200%"}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.692,99","7.006,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9477662%"},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1326194%"}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.057,19","1.117,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1281127%"},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6242721%"}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.511,75","1.599,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0522444%"},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5815202%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.347,78","5.610,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3817909%"},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6494735%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","940,16","972,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2527177%"},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8796282%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.568,11","2.721,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9509325%"},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5065245%"}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.314,62","2.452,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9185217%"},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4741219%"}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","392,23","396,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7680297%"},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7819833%"}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.039,79","6.335,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2860270%"},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5477179%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.987,50","2.097,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1438575%"},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5964418%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.568,11","2.721,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9509325%"},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5065245%"}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.847,35","3.017,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9757465%"},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5328798%"}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.123,67","1.194,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0524956%"},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6763488%"}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.567,67","7.919,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8013830%"},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9771037%"}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.318,71","1.358,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4748839%"},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8450413%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.731,88","7.060,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2107763%"},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4687664%"}]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.633,43","10.053,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9460299%"},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0042842%"}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","517,98","523,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1045557%"},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0221066%"}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.821,54","2.990,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9772867%"},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5342111%"}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.041,75","4.237,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9690103%"},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2140940%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.821,54","2.990,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9772867%"},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5342111%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.464,66","2.597,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3012159%"},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7156038%"}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.356,19","1.442,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4469488%"},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0799639%"}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.442,24","8.833,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6850883%"},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8542338%"}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.100,75","3.286,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9988837%"},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5562134%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.096,31","3.281,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9988530%"},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5564582%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.909,09","11.380,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7094444%"},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7516900%"}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.354,14","3.554,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0174742%"},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5757379%"}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.184,68","12.707,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5225540%"},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5519016%"}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.990,54","6.271,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9934692%"},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1812440%"}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.612,02","3.828,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0334162%"},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5926080%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.152,11","11.629,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4727466%"},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4985238%"}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.358,60","3.559,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0169925%"},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5758735%"}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.622,60","13.157,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2060132%"},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2137961%"}]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.612,02","3.828,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0334162%"},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5926080%"}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.335,98","2.475,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9183195%"},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4738328%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.093,17","14.685,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9953829%"},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9883825%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.869,98","4.101,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0467539%"},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6060088%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.336,26","14.934,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8227223%"},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8038375%"}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.869,98","4.101,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0467539%"},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6060088%"}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.034,46","7.360,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6604929%"},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8275715%"}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.001,51","16.663,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5938087%"},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5586006%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.127,87","4.375,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0591072%"},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6190271%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.910,00","18.641,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2778897%"},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2198255%"}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.589,40","2.744,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9506677%"},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5064398%"}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","286,98","289,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5900404%"},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4415799%"}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","896,61","952,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5262828%"},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1326944%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.139,19","8.510,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2037364%"},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3428567%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99321"},"SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.842,89","3.012,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9758456%"},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5329216%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.190,81","9.606,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0163971%"},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1434269%"}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.096,31","3.281,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9988530%"},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5564582%"}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.242,45","10.703,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8672507%"},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9854528%"}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.354,14","3.554,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0174742%"},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5757379%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.357,81","8.726,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2547698%"},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3332093%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.342,24","4.602,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0718391%"},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6324299%"}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.505,21","1.565,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5842669%"},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4724080%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.099,34","1.136,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7800365%"},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3602550%"}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","530,55","567,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2437543%"},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9611013%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","490,13","523,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4843830%"},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1958500%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","535,09","543,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5441595%"},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9364042%"}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.794,12","2.929,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0711948%"},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3244374%"}]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.727,76","1.771,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8119583%"},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9159813%"}]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.683,99","2.747,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6411611%"},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6199646%"}]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.642,59","2.705,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7886576%"},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7835298%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.672,65","1.713,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2664670%"},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3133334%"}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","33,57","35,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4105326%"},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8684807%"}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","37,87","40,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2064208%"},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8186360%"}]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","46,25","48,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8446180%"},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9022665%"}]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","51,16","53,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7933398%"},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0489079%"}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","55,84","57,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6563005%"},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4970578%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","61,25","63,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5511875%"},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6631133%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","80,68","83,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9627560%"},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4654239%"}]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","88,20","91,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0545144%"},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8940636%"}]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","98,62","101,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7379114%"},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2189407%"}]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","108,66","112,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1821030%"},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0332594%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","48,88","50,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4001640%"},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5540243%"}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","51,44","53,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2794547%"},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7333836%"}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","44,34","45,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7797376%"},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9962579%"}]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","46,90","48,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9273814%"},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4612202%"}]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","38,92","40,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0272984%"},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3453453%"}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","41,49","42,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4975845%"},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1363211%"}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","47,42","48,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0621695%"},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9636062%"}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","49,98","51,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1646280%"},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4108466%"}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,86","44,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7758580%"},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2800271%"}]
["SINAPI 94282","SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","49,65","51,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2598870%"},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3650762%"}]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","58,93","60,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9700985%"},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0990230%"}]
["SINAPI 94284","SINAPI","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","65,71","68,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0173701%"},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7131509%"}]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","77,10","79,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4595015%"},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5256426%"}]
["SINAPI 94286","SINAPI","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","83,89","86,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2290076%"},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7713625%"}]
["SINAPI 94287","SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","32,08","33,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6173070%"},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5157705%"}]
["SINAPI 94288","SINAPI","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","38,11","40,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5269524%"},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8820589%"}]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,31","43,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0814393%"},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5154994%"}]
["SINAPI 94290","SINAPI","94290","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","48,35","50,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0049730%"},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0059642%"}]
["SINAPI 94291","SINAPI","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","53,00","54,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1503588%"},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2956009%"}]
["SINAPI 94292","SINAPI","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","59,04","61,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1374045%"},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8403471%"}]
["SINAPI 94293","SINAPI","94293","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024","M","172,39","176,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2315190%"},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2669611%"}]
["SINAPI 94294","SINAPI","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024","M","8,19","8,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6086956%"},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3892215%"}]
["SINAPI 104491","SINAPI","104491","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","3.947,54","3.955,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2922921%"},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4981671%"}]
["SINAPI 104492","SINAPI","104492","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","4.935,18","4.945,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2585893%"},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4598672%"}]
["SINAPI 104494","SINAPI","104494","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","6.665,31","6.677,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0900159%"},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2639326%"}]
["SINAPI 104497","SINAPI","104497","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","8.000,47","8.017,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3037255%"},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5115323%"}]
["SINAPI 104515","SINAPI","104515","APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2","29,24","29,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9252912%"},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0947656%"}]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","99,51","104,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6160193%"},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9416044%"}]
["SINAPI 102728","SINAPI","102728","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,58","15,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1220527%"},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9331550%"}]
["SINAPI 102729","SINAPI","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,66","14,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6054371%"},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6379928%"}]
["SINAPI 102730","SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,21","12,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1904369%"},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0121065%"}]
["SINAPI 102731","SINAPI","102731","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,28","10,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0893032%"},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7167630%"}]
["SINAPI 102732","SINAPI","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","9,75","9,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5569358%"},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6912065%"}]
["SINAPI 102733","SINAPI","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,90","10,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3357933%"},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0366300%"}]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,69","14,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5516224%"},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9140401%"}]
["SINAPI 102735","SINAPI","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,91","13,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6266562%"},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2966360%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102737"},"SINAPI","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.092,22","1.127,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0066256%"},{"$f":"IF($B2002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5509849%"}]
["SINAPI 102741","SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.852,29","8.077,42",null,"AS",{"$f":"IF($B2006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8002216%"},{"$f":"IF($B2006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1422811%"}]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.526,05","16.985,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2478745%"},{"$f":"IF($B2011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5342430%"}]
["SINAPI 102752","SINAPI","102752","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.520,91","7.731,24",null,"AS",{"$f":"IF($B2017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3668041%"},{"$f":"IF($B2017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6681701%"}]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.004,34","29.747,34",null,"AS",{"$f":"IF($B2022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9117742%"},{"$f":"IF($B2022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0669471%"}]
["SINAPI 102762","SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.068,96","20.666,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3238995%"},{"$f":"IF($B2027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6714012%"}]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","47.793,55","49.070,23",null,"AS",{"$f":"IF($B2033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3477467%"},{"$f":"IF($B2033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4804197%"}]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.276,50","7.523,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9989413%"},{"$f":"IF($B2038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5941580%"}]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.276,50","7.523,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9989413%"},{"$f":"IF($B2044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5941580%"}]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.122,07","28.800,52",null,"AS",{"$f":"IF($B2049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9042437%"},{"$f":"IF($B2049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9078239%"}]
["SINAPI 102789","SINAPI","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.790,56","20.370,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1208718%"},{"$f":"IF($B2054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4525588%"}]
["SINAPI 102790","SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","32.606,61","33.437,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7426009%"},{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8351853%"}]
["SINAPI 102795","SINAPI","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.170,92","29.050,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3000386%"},{"$f":"IF($B2060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7431130%"}]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","49.775,85","51.249,73",null,"AS",{"$f":"IF($B2065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2941973%"},{"$f":"IF($B2065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6426279%"}]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","23,60","25,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0340137%"},{"$f":"IF($B2071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5800078%"}]
["SINAPI 101578","SINAPI","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","26,02","27,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8681572%"},{"$f":"IF($B2076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5945945%"}]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","41,88","44,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1430279%"},{"$f":"IF($B2082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8473248%"}]
["SINAPI 101589","SINAPI","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","132,89","140,65",null,"AS",{"$f":"IF($B2087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0253127%"},{"$f":"IF($B2087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5673215%"}]
["SINAPI 101600","SINAPI","101600","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","17,20","18,24",null,"AS",{"$f":"IF($B2092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5292741%"},{"$f":"IF($B2092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1147904%"}]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.128,68","1.130,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0269269%"},{"$f":"IF($B2098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1897706%"}]
["SINAPI 90794","SINAPI","90794","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","953,84","961,84",null,"CR",{"$f":"IF($B2103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1840201%"},{"$f":"IF($B2103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9727565%"}]
["SINAPI 90801","SINAPI","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","442,89","454,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5578139%"},{"$f":"IF($B2109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6318977%"}]
["SINAPI 90823","SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","579,20","586,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3024589%"},{"$f":"IF($B2114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3860948%"}]
["SINAPI 90841","SINAPI","90841","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.303,48","1.334,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5522674%"},{"$f":"IF($B2119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5226393%"}]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.313,91","1.345,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7155611%"},{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7034945%"}]
["SINAPI 90847","SINAPI","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.128,74","1.156,36",null,"CR",{"$f":"IF($B2125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0921812%"},{"$f":"IF($B2125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1213904%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90852"},"SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.625,49","1.657,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1636346%"},{"$f":"IF($B2130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8631972%"}]
["SINAPI 91014","SINAPI","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.155,45","1.183,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0601626%"},{"$f":"IF($B2136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0856693%"}]
["SINAPI 91295","SINAPI","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","462,36","467,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9891193%"},{"$f":"IF($B2141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0276357%"}]
["SINAPI 91305","SINAPI","91305","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","118,86","121,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2724135%"},{"$f":"IF($B2147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4219160%"}]
["SINAPI 91314","SINAPI","91314","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.097,41","1.130,36",null,"CR",{"$f":"IF($B2152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5220317%"},{"$f":"IF($B2152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8979013%"}]
["SINAPI 91319","SINAPI","91319","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","947,71","975,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3938644%"},{"$f":"IF($B2157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7586652%"}]
["SINAPI 91325","SINAPI","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","963,99","992,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0828746%"},{"$f":"IF($B2163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4176966%"}]
["SINAPI 91330","SINAPI","91330","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.193,05","1.221,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5850986%"},{"$f":"IF($B2168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5591679%"}]
["SINAPI 91335","SINAPI","91335","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.431,44","1.460,30",null,"AS",{"$f":"IF($B2173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4311400%"},{"$f":"IF($B2173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1617784%"}]
["SINAPI 100676","SINAPI","100676","BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","263,52","272,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8358639%"},{"$f":"IF($B2179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4144908%"}]
["SINAPI 100682","SINAPI","100682","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.101,60","1.132,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5793319%"},{"$f":"IF($B2184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8644660%"}]
["SINAPI 100683","SINAPI","100683","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.434,39","1.467,29",null,"CR",{"$f":"IF($B2185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1486726%"},{"$f":"IF($B2185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0738765%"}]
["SINAPI 100688","SINAPI","100688","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.086,33","1.117,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4892644%"},{"$f":"IF($B2190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7657643%"}]
["SINAPI 100693","SINAPI","100693","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.176,95","2.212,29",null,"AS",{"$f":"IF($B2195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0147525%"},{"$f":"IF($B2195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4521008%"}]
["SINAPI 100699","SINAPI","100699","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","88,50","98,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2322661%"},{"$f":"IF($B2201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0695864%"}]
["SINAPI 100667","SINAPI","100667","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.324,44","1.331,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2981719%"},{"$f":"IF($B2206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8109401%"}]
["SINAPI 100701","SINAPI","100701","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2","569,99","572,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3952831%"},{"$f":"IF($B2212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7723395%"}]
["SINAPI 99837","SINAPI","99837","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","546,11","574,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1283375%"},{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4871277%"}]
["SINAPI 99861","SINAPI","99861","GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","583,92","627,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4185393%"},{"$f":"IF($B2222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1664676%"}]
["SINAPI 94806","SINAPI","94806","PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","683,07","687,00",null,"CR",{"$f":"IF($B2228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5607613%"},{"$f":"IF($B2228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1125005%"}]
["SINAPI 100703","SINAPI","100703","PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","32,90","34,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4185692%"},{"$f":"IF($B2233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3835135%"}]
["SINAPI 100708","SINAPI","100708","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN","187,76","192,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7625745%"},{"$f":"IF($B2238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9646228%"}]
["SINAPI 102154","SINAPI","102154","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","150,14","152,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6683547%"},{"$f":"IF($B2244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1954414%"}]
["SINAPI 102159","SINAPI","102159","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","266,68","267,98",null,"CR",{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9855224%"},{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4598589%"}]
["SINAPI 102160","SINAPI","102160","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","124,93","128,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0579849%"},{"$f":"IF($B2250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1874951%"}]
["SINAPI 102165","SINAPI","102165","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","264,13","267,28",null,"AS",{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3660291%"},{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4615096%"}]
["SINAPI 102170","SINAPI","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","231,20","235,14",null,"AS",{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5174353%"},{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0209281%"}]
["SINAPI 102179","SINAPI","102179","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","307,57","315,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0189912%"},{"$f":"IF($B2266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1458003%"}]
["SINAPI 102184","SINAPI","102184","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","1.970,12","1.986,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1298190%"},{"$f":"IF($B2271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9116400%"}]
["SINAPI 94570","SINAPI","94570","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","432,86","435,07",null,"AS",{"$f":"IF($B2277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1700554%"},{"$f":"IF($B2277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6597701%"}]
["SINAPI 94590","SINAPI","94590","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","20,49","21,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5886385%"},{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0692928%"}]
["SINAPI 101099","SINAPI","101099","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.095,28","1.156,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3459931%"},{"$f":"IF($B2287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8111952%"}]
["SINAPI 101105","SINAPI","101105","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3","1.290,16","1.358,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0080884%"},{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4025585%"}]
["SINAPI 101110","SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","933,15","941,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6414991%"},{"$f":"IF($B2298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5076798%"}]
["SINAPI 95602","SINAPI","95602","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN","30,30","34,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3341068%"},{"$f":"IF($B2303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9442644%"}]
["SINAPI 95609","SINAPI","95609","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN","41,49","44,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7535041%"},{"$f":"IF($B2309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4180662%"}]
["SINAPI 100655","SINAPI","100655","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","702,17","705,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0190617%"},{"$f":"IF($B2314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5009511%"}]
["SINAPI 100656","SINAPI","100656","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","117,13","119,52",null,"AS",{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5662959%"},{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3180484%"}]
["SINAPI 100892","SINAPI","100892","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","17,39","17,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2269832%"},{"$f":"IF($B2320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8331415%"}]
["SINAPI 100898","SINAPI","100898","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","238,68","240,37",null,"AS",{"$f":"IF($B2325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3012559%"},{"$f":"IF($B2325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9718456%"}]
["SINAPI 101176","SINAPI","101176","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA","M","142,85","151,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8128078%"},{"$f":"IF($B2331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3792370%"}]
["SINAPI 95241","SINAPI","95241","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2","36,11","37,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7079276%"},{"$f":"IF($B2336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9352441%"}]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3","195,88","205,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6133612%"},{"$f":"IF($B2341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8345842%"}]
["SINAPI 97084","SINAPI","97084","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2","0,66","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1379311%"},{"$f":"IF($B2347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2727273%"}]
["SINAPI 97090","SINAPI","97090","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","14,54","14,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1069703%"},{"$f":"IF($B2352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8863791%"}]
["SINAPI 97093","SINAPI","97093","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","12,77","12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3884948%"},{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9184952%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","168,70","175,09",null,"CR",{"$f":"IF($B2362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4076621%"},{"$f":"IF($B2362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1957826%"}]
["SINAPI 103075","SINAPI","103075","EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","210,40","213,44",null,"AS",{"$f":"IF($B2367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8719294%"},{"$f":"IF($B2367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1702087%"}]
["SINAPI 92263","SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","177,83","183,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1024255%"},{"$f":"IF($B2373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6195018%"}]
["SINAPI 92268","SINAPI","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","121,81","121,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7807363%"},{"$f":"IF($B2378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9191629%"}]
["SINAPI 92269","SINAPI","92269","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","114,57","118,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5266101%"},{"$f":"IF($B2379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9110960%"}]
["SINAPI 92409","SINAPI","92409","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","203,54","217,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9218127%"},{"$f":"IF($B2384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6372251%"}]
["SINAPI 92419","SINAPI","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","89,20","93,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6546762%"},{"$f":"IF($B2389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9802160%"}]
["SINAPI 92431","SINAPI","92431","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","61,81","64,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3075422%"},{"$f":"IF($B2395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5422677%"}]
["SINAPI 92441","SINAPI","92441","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","67,59","71,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4944338%"},{"$f":"IF($B2400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0636810%"}]
["SINAPI 92448","SINAPI","92448","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","127,77","136,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9649178%"},{"$f":"IF($B2405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6781033%"}]
["SINAPI 92454","SINAPI","92454","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","280,59","290,20",null,"CR",{"$f":"IF($B2411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1444472%"},{"$f":"IF($B2411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7609078%"}]
["SINAPI 92459","SINAPI","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","132,01","138,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5833904%"},{"$f":"IF($B2416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7672727%"}]
["SINAPI 92465","SINAPI","92465","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","152,31","159,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7253841%"},{"$f":"IF($B2422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8405906%"}]
["SINAPI 92470","SINAPI","92470","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","235,86","242,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4594032%"},{"$f":"IF($B2427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6283021%"}]
["SINAPI 92475","SINAPI","92475","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","82,75","86,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5940160%"},{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7642956%"}]
["SINAPI 92482","SINAPI","92482","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","241,02","255,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8517687%"},{"$f":"IF($B2438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4489915%"}]
["SINAPI 92492","SINAPI","92492","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","99,48","104,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2632108%"},{"$f":"IF($B2443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5693206%"}]
["SINAPI 92502","SINAPI","92502","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","58,61","61,68",null,"AS",{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4042407%"},{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7757921%"}]
["SINAPI 92504","SINAPI","92504","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","84,20","87,87",null,"AS",{"$f":"IF($B2449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9354263%"},{"$f":"IF($B2449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9988606%"}]
["SINAPI 92514","SINAPI","92514","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","56,23","58,52",null,"AS",{"$f":"IF($B2454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1025138%"},{"$f":"IF($B2454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0280966%"}]
["SINAPI 92526","SINAPI","92526","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","44,28","46,06",null,"AS",{"$f":"IF($B2460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8867753%"},{"$f":"IF($B2460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8285465%"}]
["SINAPI 92536","SINAPI","92536","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","64,51","66,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4440993%"},{"$f":"IF($B2465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0732402%"}]
["SINAPI 96530","SINAPI","96530","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2","125,75","132,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1899641%"},{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5986394%"}]
["SINAPI 96536","SINAPI","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","59,45","64,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5985501%"},{"$f":"IF($B2476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3400343%"}]
["SINAPI 96541","SINAPI","96541","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","168,26","183,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4563137%"},{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0991936%"}]
["SINAPI 101969","SINAPI","101969","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","216,31","219,84",null,"CR",{"$f":"IF($B2487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0911488%"},{"$f":"IF($B2487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5400373%"}]
["SINAPI 101977","SINAPI","101977","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","303,50","322,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6757282%"},{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2930054%"}]
["SINAPI 101985","SINAPI","101985","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","238,07","242,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7533210%"},{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2836012%"}]
["SINAPI 101991","SINAPI","101991","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","236,07","240,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4517906%"},{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1794765%"}]
["SINAPI 101996","SINAPI","101996","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","161,11","165,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9729125%"},{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0948343%"}]
["SINAPI 102001","SINAPI","102001","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","323,27","344,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3607045%"},{"$f":"IF($B2513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0498358%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102002"},"SINAPI","102002","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","303,10","322,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0297324%"},{"$f":"IF($B2514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6819408%"}]
["SINAPI 102007","SINAPI","102007","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","377,84","405,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4123451%"},{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1562693%"}]
["SINAPI 102013","SINAPI","102013","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","201,13","212,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2999751%"},{"$f":"IF($B2525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7952147%"}]
["SINAPI 102036","SINAPI","102036","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","246,92","260,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9347984%"},{"$f":"IF($B2530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3731549%"}]
["SINAPI 102041","SINAPI","102041","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","305,83","325,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8259559%"},{"$f":"IF($B2535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4474835%"}]
["SINAPI 102047","SINAPI","102047","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","345,68","367,20",null,"CR",{"$f":"IF($B2541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5571850%"},{"$f":"IF($B2541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1740316%"}]
["SINAPI 102052","SINAPI","102052","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","189,21","200,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2416768%"},{"$f":"IF($B2546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8460925%"}]
["SINAPI 102064","SINAPI","102064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","206,23","216,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9085611%"},{"$f":"IF($B2552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2088227%"}]
["SINAPI 102069","SINAPI","102069","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","253,01","267,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3150061%"},{"$f":"IF($B2557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7709442%"}]
["SINAPI 102074","SINAPI","102074","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","4.412,09","4.585,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2443943%"},{"$f":"IF($B2562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0885112%"}]
["SINAPI 102080","SINAPI","102080","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","4.449,20","4.624,97",null,"AS",{"$f":"IF($B2568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3530560%"},{"$f":"IF($B2568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2060068%"}]
["SINAPI 102090","SINAPI","102090","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","158,51","162,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6971897%"},{"$f":"IF($B2573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8994774%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103763"},"SINAPI","103763","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","54,77","57,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3235294%"},{"$f":"IF($B2578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9028452%"}]
["SINAPI 104925","SINAPI","104925","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2","142,07","149,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4314803%"},{"$f":"IF($B2579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8013120%"}]
["SINAPI 105403","SINAPI","105403","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024","M2","204,69","208,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2159585%"},{"$f":"IF($B2584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7977333%"}]
["SINAPI 90000","SINAPI","90000","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","13,07","13,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6923076%"},{"$f":"IF($B2590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7610619%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","7,46","7,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9756097%"},{"$f":"IF($B2595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6329787%"}]
["SINAPI 91602","SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,77","11,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3082835%"},{"$f":"IF($B2600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6812447%"}]
["SINAPI 92763","SINAPI","92763","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,62","9,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5057712%"},{"$f":"IF($B2606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5726141%"}]
["SINAPI 92768","SINAPI","92768","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,48","13,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4719101%"},{"$f":"IF($B2611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2167630%"}]
["SINAPI 92773","SINAPI","92773","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,12","9,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2008830%"},{"$f":"IF($B2616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7321624%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","10,55","10,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2288698%"},{"$f":"IF($B2622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5950804%"}]
["SINAPI 92875","SINAPI","92875","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","9,96","10,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7878787%"},{"$f":"IF($B2627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0597609%"}]
["SINAPI 92881","SINAPI","92881","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","10,54","10,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1897533%"},{"$f":"IF($B2633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1897533%"}]
["SINAPI 92886","SINAPI","92886","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,57","11,67",null,"CR",{"$f":"IF($B2638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2264808%"},{"$f":"IF($B2638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0449050%"}]
["SINAPI 92917","SINAPI","92917","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,00","14,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9468772%"},{"$f":"IF($B2643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1257861%"}]
["SINAPI 92919","SINAPI","92919","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,32","12,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7479541%"},{"$f":"IF($B2644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5448717%"}]
["SINAPI 95448","SINAPI","95448","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022","KG","10,76","10,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0929368%"},{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0929368%"}]
["SINAPI 95581","SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,39","10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7374517%"},{"$f":"IF($B2655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9267822%"}]
["SINAPI 95593","SINAPI","95593","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","14,10","14,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8602150%"},{"$f":"IF($B2660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4396671%"}]
["SINAPI 95947","SINAPI","95947","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","10,07","10,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7389558%"},{"$f":"IF($B2665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2537018%"}]
["SINAPI 100066","SINAPI","100066","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG","10,33","10,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2529182%"},{"$f":"IF($B2671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0752169%"}]
["SINAPI 102922","SINAPI","102922","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","9,18","9,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2231947%"},{"$f":"IF($B2676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1497326%"}]
["SINAPI 104106","SINAPI","104106","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,39","10,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9301648%"},{"$f":"IF($B2681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6060894%"}]
["SINAPI 104915","SINAPI","104915","ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","10,67","10,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9217719%"},{"$f":"IF($B2687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3771106%"}]
["SINAPI 104921","SINAPI","104921","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","10,43","10,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9922630%"},{"$f":"IF($B2692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7440758%"}]
["SINAPI 90279","SINAPI","90279","GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","603,35","616,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1189390%"},{"$f":"IF($B2698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9268751%"}]
["SINAPI 90284","SINAPI","90284","GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","671,80","684,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3711478%"},{"$f":"IF($B2703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9738184%"}]
["SINAPI 94965","SINAPI","94965","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","530,10","541,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5733288%"},{"$f":"IF($B2708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4321899%"}]
["SINAPI 94969","SINAPI","94969","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","451,50","461,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9632255%"},{"$f":"IF($B2712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8680299%"}]
["SINAPI 94970","SINAPI","94970","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","492,05","502,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7840793%"},{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5557015%"}]
["SINAPI 96555","SINAPI","96555","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","749,82","775,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3270711%"},{"$f":"IF($B2719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9569764%"}]
["SINAPI 99431","SINAPI","99431","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","692,78","695,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8268245%"},{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2709138%"}]
["SINAPI 99436","SINAPI","99436","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","749,12","756,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8251001%"},{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7044943%"}]
["SINAPI 102475","SINAPI","102475","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","635,46","648,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7958952%"},{"$f":"IF($B2735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5667895%"}]
["SINAPI 102480","SINAPI","102480","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","574,61","585,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2110979%"},{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7957467%"}]
["SINAPI 102485","SINAPI","102485","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","581,60","596,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1751809%"},{"$f":"IF($B2745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3184491%"}]
["SINAPI 103670","SINAPI","103670","LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","275,79","308,66",null,"AS",{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6758092%"},{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4805032%"}]
["SINAPI 103675","SINAPI","103675","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","663,16","667,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3692688%"},{"$f":"IF($B2756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0409596%"}]
["SINAPI 103681","SINAPI","103681","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","730,46","738,69",null,"AS",{"$f":"IF($B2762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9733689%"},{"$f":"IF($B2762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0087195%"}]
["SINAPI 103686","SINAPI","103686","CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","721,54","733,43",null,"AS",{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1929634%"},{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6491878%"}]
["SINAPI 104924","SINAPI","104924","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","759,64","762,59",null,"AS",{"$f":"IF($B2772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3961871%"},{"$f":"IF($B2772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7738068%"}]
["SINAPI 101963","SINAPI","101963","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA","M2","182,25","186,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7828458%"},{"$f":"IF($B2773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6825773%"}]
["SINAPI 98576","SINAPI","98576","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023","M","27,03","27,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4851632%"},{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8814185%"}]
["SINAPI 93194","SINAPI","93194","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","25,50","26,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3088587%"},{"$f":"IF($B2783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0077071%"}]
["SINAPI 93205","SINAPI","93205","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","61,14","63,80",null,"CR",{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8336904%"},{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9068372%"}]
["SINAPI 105025","SINAPI","105025","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","57,46","59,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4022787%"},{"$f":"IF($B2794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0900626%"}]
["SINAPI 105031","SINAPI","105031","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","48,83","50,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9488026%"},{"$f":"IF($B2800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2330857%"}]
["SINAPI 105036","SINAPI","105036","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","45,38","49,05",null,"AS",{"$f":"IF($B2805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5265517%"},{"$f":"IF($B2805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3140908%"}]
["SINAPI 97733","SINAPI","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","3.278,26","3.534,38",null,"AS",{"$f":"IF($B2810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3902805%"},{"$f":"IF($B2810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1425476%"}]
["SINAPI 97739","SINAPI","97739","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","2.911,65","3.093,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6398646%"},{"$f":"IF($B2816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2540498%"}]
["SINAPI 98618","SINAPI","98618","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","152,15","154,08",null,"AS",{"$f":"IF($B2821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8455955%"},{"$f":"IF($B2821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0162866%"}]
["SINAPI 98624","SINAPI","98624","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","194,31","195,87",null,"AS",{"$f":"IF($B2827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9573973%"},{"$f":"IF($B2827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7217498%"}]
["SINAPI 98657","SINAPI","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","714,53","744,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1793646%"},{"$f":"IF($B2832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2103631%"}]
["SINAPI 98750","SINAPI","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","124,57","130,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4571153%"},{"$f":"IF($B2837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6741779%"}]
["SINAPI 98751","SINAPI","98751","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","188,27","194,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8882277%"},{"$f":"IF($B2838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4777246%"}]
["SINAPI 100765","SINAPI","100765","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","18,77","18,87",null,"AS",{"$f":"IF($B2843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0107526%"},{"$f":"IF($B2843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5294117%"}]
["SINAPI 100770","SINAPI","100770","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","25,65","26,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0551181%"},{"$f":"IF($B2848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9414709%"}]
["SINAPI 100776","SINAPI","100776","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","23,53","23,77",null,"AS",{"$f":"IF($B2854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7302886%"},{"$f":"IF($B2854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6552901%"}]
["SINAPI 103797","SINAPI","103797","ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG","15,98","16,81",null,"CR",{"$f":"IF($B2859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2601010%"},{"$f":"IF($B2859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6714628%"}]
["SINAPI 103926","SINAPI","103926","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.378,95","1.426,48",null,"AS",{"$f":"IF($B2865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3390338%"},{"$f":"IF($B2865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9805777%"}]
["SINAPI 103932","SINAPI","103932","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","529,75","552,31",null,"AS",{"$f":"IF($B2870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3397753%"},{"$f":"IF($B2870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3587465%"}]
["SINAPI 105046","SINAPI","105046","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","71,14","72,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7591446%"},{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6344618%"}]
["SINAPI 105064","SINAPI","105064","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","60,57","62,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2892561%"},{"$f":"IF($B2881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7217056%"}]
["SINAPI 105080","SINAPI","105080","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M","49,78","51,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7947686%"},{"$f":"IF($B2886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7755890%"}]
["SINAPI 105085","SINAPI","105085","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024","M","70,02","72,29",null,"AS",{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9828473%"},{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4761113%"}]
["SINAPI 105091","SINAPI","105091","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M","88,78","91,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7624845%"},{"$f":"IF($B2897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9640035%"}]
["SINAPI 105099","SINAPI","105099","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024","M","91,03","94,56",null,"AS",{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9639441%"},{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8042328%"}]
["SINAPI 105100","SINAPI","105100","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024","M","140,62","144,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8824701%"},{"$f":"IF($B2903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0984003%"}]
["SINAPI 98556","SINAPI","98556","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","M2","58,23","62,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5089408%"},{"$f":"IF($B2908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1755404%"}]
["SINAPI 98553","SINAPI","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","178,32","180,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6603074%"},{"$f":"IF($B2913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6551571%"}]
["SINAPI 98566","SINAPI","98566","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2","60,49","64,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9099039%"},{"$f":"IF($B2919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5041348%"}]
["SINAPI 98571","SINAPI","98571","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023","M2","43,71","46,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0893470%"},{"$f":"IF($B2924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5379939%"}]
["SINAPI 91835","SINAPI","91835","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","21,15","22,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9333650%"},{"$f":"IF($B2930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6103663%"}]
["SINAPI 91841","SINAPI","91841","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","22,26","23,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1283905%"},{"$f":"IF($B2935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8974250%"}]
["SINAPI 91850","SINAPI","91850","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,37","11,98",null,"CR",{"$f":"IF($B2940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8318584%"},{"$f":"IF($B2940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2720403%"}]
["SINAPI 91856","SINAPI","91856","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","13,20","14,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0373760%"},{"$f":"IF($B2946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7462473%"}]
["SINAPI 91862","SINAPI","91862","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,44","11,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5477338%"},{"$f":"IF($B2951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0728597%"}]
["SINAPI 91867","SINAPI","91867","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,26","11,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2678571%"},{"$f":"IF($B2956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5319148%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91873"},"SINAPI","91873","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","24,52","25,81",null,"CR",{"$f":"IF($B2962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3517382%"},{"$f":"IF($B2962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7669902%"}]
["SINAPI 93012","SINAPI","93012","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","88,84","90,10",null,"CR",{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6741016%"},{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9522381%"}]
["SINAPI 95726","SINAPI","95726","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA","M","17,27","18,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3158201%"},{"$f":"IF($B2968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0267321%"}]
["SINAPI 97669","SINAPI","97669","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","22,02","22,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8520710%"},{"$f":"IF($B2973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7461706%"}]
["SINAPI 91877","SINAPI","91877","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,03","13,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2343097%"},{"$f":"IF($B2978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8926381%"}]
["SINAPI 91884","SINAPI","91884","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","10,87","12,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0167131%"},{"$f":"IF($B2984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3210394%"}]
["SINAPI 91890","SINAPI","91890","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,19","14,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8372804%"},{"$f":"IF($B2989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5171209%"}]
["SINAPI 91899","SINAPI","91899","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","9,89","10,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8146640%"},{"$f":"IF($B2995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5197741%"}]
["SINAPI 91907","SINAPI","91907","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","16,85","18,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2182468%"},{"$f":"IF($B3000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9564974%"}]
["SINAPI 91914","SINAPI","91914","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,45","19,19",null,"CR",{"$f":"IF($B3005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2995975%"},{"$f":"IF($B3005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8380356%"}]
["SINAPI 93013","SINAPI","93013","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","15,04","16,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1388519%"},{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8527608%"}]
["SINAPI 93018","SINAPI","93018","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","23,01","24,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0283225%"},{"$f":"IF($B3016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7589250%"}]
["SINAPI 97559","SINAPI","97559","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,93","14,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9890881%"},{"$f":"IF($B3021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6370107%"}]
["SINAPI 91926","SINAPI","91926","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","4,07","4,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7500000%"},{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7769784%"}]
["SINAPI 91931","SINAPI","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,53","9,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3037974%"},{"$f":"IF($B3032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6990788%"}]
["SINAPI 91932","SINAPI","91932","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","15,81","16,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3857868%"},{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6296296%"}]
["SINAPI 92980","SINAPI","92980","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","10,02","10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1093279%"},{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4965034%"}]
["SINAPI 92988","SINAPI","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","52,82","53,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6671721%"},{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5176558%"}]
["SINAPI 93000","SINAPI","93000","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","241,44","242,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7615477%"},{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3440665%"}]
["SINAPI 101887","SINAPI","101887","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","15,61","15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5463917%"},{"$f":"IF($B3054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7363344%"}]
["SINAPI 91939","SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","29,84","33,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2605043%"},{"$f":"IF($B3059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4937898%"}]
["SINAPI 92865","SINAPI","92865","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,12","15,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1225072%"},{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7817590%"}]
["SINAPI 92871","SINAPI","92871","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,75","20,54",null,"CR",{"$f":"IF($B3071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0787360%"},{"$f":"IF($B3071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6770885%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,56","26,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6138147%"},{"$f":"IF($B3075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0044726%"}]
["SINAPI 95787","SINAPI","95787","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,10","31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B3080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9953379%"},{"$f":"IF($B3080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5751490%"}]
["SINAPI 95797","SINAPI","95797","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","68,50","72,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6043249%"},{"$f":"IF($B3085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9318876%"}]
["SINAPI 95806","SINAPI","95806","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","26,65","28,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3729770%"},{"$f":"IF($B3091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9719758%"}]
["SINAPI 95811","SINAPI","95811","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","20,83","21,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3253012%"},{"$f":"IF($B3096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4107060%"}]
["SINAPI 95812","SINAPI","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,02","29,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8098641%"},{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2416130%"}]
["SINAPI 95817","SINAPI","95817","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","38,18","40,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6547743%"},{"$f":"IF($B3102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3558282%"}]
["SINAPI 97884","SINAPI","97884","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","799,61","812,53",null,"AS",{"$f":"IF($B3107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9714457%"},{"$f":"IF($B3107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4093463%"}]
["SINAPI 97890","SINAPI","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","767,68","814,60",null,"AS",{"$f":"IF($B3113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8253491%"},{"$f":"IF($B3113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4106128%"}]
["SINAPI 104396","SINAPI","104396","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","22,94","24,35",null,"CR",{"$f":"IF($B3118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8933566%"},{"$f":"IF($B3118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4744645%"}]
["SINAPI 104401","SINAPI","104401","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,75","27,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0864822%"},{"$f":"IF($B3123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5645756%"}]
["SINAPI 93654","SINAPI","93654","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","11,27","11,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1785714%"},{"$f":"IF($B3129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2473867%"}]
["SINAPI 93659","SINAPI","93659","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","22,99","24,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7863061%"},{"$f":"IF($B3134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0282861%"}]
["SINAPI 93665","SINAPI","93665","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,19","62,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0013089%"},{"$f":"IF($B3140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1310795%"}]
["SINAPI 93670","SINAPI","93670","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","69,24","70,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3976861%"},{"$f":"IF($B3145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8759778%"}]
["SINAPI 97360","SINAPI","97360","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","6.413,25","6.445,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1012889%"},{"$f":"IF($B3150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5867273%"}]
["SINAPI 101878","SINAPI","101878","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","560,20","569,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8493233%"},{"$f":"IF($B3156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2671106%"}]
["SINAPI 101883","SINAPI","101883","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","561,13","564,64",null,"CR",{"$f":"IF($B3161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8410123%"},{"$f":"IF($B3161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4371623%"}]
["SINAPI 101894","SINAPI","101894","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","143,35","147,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7864321%"},{"$f":"IF($B3166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2868348%"}]
["SINAPI 101895","SINAPI","101895","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","383,29","391,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5045665%"},{"$f":"IF($B3167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2455242%"}]
["SINAPI 101900","SINAPI","101900","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3.989,92","3.997,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2010476%"},{"$f":"IF($B3172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3933255%"}]
["SINAPI 101946","SINAPI","101946","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","151,56","160,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4158415%"},{"$f":"IF($B3178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9626051%"}]
["SINAPI 91950","SINAPI","91950","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,21","18,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5881326%"},{"$f":"IF($B3183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8837209%"}]
["SINAPI 91955","SINAPI","91955","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,31","39,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2875975%"},{"$f":"IF($B3188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0085470%"}]
["SINAPI 91961","SINAPI","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","60,24","64,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1508240%"},{"$f":"IF($B3194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8638417%"}]
["SINAPI 91966","SINAPI","91966","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","52,06","55,41",null,"CR",{"$f":"IF($B3199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8230088%"},{"$f":"IF($B3199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4869015%"}]
["SINAPI 91972","SINAPI","91972","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","81,88","87,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6674000%"},{"$f":"IF($B3205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3476266%"}]
["SINAPI 91977","SINAPI","91977","INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","118,69","125,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8310001%"},{"$f":"IF($B3210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4269823%"}]
["SINAPI 91982","SINAPI","91982","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","102,66","104,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1692337%"},{"$f":"IF($B3215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3882262%"}]
["SINAPI 91988","SINAPI","91988","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","22,83","24,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8351648%"},{"$f":"IF($B3221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4475756%"}]
["SINAPI 91993","SINAPI","91993","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","47,86","51,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4492875%"},{"$f":"IF($B3226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2051681%"}]
["SINAPI 91998","SINAPI","91998","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,94","22,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9262098%"},{"$f":"IF($B3231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6014362%"}]
["SINAPI 91999","SINAPI","91999","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,55","24,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2657580%"},{"$f":"IF($B3232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8196062%"}]
["SINAPI 92004","SINAPI","92004","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","57,54","61,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1345651%"},{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8777036%"}]
["SINAPI 92010","SINAPI","92010","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","67,64","72,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2521083%"},{"$f":"IF($B3243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9845389%"}]
["SINAPI 92015","SINAPI","92015","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,65","68,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6170871%"},{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0560610%"}]
["SINAPI 92020","SINAPI","92020","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","111,39","118,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5011227%"},{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0888155%"}]
["SINAPI 92026","SINAPI","92026","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","57,22","61,08",null,"CR",{"$f":"IF($B3259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5616246%"},{"$f":"IF($B3259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2697163%"}]
["SINAPI 92031","SINAPI","92031","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","80,41","86,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0173165%"},{"$f":"IF($B3264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7334342%"}]
["SINAPI 97595","SINAPI","97595","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","101,42","103,87",null,"AS",{"$f":"IF($B3270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8411288%"},{"$f":"IF($B3270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8513344%"}]
["SINAPI 97609","SINAPI","97609","LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","14,34","15,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8339173%"},{"$f":"IF($B3275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1121495%"}]
["SINAPI 101489","SINAPI","101489","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.419,10","1.469,95",null,"AS",{"$f":"IF($B3280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0463383%"},{"$f":"IF($B3280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7412636%"}]
["SINAPI 101495","SINAPI","101495","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.525,85","1.573,71",null,"AS",{"$f":"IF($B3286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2413453%"},{"$f":"IF($B3286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6902125%"}]
["SINAPI 101500","SINAPI","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.041,53","2.096,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6343781%"},{"$f":"IF($B3291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8341920%"}]
["SINAPI 101505","SINAPI","101505","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.761,42","1.819,54",null,"AS",{"$f":"IF($B3296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2865753%"},{"$f":"IF($B3296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8272597%"}]
["SINAPI 101506","SINAPI","101506","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.954,56","2.017,79",null,"AS",{"$f":"IF($B3297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8439910%"},{"$f":"IF($B3297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3430455%"}]
["SINAPI 101511","SINAPI","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","2.100,41","2.155,17",null,"AS",{"$f":"IF($B3302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9500429%"},{"$f":"IF($B3302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0726250%"}]
["SINAPI 101517","SINAPI","101517","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","801,53","821,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7172692%"},{"$f":"IF($B3308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8099732%"}]
["SINAPI 101522","SINAPI","101522","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.238,78","1.269,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4349655%"},{"$f":"IF($B3313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4936848%"}]
["SINAPI 101527","SINAPI","101527","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.278,28","1.301,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1564711%"},{"$f":"IF($B3318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7319607%"}]
["SINAPI 101533","SINAPI","101533","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.282,69","1.311,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9729087%"},{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8741071%"}]
["SINAPI 101538","SINAPI","101538","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","40,75","42,06",null,"AS",{"$f":"IF($B3329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8869223%"},{"$f":"IF($B3329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3862824%"}]
["SINAPI 101543","SINAPI","101543","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","55,85","58,04",null,"AS",{"$f":"IF($B3334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2065626%"},{"$f":"IF($B3334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0829739%"}]
["SINAPI 101549","SINAPI","101549","GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","25,26","25,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1825396%"},{"$f":"IF($B3340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4519490%"}]
["SINAPI 101560","SINAPI","101560","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","9,76","9,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5133470%"},{"$f":"IF($B3345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6153846%"}]
["SINAPI 101567","SINAPI","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","90,97","90,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0659703%"},{"$f":"IF($B3351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0769569%"}]
["SINAPI 101636","SINAPI","101636","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","152,13","157,02",null,"AS",{"$f":"IF($B3356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7631578%"},{"$f":"IF($B3356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2540957%"}]
["SINAPI 101655","SINAPI","101655","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","313,30","315,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5599693%"},{"$f":"IF($B3361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2588201%"}]
["SINAPI 101656","SINAPI","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","338,48","340,81",null,"CR",{"$f":"IF($B3362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2206064%"},{"$f":"IF($B3362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8701012%"}]
["SINAPI 101661","SINAPI","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","116,72","123,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4399450%"},{"$f":"IF($B3367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0223228%"}]
["SINAPI 100580","SINAPI","100580","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","562,87","585,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2958737%"},{"$f":"IF($B3373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2427242%"}]
["SINAPI 100585","SINAPI","100585","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","610,96","631,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6767840%"},{"$f":"IF($B3378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2537143%"}]
["SINAPI 100590","SINAPI","100590","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","786,73","821,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5458313%"},{"$f":"IF($B3383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6467903%"}]
["SINAPI 100596","SINAPI","100596","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.044,70","1.091,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4625436%"},{"$f":"IF($B3389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5604179%"}]
["SINAPI 100601","SINAPI","100601","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","751,17","782,08",null,"CR",{"$f":"IF($B3394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3679065%"},{"$f":"IF($B3394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3187085%"}]
["SINAPI 100606","SINAPI","100606","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.520,16","1.599,66",null,"CR",{"$f":"IF($B3399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2209208%"},{"$f":"IF($B3399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5905285%"}]
["SINAPI 100612","SINAPI","100612","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.038,84","1.085,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7526888%"},{"$f":"IF($B3405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8680309%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100617"},"SINAPI","100617","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.123,43","1.173,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3537530%"},{"$f":"IF($B3410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4435672%"}]
["SINAPI 100623","SINAPI","100623","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","3.069,47","3.088,47",null,"AS",{"$f":"IF($B3416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8125584%"},{"$f":"IF($B3416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4049411%"}]
["SINAPI 102104","SINAPI","102104","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","15.656,56","15.710,87",null,"AS",{"$f":"IF($B3421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1374006%"},{"$f":"IF($B3421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4757617%"}]
["SINAPI 102107","SINAPI","102107","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","33.723,98","33.784,08",null,"AS",{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0979483%"},{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2738904%"}]
["SINAPI 102109","SINAPI","102109","SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","53,64","56,25",null,"AS",{"$f":"IF($B3426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9477221%"},{"$f":"IF($B3426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2265527%"}]
["SINAPI 96973","SINAPI","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","66,21","68,90",null,"AS",{"$f":"IF($B3431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9166919%"},{"$f":"IF($B3431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8457059%"}]
["SINAPI 96979","SINAPI","96979","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","103,12","103,39",null,"CR",{"$f":"IF($B3437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6107122%"},{"$f":"IF($B3437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8678021%"}]
["SINAPI 96988","SINAPI","96988","MASTRO 1 ½\", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","171,20","172,19",null,"AS",{"$f":"IF($B3442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5173824%"},{"$f":"IF($B3442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0666937%"}]
["SINAPI 104750","SINAPI","104750","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","18,48","19,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6304347%"},{"$f":"IF($B3447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1437371%"}]
["SINAPI 103490","SINAPI","103490","PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","3.002,22","3.249,22",null,"AS",{"$f":"IF($B3453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9170657%"},{"$f":"IF($B3453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6567164%"}]
["SINAPI 104761","SINAPI","104761","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","10,97","12,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3900186%"},{"$f":"IF($B3458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,7661490%"}]
["SINAPI 104766","SINAPI","104766","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","14,79","16,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8999320%"},{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3372453%"}]
["SINAPI 104778","SINAPI","104778","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","8,18","9,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5742576%"},{"$f":"IF($B3469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7589286%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101906"},"SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","678,17","680,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4685896%"},{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8568071%"}]
["SINAPI 101912","SINAPI","101912","ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.826,40","1.845,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5209058%"},{"$f":"IF($B3480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4989569%"}]
["SINAPI 101917","SINAPI","101917","MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","187,45","192,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4727854%"},{"$f":"IF($B3485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6476794%"}]
["SINAPI 98265","SINAPI","98265","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,46","6,88",null,"CR",{"$f":"IF($B3490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5312500%"},{"$f":"IF($B3490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1718061%"}]
["SINAPI 98266","SINAPI","98266","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","7,35","7,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9794238%"},{"$f":"IF($B3491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5214007%"}]
["SINAPI 98271","SINAPI","98271","CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","54,45","55,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2112520%"},{"$f":"IF($B3496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5434782%"}]
["SINAPI 98276","SINAPI","98276","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,77","8,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9735935%"},{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8314606%"}]
["SINAPI 98282","SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,57","9,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9870741%"},{"$f":"IF($B3507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5677695%"}]
["SINAPI 98287","SINAPI","98287","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","1,52","1,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6164383%"},{"$f":"IF($B3512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9610389%"}]
["SINAPI 98293","SINAPI","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,42","9,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3959445%"},{"$f":"IF($B3518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6261682%"}]
["SINAPI 100557","SINAPI","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","490,89","496,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6280510%"},{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7583014%"}]
["SINAPI 101795","SINAPI","101795","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","582,47","614,29",null,"AS",{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7988393%"},{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2388010%"}]
["SINAPI 103246","SINAPI","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.154,13","2.167,87",null,"AS",{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9478754%"},{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5566724%"}]
["SINAPI 103251","SINAPI","103251","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.188,49","3.203,36",null,"AS",{"$f":"IF($B3539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8835508%"},{"$f":"IF($B3539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3343739%"}]
["SINAPI 103257","SINAPI","103257","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","5.828,42","5.851,22",null,"AS",{"$f":"IF($B3545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4199000%"},{"$f":"IF($B3545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7999719%"}]
["SINAPI 103262","SINAPI","103262","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","8.076,77","8.102,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9682543%"},{"$f":"IF($B3550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2792012%"}]
["SINAPI 103267","SINAPI","103267","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","6.372,12","6.395,51",null,"AS",{"$f":"IF($B3555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2713219%"},{"$f":"IF($B3555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6285916%"}]
["SINAPI 103268","SINAPI","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","7.568,04","7.591,43",null,"AS",{"$f":"IF($B3556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9123993%"},{"$f":"IF($B3556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2144912%"}]
["SINAPI 103273","SINAPI","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.249,83","12.290,85",null,"AS",{"$f":"IF($B3561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0723823%"},{"$f":"IF($B3561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3992937%"}]
["SINAPI 103278","SINAPI","103278","AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","34.684,12","34.739,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9959649%"},{"$f":"IF($B3566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1551019%"}]
["SINAPI 101936","SINAPI","101936","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8.302,89","8.741,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5987252%"},{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9810833%"}]
["SINAPI 98297","SINAPI","98297","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,44","9,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5974440%"},{"$f":"IF($B3577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8065887%"}]
["SINAPI 98304","SINAPI","98304","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","3.132,69","3.205,14",null,"AS",{"$f":"IF($B3583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2522872%"},{"$f":"IF($B3583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1908595%"}]
["SINAPI 98593","SINAPI","98593","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.211,11","2.283,56",null,"AS",{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1927599%"},{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7252025%"}]
["SINAPI 89356","SINAPI","89356","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","22,63","24,89",null,"CR",{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6578015%"},{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,1490734%"}]
["SINAPI 89447","SINAPI","89447","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","10,95","11,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6216712%"},{"$f":"IF($B3599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8768115%"}]
["SINAPI 89452","SINAPI","89452","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","66,96","67,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9908778%"},{"$f":"IF($B3604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4816247%"}]
["SINAPI 89576","SINAPI","89576","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","27,73","28,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2906724%"},{"$f":"IF($B3609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2629695%"}]
["SINAPI 89636","SINAPI","89636","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","66,91","69,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5300014%"},{"$f":"IF($B3615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5653421%"}]
["SINAPI 89716","SINAPI","89716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","26,46","27,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1212580%"},{"$f":"IF($B3620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6705796%"}]
["SINAPI 89717","SINAPI","89717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","41,88","42,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0131484%"},{"$f":"IF($B3621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0168067%"}]
["SINAPI 89798","SINAPI","89798","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","13,98","14,23",null,"CR",{"$f":"IF($B3626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7758620%"},{"$f":"IF($B3626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2881355%"}]
["SINAPI 89865","SINAPI","89865","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","16,59","18,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5033273%"},{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1441242%"}]
["SINAPI 92280","SINAPI","92280","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","278,69","279,51",null,"AS",{"$f":"IF($B3637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7981480%"},{"$f":"IF($B3637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0863154%"}]
["SINAPI 92285","SINAPI","92285","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","316,35","317,13",null,"AS",{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5302412%"},{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7724792%"}]
["SINAPI 92309","SINAPI","92309","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","129,35","130,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6140635%"},{"$f":"IF($B3648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6004592%"}]
["SINAPI 92323","SINAPI","92323","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","62,50","64,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7825808%"},{"$f":"IF($B3653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5365138%"}]
["SINAPI 92337","SINAPI","92337","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","137,47","139,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2219229%"},{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5500968%"}]
["SINAPI 92359","SINAPI","92359","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","52,21","52,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5800575%"},{"$f":"IF($B3664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4234131%"}]
["SINAPI 92365","SINAPI","92365","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","59,43","60,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9440700%"},{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6318572%"}]
["SINAPI 92646","SINAPI","92646","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","73,55","74,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0550108%"},{"$f":"IF($B3674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3850798%"}]
["SINAPI 92654","SINAPI","92654","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","87,27","89,13",null,"CR",{"$f":"IF($B3680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1322399%"},{"$f":"IF($B3680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9562092%"}]
["SINAPI 92689","SINAPI","92689","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","40,18","41,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5959570%"},{"$f":"IF($B3685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8046647%"}]
["SINAPI 92690","SINAPI","92690","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","57,88","59,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8477245%"},{"$f":"IF($B3686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3340040%"}]
["SINAPI 94602","SINAPI","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","216,56","219,48",null,"AS",{"$f":"IF($B3691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3198595%"},{"$f":"IF($B3691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5442114%"}]
["SINAPI 94649","SINAPI","94649","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","12,70","13,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3396674%"},{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6923076%"}]
["SINAPI 94655","SINAPI","94655","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","122,08","124,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5830805%"},{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4475457%"}]
["SINAPI 94720","SINAPI","94720","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","92,56","93,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0389273%"},{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8028531%"}]
["SINAPI 96636","SINAPI","96636","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","40,80","44,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8035365%"},{"$f":"IF($B3713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5560102%"}]
["SINAPI 96648","SINAPI","96648","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","28,20","29,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0740740%"},{"$f":"IF($B3718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9362577%"}]
["SINAPI 96671","SINAPI","96671","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","31,81","32,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7857592%"},{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2595419%"}]
["SINAPI 96677","SINAPI","96677","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","27,01","27,96",null,"CR",{"$f":"IF($B3729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7682020%"},{"$f":"IF($B3729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3806104%"}]
["SINAPI 96682","SINAPI","96682","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","203,14","205,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1847146%"},{"$f":"IF($B3734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2554517%"}]
["SINAPI 96721","SINAPI","96721","TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","20,18","20,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4489795%"},{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1681075%"}]
["SINAPI 96727","SINAPI","96727","TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","15,22","15,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0264026%"},{"$f":"IF($B3745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8277177%"}]
["SINAPI 96732","SINAPI","96732","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","90,01","91,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3835464%"},{"$f":"IF($B3750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8631095%"}]
["SINAPI 96733","SINAPI","96733","TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","122,70","124,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7700212%"},{"$f":"IF($B3751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1753371%"}]
["SINAPI 96800","SINAPI","96800","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","18,76","19,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3957219%"},{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7272727%"}]
["SINAPI 97330","SINAPI","97330","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","69,60","69,98",null,"AS",{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3520356%"},{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8775218%"}]
["SINAPI 97336","SINAPI","97336","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","101,84","102,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0145440%"},{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3504064%"}]
["SINAPI 97498","SINAPI","97498","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","41,99","42,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1937022%"},{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1342970%"}]
["SINAPI 100792","SINAPI","100792","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","32,83","33,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9642966%"},{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5762761%"}]
["SINAPI 100802","SINAPI","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","59,86","61,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5004182%"},{"$f":"IF($B3783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7950553%"}]
["SINAPI 100806","SINAPI","100806","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","57,73","59,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2565880%"},{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2787273%"}]
["SINAPI 101919","SINAPI","101919","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","378,58","383,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1162483%"},{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3118464%"}]
["SINAPI 101924","SINAPI","101924","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","170,47","175,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0292270%"},{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3615007%"}]
["SINAPI 101929","SINAPI","101929","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","186,55","192,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7483241%"},{"$f":"IF($B3803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1460393%"}]
["SINAPI 101935","SINAPI","101935","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","378,26","389,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4959940%"},{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8667077%"}]
["SINAPI 103836","SINAPI","103836","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","96,17","98,47",null,"AS",{"$f":"IF($B3814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7539277%"},{"$f":"IF($B3814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7547246%"}]
["SINAPI 103837","SINAPI","103837","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","121,28","124,08",null,"AS",{"$f":"IF($B3815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2161716%"},{"$f":"IF($B3815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1464634%"}]
["SINAPI 103872","SINAPI","103872","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","140,35","143,13",null,"AS",{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2121622%"},{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9182104%"}]
["SINAPI 104166","SINAPI","104166","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","76,73","78,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0923558%"},{"$f":"IF($B3825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7794268%"}]
["SINAPI 105139","SINAPI","105139","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","20,15","20,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8943697%"},{"$f":"IF($B3831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0980106%"}]
["SINAPI 105144","SINAPI","105144","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","21,44","22,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6623012%"},{"$f":"IF($B3836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0980036%"}]
["SINAPI 89360","SINAPI","89360","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,24","10,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1786493%"},{"$f":"IF($B3841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8793970%"}]
["SINAPI 89366","SINAPI","89366","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,15","16,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1517412%"},{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5200945%"}]
["SINAPI 89371","SINAPI","89371","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,78","6,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6917689%"},{"$f":"IF($B3852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4551283%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89377"},"SINAPI","89377","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,13","10,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6103379%"},{"$f":"IF($B3858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0330500%"}]
["SINAPI 89382","SINAPI","89382","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,36","14,96",null,"CR",{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8560447%"},{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7919463%"}]
["SINAPI 89387","SINAPI","89387","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,27","30,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5743623%"},{"$f":"IF($B3868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5912031%"}]
["SINAPI 89394","SINAPI","89394","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,49","19,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9218241%"},{"$f":"IF($B3874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2607124%"}]
["SINAPI 89399","SINAPI","89399","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,68","25,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4882209%"},{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6870880%"}]
["SINAPI 89400","SINAPI","89400","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,61","20,93",null,"CR",{"$f":"IF($B3880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6069600%"},{"$f":"IF($B3880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2757793%"}]
["SINAPI 89408","SINAPI","89408","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,36","9,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7355770%"},{"$f":"IF($B3885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,2675439%"}]
["SINAPI 89413","SINAPI","89413","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,80","12,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5110733%"},{"$f":"IF($B3890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2159181%"}]
["SINAPI 89419","SINAPI","89419","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,48","6,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9687500%"},{"$f":"IF($B3896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8089726%"}]
["SINAPI 89426","SINAPI","89426","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,34","9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B3901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0742734%"},{"$f":"IF($B3901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6545086%"}]
["SINAPI 89431","SINAPI","89431","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,81","9,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0800915%"},{"$f":"IF($B3906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8272921%"}]
["SINAPI 89437","SINAPI","89437","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,00","24,64",null,"CR",{"$f":"IF($B3912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4646886%"},{"$f":"IF($B3912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6406186%"}]
["SINAPI 89443","SINAPI","89443","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,58","17,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9052823%"},{"$f":"IF($B3917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6891892%"}]
["SINAPI 89490","SINAPI","89490","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,06","7,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6237482%"},{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2964959%"}]
["SINAPI 89497","SINAPI","89497","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,11","13,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2496171%"},{"$f":"IF($B3928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4561403%"}]
["SINAPI 89502","SINAPI","89502","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,81","17,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7777777%"},{"$f":"IF($B3933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8352402%"}]
["SINAPI 89510","SINAPI","89510","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,75","27,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6069689%"},{"$f":"IF($B3939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1968104%"}]
["SINAPI 89517","SINAPI","89517","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","69,49","70,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7132151%"},{"$f":"IF($B3944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1221449%"}]
["SINAPI 89522","SINAPI","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","29,95","30,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4830934%"},{"$f":"IF($B3949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1120604%"}]
["SINAPI 89523","SINAPI","89523","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","101,52","102,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4647470%"},{"$f":"IF($B3950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5736554%"}]
["SINAPI 89528","SINAPI","89528","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","4,24","4,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8653846%"},{"$f":"IF($B3955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5945945%"}]
["SINAPI 89536","SINAPI","89536","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,75","12,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5672664%"},{"$f":"IF($B3961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5690376%"}]
["SINAPI 89545","SINAPI","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","17,06","17,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5831863%"},{"$f":"IF($B3966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8550724%"}]
["SINAPI 89550","SINAPI","89550","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","41,74","42,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4715622%"},{"$f":"IF($B3971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3258026%"}]
["SINAPI 89556","SINAPI","89556","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","40,51","41,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7132262%"},{"$f":"IF($B3977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8845496%"}]
["SINAPI 89561","SINAPI","89561","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","15,00","15,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4722036%"},{"$f":"IF($B3982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5163398%"}]
["SINAPI 89567","SINAPI","89567","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","81,19","82,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7387553%"},{"$f":"IF($B3988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8729308%"}]
["SINAPI 89572","SINAPI","89572","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,65","9,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9544924%"},{"$f":"IF($B3993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0558659%"}]
["SINAPI 89579","SINAPI","89579","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,70","12,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6362854%"},{"$f":"IF($B3998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2113144%"}]
["SINAPI 89587","SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","49,65","51,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1290843%"},{"$f":"IF($B4004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6713532%"}]
["SINAPI 89594","SINAPI","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","35,92","36,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5961484%"},{"$f":"IF($B4009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9037138%"}]
["SINAPI 89599","SINAPI","89599","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","25,19","25,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7993630%"},{"$f":"IF($B4014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0236342%"}]
["SINAPI 89600","SINAPI","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","25,62","26,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5166340%"},{"$f":"IF($B4015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7118902%"}]
["SINAPI 89612","SINAPI","89612","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","165,10","165,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7025389%"},{"$f":"IF($B4020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1310328%"}]
["SINAPI 89620","SINAPI","89620","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,75","12,44",null,"CR",{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9281437%"},{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5480225%"}]
["SINAPI 89626","SINAPI","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,00","30,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8900033%"},{"$f":"IF($B4031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2848799%"}]
["SINAPI 89631","SINAPI","89631","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","106,02","107,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5422369%"},{"$f":"IF($B4036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9293680%"}]
["SINAPI 89641","SINAPI","89641","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,78","14,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1532846%"},{"$f":"IF($B4042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7840440%"}]
["SINAPI 89646","SINAPI","89646","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,77","21,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9715113%"},{"$f":"IF($B4047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1807284%"}]
["SINAPI 89651","SINAPI","89651","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,24","7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3259052%"},{"$f":"IF($B4052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7894736%"}]
["SINAPI 89657","SINAPI","89657","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,87","14,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4062273%"},{"$f":"IF($B4058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7849613%"}]
["SINAPI 89662","SINAPI","89662","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,94","31,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8153547%"},{"$f":"IF($B4063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2244897%"}]
["SINAPI 89669","SINAPI","89669","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","33,32","34,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9939867%"},{"$f":"IF($B4069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4876201%"}]
["SINAPI 89674","SINAPI","89674","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,63","31,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1174353%"},{"$f":"IF($B4074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9263292%"}]
["SINAPI 89679","SINAPI","89679","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","123,89","125,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2795994%"},{"$f":"IF($B4079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6293261%"}]
["SINAPI 89680","SINAPI","89680","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,75","23,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7837956%"},{"$f":"IF($B4080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3489561%"}]
["SINAPI 89685","SINAPI","89685","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","61,53","62,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7790792%"},{"$f":"IF($B4085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6588160%"}]
["SINAPI 89692","SINAPI","89692","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","102,70","104,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4110309%"},{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0047846%"}]
["SINAPI 89697","SINAPI","89697","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,98","19,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9753914%"},{"$f":"IF($B4096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5700737%"}]
["SINAPI 89702","SINAPI","89702","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,21","23,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7100859%"},{"$f":"IF($B4101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9939681%"}]
["SINAPI 89719","SINAPI","89719","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,07","13,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0000000%"},{"$f":"IF($B4107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5007278%"}]
["SINAPI 89725","SINAPI","89725","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,29","20,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9687500%"},{"$f":"IF($B4112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1254980%"}]
["SINAPI 89730","SINAPI","89730","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,20","15,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7133421%"},{"$f":"IF($B4117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9420654%"}]
["SINAPI 89736","SINAPI","89736","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,22","9,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0786026%"},{"$f":"IF($B4123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4766839%"}]
["SINAPI 89741","SINAPI","89741","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,03","23,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1911188%"},{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0042625%"}]
["SINAPI 89748","SINAPI","89748","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,22","44,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3071213%"},{"$f":"IF($B4134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4816990%"}]
["SINAPI 89750","SINAPI","89750","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","80,15","81,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7831084%"},{"$f":"IF($B4136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0751324%"}]
["SINAPI 89758","SINAPI","89758","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,71","37,28",null,"CR",{"$f":"IF($B4143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4108019%"},{"$f":"IF($B4143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7497984%"}]
["SINAPI 89759","SINAPI","89759","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,72","12,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3018867%"},{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5315315%"}]
["SINAPI 89764","SINAPI","89764","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,00","37,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5576610%"},{"$f":"IF($B4149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0574926%"}]
["SINAPI 89774","SINAPI","89774","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,68","16,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7527226%"},{"$f":"IF($B4155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7645974%"}]
["SINAPI 89780","SINAPI","89780","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,12","24,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0540540%"},{"$f":"IF($B4160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0097521%"}]
["SINAPI 89785","SINAPI","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,45","27,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4931714%"},{"$f":"IF($B4165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4517304%"}]
["SINAPI 89791","SINAPI","89791","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","151,29","152,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3504132%"},{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0160856%"}]
["SINAPI 89796","SINAPI","89796","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,27","44,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7411437%"},{"$f":"IF($B4176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4016998%"}]
["SINAPI 89804","SINAPI","89804","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,99","21,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9245102%"},{"$f":"IF($B4181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8149550%"}]
["SINAPI 89810","SINAPI","89810","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","29,40","30,69",null,"CR",{"$f":"IF($B4187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0463847%"},{"$f":"IF($B4187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1436969%"}]
["SINAPI 89815","SINAPI","89815","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,53","28,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9465541%"},{"$f":"IF($B4192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1287747%"}]
["SINAPI 89822","SINAPI","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,62","26,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3718199%"},{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8552732%"}]
["SINAPI 89827","SINAPI","89827","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,95","20,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2956259%"},{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5686663%"}]
["SINAPI 89832","SINAPI","89832","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,21","41,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5770539%"},{"$f":"IF($B4208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9621828%"}]
["SINAPI 89833","SINAPI","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","44,81","46,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6924452%"},{"$f":"IF($B4209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5016146%"}]
["SINAPI 89838","SINAPI","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","151,67","152,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8825857%"},{"$f":"IF($B4214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3416491%"}]
["SINAPI 89844","SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","63,16","64,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4337349%"},{"$f":"IF($B4219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6935584%"}]
["SINAPI 89852","SINAPI","89852","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","47,19","48,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5103945%"},{"$f":"IF($B4225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1803278%"}]
["SINAPI 89857","SINAPI","89857","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","37,72","38,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9473544%"},{"$f":"IF($B4230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2583979%"}]
["SINAPI 89869","SINAPI","89869","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,92","10,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7764228%"},{"$f":"IF($B4236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4500467%"}]
["SINAPI 92287","SINAPI","92287","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,25","17,78",null,"AS",{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8811188%"},{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3559322%"}]
["SINAPI 92292","SINAPI","92292","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","354,10","355,75",null,"AS",{"$f":"IF($B4246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8725567%"},{"$f":"IF($B4246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3258363%"}]
["SINAPI 92298","SINAPI","92298","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","182,33","183,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7152892%"},{"$f":"IF($B4252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2930394%"}]
["SINAPI 92303","SINAPI","92303","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","167,31","169,10",null,"AS",{"$f":"IF($B4257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6064809%"},{"$f":"IF($B4257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6008517%"}]
["SINAPI 92315","SINAPI","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,44","13,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8449111%"},{"$f":"IF($B4263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3374139%"}]
["SINAPI 92326","SINAPI","92326","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,32","14,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7059712%"},{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3932107%"}]
["SINAPI 92331","SINAPI","92331","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,58","23,77",null,"AS",{"$f":"IF($B4273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6820603%"},{"$f":"IF($B4273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0607338%"}]
["SINAPI 92332","SINAPI","92332","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,08","19,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9354838%"},{"$f":"IF($B4274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5966649%"}]
["SINAPI 92346","SINAPI","92346","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","83,33","87,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8708708%"},{"$f":"IF($B4279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1759121%"}]
["SINAPI 92351","SINAPI","92351","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,05","97,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5167464%"},{"$f":"IF($B4284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1289662%"}]
["SINAPI 92357","SINAPI","92357","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","183,21","191,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0620324%"},{"$f":"IF($B4290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1954875%"}]
["SINAPI 92372","SINAPI","92372","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,71","45,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7551594%"},{"$f":"IF($B4295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5088408%"}]
["SINAPI 92378","SINAPI","92378","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,41","98,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5744568%"},{"$f":"IF($B4301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7362236%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92383"},"SINAPI","92383","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,95","69,69",null,"CR",{"$f":"IF($B4306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1055958%"},{"$f":"IF($B4306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8509049%"}]
["SINAPI 92388","SINAPI","92388","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","91,95","97,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4699096%"},{"$f":"IF($B4311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0815406%"}]
["SINAPI 92638","SINAPI","92638","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,17","87,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1504315%"},{"$f":"IF($B4317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9098811%"}]
["SINAPI 92657","SINAPI","92657","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","25,09","26,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9696485%"},{"$f":"IF($B4322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7077897%"}]
["SINAPI 92662","SINAPI","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,46","39,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9591018%"},{"$f":"IF($B4327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3774733%"}]
["SINAPI 92668","SINAPI","92668","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","110,44","113,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4255164%"},{"$f":"IF($B4333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3877822%"}]
["SINAPI 92673","SINAPI","92673","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,26","60,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3951048%"},{"$f":"IF($B4338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7641196%"}]
["SINAPI 92674","SINAPI","92674","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,16","57,17",null,"CR",{"$f":"IF($B4339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2513863%"},{"$f":"IF($B4339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7057793%"}]
["SINAPI 92679","SINAPI","92679","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","167,54","171,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2720649%"},{"$f":"IF($B4344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2182667%"}]
["SINAPI 92684","SINAPI","92684","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,09","100,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6134943%"},{"$f":"IF($B4349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7086614%"}]
["SINAPI 92695","SINAPI","92695","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","21,82","23,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9770114%"},{"$f":"IF($B4355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7218206%"}]
["SINAPI 92700","SINAPI","92700","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","32,58","35,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1230770%"},{"$f":"IF($B4360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8702334%"}]
["SINAPI 92706","SINAPI","92706","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,73","71,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8297549%"},{"$f":"IF($B4366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5350141%"}]
["SINAPI 92893","SINAPI","92893","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","76,76","79,93",null,"CR",{"$f":"IF($B4371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4400834%"},{"$f":"IF($B4371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3996994%"}]
["SINAPI 92898","SINAPI","92898","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","45,11","46,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4340878%"},{"$f":"IF($B4376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3212379%"}]
["SINAPI 92904","SINAPI","92904","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,72","31,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6390609%"},{"$f":"IF($B4382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1934364%"}]
["SINAPI 92909","SINAPI","92909","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,87","70,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3539889%"},{"$f":"IF($B4387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8590033%"}]
["SINAPI 92914","SINAPI","92914","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","132,60","137,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9490042%"},{"$f":"IF($B4392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5444330%"}]
["SINAPI 92928","SINAPI","92928","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","50,28","53,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4387328%"},{"$f":"IF($B4398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1509785%"}]
["SINAPI 92933","SINAPI","92933","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,83","70,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3152613%"},{"$f":"IF($B4403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8156962%"}]
["SINAPI 92934","SINAPI","92934","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","98,41","102,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4123029%"},{"$f":"IF($B4404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5003894%"}]
["SINAPI 92939","SINAPI","92939","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","26,89","28,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0208643%"},{"$f":"IF($B4409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7083478%"}]
["SINAPI 92944","SINAPI","92944","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,77","40,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8440082%"},{"$f":"IF($B4414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2074637%"}]
["SINAPI 92950","SINAPI","92950","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,54","84,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6648884%"},{"$f":"IF($B4420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9646434%"}]
["SINAPI 93052","SINAPI","93052","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","515,69","516,03",null,"AS",{"$f":"IF($B4425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4169899%"},{"$f":"IF($B4425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4864718%"}]
["SINAPI 93059","SINAPI","93059","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,94","29,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3869068%"},{"$f":"IF($B4431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7167235%"}]
["SINAPI 93064","SINAPI","93064","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","48,46","49,16",null,"AS",{"$f":"IF($B4436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7639520%"},{"$f":"IF($B4436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0835200%"}]
["SINAPI 93069","SINAPI","93069","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","1.130,87","1.131,77",null,"AS",{"$f":"IF($B4441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4872570%"},{"$f":"IF($B4441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5672731%"}]
["SINAPI 93076","SINAPI","93076","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,92","21,95",null,"AS",{"$f":"IF($B4447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1724137%"},{"$f":"IF($B4447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4550433%"}]
["SINAPI 93081","SINAPI","93081","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,30","18,81",null,"AS",{"$f":"IF($B4452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1052631%"},{"$f":"IF($B4452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4029850%"}]
["SINAPI 93086","SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","518,35","519,03",null,"AS",{"$f":"IF($B4457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8084277%"},{"$f":"IF($B4457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9403059%"}]
["SINAPI 93092","SINAPI","93092","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","569,77","570,53",null,"AS",{"$f":"IF($B4463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8215138%"},{"$f":"IF($B4463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9536498%"}]
["SINAPI 93099","SINAPI","93099","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,86","25,26",null,"AS",{"$f":"IF($B4468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9545836%"},{"$f":"IF($B4468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5154884%"}]
["SINAPI 93100","SINAPI","93100","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,93","29,84",null,"AS",{"$f":"IF($B4469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3347193%"},{"$f":"IF($B4469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8004702%"}]
["SINAPI 93105","SINAPI","93105","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,88","24,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7983193%"},{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8688524%"}]
["SINAPI 93110","SINAPI","93110","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,16","20,84",null,"AS",{"$f":"IF($B4479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6570433%"},{"$f":"IF($B4479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2546942%"}]
["SINAPI 93116","SINAPI","93116","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","573,30","574,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2839299%"},{"$f":"IF($B4485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4884320%"}]
["SINAPI 93121","SINAPI","93121","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,91","29,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6126126%"},{"$f":"IF($B4490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3342391%"}]
["SINAPI 93126","SINAPI","93126","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","291,78","293,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4862196%"},{"$f":"IF($B4495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0323130%"}]
["SINAPI 94468","SINAPI","94468","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","67,56","69,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8399762%"},{"$f":"IF($B4500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3370657%"}]
["SINAPI 94473","SINAPI","94473","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","110,28","113,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2271819%"},{"$f":"IF($B4505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5903083%"}]
["SINAPI 94479","SINAPI","94479","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","197,51","202,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0259332%"},{"$f":"IF($B4511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1486052%"}]
["SINAPI 94614","SINAPI","94614","COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","131,09","134,72",null,"AS",{"$f":"IF($B4516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0916030%"},{"$f":"IF($B4516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3210518%"}]
["SINAPI 94620","SINAPI","94620","COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","830,79","835,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1792846%"},{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6767347%"}]
["SINAPI 94657","SINAPI","94657","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","3,83","4,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7724867%"},{"$f":"IF($B4527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2500000%"}]
["SINAPI 94662","SINAPI","94662","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,68","11,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0754716%"},{"$f":"IF($B4532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4838709%"}]
["SINAPI 94663","SINAPI","94663","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,96","12,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6195286%"},{"$f":"IF($B4533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8327974%"}]
["SINAPI 94668","SINAPI","94668","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","42,96","44,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7668997%"},{"$f":"IF($B4538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2673893%"}]
["SINAPI 94673","SINAPI","94673","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,99","7,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1587301%"},{"$f":"IF($B4543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4250343%"}]
["SINAPI 94679","SINAPI","94679","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","23,24","24,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0639032%"},{"$f":"IF($B4549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7916666%"}]
["SINAPI 94684","SINAPI","94684","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","130,77","132,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7482592%"},{"$f":"IF($B4554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1487758%"}]
["SINAPI 94689","SINAPI","94689","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,26","9,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4017372%"},{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5751295%"}]
["SINAPI 94695","SINAPI","94695","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","30,89","31,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0519143%"},{"$f":"IF($B4565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5887527%"}]
["SINAPI 94700","SINAPI","94700","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","131,07","133,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9838943%"},{"$f":"IF($B4570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5393730%"}]
["SINAPI 94706","SINAPI","94706","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,86","36,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0125803%"},{"$f":"IF($B4576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0758319%"}]
["SINAPI 94724","SINAPI","94724","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","25,15","25,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9422080%"},{"$f":"IF($B4581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6939501%"}]
["SINAPI 94729","SINAPI","94729","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","19,31","19,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5619146%"},{"$f":"IF($B4586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1165644%"}]
["SINAPI 94736","SINAPI","94736","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","526,82","528,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7522876%"},{"$f":"IF($B4592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0312736%"}]
["SINAPI 94741","SINAPI","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,48","12,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0442477%"},{"$f":"IF($B4597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9811320%"}]
["SINAPI 94742","SINAPI","94742","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","16,07","16,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6691635%"},{"$f":"IF($B4598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6463414%"}]
["SINAPI 94750","SINAPI","94750","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","160,60","162,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0226706%"},{"$f":"IF($B4603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9327083%"}]
["SINAPI 94758","SINAPI","94758","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,56","50,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2457558%"},{"$f":"IF($B4608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4715852%"}]
["SINAPI 94764","SINAPI","94764","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,32","36,09",null,"CR",{"$f":"IF($B4614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3371169%"},{"$f":"IF($B4614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1666666%"}]
["SINAPI 94769","SINAPI","94769","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","98,57","99,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4528838%"},{"$f":"IF($B4619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2996880%"}]
["SINAPI 95694","SINAPI","95694","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","54,10","54,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6972612%"},{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9635036%"}]
["SINAPI 96640","SINAPI","96640","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","23,66","24,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0758796%"},{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4726450%"}]
["SINAPI 96651","SINAPI","96651","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,58","9,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2941178%"},{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9880824%"}]
["SINAPI 96657","SINAPI","96657","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,74","22,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8901707%"},{"$f":"IF($B4641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7942238%"}]
["SINAPI 96662","SINAPI","96662","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,58","9,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4386792%"},{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0444938%"}]
["SINAPI 96667","SINAPI","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,72","22,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0823311%"},{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3901365%"}]
["SINAPI 96689","SINAPI","96689","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","25,06","26,57",null,"CR",{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2949179%"},{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8456021%"}]
["SINAPI 96694","SINAPI","96694","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","83,83","86,47",null,"CR",{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4315060%"},{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8941762%"}]
["SINAPI 96699","SINAPI","96699","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","23,30","23,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1309216%"},{"$f":"IF($B4667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4935173%"}]
["SINAPI 96700","SINAPI","96700","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","15,45","16,13",null,"CR",{"$f":"IF($B4668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3910214%"},{"$f":"IF($B4668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5105853%"}]
["SINAPI 96705","SINAPI","96705","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","22,15","23,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1197822%"},{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6020627%"}]
["SINAPI 96711","SINAPI","96711","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","20,48","22,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4901962%"},{"$f":"IF($B4679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2572464%"}]
["SINAPI 96716","SINAPI","96716","TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","146,80","150,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5063058%"},{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7812396%"}]
["SINAPI 96739","SINAPI","96739","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,63","8,15",null,"CR",{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2698412%"},{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9814126%"}]
["SINAPI 96745","SINAPI","96745","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","77,12","78,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9224082%"},{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8228651%"}]
["SINAPI 96750","SINAPI","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","15,31","16,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9008535%"},{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4584882%"}]
["SINAPI 96758","SINAPI","96758","TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","15,24","16,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3201320%"},{"$f":"IF($B4706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9876237%"}]
["SINAPI 96763","SINAPI","96763","TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","141,32","144,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1989239%"},{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2378057%"}]
["SINAPI 96805","SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","380,85","383,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0447753%"},{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8164674%"}]
["SINAPI 96811","SINAPI","96811","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","29,71","30,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4471819%"},{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4186649%"}]
["SINAPI 96816","SINAPI","96816","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","35,93","37,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5473801%"},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2956989%"}]
["SINAPI 96821","SINAPI","96821","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","56,62","58,21",null,"CR",{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3151750%"},{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5906432%"}]
["SINAPI 96822","SINAPI","96822","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","46,62","47,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1331901%"},{"$f":"IF($B4733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2579564%"}]
["SINAPI 96828","SINAPI","96828","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","35,04","36,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1306834%"},{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5968949%"}]
["SINAPI 96836","SINAPI","96836","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","55,82","56,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3845325%"},{"$f":"IF($B4744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7616186%"}]
["SINAPI 96841","SINAPI","96841","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","38,09","39,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8542872%"},{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9319727%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96846"},"SINAPI","96846","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","53,02","54,99",null,"CR",{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9375117%"},{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7142857%"}]
["SINAPI 96853","SINAPI","96853","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","34,78","36,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7562662%"},{"$f":"IF($B4760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7334070%"}]
["SINAPI 96861","SINAPI","96861","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","54,62","56,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3788045%"},{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0255138%"}]
["SINAPI 96866","SINAPI","96866","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","103,88","106,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9603159%"},{"$f":"IF($B4770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0904994%"}]
["SINAPI 96873","SINAPI","96873","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","98,35","100,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1623079%"},{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1930870%"}]
["SINAPI 96879","SINAPI","96879","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","321,94","324,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4211065%"},{"$f":"IF($B4781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2453806%"}]
["SINAPI 97434","SINAPI","97434","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,24","85,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9352640%"},{"$f":"IF($B4787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7689784%"}]
["SINAPI 97439","SINAPI","97439","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","121,61","125,86",null,"AS",{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5749197%"},{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2308609%"}]
["SINAPI 97446","SINAPI","97446","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","456,23","461,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2543517%"},{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3315276%"}]
["SINAPI 97447","SINAPI","97447","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","456,23","461,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2543517%"},{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3315276%"}]
["SINAPI 97454","SINAPI","97454","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","620,18","628,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0121278%"},{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1910652%"}]
["SINAPI 97460","SINAPI","97460","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.605,64","1.617,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5249855%"},{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2203968%"}]
["SINAPI 97467","SINAPI","97467","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","120,49","122,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6547599%"},{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2969183%"}]
["SINAPI 97475","SINAPI","97475","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","442,97","446,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1528699%"},{"$f":"IF($B4819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9408379%"}]
["SINAPI 97482","SINAPI","97482","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","156,24","158,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7909061%"},{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3237663%"}]
["SINAPI 97487","SINAPI","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","600,33","605,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7189978%"},{"$f":"IF($B4830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5842466%"}]
["SINAPI 97492","SINAPI","97492","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","251,09","254,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9579597%"},{"$f":"IF($B4835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2631578%"}]
["SINAPI 97500","SINAPI","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","48,25","49,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0423764%"},{"$f":"IF($B4841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9796954%"}]
["SINAPI 97508","SINAPI","97508","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,07","175,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8458354%"},{"$f":"IF($B4846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7357512%"}]
["SINAPI 97511","SINAPI","97511","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","338,47","340,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6112178%"},{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1719305%"}]
["SINAPI 97521","SINAPI","97521","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","213,14","215,28",null,"CR",{"$f":"IF($B4856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2106844%"},{"$f":"IF($B4856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1392052%"}]
["SINAPI 97526","SINAPI","97526","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","620,65","623,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9507034%"},{"$f":"IF($B4861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4160892%"}]
["SINAPI 97527","SINAPI","97527","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.465,96","1.469,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4571948%"},{"$f":"IF($B4862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6905894%"}]
["SINAPI 97532","SINAPI","97532","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","500,52","503,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0707434%"},{"$f":"IF($B4867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6992257%"}]
["SINAPI 97543","SINAPI","97543","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,49","85,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4078624%"},{"$f":"IF($B4873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5068799%"}]
["SINAPI 97549","SINAPI","97549","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,28","87,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4370027%"},{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9796528%"}]
["SINAPI 97554","SINAPI","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","202,49","209,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0849802%"},{"$f":"IF($B4883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7793942%"}]
["SINAPI 103809","SINAPI","103809","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,59","35,06",null,"AS",{"$f":"IF($B4889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8490624%"},{"$f":"IF($B4889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6000000%"}]
["SINAPI 103814","SINAPI","103814","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,47","12,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7966696%"},{"$f":"IF($B4894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5016182%"}]
["SINAPI 103819","SINAPI","103819","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,29","21,94",null,"AS",{"$f":"IF($B4899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1730104%"},{"$f":"IF($B4899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9305302%"}]
["SINAPI 103825","SINAPI","103825","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,37","28,52",null,"AS",{"$f":"IF($B4905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9706959%"},{"$f":"IF($B4905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9880534%"}]
["SINAPI 103830","SINAPI","103830","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,92","37,26",null,"AS",{"$f":"IF($B4910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8794642%"},{"$f":"IF($B4910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6389561%"}]
["SINAPI 103839","SINAPI","103839","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,83","18,18",null,"AS",{"$f":"IF($B4916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8212157%"},{"$f":"IF($B4916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5576393%"}]
["SINAPI 103844","SINAPI","103844","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,05","35,28",null,"AS",{"$f":"IF($B4921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3203769%"},{"$f":"IF($B4921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0142126%"}]
["SINAPI 103849","SINAPI","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,25","27,15",null,"AS",{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2375859%"},{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8833517%"}]
["SINAPI 103850","SINAPI","103850","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","449,03","449,93",null,"AS",{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2384176%"},{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4381932%"}]
["SINAPI 103855","SINAPI","103855","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","51,42","52,63",null,"AS",{"$f":"IF($B4932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4665109%"},{"$f":"IF($B4932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4193302%"}]
["SINAPI 103860","SINAPI","103860","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,77","26,23",null,"AS",{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4925070%"},{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0611620%"}]
["SINAPI 103866","SINAPI","103866","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","36,44","38,85",null,"AS",{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8415841%"},{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5475638%"}]
["SINAPI 103877","SINAPI","103877","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,73","28,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7599399%"},{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3909058%"}]
["SINAPI 103883","SINAPI","103883","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,47","12,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3684211%"},{"$f":"IF($B4954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1034762%"}]
["SINAPI 103888","SINAPI","103888","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,12","17,27",null,"AS",{"$f":"IF($B4959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9800374%"},{"$f":"IF($B4959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7603257%"}]
["SINAPI 103893","SINAPI","103893","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,01","21,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0916030%"},{"$f":"IF($B4964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8509659%"}]
["SINAPI 103899","SINAPI","103899","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,30","33,16",null,"AS",{"$f":"IF($B4970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4183736%"},{"$f":"IF($B4970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6158960%"}]
["SINAPI 103947","SINAPI","103947","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,11","6,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9306931%"},{"$f":"IF($B4975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5143722%"}]
["SINAPI 103953","SINAPI","103953","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,09","7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5625000%"},{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2493439%"}]
["SINAPI 103958","SINAPI","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,94","10,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4412955%"},{"$f":"IF($B4986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5585672%"}]
["SINAPI 103967","SINAPI","103967","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,61","12,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4242424%"},{"$f":"IF($B4991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1461988%"}]
["SINAPI 103968","SINAPI","103968","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,69","17,13",null,"CR",{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1154539%"},{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1818181%"}]
["SINAPI 103975","SINAPI","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,69","18,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2553916%"},{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1897491%"}]
["SINAPI 103983","SINAPI","103983","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,78","17,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0611144%"},{"$f":"IF($B5002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7655636%"}]
["SINAPI 103990","SINAPI","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","35,20","35,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3257403%"},{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1616499%"}]
["SINAPI 103995","SINAPI","103995","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,84","15,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7792823%"},{"$f":"IF($B5013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3903061%"}]
["SINAPI 104001","SINAPI","104001","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,56","14,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3501483%"},{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8738612%"}]
["SINAPI 104006","SINAPI","104006","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,77","26,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2243823%"},{"$f":"IF($B5024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7061756%"}]
["SINAPI 104012","SINAPI","104012","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,98","24,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6691401%"},{"$f":"IF($B5029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2828947%"}]
["SINAPI 104019","SINAPI","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,00","45,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7904328%"},{"$f":"IF($B5035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1018375%"}]
["SINAPI 104025","SINAPI","104025","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,44","29,22",null,"CR",{"$f":"IF($B5040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1247357%"},{"$f":"IF($B5040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3415637%"}]
["SINAPI 104030","SINAPI","104030","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","61,01","62,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9187592%"},{"$f":"IF($B5045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9230769%"}]
["SINAPI 104171","SINAPI","104171","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","97,78","98,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4776913%"},{"$f":"IF($B5051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4531645%"}]
["SINAPI 104176","SINAPI","104176","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","254,47","256,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9882075%"},{"$f":"IF($B5056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7477091%"}]
["SINAPI 104177","SINAPI","104177","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","183,90","185,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9031170%"},{"$f":"IF($B5057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9298472%"}]
["SINAPI 104193","SINAPI","104193","JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","153,19","156,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5718390%"},{"$f":"IF($B5062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3232000%"}]
["SINAPI 104200","SINAPI","104200","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,65","6,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5763016%"},{"$f":"IF($B5067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3333334%"}]
["SINAPI 104320","SINAPI","104320","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,46","12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9401408%"},{"$f":"IF($B5073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5907207%"}]
["SINAPI 104341","SINAPI","104341","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,83","11,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8604651%"},{"$f":"IF($B5078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1560283%"}]
["SINAPI 104348","SINAPI","104348","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,60","11,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4632034%"},{"$f":"IF($B5084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9621016%"}]
["SINAPI 104354","SINAPI","104354","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","45,51","46,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0308166%"},{"$f":"IF($B5089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5538264%"}]
["SINAPI 104577","SINAPI","104577","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","32,52","33,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6942046%"},{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9880131%"}]
["SINAPI 104584","SINAPI","104584","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","56,16","57,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7593582%"},{"$f":"IF($B5100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7479108%"}]
["SINAPI 105150","SINAPI","105150","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,94","8,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3994912%"},{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1643194%"}]
["SINAPI 105156","SINAPI","105156","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,39","12,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7165991%"},{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9211746%"}]
["SINAPI 105162","SINAPI","105162","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","149,08","151,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8068197%"},{"$f":"IF($B5116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3482849%"}]
["SINAPI 105167","SINAPI","105167","UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","195,97","204,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2756227%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2141806%"}]
["SINAPI 105169","SINAPI","105169","BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","78,92","81,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5161699%"},{"$f":"IF($B5122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8938685%"}]
["SINAPI 105175","SINAPI","105175","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","114,38","116,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9324643%"},{"$f":"IF($B5127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5953995%"}]
["SINAPI 105180","SINAPI","105180","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,95","13,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4275755%"},{"$f":"IF($B5132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5555555%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105190"},"SINAPI","105190","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","26,71","27,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6672925%"},{"$f":"IF($B5138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3105950%"}]
["SINAPI 105197","SINAPI","105197","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","145,21","147,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8530769%"},{"$f":"IF($B5143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5100412%"}]
["SINAPI 105203","SINAPI","105203","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","144,57","147,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9055859%"},{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5687606%"}]
["SINAPI 105208","SINAPI","105208","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","290,09","293,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9268696%"},{"$f":"IF($B5154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9676792%"}]
["SINAPI 105213","SINAPI","105213","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","179,26","181,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5044642%"},{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7484449%"}]
["SINAPI 105219","SINAPI","105219","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,22","11,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7412712%"},{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8481675%"}]
["SINAPI 105224","SINAPI","105224","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","226,40","228,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1235309%"},{"$f":"IF($B5170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0475523%"}]
["SINAPI 105229","SINAPI","105229","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","25,50","26,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5440251%"},{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4809834%"}]
["SINAPI 97895","SINAPI","97895","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","183,90","184,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2627912%"},{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4719461%"}]
["SINAPI 97901","SINAPI","97901","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","282,52","301,77",null,"AS",{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2019326%"},{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9034381%"}]
["SINAPI 97902","SINAPI","97902","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","551,76","588,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9848870%"},{"$f":"IF($B5187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6562414%"}]
["SINAPI 97907","SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","623,41","663,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1202804%"},{"$f":"IF($B5192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7755733%"}]
["SINAPI 98106","SINAPI","98106","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","1.028,37","1.098,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4182503%"},{"$f":"IF($B5197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1199117%"}]
["SINAPI 99258","SINAPI","99258","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","228,74","244,40",null,"AS",{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3965562%"},{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1038961%"}]
["SINAPI 99262","SINAPI","99262","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","606,67","646,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0860655%"},{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7637935%"}]
["SINAPI 102590","SINAPI","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","5,11","5,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6561265%"},{"$f":"IF($B5212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0858144%"}]
["SINAPI 102596","SINAPI","102596","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","6,59","7,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8018434%"},{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2244898%"}]
["SINAPI 102601","SINAPI","102601","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","7,72","8,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3289818%"},{"$f":"IF($B5223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7870371%"}]
["SINAPI 102607","SINAPI","102607","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","486,98","487,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1315794%"},{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3160052%"}]
["SINAPI 102612","SINAPI","102612","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","704,77","705,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6627027%"},{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7683148%"}]
["SINAPI 102617","SINAPI","102617","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","3.603,51","3.629,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5216633%"},{"$f":"IF($B5239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2150602%"}]
["SINAPI 102623","SINAPI","102623","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","908,26","920,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4735855%"},{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7211796%"}]
["SINAPI 89708","SINAPI","89708","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","98,13","100,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8360187%"},{"$f":"IF($B5250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1407473%"}]
["SINAPI 89709","SINAPI","89709","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,72","20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7066598%"},{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9631782%"}]
["SINAPI 104329","SINAPI","104329","CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","74,71","77,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7557282%"},{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3341975%"}]
["SINAPI 86877","SINAPI","86877","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","89,94","90,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8848336%"},{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6407992%"}]
["SINAPI 86883","SINAPI","86883","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","12,44","12,79",null,"C",{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1521035%"},{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4968553%"}]
["SINAPI 86888","SINAPI","86888","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","483,70","487,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6749648%"},{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3928710%"}]
["SINAPI 86899","SINAPI","86899","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","332,06","340,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3012048%"},{"$f":"IF($B5277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3500279%"}]
["SINAPI 86905","SINAPI","86905","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","636,21","638,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8423907%"},{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1362297%"}]
["SINAPI 86911","SINAPI","86911","TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","137,40","137,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1335469%"},{"$f":"IF($B5288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4744213%"}]
["SINAPI 86920","SINAPI","86920","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","820,91","830,05",null,"AS",{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8483969%"},{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8722506%"}]
["SINAPI 86925","SINAPI","86925","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","737,43","743,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8646155%"},{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6085710%"}]
["SINAPI 86930","SINAPI","86930","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","402,27","406,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0771144%"},{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1329004%"}]
["SINAPI 86936","SINAPI","86936","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","631,89","635,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5665099%"},{"$f":"IF($B5310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1235166%"}]
["SINAPI 86941","SINAPI","86941","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.015,95","1.025,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6693874%"},{"$f":"IF($B5315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5289715%"}]
["SINAPI 86942","SINAPI","86942","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","307,07","310,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6865404%"},{"$f":"IF($B5316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8189838%"}]
["SINAPI 93442","SINAPI","93442","BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.503,84","1.515,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8808391%"},{"$f":"IF($B5321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6290625%"}]
["SINAPI 95542","SINAPI","95542","PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","71,96","73,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1142022%"},{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7049180%"}]
["SINAPI 100848","SINAPI","100848","VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","546,47","548,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8294807%"},{"$f":"IF($B5332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2738203%"}]
["SINAPI 100854","SINAPI","100854","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","2.845,84","2.848,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5745329%"},{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6666830%"}]
["SINAPI 100860","SINAPI","100860","CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","97,41","99,25",null,"C",{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6190671%"},{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2499747%"}]
["SINAPI 100866","SINAPI","100866","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","389,37","393,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1702073%"},{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1032553%"}]
["SINAPI 100871","SINAPI","100871","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","314,91","318,80",null,"AS",{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6295143%"},{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7626278%"}]
["SINAPI 98052","SINAPI","98052","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.018,16","2.051,77",null,"AS",{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2865106%"},{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7587086%"}]
["SINAPI 98057","SINAPI","98057","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","8.621,08","8.707,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1970359%"},{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1296518%"}]
["SINAPI 98062","SINAPI","98062","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.023,20","3.061,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7757362%"},{"$f":"IF($B5369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9230366%"}]
["SINAPI 98068","SINAPI","98068","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","8.565,29","9.036,79",null,"AS",{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0627297%"},{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5098993%"}]
["SINAPI 98073","SINAPI","98073","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","5.970,27","6.301,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3655872%"},{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8273399%"}]
["SINAPI 98078","SINAPI","98078","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.208,08","4.419,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0978944%"},{"$f":"IF($B5385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3997917%"}]
["SINAPI 98079","SINAPI","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.365,99","7.737,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1530008%"},{"$f":"IF($B5386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4580606%"}]
["SINAPI 98084","SINAPI","98084","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.744,96","7.111,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6400467%"},{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0689643%"}]
["SINAPI 98090","SINAPI","98090","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.774,41","8.195,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4959316%"},{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9198928%"}]
["SINAPI 98099","SINAPI","98099","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.528,05","4.754,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9651222%"},{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2600466%"}]
["SINAPI 98111","SINAPI","98111","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","48,48","49,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2676056%"},{"$f":"IF($B5407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8914192%"}]
["SINAPI 89352","SINAPI","89352","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","43,01","43,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0768335%"},{"$f":"IF($B5413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0292694%"}]
["SINAPI 89986","SINAPI","89986","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","98,87","99,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7625025%"},{"$f":"IF($B5418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7801141%"}]
["SINAPI 94492","SINAPI","94492","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","85,91","86,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8107163%"},{"$f":"IF($B5424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5587657%"}]
["SINAPI 94498","SINAPI","94498","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","174,03","176,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1399827%"},{"$f":"IF($B5429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2163759%"}]
["SINAPI 94793","SINAPI","94793","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","188,06","189,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0913975%"},{"$f":"IF($B5434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0164348%"}]
["SINAPI 94799","SINAPI","94799","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","271,53","274,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1337262%"},{"$f":"IF($B5440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0547895%"}]
["SINAPI 95251","SINAPI","95251","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","147,34","148,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0173127%"},{"$f":"IF($B5445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7849013%"}]
["SINAPI 99621","SINAPI","99621","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","242,61","243,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0466688%"},{"$f":"IF($B5450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5239579%"}]
["SINAPI 99622","SINAPI","99622","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","272,90","274,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5261344%"},{"$f":"IF($B5451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0781369%"}]
["SINAPI 99627","SINAPI","99627","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","72,25","72,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6154592%"},{"$f":"IF($B5456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1993666%"}]
["SINAPI 99633","SINAPI","99633","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","469,03","472,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4460081%"},{"$f":"IF($B5462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1317878%"}]
["SINAPI 103010","SINAPI","103010","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","74,26","74,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6961445%"},{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1270970%"}]
["SINAPI 103015","SINAPI","103015","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","373,98","375,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2250748%"},{"$f":"IF($B5472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5742152%"}]
["SINAPI 103036","SINAPI","103036","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","32,56","32,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0307692%"},{"$f":"IF($B5478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2592592%"}]
["SINAPI 103041","SINAPI","103041","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","26,89","27,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7279165%"},{"$f":"IF($B5483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1844517%"}]
["SINAPI 103046","SINAPI","103046","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,98","31,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0054998%"},{"$f":"IF($B5488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8242001%"}]
["SINAPI 103052","SINAPI","103052","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","39,33","42,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2476264%"},{"$f":"IF($B5494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9743590%"}]
["SINAPI 95638","SINAPI","95638","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","621,72","651,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5519987%"},{"$f":"IF($B5499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7735478%"}]
["SINAPI 95645","SINAPI","95645","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","422,51","440,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1913216%"},{"$f":"IF($B5505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1981742%"}]
["SINAPI 95650","SINAPI","95650","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.495,14","1.520,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4088771%"},{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8956784%"}]
["SINAPI 95655","SINAPI","95655","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","2.507,99","2.545,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1764921%"},{"$f":"IF($B5515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5078499%"}]
["SINAPI 95657","SINAPI","95657","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","297,68","311,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7548311%"},{"$f":"IF($B5516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9301287%"}]
["SINAPI 95662","SINAPI","95662","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","692,32","719,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5590211%"},{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4466488%"}]
["SINAPI 95668","SINAPI","95668","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.130,52","1.180,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2659719%"},{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3444653%"}]
["SINAPI 95673","SINAPI","95673","HIDRÔMETRO DN 1/2\", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","164,00","166,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6333353%"},{"$f":"IF($B5532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0230071%"}]
["SINAPI 104992","SINAPI","104992","HIDRÔMETRO DN 2\" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","1.793,09","1.798,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7434272%"},{"$f":"IF($B5537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0204772%"}]
["SINAPI 90438","SINAPI","90438","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","54,01","60,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2841247%"},{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6433854%"}]
["SINAPI 90444","SINAPI","90444","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS","M","15,27","17,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9986766%"},{"$f":"IF($B5548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,1121496%"}]
["SINAPI 90452","SINAPI","90452","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","33,62","34,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9463487%"},{"$f":"IF($B5553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0946848%"}]
["SINAPI 90458","SINAPI","90458","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023","UN","32,34","36,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6800868%"},{"$f":"IF($B5559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2619114%"}]
["SINAPI 90463","SINAPI","90463","SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","3,83","4,04",null,"AS",{"$f":"IF($B5564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5744680%"},{"$f":"IF($B5564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0352644%"}]
["SINAPI 90470","SINAPI","90470","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M","15,15","16,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6697736%"},{"$f":"IF($B5569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4515133%"}]
["SINAPI 91172","SINAPI","91172","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","21,06","22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1624583%"},{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8414470%"}]
["SINAPI 91179","SINAPI","91179","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","18,62","19,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3146551%"},{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8473282%"}]
["SINAPI 91180","SINAPI","91180","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","25,01","26,50",null,"AS",{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5677626%"},{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1437760%"}]
["SINAPI 91187","SINAPI","91187","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","23,11","25,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7351281%"},{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8159127%"}]
["SINAPI 91222","SINAPI","91222","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","8,28","9,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6836983%"},{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9848976%"}]
["SINAPI 95541","SINAPI","95541","FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023","UN","21,64","24,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4941996%"},{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0000000%"}]
["SINAPI 100128","SINAPI","100128","TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020","UN","1.646,60","1.650,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3277857%"},{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5388997%"}]
["SINAPI 102112","SINAPI","102112","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","134,02","149,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0315255%"},{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8867144%"}]
["SINAPI 102117","SINAPI","102117","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","141,52","158,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2880589%"},{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1269521%"}]
["SINAPI 102123","SINAPI","102123","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","192,57","215,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5530146%"},{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2965454%"}]
["SINAPI 103520","SINAPI","103520","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","10.710,90","10.714,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2120285%"},{"$f":"IF($B5623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2463948%"}]
["SINAPI 104769","SINAPI","104769","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","1,56","1,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5503356%"},{"$f":"IF($B5628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6153847%"}]
["SINAPI 104781","SINAPI","104781","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","8,04","9,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3164559%"},{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1111112%"}]
["SINAPI 104787","SINAPI","104787","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","9,60","10,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7468356%"},{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0560750%"}]
["SINAPI 104034","SINAPI","104034","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","22,76","23,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8722466%"},{"$f":"IF($B5644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9282397%"}]
["SINAPI 104035","SINAPI","104035","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","40,51","42,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6349245%"},{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9647058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104045"},"SINAPI","104045","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","16,16","16,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2290502%"},{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7379807%"}]
["SINAPI 104050","SINAPI","104050","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","7,61","8,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4588860%"},{"$f":"IF($B5655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2019584%"}]
["SINAPI 104056","SINAPI","104056","REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","31,46","31,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4103217%"},{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5911949%"}]
["SINAPI 104062","SINAPI","104062","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","73,43","74,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4894342%"},{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4733576%"}]
["SINAPI 104082","SINAPI","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","30,03","30,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9131886%"},{"$f":"IF($B5672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0969017%"}]
["SINAPI 104947","SINAPI","104947","DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024","M3","11,58","12,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3693380%"},{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8717106%"}]
["SINAPI 96523","SINAPI","96523","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","88,59","99,12",null,"C",{"$f":"IF($B5682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4576272%"},{"$f":"IF($B5682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2823102%"}]
["SINAPI 101114","SINAPI","101114","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","4,48","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6513761%"},{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7921225%"}]
["SINAPI 101119","SINAPI","101119","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","8,54","8,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3912009%"},{"$f":"IF($B5693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6545866%"}]
["SINAPI 101125","SINAPI","101125","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","15,06","15,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8500687%"},{"$f":"IF($B5699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2384769%"}]
["SINAPI 101130","SINAPI","101130","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","18,92","19,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3995645%"},{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8553326%"}]
["SINAPI 101135","SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","15,74","16,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5343915%"},{"$f":"IF($B5709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9466923%"}]
["SINAPI 101136","SINAPI","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,33","14,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6090444%"},{"$f":"IF($B5710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8850248%"}]
["SINAPI 101141","SINAPI","101141","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,94","17,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6973603%"},{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0816935%"}]
["SINAPI 101146","SINAPI","101146","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,65","14,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6460554%"},{"$f":"IF($B5720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4488517%"}]
["SINAPI 101152","SINAPI","101152","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,99","19,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0626702%"},{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7272727%"}]
["SINAPI 101209","SINAPI","101209","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","10,32","10,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6742349%"},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1650485%"}]
["SINAPI 101215","SINAPI","101215","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","17,77","18,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2000000%"},{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5796285%"}]
["SINAPI 101220","SINAPI","101220","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","17,43","17,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7688734%"},{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1258581%"}]
["SINAPI 101225","SINAPI","101225","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","16,02","16,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5912823%"},{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9564405%"}]
["SINAPI 101231","SINAPI","101231","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","11,07","11,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3321033%"},{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7967332%"}]
["SINAPI 101236","SINAPI","101236","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","22,29","22,62",null,"AS",{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7153881%"},{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0223713%"}]
["SINAPI 101242","SINAPI","101242","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","22,03","22,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2455336%"},{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4484629%"}]
["SINAPI 101247","SINAPI","101247","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","22,95","23,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0140907%"},{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2133854%"}]
["SINAPI 101252","SINAPI","101252","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","20,05","20,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4055415%"},{"$f":"IF($B5774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5572139%"}]
["SINAPI 101253","SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,29","25,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2140294%"},{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2742316%"}]
["SINAPI 101258","SINAPI","101258","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","24,58","25,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5327868%"},{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0112857%"}]
["SINAPI 101263","SINAPI","101263","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","23,24","23,62",null,"AS",{"$f":"IF($B5785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8867595%"},{"$f":"IF($B5785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3918629%"}]
["SINAPI 101269","SINAPI","101269","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,34","20,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7409249%"},{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2678396%"}]
["SINAPI 101274","SINAPI","101274","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","19,31","19,62",null,"AS",{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1623886%"},{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6434827%"}]
["SINAPI 102360","SINAPI","102360","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","24,59","25,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4397713%"},{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5859375%"}]
["SINAPI 90087","SINAPI","90087","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,45","9,79",null,"AS",{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3768736%"},{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3347064%"}]
["SINAPI 90095","SINAPI","90095","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,19","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4409448%"},{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3787878%"}]
["SINAPI 90105","SINAPI","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,67","9,17",null,"AS",{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6725146%"},{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2265194%"}]
["SINAPI 102276","SINAPI","102276","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,74","13,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5335968%"},{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4738041%"}]
["SINAPI 102281","SINAPI","102281","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,43","5,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5563909%"},{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3623188%"}]
["SINAPI 102287","SINAPI","102287","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,96","11,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5806451%"},{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3333333%"}]
["SINAPI 102292","SINAPI","102292","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,72","7,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4931714%"},{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4256559%"}]
["SINAPI 102293","SINAPI","102293","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,36","6,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4807692%"},{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4615384%"}]
["SINAPI 102298","SINAPI","102298","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","17,46","18,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5824682%"},{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0948747%"}]
["SINAPI 102303","SINAPI","102303","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,18","8,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6877323%"},{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1559204%"}]
["SINAPI 102309","SINAPI","102309","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,98","13,52",null,"AS",{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4658385%"},{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4116331%"}]
["SINAPI 102314","SINAPI","102314","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,79","9,16",null,"AS",{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4901960%"},{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6187845%"}]
["SINAPI 102320","SINAPI","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,51","6,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6562500%"},{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3393665%"}]
["SINAPI 102325","SINAPI","102325","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","15,00","15,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6182795%"},{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1359594%"}]
["SINAPI 94304","SINAPI","94304","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","75,80","77,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6670195%"},{"$f":"IF($B5877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1779859%"}]
["SINAPI 94327","SINAPI","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","91,63","92,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8193456%"},{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0981767%"}]
["SINAPI 94342","SINAPI","94342","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","94,20","97,08",null,"AS",{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8683258%"},{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2877927%"}]
["SINAPI 93369","SINAPI","93369","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","17,44","18,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7441862%"},{"$f":"IF($B5893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3181570%"}]
["SINAPI 93381","SINAPI","93381","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","13,20","14,16",null,"AS",{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6856704%"},{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4261121%"}]
["SINAPI 104731","SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,09","12,55",null,"AS",{"$f":"IF($B5904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1092436%"},{"$f":"IF($B5904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9109311%"}]
["SINAPI 104732","SINAPI","104732","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","9,82","10,18",null,"AS",{"$f":"IF($B5905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7887617%"},{"$f":"IF($B5905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6513026%"}]
["SINAPI 104737","SINAPI","104737","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","20,92","23,08",null,"AS",{"$f":"IF($B5910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7325638%"},{"$f":"IF($B5910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1459696%"}]
["SINAPI 97917","SINAPI","97917","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,18","2,23",null,"CR",{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5265700%"},{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5660377%"}]
["SINAPI 101616","SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","5,96","6,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3846154%"},{"$f":"IF($B5920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0821918%"}]
["SINAPI 101621","SINAPI","101621","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","228,44","242,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0651012%"},{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6929257%"}]
["SINAPI 101159","SINAPI","101159","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","133,20","142,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0013531%"},{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6661496%"}]
["SINAPI 103327","SINAPI","103327","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","89,83","94,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7391304%"},{"$f":"IF($B5936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0758138%"}]
["SINAPI 103332","SINAPI","103332","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","111,68","121,28",null,"AS",{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2670075%"},{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9766483%"}]
["SINAPI 103356","SINAPI","103356","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","53,02","56,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1664145%"},{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8309959%"}]
["SINAPI 89291","SINAPI","89291","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","78,43","82,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0990806%"},{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4533317%"}]
["SINAPI 101157","SINAPI","101157","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2","67,35","69,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0157597%"},{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4337227%"}]
["SINAPI 103319","SINAPI","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","101,30","105,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8079620%"},{"$f":"IF($B5963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9132161%"}]
["SINAPI 103338","SINAPI","103338","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","113,18","118,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4495445%"},{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7723638%"}]
["SINAPI 103339","SINAPI","103339","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","114,02","119,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6625702%"},{"$f":"IF($B5969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9949899%"}]
["SINAPI 89453","SINAPI","89453","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","91,49","94,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0365546%"},{"$f":"IF($B5974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3636750%"}]
["SINAPI 89472","SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","124,19","128,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6549500%"},{"$f":"IF($B5979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1223724%"}]
["SINAPI 96358","SINAPI","96358","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","104,20","106,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2445490%"},{"$f":"IF($B5985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1847540%"}]
["SINAPI 96363","SINAPI","96363","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","148,02","151,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5672277%"},{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4253208%"}]
["SINAPI 96368","SINAPI","96368","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","197,07","200,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5589623%"},{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1851704%"}]
["SINAPI 102235","SINAPI","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2","392,26","401,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0216781%"},{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0380698%"}]
["SINAPI 102257","SINAPI","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","354,84","366,40",null,"AS",{"$f":"IF($B6006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1172921%"},{"$f":"IF($B6006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6408912%"}]
["SINAPI 104722","SINAPI","104722","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","204,53","209,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5791558%"},{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5464188%"}]
["SINAPI 101156","SINAPI","101156","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","288,79","295,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1238827%"},{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0434870%"}]
["SINAPI 101820","SINAPI","101820","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","39,88","43,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2773448%"},{"$f":"IF($B6022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7677878%"}]
["SINAPI 101827","SINAPI","101827","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","196,26","211,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0903574%"},{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8493994%"}]
["SINAPI 101832","SINAPI","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","263,13","278,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8620427%"},{"$f":"IF($B6033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3905638%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101833"},"SINAPI","101833","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","299,92","315,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4607866%"},{"$f":"IF($B6034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7911641%"}]
["SINAPI 101838","SINAPI","101838","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","108,01","109,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3851219%"},{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6257663%"}]
["SINAPI 101843","SINAPI","101843","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","175,48","176,94",null,"AS",{"$f":"IF($B6044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1574623%"},{"$f":"IF($B6044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9515727%"}]
["SINAPI 101849","SINAPI","101849","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","164,14","165,93",null,"AS",{"$f":"IF($B6050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7025111%"},{"$f":"IF($B6050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7174110%"}]
["SINAPI 101856","SINAPI","101856","REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","24,85","27,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2588998%"},{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9153047%"}]
["SINAPI 101861","SINAPI","101861","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","29,93","32,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2019457%"},{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7791412%"}]
["SINAPI 101867","SINAPI","101867","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","34,17","37,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8825258%"},{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4172470%"}]
["SINAPI 102988","SINAPI","102988","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","53,21","58,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8794728%"},{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2584501%"}]
["SINAPI 96391","SINAPI","96391","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","135,56","136,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8575447%"},{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4588330%"}]
["SINAPI 96399","SINAPI","96399","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","103,42","104,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5745299%"},{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2722724%"}]
["SINAPI 100567","SINAPI","100567","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","209,08","210,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8301136%"},{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4120449%"}]
["SINAPI 100573","SINAPI","100573","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","87,81","89,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4495076%"},{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0425005%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92391"},"SINAPI","92391","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","61,34","61,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8513557%"},{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5915721%"}]
["SINAPI 92396","SINAPI","92396","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","72,87","74,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8487972%"},{"$f":"IF($B6103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9466559%"}]
["SINAPI 92397","SINAPI","92397","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","63,73","64,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7909790%"},{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1867553%"}]
["SINAPI 92404","SINAPI","92404","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","77,01","78,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5576798%"},{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8011545%"}]
["SINAPI 97105","SINAPI","97105","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","151,14","153,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1149226%"},{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2886152%"}]
["SINAPI 97111","SINAPI","97111","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","248,45","250,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0358428%"},{"$f":"IF($B6120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9654730%"}]
["SINAPI 97116","SINAPI","97116","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","22,19","23,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7199638%"},{"$f":"IF($B6125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9310344%"}]
["SINAPI 101169","SINAPI","101169","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","127,93","130,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7723144%"},{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6544382%"}]
["SINAPI 103906","SINAPI","103906","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","165,80","168,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5825771%"},{"$f":"IF($B6136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9721229%"}]
["SINAPI 103913","SINAPI","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","123,01","124,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0834013%"},{"$f":"IF($B6142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1403791%"}]
["SINAPI 103918","SINAPI","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","218,16","220,25",null,"AS",{"$f":"IF($B6147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8891189%"},{"$f":"IF($B6147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7854538%"}]
["SINAPI 103695","SINAPI","103695","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","91,42","95,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6231486%"},{"$f":"IF($B6152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7814826%"}]
["SINAPI 96393","SINAPI","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","137,06","137,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4109218%"},{"$f":"IF($B6158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6410181%"}]
["SINAPI 88413","SINAPI","88413","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","4,90","5,21",null,"C",{"$f":"IF($B6163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6265560%"},{"$f":"IF($B6163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3852140%"}]
["SINAPI 88420","SINAPI","88420","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","25,49","26,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7459693%"},{"$f":"IF($B6168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3920972%"}]
["SINAPI 88421","SINAPI","88421","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","30,87","31,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8834037%"},{"$f":"IF($B6169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4684260%"}]
["SINAPI 88429","SINAPI","88429","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","37,90","39,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3382663%"},{"$f":"IF($B6174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5852859%"}]
["SINAPI 88489","SINAPI","88489","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","13,20","13,83",null,"C",{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4520547%"},{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6797385%"}]
["SINAPI 95305","SINAPI","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","14,13","14,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9786476%"},{"$f":"IF($B6185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0586630%"}]
["SINAPI 95625","SINAPI","95625","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","25,40","27,38",null,"C",{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1846882%"},{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9223728%"}]
["SINAPI 96130","SINAPI","96130","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","18,60","20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5952509%"},{"$f":"IF($B6196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3233384%"}]
["SINAPI 96135","SINAPI","96135","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","29,47","31,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9339911%"},{"$f":"IF($B6201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6674057%"}]
["SINAPI 102193","SINAPI","102193","LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2","1,98","2,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7948718%"},{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4502370%"}]
["SINAPI 102203","SINAPI","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","10,19","10,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7438423%"},{"$f":"IF($B6212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4701011%"}]
["SINAPI 102209","SINAPI","102209","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,00","8,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9748743%"},{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7119437%"}]
["SINAPI 102218","SINAPI","102218","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","15,45","16,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5282284%"},{"$f":"IF($B6223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2715752%"}]
["SINAPI 102225","SINAPI","102225","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","28,24","30,40",null,"C",{"$f":"IF($B6228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3049645%"},{"$f":"IF($B6228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0540185%"}]
["SINAPI 102233","SINAPI","102233","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","11,64","12,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8103448%"},{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3580146%"}]
["SINAPI 102234","SINAPI","102234","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","23,28","24,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7311827%"},{"$f":"IF($B6234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2760860%"}]
["SINAPI 100720","SINAPI","100720","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","10,36","11,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1472868%"},{"$f":"IF($B6239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8051001%"}]
["SINAPI 100726","SINAPI","100726","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","25,93","28,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3822393%"},{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1115880%"}]
["SINAPI 100733","SINAPI","100733","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,87","11,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7675277%"},{"$f":"IF($B6250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4625851%"}]
["SINAPI 100740","SINAPI","100740","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","10,95","11,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0302474%"},{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6222990%"}]
["SINAPI 100746","SINAPI","100746","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","23,11","25,18",null,"C",{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4159446%"},{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0692125%"}]
["SINAPI 100751","SINAPI","100751","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","41,26","41,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7738961%"},{"$f":"IF($B6266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6570535%"}]
["SINAPI 100758","SINAPI","100758","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","46,60","50,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9398626%"},{"$f":"IF($B6271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6111660%"}]
["SINAPI 102488","SINAPI","102488","PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","3,27","3,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5485895%"},{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0898878%"}]
["SINAPI 102496","SINAPI","102496","PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","13,07","13,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8847926%"},{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8228782%"}]
["SINAPI 102504","SINAPI","102504","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","9,26","10,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9294246%"},{"$f":"IF($B6287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3022572%"}]
["SINAPI 102509","SINAPI","102509","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","26,54","28,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4033232%"},{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8533094%"}]
["SINAPI 101750","SINAPI","101750","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","55,12","57,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2699654%"},{"$f":"IF($B6297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4141589%"}]
["SINAPI 101729","SINAPI","101729","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","213,36","214,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6460384%"},{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3603834%"}]
["SINAPI 87248","SINAPI","87248","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","47,69","48,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5628805%"},{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4099034%"}]
["SINAPI 87257","SINAPI","87257","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","80,97","82,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2100383%"},{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5590062%"}]
["SINAPI 87262","SINAPI","87262","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","148,26","151,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2966862%"},{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0087347%"}]
["SINAPI 104596","SINAPI","104596","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","165,34","169,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0585708%"},{"$f":"IF($B6319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1823543%"}]
["SINAPI 104605","SINAPI","104605","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","89,23","94,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0794078%"},{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6412019%"}]
["SINAPI 104610","SINAPI","104610","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","127,36","129,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5428548%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0491233%"}]
["SINAPI 98680","SINAPI","98680","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","49,00","51,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9991809%"},{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3079922%"}]
["SINAPI 98689","SINAPI","98689","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","115,04","117,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4891285%"},{"$f":"IF($B6341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2272611%"}]
["SINAPI 101731","SINAPI","101731","PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","343,83","349,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8796835%"},{"$f":"IF($B6346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4210285%"}]
["SINAPI 101735","SINAPI","101735","PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","407,23","410,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6616726%"},{"$f":"IF($B6352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3774711%"}]
["SINAPI 101092","SINAPI","101092","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","458,96","465,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4490160%"},{"$f":"IF($B6357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6889309%"}]
["SINAPI 101739","SINAPI","101739","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020","M","33,96","35,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2481557%"},{"$f":"IF($B6362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5321719%"}]
["SINAPI 88648","SINAPI","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M","6,86","7,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2150220%"},{"$f":"IF($B6363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2372881%"}]
["SINAPI 94990","SINAPI","94990","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","784,27","816,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5067546%"},{"$f":"IF($B6368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4599458%"}]
["SINAPI 94995","SINAPI","94995","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","91,02","92,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0620325%"},{"$f":"IF($B6373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2399565%"}]
["SINAPI 87623","SINAPI","87623","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","75,13","76,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7662753%"},{"$f":"IF($B6379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4293193%"}]
["SINAPI 87634","SINAPI","87634","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","108,65","111,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9843390%"},{"$f":"IF($B6384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8828828%"}]
["SINAPI 87682","SINAPI","87682","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","48,72","51,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3991769%"},{"$f":"IF($B6390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7170550%"}]
["SINAPI 87693","SINAPI","87693","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","133,87","136,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2759703%"},{"$f":"IF($B6395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7478299%"}]
["SINAPI 87704","SINAPI","87704","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","157,23","160,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5111054%"},{"$f":"IF($B6400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3640156%"}]
["SINAPI 87747","SINAPI","87747","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","56,60","60,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7787610%"},{"$f":"IF($B6406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3980016%"}]
["SINAPI 87758","SINAPI","87758","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","109,08","112,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3536753%"},{"$f":"IF($B6411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7040998%"}]
["SINAPI 88470","SINAPI","88470","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","26,75","27,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2053203%"},{"$f":"IF($B6417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3934911%"}]
["SINAPI 88478","SINAPI","88478","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","38,14","38,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5588235%"},{"$f":"IF($B6422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9156751%"}]
["SINAPI 90940","SINAPI","90940","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","82,80","86,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9433962%"},{"$f":"IF($B6427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9427875%"}]
["SINAPI 90942","SINAPI","90942","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","87,58","91,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5834476%"},{"$f":"IF($B6428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6892778%"}]
["SINAPI 90953","SINAPI","90953","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","195,85","199,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9558553%"},{"$f":"IF($B6433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6197303%"}]
["SINAPI 87879","SINAPI","87879","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","4,42","4,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6851851%"},{"$f":"IF($B6438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5021460%"}]
["SINAPI 87887","SINAPI","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","15,83","16,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6463104%"},{"$f":"IF($B6444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4445125%"}]
["SINAPI 87893","SINAPI","87893","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","6,96","7,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1428572%"},{"$f":"IF($B6449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8000000%"}]
["SINAPI 87902","SINAPI","87902","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","11,83","12,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6598639%"},{"$f":"IF($B6455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5551921%"}]
["SINAPI 87908","SINAPI","87908","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","6,14","6,58",null,"AS",{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5182726%"},{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1366461%"}]
["SINAPI 87411","SINAPI","87411","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","16,89","17,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4129530%"},{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9325842%"}]
["SINAPI 87418","SINAPI","87418","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","19,25","20,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3335070%"},{"$f":"IF($B6471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0097799%"}]
["SINAPI 87433","SINAPI","87433","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","28,80","30,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3442622%"},{"$f":"IF($B6476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9461942%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87530"},"SINAPI","87530","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,99","39,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4911852%"},{"$f":"IF($B6482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2465374%"}]
["SINAPI 87539","SINAPI","87539","EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","65,22","67,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5576036%"},{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8356982%"}]
["SINAPI 87548","SINAPI","87548","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,32","28,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4387639%"},{"$f":"IF($B6492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1475468%"}]
["SINAPI 87549","SINAPI","87549","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","23,60","25,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5300383%"},{"$f":"IF($B6493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2906795%"}]
["SINAPI 87561","SINAPI","87561","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2","42,45","43,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6672967%"},{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0731483%"}]
["SINAPI 87781","SINAPI","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","70,21","76,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9971470%"},{"$f":"IF($B6503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7236843%"}]
["SINAPI 87791","SINAPI","87791","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","146,68","152,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6638913%"},{"$f":"IF($B6509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5561097%"}]
["SINAPI 87799","SINAPI","87799","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","56,43","60,77",null,"CR",{"$f":"IF($B6514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6655423%"},{"$f":"IF($B6514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4092633%"}]
["SINAPI 87807","SINAPI","87807","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","68,99","74,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3013798%"},{"$f":"IF($B6520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0530303%"}]
["SINAPI 87813","SINAPI","87813","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","87,13","95,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0758710%"},{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6068323%"}]
["SINAPI 87820","SINAPI","87820","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","146,61","154,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2491467%"},{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6645077%"}]
["SINAPI 87828","SINAPI","87828","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","107,33","113,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4887624%"},{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9128704%"}]
["SINAPI 87839","SINAPI","87839","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","140,53","143,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5598290%"},{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1799748%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87852"},"SINAPI","87852","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2","206,55","209,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6236131%"},{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8810263%"}]
["SINAPI 104205","SINAPI","104205","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","79,77","85,10",null,"AS",{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3524384%"},{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0282752%"}]
["SINAPI 104210","SINAPI","104210","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","67,16","71,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1791044%"},{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7067117%"}]
["SINAPI 104211","SINAPI","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","79,23","85,85",null,"AS",{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6565505%"},{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3856927%"}]
["SINAPI 104216","SINAPI","104216","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","90,28","97,16",null,"AS",{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2481138%"},{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9896909%"}]
["SINAPI 104221","SINAPI","104221","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","62,18","67,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8067010%"},{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5410767%"}]
["SINAPI 104227","SINAPI","104227","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","128,98","133,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8655696%"},{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6193398%"}]
["SINAPI 104232","SINAPI","104232","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","82,64","88,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1940570%"},{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8382687%"}]
["SINAPI 104238","SINAPI","104238","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","53,34","57,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1003570%"},{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8426023%"}]
["SINAPI 104243","SINAPI","104243","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","113,15","116,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2035398%"},{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6510769%"}]
["SINAPI 104248","SINAPI","104248","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","63,88","67,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8610893%"},{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3358098%"}]
["SINAPI 104254","SINAPI","104254","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","83,02","90,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8079151%"},{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3884544%"}]
["SINAPI 104259","SINAPI","104259","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","139,96","147,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2924683%"},{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6130283%"}]
["SINAPI 104264","SINAPI","104264","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","111,61","120,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1069444%"},{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8601750%"}]
["SINAPI 104632","SINAPI","104632","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","45,87","49,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3994321%"},{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1445905%"}]
["SINAPI 104951","SINAPI","104951","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","31,61","33,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9070951%"},{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6543942%"}]
["SINAPI 104952","SINAPI","104952","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","34,12","36,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1147733%"},{"$f":"IF($B6623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8901068%"}]
["SINAPI 104958","SINAPI","104958","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","21,84","23,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4516129%"},{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1928848%"}]
["SINAPI 104961","SINAPI","104961","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","47,93","52,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6063653%"},{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2996731%"}]
["SINAPI 104967","SINAPI","104967","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,37","39,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9790172%"},{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5753600%"}]
["SINAPI 104972","SINAPI","104972","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","31,89","34,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7828824%"},{"$f":"IF($B6643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4682081%"}]
["SINAPI 104977","SINAPI","104977","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","45,67","49,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6161796%"},{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3220065%"}]
["SINAPI 87244","SINAPI","87244","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2","195,08","200,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6008000%"},{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6820728%"}]
["SINAPI 87271","SINAPI","87271","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","66,48","69,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2560240%"},{"$f":"IF($B6659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5199540%"}]
["SINAPI 104612","SINAPI","104612","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","79,77","82,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6393175%"},{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5217181%"}]
["SINAPI 104617","SINAPI","104617","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","201,21","206,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2929448%"},{"$f":"IF($B6670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4460375%"}]
["SINAPI 101979","SINAPI","101979","CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","44,97","45,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5497440%"},{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0183887%"}]
["SINAPI 96113","SINAPI","96113","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS","M2","45,48","48,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3904426%"},{"$f":"IF($B6681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1551830%"}]
["SINAPI 96111","SINAPI","96111","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","76,55","79,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4509803%"},{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0904497%"}]
["SINAPI 96116","SINAPI","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","79,83","82,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7170780%"},{"$f":"IF($B6687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0024363%"}]
["SINAPI 91519","SINAPI","91519","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,71","8,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2146597%"},{"$f":"IF($B6692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9320844%"}]
["SINAPI 104413","SINAPI","104413","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","4,66","5,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2424243%"},{"$f":"IF($B6697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9825919%"}]
["SINAPI 104419","SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","10,29","11,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5596869%"},{"$f":"IF($B6703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2925765%"}]
["SINAPI 104424","SINAPI","104424","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","19,67","21,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2346939%"},{"$f":"IF($B6708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8026071%"}]
["SINAPI 87284","SINAPI","87284","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","487,90","502,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4760772%"},{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8451096%"}]
["SINAPI 87294","SINAPI","87294","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","553,68","570,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9927381%"},{"$f":"IF($B6719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4104204%"}]
["SINAPI 87301","SINAPI","87301","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","682,60","702,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1744927%"},{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5129299%"}]
["SINAPI 87310","SINAPI","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","490,33","508,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4327466%"},{"$f":"IF($B6730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1500659%"}]
["SINAPI 87317","SINAPI","87317","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","513,43","527,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0530252%"},{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2796208%"}]
["SINAPI 87325","SINAPI","87325","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.988,16","4.007,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0079561%"},{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4779701%"}]
["SINAPI 87331","SINAPI","87331","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","644,08","669,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6223119%"},{"$f":"IF($B6746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5114973%"}]
["SINAPI 87336","SINAPI","87336","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","546,25","559,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3675730%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4223746%"}]
["SINAPI 87337","SINAPI","87337","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","567,26","587,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0063469%"},{"$f":"IF($B6752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6884576%"}]
["SINAPI 87342","SINAPI","87342","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","780,17","814,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3781902%"},{"$f":"IF($B6757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4598124%"}]
["SINAPI 87347","SINAPI","87347","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","568,76","581,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1148956%"},{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0328703%"}]
["SINAPI 87353","SINAPI","87353","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","604,94","624,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1286248%"},{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6491826%"}]
["SINAPI 87358","SINAPI","87358","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.914,50","3.936,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5087853%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0539030%"}]
["SINAPI 87363","SINAPI","87363","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.960,24","3.984,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7849385%"},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3707631%"}]
["SINAPI 87369","SINAPI","87369","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","670,53","697,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7140236%"},{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6147867%"}]
["SINAPI 87374","SINAPI","87374","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","698,17","725,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7355869%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5620258%"}]
["SINAPI 87380","SINAPI","87380","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.123,66","4.149,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9353771%"},{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5441839%"}]
["SINAPI 87385","SINAPI","87385","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","2.061,34","2.083,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6012060%"},{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5888485%"}]
["SINAPI 87390","SINAPI","87390","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.853,59","4.863,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2875165%"},{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4927091%"}]
["SINAPI 87397","SINAPI","87397","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.425,51","3.439,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6069795%"},{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0163842%"}]
["SINAPI 87404","SINAPI","87404","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","5.039,22","5.065,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1876154%"},{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6845606%"}]
["SINAPI 88626","SINAPI","88626","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","597,26","613,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6178268%"},{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8014675%"}]
["SINAPI 88627","SINAPI","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","658,71","679,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9004068%"},{"$f":"IF($B6822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4026356%"}]
["SINAPI 88715","SINAPI","88715","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","554,29","571,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6600627%"},{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1382855%"}]
["SINAPI 100470","SINAPI","100470","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","556,38","569,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9423014%"},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9515619%"}]
["SINAPI 100477","SINAPI","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","878,87","908,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7227709%"},{"$f":"IF($B6838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2957548%"}]
["SINAPI 100483","SINAPI","100483","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","745,20","770,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6307454%"},{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1952001%"}]
["SINAPI 100489","SINAPI","100489","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","619,96","631,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8722271%"},{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5349889%"}]
["SINAPI 92121","SINAPI","92121","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3","29,57","32,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7005422%"},{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9480283%"}]
["SINAPI 100198","SINAPI","100198","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,26","0,29",null,"C",{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8181819%"},{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,0000000%"}]
["SINAPI 100203","SINAPI","100203","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,06","1,19",null,"C",{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7864078%"},{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7241380%"}]
["SINAPI 100208","SINAPI","100208","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","18,67","20,85",null,"C",{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3175966%"},{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2280365%"}]
["SINAPI 100214","SINAPI","100214","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","4,04","4,51",null,"C",{"$f":"IF($B6876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7500000%"},{"$f":"IF($B6876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6696429%"}]
["SINAPI 100219","SINAPI","100219","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","0,47","0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7142857%"},{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0000000%"}]
["SINAPI 100224","SINAPI","100224","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","3,11","3,28",null,"AS",{"$f":"IF($B6886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8993288%"},{"$f":"IF($B6886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2165605%"}]
["SINAPI 100225","SINAPI","100225","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","2,10","2,35",null,"C",{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9468600%"},{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8620690%"}]
["SINAPI 100230","SINAPI","100230","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100236","SINAPI","100236","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,67","2,98",null,"C",{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7272728%"},{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6756757%"}]
["SINAPI 100241","SINAPI","100241","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,41","7,16",null,"C",{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5274726%"},{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4558205%"}]
["SINAPI 100246","SINAPI","100246","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,56","2,86",null,"C",{"$f":"IF($B6908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1225297%"},{"$f":"IF($B6908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9717315%"}]
["SINAPI 100252","SINAPI","100252","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","18,95","21,18",null,"C",{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4101480%"},{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2957880%"}]
["SINAPI 100257","SINAPI","100257","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","5,13","5,73",null,"C",{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5490197%"},{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4385965%"}]
["SINAPI 100263","SINAPI","100263","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","2,08","2,32",null,"C",{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6829269%"},{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6521740%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100268"},"SINAPI","100268","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","80,46","89,88",null,"C",{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2954489%"},{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2003562%"}]
["SINAPI 100273","SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,14","3,51",null,"C",{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7564103%"},{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6446992%"}]
["SINAPI 100279","SINAPI","100279","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","0,74","0,83",null,"C",{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6478874%"},{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5000000%"}]
["SINAPI 100284","SINAPI","100284","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","11,14","11,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2391304%"},{"$f":"IF($B6946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6288659%"}]
["SINAPI 99803","SINAPI","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","2,00","2,23",null,"C",{"$f":"IF($B6951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8461539%"},{"$f":"IF($B6951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6055046%"}]
["SINAPI 99804","SINAPI","99804","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","5,21","5,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3733076%"},{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3944637%"}]
["SINAPI 99809","SINAPI","99809","LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","5,70","6,37",null,"C",{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7433629%"},{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6329114%"}]
["SINAPI 99815","SINAPI","99815","LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","9,05","9,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1219512%"},{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8636363%"}]
["SINAPI 99820","SINAPI","99820","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,04","2,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5000000%"},{"$f":"IF($B6968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2325582%"}]
["SINAPI 99825","SINAPI","99825","LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","3,68","3,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2677595%"},{"$f":"IF($B6973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8905853%"}]
["SINAPI 97017","SINAPI","97017","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","32,43","33,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9925765%"},{"$f":"IF($B6979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1038768%"}]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M","42,98","45,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6980428%"},{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2694926%"}]
["SINAPI 97046","SINAPI","97046","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES  . AF_03/2024","M2","0,25","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7391304%"},{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97064"},"SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M","27,51","31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6062820%"},{"$f":"IF($B6994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8488373%"}]
["SINAPI 104990","SINAPI","104990","GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024","M","10,53","11,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1031518%"},{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6753832%"}]
["SINAPI 105110","SINAPI","105110","ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024","M","207,46","234,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6017742%"},{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9334729%"}]
["SINAPI 97623","SINAPI","97623","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","165,90","185,51",null,"C",{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9723211%"},{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8291539%"}]
["SINAPI 97628","SINAPI","97628","DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","253,50","283,45",null,"C",{"$f":"IF($B7015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9658275%"},{"$f":"IF($B7015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8239820%"}]
["SINAPI 97629","SINAPI","97629","DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","99,72","112,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2398556%"},{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7696636%"}]
["SINAPI 97635","SINAPI","97635","REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","14,90","16,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3153639%"},{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1158022%"}]
["SINAPI 97641","SINAPI","97641","REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,78","3,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9077491%"},{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6315790%"}]
["SINAPI 97647","SINAPI","97647","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","3,37","3,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5454546%"},{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2972973%"}]
["SINAPI 97652","SINAPI","97652","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","179,42","200,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5210483%"},{"$f":"IF($B7037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3378177%"}]
["SINAPI 97658","SINAPI","97658","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","221,94","233,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6453983%"},{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9734042%"}]
["SINAPI 97663","SINAPI","97663","REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","12,19","13,67",null,"C",{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000000%"},{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6877762%"}]
["SINAPI 104790","SINAPI","104790","DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","122,38","131,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2547256%"},{"$f":"IF($B7053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9958949%"}]
["SINAPI 104796","SINAPI","104796","DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","14,55","15,89",null,"AS",{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8103209%"},{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4649682%"}]
["SINAPI 104801","SINAPI","104801","REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","13,23","14,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7911922%"},{"$f":"IF($B7064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5067751%"}]
["SINAPI 99061","SINAPI","99061","LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN","96,84","105,57",null,"CR",{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6831111%"},{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3492080%"}]
["SINAPI 105011","SINAPI","105011","EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","M","0,51","0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5744681%"},{"$f":"IF($B7075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4615385%"}]
["SINAPI 93592","SINAPI","93592","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,51","2,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5313807%"},{"$f":"IF($B7080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6776859%"}]
["SINAPI 93593","SINAPI","93593","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,92","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3170731%"},{"$f":"IF($B7081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4337349%"}]
["SINAPI 93598","SINAPI","93598","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,66","1,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0512820%"},{"$f":"IF($B7086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8050314%"}]
["SINAPI 95428","SINAPI","95428","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,65","1,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4935064%"},{"$f":"IF($B7091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6923076%"}]
["SINAPI 95878","SINAPI","95878","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,69","1,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3750000%"},{"$f":"IF($B7097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0429447%"}]
["SINAPI 97914","SINAPI","97914","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,01","3,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5416666%"},{"$f":"IF($B7102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5932203%"}]
["SINAPI 100941","SINAPI","100941","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","6,02","6,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2203389%"},{"$f":"IF($B7108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0912106%"}]
["SINAPI 100946","SINAPI","100946","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,44","2,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5879828%"},{"$f":"IF($B7113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0801687%"}]
["SINAPI 100951","SINAPI","100951","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,11","3,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0738255%"},{"$f":"IF($B7118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5412541%"}]
["SINAPI 100957","SINAPI","100957","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,89","3,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8404255%"},{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4882506%"}]
["SINAPI 100962","SINAPI","100962","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,89","2,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9422382%"},{"$f":"IF($B7129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2526690%"}]
["SINAPI 100965","SINAPI","100965","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,82","1,85",null,"AS",{"$f":"IF($B7135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2857142%"},{"$f":"IF($B7135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3446327%"}]
["SINAPI 102331","SINAPI","102331","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,57","0,58",null,"AS",{"$f":"IF($B7140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8823529%"},{"$f":"IF($B7140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6923076%"}]
["SINAPI 102568","SINAPI","102568","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T","282,61","295,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6701950%"},{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7705340%"}]
["SINAPI 100976","SINAPI","100976","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,17","9,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6904231%"},{"$f":"IF($B7146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2538293%"}]
["SINAPI 100981","SINAPI","100981","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,45","9,71",null,"AS",{"$f":"IF($B7151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9014084%"},{"$f":"IF($B7151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2631578%"}]
["SINAPI 100986","SINAPI","100986","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,21","9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2197802%"},{"$f":"IF($B7156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6756756%"}]
["SINAPI 100992","SINAPI","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,11","6,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8108108%"},{"$f":"IF($B7162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1464226%"}]
["SINAPI 100997","SINAPI","100997","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,31","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B7167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0771756%"},{"$f":"IF($B7167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4577352%"}]
["SINAPI 101003","SINAPI","101003","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,31","7,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7885952%"},{"$f":"IF($B7173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0534979%"}]
["SINAPI 101008","SINAPI","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","5,52","5,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9777365%"},{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1575091%"}]
["SINAPI 101015","SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","34,05","35,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8087367%"},{"$f":"IF($B7183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4085069%"}]
["SINAPI 101465","SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","26,64","27,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8459214%"},{"$f":"IF($B7189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4477720%"}]
["SINAPI 101470","SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,47","30,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8532423%"},{"$f":"IF($B7194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4653465%"}]
["SINAPI 101476","SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,03","16,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8201892%"},{"$f":"IF($B7200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4756097%"}]
["SINAPI 101482","SINAPI","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","35,85","37,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8298289%"},{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4480889%"}]
["SINAPI 101487","SINAPI","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","97,62","100,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8149440%"},{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4167162%"}]
["SINAPI 101488","SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","84,47","87,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8140500%"},{"$f":"IF($B7211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4132904%"}]
["SINAPI 101192","SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","65,97","68,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1458966%"},{"$f":"IF($B7216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2990409%"}]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","89,42","94,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0794219%"},{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4805954%"}]
["SINAPI 101205","SINAPI","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","43,90","46,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9840364%"},{"$f":"IF($B7227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6758488%"}]
["SINAPI 98510","SINAPI","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","75,96","79,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1811832%"},{"$f":"IF($B7232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1174832%"}]
["SINAPI 98522","SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","130,14","136,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3321543%"},{"$f":"IF($B7238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5898563%"}]
["SINAPI 98505","SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2","64,57","65,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0686715%"},{"$f":"IF($B7243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1366840%"}]
["SINAPI 105003","SINAPI","105003","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","1.148,95","1.232,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7611998%"},{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4947635%"}]
["SINAPI 103188","SINAPI","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","5.237,46","5.245,01",null,"AS",{"$f":"IF($B7254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8910927%"},{"$f":"IF($B7254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0337582%"}]
["SINAPI 103193","SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.946,57","1.954,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6124214%"},{"$f":"IF($B7259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0219625%"}]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.546,12","2.557,91",null,"AS",{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8615309%"},{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3089356%"}]
["SINAPI 103310","SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.283,37","1.287,77",null,"AS",{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1180596%"},{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4525298%"}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","125,58","135,65",null,"AS",{"$f":"IF($B7275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6650718%"},{"$f":"IF($B7275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4066584%"}]
["SINAPI 98527","SINAPI","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","208,41","225,14",null,"AS",{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6422570%"},{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3890396%"}]
["SINAPI 98532","SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN","30,08","31,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0184131%"},{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5175799%"}]
["SINAPI 88239","SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,65","24,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6258661%"},{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4341726%"}]
["SINAPI 88246","SINAPI","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","18,87","21,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3047165%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9877185%"}]
["SINAPI 88251","SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,73","24,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0786931%"},{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9358289%"}]
["SINAPI 88260","SINAPI","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,91","24,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2998631%"},{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1224490%"}]
["SINAPI 88266","SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,82","34,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0512655%"},{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2472749%"}]
["SINAPI 88273","SINAPI","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,18","26,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3666955%"},{"$f":"IF($B7313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0384616%"}]
["SINAPI 88281","SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,87","28,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2625654%"},{"$f":"IF($B7319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4399432%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","17,99","20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9933297%"},{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,4890511%"}]
["SINAPI 88295","SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,47","34,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,7062685%"},{"$f":"IF($B7329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5512266%"}]
["SINAPI 88301","SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,58","40,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,9027544%"},{"$f":"IF($B7335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,5193398%"}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,90","38,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2536874%"},{"$f":"IF($B7340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9368367%"}]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,72","27,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3349515%"},{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9341016%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,36","29,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5857360%"},{"$f":"IF($B7345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5324720%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,78","32,34",null,"C",{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3377346%"},{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9424861%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,41","25,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8955824%"},{"$f":"IF($B7356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6839379%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","101,17","117,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8946328%"},{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1824388%"}]
["SINAPI 90776","SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","56,06","64,67",null,"C",{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,1302177%"},{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,7785682%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.285,32","4.838,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,5410845%"},{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8803529%"}]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.493,94","3.993,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0272701%"},{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5240075%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.811,28","11.320,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,7582783%"},{"$f":"IF($B7383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4569949%"}]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95315","SINAPI","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95321","SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B7399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95328","SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95335","SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41","0,48",null,"C",{"$f":"IF($B7410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"C",{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95354","SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95359","SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,76","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95370"},"SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95376","SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95383","SINAPI","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95389","SINAPI","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95396","SINAPI","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,04","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95403","SINAPI","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,78","2,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95404","SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,97","2,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,80","18,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95418","SINAPI","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","258,48","300,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,48","43,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100295","SINAPI","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,57","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,55","25,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1019956%"},{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8712872%"}]
["SINAPI 100534","SINAPI","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.618,86","5.300,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9432198%"},{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,1081228%"}]
["SINAPI 101288","SINAPI","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,35","31,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101294","SINAPI","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,20","36,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101299","SINAPI","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,98","40,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101304","SINAPI","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,37","48,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101311","SINAPI","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,35","37,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101320","SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,28","46,81",null,"CR",{"$f":"IF($B7534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101326","SINAPI","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,01","13,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101328","SINAPI","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,48","21,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101333","SINAPI","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,60","55,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101340","SINAPI","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,83","37,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101345","SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","100,51","116,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101350","SINAPI","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,21","60,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101357","SINAPI","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","59,44","69,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101363","SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,35","37,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101370","SINAPI","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,97","37,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101376","SINAPI","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.656,38","4.107,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0219124%"},{"$f":"IF($B7583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6556464%"}]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.390,19","4.923,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8915196%"},{"$f":"IF($B7588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6128437%"}]
["SINAPI 101387","SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.889,59","4.341,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6599951%"},{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6127928%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.730,59","7.680,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,9739503%"},{"$f":"IF($B7599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,5853150%"}]
["SINAPI 101398","SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.787,84","4.260,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8540910%"},{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4211261%"}]
["SINAPI 101399","SINAPI","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.552,93","5.113,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8421501%"},{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4900037%"}]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.838,15","7.805,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1788423%"},{"$f":"IF($B7610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7681517%"}]
["SINAPI 101416","SINAPI","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.694,33","5.277,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5698194%"},{"$f":"IF($B7616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1598693%"}]
["SINAPI 101421","SINAPI","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.116,41","5.804,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8643522%"},{"$f":"IF($B7621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8957885%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.289,81","7.168,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,0611052%"},{"$f":"IF($B7626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7694992%"}]
["SINAPI 101433","SINAPI","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.106,23","9.279,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1844915%"},{"$f":"IF($B7632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5521222%"}]
["SINAPI 101438","SINAPI","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.222,01","9.414,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,3367924%"},{"$f":"IF($B7637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,6871634%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.417,28","4.955,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0455032%"},{"$f":"IF($B7643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7550638%"}]
["SINAPI 101451","SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.390,19","4.923,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8915196%"},{"$f":"IF($B7648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6128437%"}]
["SINAPI 101457","SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.947,03","9.094,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,9678283%"},{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3598839%"}]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,02","1,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,10","5,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,87","2,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,74","5,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,23","8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,88","1,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,14","1,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11929"},"SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,53","14,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","104,86","104,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","8,82","8,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,55","8,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","10,08","10,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","7,08","7,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,39","31,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,88","16,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","22,59","22,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","60,97","60,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","45,31","45,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,88","3,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,07","28,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7,60","7,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","47,99","47,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,36","11,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","158,41","158,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","71,94","71,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","18,17","18,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.826,89","3.826,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","12,40","12,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","60,00","60,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","15,68","18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","2.752,30","3.199,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,08","3,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","64,35","64,35",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37370"},"SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","1,40","1,40",null,"C "]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.271,00","2.271,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,46","12,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","93,07","93,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,01","3,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","709,98","709,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","462,89","462,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,87","0,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,14","32,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","93,34","93,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.352,94","1.352,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","299,92","299,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","414,85","414,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.507,50","2.507,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.845,10","3.845,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","318.204,48","318.204,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.301,40","6.301,40",null,"C "]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9.924,23","9.924,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7.539,32","7.539,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7.838,08","7.838,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11.583,17","11.583,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.976,72","2.976,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.951,46","1.951,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","83.369,76","83.369,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24.999,79","24.999,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","25,55","25,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","97,50","97,50",null,"C "]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","0,81","0,81",null,"C "]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","2,66","2,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","0,84","0,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","50,16","50,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","98,11","113,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","17.207,04","19.999,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,63","1,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,43","1,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","13,98","16,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.561,01","2.976,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","23,49","27,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.752,30","3.199,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.718,16","5.483,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","536,63","536,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","459,55","459,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","509,40","509,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","312,70","312,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","371,84","371,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.296,75","1.296,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","642,79","642,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,65","9,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","80,45","80,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","659,18","659,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","155,60","155,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,24","55,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","216,77","216,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4.799,50","4.799,50",null,"C "]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19.523,38","19.523,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,03","1,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,70","0,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,77","0,77",null,"C "]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,31","5,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,86","4,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,42","8,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,65","17,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,82","3,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","219,06","219,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,16","2,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","51,27","51,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","48,41","48,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","61,41","61,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.532,19","13.532,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","911,43","911,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8.615,55","8.615,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","58.507,37","58.507,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","49.007,10","49.007,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8.694,43","8.694,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","232.810,99","232.810,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,04","16,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,96","1,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,88","0,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","20,17","20,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","19,09","19,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","41,23","41,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","25,62","25,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,37","6,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","112,30","112,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 832"},"SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,95","2,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,24","13,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,12","27,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,18","7,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","47,84","47,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","96,99","96,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","149,13","149,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,16","1,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,76","3,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,60","5,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,38","6,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,37","11,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,35","19,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53,53","53,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","61,50","61,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","51,29","51,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","220,71","220,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","155,57","155,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","50,59","50,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","138,46","138,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","23,03","23,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","48,11","48,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","471,64","471,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,86","0,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","13,97","13,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","31,89","31,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","153,98","153,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,95","23,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","86,38","86,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,52","4,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","26,57","26,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","85,24","85,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","241,92","241,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,97","2,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","19,24","19,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","19,79","19,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,40","21,40",null,"C "]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","16,22","16,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5.205,84","5.205,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.936,48","1.936,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","675,79","675,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","448,91","448,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","674,53","674,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","153,65","153,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","263,94","263,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","323,58","323,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","409,29","409,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","73,38","73,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,50","3,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,87","135,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,69","33,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","325,44","325,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","64,21","64,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","441,36","441,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","455,15","455,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.854,11","1.854,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,78","21,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,95","0,95",null,"C "]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","2.780,93","3.232,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","176,34","176,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","99,34","99,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","23,51","23,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","579.491,89","579.491,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","785.427,03","785.427,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","26,04","26,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,11","3,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,68","4,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","39,19","39,19",null,"C "]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,70","17,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","46,11","46,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","109,95","109,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,22","2,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,57","13,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,50","8,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12,51","12,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","68,93","68,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","80,33","80,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","71,95","71,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","63,88","63,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.255,53","3.783,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22.800,00","22.800,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","44.005,59","44.005,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.178.302,66","1.178.302,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.429,13","1.429,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.153,95","3.153,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,99","9,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1318"},"SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","10,16","10,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","12,41","12,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","13,57","13,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","10,02","10,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","71,92","71,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","51,62","51,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","52,30","52,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","31,18","31,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","23,87","23,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ","109,67","109,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","138,39","138,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","48,57","48,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","42,75","42,75",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11976"},"SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,27","1,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,87","0,87",null,"C "]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,40","32,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,32","23,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7,83","7,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13.259,00","13.259,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.429,62","16.429,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","161,31","161,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","158.310,53","158.310,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","133.115,69","133.115,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","600,66","600,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","618,07","618,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","508,00","508,00",null,"C "]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","522,31","522,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","604,49","604,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","581,19","581,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","487,49","487,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,90","16,90",null,"C "]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","23,00","23,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","34,42","34,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","195,20","195,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","26,27","26,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","48,16","48,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,54","21,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","180,86","180,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,86","14,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,32","13,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,83","11,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,36","16,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","55,90","55,90",null,"C "]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,51","25,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,30","17,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","142,79","142,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","56,43","56,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,27","17,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","25,26","25,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","66,92","66,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","24,42","24,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","36,93","36,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","27,02","27,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","20,01","20,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","21,59","21,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.555,55","1.555,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","55,55","55,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","0,26","0,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.221,38","3.221,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","254,98","254,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","207,95","207,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","791,78","791,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","47,39","47,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,30","2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","3,13","3,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","35,01","35,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","783,17","783,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","59,79","59,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","39,14","39,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,75","10,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","93,04","93,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.378,17","1.378,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","30,85","30,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","83,76","83,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","327,86","327,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","35,83","35,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37432"},"SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","66,10","66,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,18","7,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,84","19,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","253,68","253,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","232,10","232,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","67,56","67,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,68","15,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,76","6,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","70,25","70,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,89","9,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","132,91","132,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,63","24,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1933"},"SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,31","5,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,45","14,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,27","28,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,69","6,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","107,19","107,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,72","21,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,95","3,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,47","7,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","47,58","47,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","55,49","55,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","268,52","268,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30,15","30,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40386"},"SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","194,43","194,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","133,12","133,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","61,36","61,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16,80","16,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,57","14,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","285,59","285,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","193,30","193,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","83,12","83,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","117,94","117,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","133,12","133,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","61,36","61,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","15,84","15,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,25","18,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,12","3,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,90","6,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,21","11,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24,02","24,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","39,77","39,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","55,43","55,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,91","18,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","44,40","44,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,26","14,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","803,58","803,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.103,83","1.103,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","10,19","10,19",null,"C "]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","66,23","66,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","90,57","90,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","157,37","157,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","113,42","113,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","121,14","121,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","150,51","150,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","150,58","150,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","448,36","448,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","80,38","80,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","347,11","347,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,82","15,82",null,"C "]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","678,61","678,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","112,90","112,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,91","18,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","35,07","35,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,22","18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","60,25","60,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","15,18","15,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","6,63","6,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","8,33","8,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,94","4,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","29,61","29,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","7,40","7,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","10,23","10,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","19,51","19,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","4.233,06","4.920,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,64","21,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,64","21,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","20,24","23,52",null,"C "]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KWH   ","0,87","0,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","99,96","116,12",null,"C "]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","20.337,33","23.638,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","1,20","1,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","236,16","236,16",null,"C "]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,24","1,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,79","1,79",null,"C "]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.473.437,50","3.473.437,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 36483","SINAPI-I",36483,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","860.625,00","860.625,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","810.000,00","810.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","208,86","208,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","254,07","254,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","105,01","105,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,26","0,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","246.246,87","246.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,75","2,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,08","7,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","38,15","38,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","172,75","172,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","21,40","21,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","252,08","252,08",null,"C "]
["SINAPI-I 10889","SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","709,98","709,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3074"},"SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","95,95","95,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 43612","SINAPI-I",43612,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","120,84","120,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 43613","SINAPI-I",43613,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","100,04","100,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11467","SINAPI-I",11467,"FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","25,55","25,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 3090","SINAPI-I",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","74,09","74,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38152","SINAPI-I",38152,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ","174,04","174,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,18","26,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 43577","SINAPI-I",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","90,89","90,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43472","SINAPI-I",43472,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","159,73","159,73",null,"C "]
["SINAPI-I 43462","SINAPI-I",43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43466","SINAPI-I",43466,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","1,97","1,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43480","SINAPI-I",43480,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","232,31","232,31",null,"C "]
["SINAPI-I 3121","SINAPI-I",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,54","6,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10,44","10,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3123","SINAPI-I",3123,"FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","2,50","2,50",null,"C "]
["SINAPI-I 39367","SINAPI-I",39367,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5.349,71","5.349,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 37394","SINAPI-I",37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","CENTO ","46,06","46,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 944","SINAPI-I",944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","3,79","3,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39701","SINAPI-I",39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","116,60","116,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 21127","SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,00","3,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 14154","SINAPI-I",14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","161,70","161,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 4312","SINAPI-I",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,13","3,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 3264","SINAPI-I",3264,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","27,86","27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 3270","SINAPI-I",3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","305,62","305,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3286","SINAPI-I",3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","92,64","92,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 36230","SINAPI-I",36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","34,40","34,40",null,"C "]
["SINAPI-I 14576","SINAPI-I",14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","6.280.528,56","6.280.528,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 38633","SINAPI-I",38633,"FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,57","22,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3297","SINAPI-I",3297,"FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,15","27,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 3294","SINAPI-I",3294,"FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,57","27,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 34383","SINAPI-I",34383,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1.345,16","1.345,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11599","SINAPI-I",11599,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","518,31","518,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34612","SINAPI-I",34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","747,46","747,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 40449","SINAPI-I",40449,"GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M3    ","290,53","290,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 4315","SINAPI-I",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,30","2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 4013","SINAPI-I",4013,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","8,22","8,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4018","SINAPI-I",4018,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","27,64","27,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 3315","SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","0,93","0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3318","SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","54.000,00","54.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 38055","SINAPI-I",38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,32","9,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38056","SINAPI-I",38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","51,42","51,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 36782","SINAPI-I",36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","SC25KG","160,40","160,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 44481","SINAPI-I",44481,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM  (SAE S390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","SC25KG","180,68","180,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 11731","SINAPI-I",11731,"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,30","9,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11245","SINAPI-I",11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","391,16","391,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 13533","SINAPI-I",13533,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","212.898,11","212.898,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 39588","SINAPI-I",39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","254.384,16","254.384,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 44494","SINAPI-I",44494,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR  DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","104.284,34","104.284,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 20017","SINAPI-I",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","12,73","12,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39830","SINAPI-I",39830,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","271,36","271,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 44490","SINAPI-I",44490,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW,  TRACAO 10 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.143.553,91","4.143.553,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3363","SINAPI-I",3363,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","140.654,27","140.654,27",null,"C "]
["SINAPI-I 11991","SINAPI-I",11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","117,03","117,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 4317","SINAPI-I",4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,28","3,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 10924","SINAPI-I",10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.161,95","3.161,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 37772","SINAPI-I",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","342.998,80","342.998,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12768","SINAPI-I",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.752,64","1.752,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","19,82","23,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40929","SINAPI-I",40929,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","5.886,61","6.842,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38065","SINAPI-I",38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","33,81","33,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 38077","SINAPI-I",38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","18,31","18,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12129","SINAPI-I",12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","14,92","14,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 38072","SINAPI-I",38072,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","25,11","25,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 3393","SINAPI-I",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","867,65","867,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 3437","SINAPI-I",3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","823,17","823,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 36896","SINAPI-I",36896,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","477,45","477,45",null,"C "]
["SINAPI-I 40659","SINAPI-I",40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","1.164,68","1.164,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.932,69","1.932,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3423","SINAPI-I",3423,"JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","1.289,64","1.289,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 44503","SINAPI-I",44503,"JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","15,63","18,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37966","SINAPI-I",37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14,86","14,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 21118","SINAPI-I",21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,49","3,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 37960","SINAPI-I",37960,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","64,84","64,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 3496","SINAPI-I",3496,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\" X 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,52","3,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 36349","SINAPI-I",36349,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38991","SINAPI-I",38991,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","128,12","128,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38435","SINAPI-I",38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,03","8,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 10836","SINAPI-I",10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,44","21,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3482","SINAPI-I",3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,69","5,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3527","SINAPI-I",3527,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,38","13,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 3524","SINAPI-I",3524,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,44","8,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3532","SINAPI-I",3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,51","19,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 3519","SINAPI-I",3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 3509","SINAPI-I",3509,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,34","7,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 3540","SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,23","5,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38914","SINAPI-I",38914,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,73","24,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 38941","SINAPI-I",38941,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","32,50","32,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39304","SINAPI-I",39304,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,29","21,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38919","SINAPI-I",38919,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,21","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 20150","SINAPI-I",20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,26","18,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20156"},"SINAPI-I",20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,78","17,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 3477","SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,49","28,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 12030","SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","JG    ","54,91","54,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3668","SINAPI-I",3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","44,23","44,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,39","19,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 20145","SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","141,20","141,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 3670","SINAPI-I",3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","25,37","25,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","642,87","642,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","511,37","511,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,36","1,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39357","SINAPI-I",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","111,64","111,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","751,83","751,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","876,34","876,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","791,02","791,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39493","SINAPI-I",39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.217,57","1.217,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.661,71","1.661,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","70,00","70,00",null,"C "]
["SINAPI-I 3741","SINAPI-I",3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","72,97","72,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","88,17","88,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","105,54","105,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38194","SINAPI-I",38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,95","4,95",null,"C "]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","172,58","172,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 10425","SINAPI-I",10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","93,90","93,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","59,91","59,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38382","SINAPI-I",38382,"LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,99","13,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.235,91","1.235,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 40271","SINAPI-I",40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UNXMES","19,13","19,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40294","SINAPI-I",40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","1,89","1,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 10778","SINAPI-I",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","1.250,00","1.250,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3348","SINAPI-I",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","26,83","26,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39833","SINAPI-I",39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","36,75","36,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 42408","SINAPI-I",42408,"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","2,74","2,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 38774","SINAPI-I",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,43","12,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 42246","SINAPI-I",42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","260,56","260,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38773","SINAPI-I",38773,"LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,84","6,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 3803","SINAPI-I",3803,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","64,54","64,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 39378","SINAPI-I",39378,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","79,47","79,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37980","SINAPI-I",37980,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","157,60","157,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,96","10,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 12730","SINAPI-I",12730,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","251,60","251,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3900","SINAPI-I",3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","48,84","48,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38021","SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,95","22,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 43838","SINAPI-I",43838,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,66","29,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3827","SINAPI-I",3827,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","24,91","24,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 37984","SINAPI-I",37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,69","20,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3848","SINAPI-I",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,88","11,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 3908","SINAPI-I",3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,59","5,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 3914","SINAPI-I",3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","89,17","89,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,09","2,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 3936","SINAPI-I",3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22,47","22,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 3920","SINAPI-I",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,54","18,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 3926","SINAPI-I",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,98","35,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3931","SINAPI-I",3931,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","96,16","96,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 40361","SINAPI-I",40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","100,98","100,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","27,57","27,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3907","SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3850","SINAPI-I",3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","12,81","12,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,96","11,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","318,96","318,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1902","SINAPI-I",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,13","3,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1891","SINAPI-I",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,44","1,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2638","SINAPI-I",2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,24","2,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,03","8,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 39860","SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","57,56","57,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 3903","SINAPI-I",3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,09","2,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","45,93","45,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38447","SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","81,74","81,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,39","12,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3845","SINAPI-I",3845,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,57","12,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","24,25","24,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,49","12,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,41","5,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16,21","16,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39314","SINAPI-I",39314,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","49,13","49,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39308","SINAPI-I",39308,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,33","12,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37428"},"SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","191,36","191,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","28,72","28,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 4115","SINAPI-I",4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","42,25","42,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 37457","SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,03","3,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 37454","SINAPI-I",37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,18","1,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 21031","SINAPI-I",21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","530,03","530,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","565,94","565,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 21034","SINAPI-I",21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","685,63","685,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 37523","SINAPI-I",37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","507.365,64","507.365,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 42528","SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","7,35","7,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4015","SINAPI-I",4015,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","79,87","79,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39323","SINAPI-I",39323,"MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","28,87","28,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 44507","SINAPI-I",44507,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","24,45","24,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44514","SINAPI-I",44514,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","21,78","21,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11479","SINAPI-I",11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","43,62","43,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11476","SINAPI-I",11476,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","57,11","57,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39813","SINAPI-I",39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16\", MANGUEIRA 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","39.372,23","39.372,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 41067","SINAPI-I",41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.251,18","3.778,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 11616","SINAPI-I",11616,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","25.657,24","25.657,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41898","SINAPI-I",41898,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","28.867,89","28.867,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38120","SINAPI-I",38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","164,04","164,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34546","SINAPI-I",34546,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 41382","SINAPI-I",41382,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","440,42","440,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 40925","SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.510,82","4.080,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38595","SINAPI-I",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,24","3,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38594"},"SINAPI-I",38594,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,70","5,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 34764","SINAPI-I",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,02","2,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41680","SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,40","14,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","45,27","45,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 4069","SINAPI-I",4069,"MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","87,20","101,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44477","SINAPI-I",44477,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","8,33","8,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 11697","SINAPI-I",11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","891,53","891,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41419","SINAPI-I",41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,14","8,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 41414","SINAPI-I",41414,"MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,61","25,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","564.845,39","564.845,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 36793","SINAPI-I",36793,"MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.405,40","1.405,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 37587","SINAPI-I",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","819,90","819,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","16,14","18,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40921","SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","5.625,80","6.538,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 4090","SINAPI-I",4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.125.000,00","1.125.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 39402","SINAPI-I",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.675,04","1.675,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 41038","SINAPI-I",41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.526,78","4.099,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","23,34","27,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 4102","SINAPI-I",4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","85,40","85,40",null,"C "]
["SINAPI-I 36799","SINAPI-I",36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","72,02","72,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38639","SINAPI-I",38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","160,68","160,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 42430","SINAPI-I",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6.434,22","6.434,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 4208","SINAPI-I",4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,63","49,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 4184","SINAPI-I",4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","286,91","286,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 4206","SINAPI-I",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,51","21,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 4197","SINAPI-I",4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","68,74","68,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 4202","SINAPI-I",4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","125,54","125,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40374","SINAPI-I",40374,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","322,53","322,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39609","SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","60.238,60","60.238,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38176","SINAPI-I",38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,62","14,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 4252","SINAPI-I",4252,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","28,97","33,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 4250","SINAPI-I",4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","19,00","22,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40978","SINAPI-I",40978,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","3.332,97","3.873,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 4253","SINAPI-I",4253,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","25,34","29,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 40979","SINAPI-I",40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.364,70","5.073,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 41026","SINAPI-I",41026,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","7.293,07","8.476,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 44500","SINAPI-I",44500,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","30,63","35,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2","SINAPI-I",2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","20,27","20,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 14221","SINAPI-I",14221,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","686.393,30","686.393,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39745","SINAPI-I",39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","130,82","130,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 38366","SINAPI-I",38366,"PAPEL KRAFT BETUMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","6,67","6,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 4273","SINAPI-I",4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","374,21","374,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 13246","SINAPI-I",13246,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 3/4\", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,47","0,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 11955","SINAPI-I",11955,"PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,69","4,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,18","0,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 39437","SINAPI-I",39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,24","0,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 39443","SINAPI-I",39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,25","0,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 442","SINAPI-I",442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,17","7,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 441","SINAPI-I",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,94","11,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 433","SINAPI-I",433,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21,34","21,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 11054","SINAPI-I",11054,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,05","0,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11058","SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","0,44","0,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 4306","SINAPI-I",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,59","2,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4318","SINAPI-I",4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,73","1,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 4336","SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,55","5,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 40552","SINAPI-I",40552,"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CENTO ","49,56","49,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 4396","SINAPI-I",4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","196,00","196,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 41066","SINAPI-I",41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","3.255,53","3.783,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,62","14,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","721,31","721,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","43,51","43,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 13186","SINAPI-I",13186,"PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M3    ","92,38","92,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 4710","SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","255,82","255,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 4825","SINAPI-I",4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","148,85","148,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43082"},"SINAPI-I",43082,"PERFIL \"I\" OU \"W\" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","14,34","14,34",null,"C "]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","12,32","12,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40664","SINAPI-I",40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","25,49","25,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","7,66","7,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39571","SINAPI-I",39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,58","5,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39428","SINAPI-I",39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","5,97","5,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39028","SINAPI-I",39028,"PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","10,19","10,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39328","SINAPI-I",39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,60","5,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 40789","SINAPI-I",40789,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12.288,12","12.288,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","98.197,99","98.197,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37586","SINAPI-I",37586,"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CENTO ","50,87","50,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 43606","SINAPI-I",43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,18","9,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 41082","SINAPI-I",41082,"PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","3.161,34","3.674,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4796"},"SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","212,83","212,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1287","SINAPI-I",1287,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","28,90","28,90",null,"C "]
["SINAPI-I 21108","SINAPI-I",21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","79,40","79,40",null,"C "]
["SINAPI-I 40650","SINAPI-I",40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","170,64","170,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","121,71","121,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","220,88","220,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39566","SINAPI-I",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","51,88","51,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39416","SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","31,62","31,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","31,52","31,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11063","SINAPI-I",11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","31,45","31,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 4812","SINAPI-I",4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","12,97","12,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 37557","SINAPI-I",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,72","8,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34723","SINAPI-I",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","924,00","924,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","164,49","164,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 4894","SINAPI-I",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","11,16","11,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4892","SINAPI-I",4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","53,85","53,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","20,63","23,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11615","SINAPI-I",11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","6,49","6,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 14439","SINAPI-I",14439,"PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","6,93","6,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4341","SINAPI-I",4341,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,07","1,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,70","2,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 4330","SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,15","0,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 4982","SINAPI-I",4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","434,41","434,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 4930","SINAPI-I",4930,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4\", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","546,00","546,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 4914","SINAPI-I",4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","717,15","717,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37518","SINAPI-I",37518,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24\" (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","588,31","588,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4969","SINAPI-I",4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","455,80","455,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 20322","SINAPI-I",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","315,17","315,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39502","SINAPI-I",39502,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","587,85","587,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 4944","SINAPI-I",4944,"PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 \", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.104,59","1.104,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4948","SINAPI-I",4948,"PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4\" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","522,70","522,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 5052","SINAPI-I",5052,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.725,00","1.725,00",null,"C "]
["SINAPI-I 12366","SINAPI-I",12366,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.223,87","1.223,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 41182","SINAPI-I",41182,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8.299,90","8.299,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41183","SINAPI-I",41183,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10.362,59","10.362,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 41188","SINAPI-I",41188,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","14.061,88","14.061,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 41193","SINAPI-I",41193,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16.421,99","16.421,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 41199","SINAPI-I",41199,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","822,31","822,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 41206","SINAPI-I",41206,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.910,13","3.910,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 41208","SINAPI-I",41208,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.146,05","1.146,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 41216","SINAPI-I",41216,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.002,84","4.002,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41222","SINAPI-I",41222,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11.321,29","11.321,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41197","SINAPI-I",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.406,64","1.406,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 41459","SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.143,47","3.143,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 4470","SINAPI-I",4470,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","72,88","72,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 40304","SINAPI-I",40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","18,00","18,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","16,15","16,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 5074","SINAPI-I",5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","16,34","16,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","14,87","14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 5062","SINAPI-I",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","14,78","14,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 44072","SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","120,93","120,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38392","SINAPI-I",38392,"PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","67,87","67,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 36146","SINAPI-I",36146,"PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","291,89","291,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,38","11,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38168","SINAPI-I",38168,"PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,53","151,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","776,97","776,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39763","SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.089,55","1.089,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39759","SINAPI-I",39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","810,89","810,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","439,20","439,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39794","SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","36,12","36,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39802","SINAPI-I",39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","176,63","176,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","42,10","42,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","115,10","115,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 11710","SINAPI-I",11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","133,53","133,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 11741","SINAPI-I",11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,92","10,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 14575","SINAPI-I",14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5.457.378,27","5.457.378,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 20047","SINAPI-I",20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","58,35","58,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 20327","SINAPI-I",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,60","14,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","79,68","79,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 6032","SINAPI-I",6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","34,83","34,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","141,85","141,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","113,23","113,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 6028","SINAPI-I",6028,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","157,71","157,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 6016","SINAPI-I",6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","41,69","41,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 6006","SINAPI-I",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","90,16","90,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","33,44","33,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","14.005,53","14.005,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 7353","SINAPI-I",7353,"RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","37,78","37,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34684","SINAPI-I",34684,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","280,27","280,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 34682","SINAPI-I",34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","133,95","133,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 10857","SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","17,53","17,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 4804","SINAPI-I",4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","24,01","24,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38179","SINAPI-I",38179,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","49,56","49,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 13600","SINAPI-I",13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","798.283,17","798.283,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 6067","SINAPI-I",6067,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","730.714,29","730.714,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 11577","SINAPI-I",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","12,35","12,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 42432","SINAPI-I",42432,"ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.424,64","2.424,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","36,02","36,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37526","SINAPI-I",37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,76","3,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 4509","SINAPI-I",4509,"SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,55","3,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4415"},"SINAPI-I",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","3,00","3,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38396","SINAPI-I",38396,"SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","828,01","828,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43142","SINAPI-I",43142,"SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","165,78","165,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","258.931,46","258.931,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 14618","SINAPI-I",14618,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.459,43","1.459,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41084","SINAPI-I",41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","2.558,15","2.973,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38638","SINAPI-I",38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","283,22","283,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44536","SINAPI-I",44536,"SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E  ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","3,07","3,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38061","SINAPI-I",38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","48,81","48,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","16,95","16,95",null,"C "]
["SINAPI-I 41087","SINAPI-I",41087,"SOLDADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.805,09","4.422,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 4828","SINAPI-I",4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","75,25","75,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,52","5,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21042","SINAPI-I",21042,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","33,30","33,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 14149","SINAPI-I",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CENTO ","206,49","206,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 7572","SINAPI-I",7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7,98","7,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 11033","SINAPI-I",11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,38","7,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 3993","SINAPI-I",3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","72,61","72,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 6182","SINAPI-I",6182,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","372,37","372,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 10740","SINAPI-I",10740,"TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8.196,33","8.196,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 43427","SINAPI-I",43427,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.864,15","1.864,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41617","SINAPI-I",41617,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","701,11","701,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 41618","SINAPI-I",41618,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.290,70","1.290,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 41623","SINAPI-I",41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","494,78","494,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39350","SINAPI-I",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,31","4,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2664","SINAPI-I",2664,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,32","16,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11241","SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","251,78","251,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 11316","SINAPI-I",11316,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","503,56","503,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 11688","SINAPI-I",11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","638,33","638,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","57.060,45","57.060,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 36790","SINAPI-I",36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","394,22","394,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11457","SINAPI-I",11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","49,00","49,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38011","SINAPI-I",38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,69","9,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.381,93","1.381,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 12737","SINAPI-I",12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","71,80","71,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","141,91","141,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,69","8,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","155,63","155,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,05","31,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 6319","SINAPI-I",6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","45,39","45,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 6317","SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","125,59","125,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 6306","SINAPI-I",6306,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","67,74","67,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 6310","SINAPI-I",6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","180,65","180,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39325","SINAPI-I",39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,61","7,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11493","SINAPI-I",11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","34,10","34,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 7108","SINAPI-I",7108,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9,06","9,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 37420","SINAPI-I",37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","56,27","56,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37445","SINAPI-I",37445,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","267,81","267,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37446","SINAPI-I",37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","291,95","291,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37442","SINAPI-I",37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","166,09","166,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38873","SINAPI-I",38873,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","30,68","30,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38019","SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,35","7,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 36362","SINAPI-I",36362,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,33","3,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38460","SINAPI-I",38460,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","84,49","84,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7098","SINAPI-I",7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,01","4,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 7122","SINAPI-I",7122,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,54","11,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40419","SINAPI-I",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","29,89","29,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 38910","SINAPI-I",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44,77","44,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7097","SINAPI-I",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,93","7,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7141","SINAPI-I",7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,66","9,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3593","SINAPI-I",3593,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","83,85","83,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 3588","SINAPI-I",3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","64,63","64,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3586","SINAPI-I",3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","26,14","26,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40392","SINAPI-I",40392,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","70,78","70,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39322","SINAPI-I",39322,"TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","18,89","18,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7048","SINAPI-I",7048,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19,00","19,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 20181","SINAPI-I",20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","122,45","122,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 41089","SINAPI-I",41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","4.943,30","5.745,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 37712","SINAPI-I",37712,"TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","59,38","59,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37411","SINAPI-I",37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","17,63","17,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7156","SINAPI-I",7156,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","27,21","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM ( JUTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","15,22","15,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 7162","SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","36,90","36,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 7164","SINAPI-I",7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","26,63","26,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36887","SINAPI-I",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","14,04","14,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 37525","SINAPI-I",37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,24","4,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 7184","SINAPI-I",7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","42,54","42,54",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34486"},"SINAPI-I",34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","392,12","392,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7186","SINAPI-I",7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","61,45","61,45",null,"C "]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","140,17","140,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 7224","SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","260,43","260,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 7229","SINAPI-I",7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","236,25","236,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 40740","SINAPI-I",40740,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","136,89","136,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39522","SINAPI-I",39522,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","134,09","134,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 12869","SINAPI-I",12869,"TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","18,32","21,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1576","SINAPI-I",1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3,16","3,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1579","SINAPI-I",1579,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,70","7,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1580","SINAPI-I",1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,48","9,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1547","SINAPI-I",1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","154,04","154,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11838","SINAPI-I",11838,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","43,26","43,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1588","SINAPI-I",1588,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","10,92","10,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1542","SINAPI-I",1542,"TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,26","26,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 4806","SINAPI-I",4806,"TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","18,16","18,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10617","SINAPI-I",10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,41","5,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38121","SINAPI-I",38121,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","16,27","16,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 7314","SINAPI-I",7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","L     ","56,88","56,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 7292","SINAPI-I",7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","38,93","38,93",null,"C "]
["SINAPI-I 43647","SINAPI-I",43647,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","28,94","28,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7342","SINAPI-I",7342,"TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","2,81","2,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 7525","SINAPI-I",7525,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","54,16","54,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38082","SINAPI-I",38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24,25","24,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38104","SINAPI-I",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","38,54","38,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38075","SINAPI-I",38075,"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","19,05","19,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7606","SINAPI-I",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","114,50","114,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11825","SINAPI-I",11825,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","120,45","120,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44045","SINAPI-I",44045,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","524,21","524,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 13417","SINAPI-I",13417,"TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","148,87","148,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11773","SINAPI-I",11773,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","197,95","197,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 13416","SINAPI-I",13416,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","133,57","133,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7613","SINAPI-I",7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","121.189,79","121.189,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 7620","SINAPI-I",7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","33.145,50","33.145,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 7612","SINAPI-I",7612,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","86.556,41","86.556,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 7622","SINAPI-I",7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.010.494,70","1.010.494,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 7624","SINAPI-I",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.310.000,00","1.310.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 7625","SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.301.987,64","1.301.987,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.290.985,04","4.290.985,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.929.826,23","1.929.826,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 36509","SINAPI-I",36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.057.614,61","1.057.614,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 13238","SINAPI-I",13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","325.009,32","325.009,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 36511","SINAPI-I",36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","376.598,10","376.598,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","110.915,87","110.915,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","179.866,85","179.866,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7640","SINAPI-I",7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","276.000,00","276.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36513","SINAPI-I",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","265.875,68","265.875,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 36514","SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","296.635,49","296.635,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,31","33,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36149"},"SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","201,74","201,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 42407","SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","6,21","6,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11581","SINAPI-I",11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","21,98","21,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","44,98","44,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","8,82","8,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","478,84","478,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39848","SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,65","1,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 20999","SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","11,13","11,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 21001","SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","20,77","20,77",null,"C "]
["SINAPI-I 21003","SINAPI-I",21003,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","34,13","34,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","72,43","72,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 21019","SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","25,18","25,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","39,80","39,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 21024","SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","85,28","85,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","68,10","68,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","62,49","62,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 13127","SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,37","30,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 13137","SINAPI-I",13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","40,31","40,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","46,63","46,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1.444,11","1.444,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 21147","SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","135,40","135,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,57","83,57",null,"C "]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.770,96","2.770,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.535,52","1.535,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","41,44","41,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","52,21","52,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 42576","SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","170,47","170,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 21151","SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","248,03","248,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","354,58","354,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 42577","SINAPI-I",42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","389,07","389,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","668,55","668,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7672","SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","437,97","437,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","878,60","878,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","508,15","508,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","554,34","554,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","659,44","659,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 21016","SINAPI-I",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","147,14","147,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","17,19","17,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 21009","SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","22,38","22,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 21010","SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","30,05","30,05",null,"C "]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","43,80","43,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 21012","SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,40","48,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","63,16","63,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","88,37","88,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","101,53","101,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7697","SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,45","48,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","41,70","41,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","17,62","17,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","33,07","33,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 7701","SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","86,70","86,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","69,86","69,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","22,28","22,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7694","SINAPI-I",7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","116,67","116,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","160,68","160,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","240,56","240,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","260,90","260,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 13356","SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,92","18,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","42,39","42,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","141,19","141,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","221,14","221,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","340,37","340,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","481,02","481,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41934","SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","560,21","560,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","83,14","83,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44812"},"SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","669,34","669,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2.480,53","2.480,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","447,90","447,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.610,23","1.610,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41786","SINAPI-I",41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3.428,24","3.428,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","176,40","176,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","276,36","276,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41782","SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","989,98","989,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","42,11","42,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44260","SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","398,60","398,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","11,72","11,72",null,"C "]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,72","18,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","32,25","32,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","56,38","56,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","82,52","82,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","133,44","133,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38031","SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","209,44","209,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","70,56","70,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39734","SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,70","83,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","95,52","95,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","12,85","12,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39738","SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,64","4,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","66,06","66,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","114,31","114,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39854","SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","115,93","115,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","63,43","63,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,69","11,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39853","SINAPI-I",39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,35","15,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39742","SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","50,99","50,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","176,28","176,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","146,52","146,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39747","SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","47,13","47,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","97,01","97,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","324,48","324,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","76,26","76,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","478,05","478,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","724,84","724,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 12742","SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","573,95","573,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","30,44","30,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","52,36","52,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","66,46","66,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","96,51","96,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 12746","SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","130,32","130,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 12747","SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","189,00","189,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","266,26","266,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","389,23","389,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","40,10","40,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","19,22","19,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39661","SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,11","13,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","60,33","60,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","29,57","29,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,64","23,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","49,88","49,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","250,83","250,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","230,00","230,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","448,40","448,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","628,15","628,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","669,70","669,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","970,25","970,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7759","SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","2.688,56","2.688,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 40334","SINAPI-I",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","105,33","105,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","118,86","118,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","313,49","313,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","382,68","382,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7756"},"SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","439,70","439,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","492,85","492,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","680,33","680,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7766","SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","722,85","722,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.037,89","1.037,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","3.015,12","3.015,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","119,83","119,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 7761","SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","125,63","125,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","152,68","152,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","199,55","199,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","305,37","305,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7763","SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","372,05","372,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7764","SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","444,53","444,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","628,15","628,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12573","SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","826,26","826,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","999,05","999,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12575","SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.517,22","1.517,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12576","SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","183,61","183,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","247,39","247,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 12578","SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","299,57","299,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","516,05","516,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","537,69","537,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","575,96","575,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 7720","SINAPI-I",7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","900,67","900,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40335","SINAPI-I",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","188,44","188,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","193,27","193,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","357,56","357,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","438,73","438,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7744","SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","573,06","573,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","585,72","585,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7754","SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","888,10","888,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.150,00","1.150,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","228,06","228,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","475,46","475,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 7743","SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","503,48","503,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 7733","SINAPI-I",7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","657,14","657,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","719,95","719,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 7734","SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.019,53","1.019,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","142,05","142,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","34,48","34,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","48,28","48,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","67,40","67,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","97,97","97,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 37453","SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","112,82","112,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 7778","SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","42,32","42,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 7796","SINAPI-I",7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","58,00","58,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7781","SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","68,54","68,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","102,00","102,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7791","SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","122,11","122,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","43,27","43,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","68,18","68,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","75,24","75,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","106,71","106,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","126,03","126,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","109,72","109,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 13168","SINAPI-I",13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","133,24","133,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 13173","SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","180,27","180,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","36,05","36,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","47,02","47,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,31","18,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,12","15,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,64","5,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,46","5,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39710","SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3,84","3,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39709"},"SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,33","5,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,99","5,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,10","2,10",null,"C "]
["SINAPI-I 39713","SINAPI-I",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,66","1,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39714","SINAPI-I",39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,80","3,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,71","2,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39716","SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,05","2,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,50","3,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4,72","4,72",null,"C "]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","9,32","9,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4.638,18","4.638,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 44526","SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","113,67","113,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 44545","SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","244,00","244,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 44525","SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4.206,80","4.206,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 44547","SINAPI-I",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","380,37","380,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 44519","SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","932,02","932,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.501,14","1.501,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","24,21","24,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2.635,45","2.635,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44523","SINAPI-I",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3.919,65","3.919,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.965,60","1.965,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","54,16","54,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.564,46","2.564,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 9877","SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","130,60","130,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9878","SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","160,78","160,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 41986","SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2.613,63","2.613,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43422","SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.205,36","3.205,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.715,27","3.715,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.907,35","4.907,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","869,81","869,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.211,41","1.211,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 41699","SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.724,99","1.724,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38053","SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","26,15","26,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","44,95","44,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 38052","SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","12,66","12,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,89","7,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,49","7,49",null,"C "]
["SINAPI-I 38825","SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,68","9,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","13,77","13,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","14,43","14,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38829","SINAPI-I",38829,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","23,63","23,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38830","SINAPI-I",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","32,72","32,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,63","45,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,95","8,95",null,"C "]
["SINAPI-I 36278","SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","12,14","12,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","118,73","118,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 38971","SINAPI-I",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,96","9,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,43","13,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,20","22,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38974","SINAPI-I",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","36,05","36,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","46,23","46,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38976","SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","79,47","79,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,26","18,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","239,89","239,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,84","9,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","13,60","13,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38980","SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","18,21","18,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","26,27","26,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","41,51","41,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","73,04","73,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","100,41","100,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38985","SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","172,63","172,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38032","SINAPI-I",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","62,19","62,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38033"},"SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","105,72","105,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","165,62","165,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38035","SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","243,64","243,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","328,22","328,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","433,53","433,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","147,75","147,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9853","SINAPI-I",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","262,74","262,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","115,12","115,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62","199,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","35,68","35,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","96,03","96,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","162,74","162,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9826","SINAPI-I",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","247,75","247,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","351,81","351,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 36374","SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","42,77","42,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","12,67","12,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","26,31","26,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","51,30","51,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 36375","SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","15,63","15,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 36376","SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","30,70","30,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","64,15","64,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","19,22","19,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 36379","SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","38,75","38,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","10,65","10,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,74","15,74",null,"C "]
["SINAPI-I 20065","SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","41,14","41,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","6,87","6,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","11,36","11,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","14,90","14,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,62","61,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","32,82","32,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,78","25,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,31","8,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 9866","SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","22,24","22,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 9863","SINAPI-I",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","64,35","64,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","46,97","46,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","29,64","29,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","62,61","62,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,61","9,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 20068","SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","13,54","13,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","24,55","24,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 9870","SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","95,96","95,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 9867","SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,85","3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","4,35","4,35",null,"C "]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,39","9,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 9874","SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","14,74","14,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","16,17","16,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 9873","SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","26,60","26,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","44,08","44,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,32","61,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 7667","SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","2.466,77","2.466,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7660","SINAPI-I",7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.144,54","3.144,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.180,48","3.180,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12426","SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","41,89","41,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","57,56","57,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","238,90","238,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 12428","SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","153,34","153,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","51,36","51,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","386,30","386,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","657,42","657,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","135,21","135,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12434","SINAPI-I",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44,06","44,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","86,07","86,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12435","SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","266,39","266,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12437"},"SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","215,14","215,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,05","69,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","389,34","389,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","491,82","491,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 36357","SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","132,48","132,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12424","SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","88,62","88,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","85,66","85,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9884","SINAPI-I",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","63,89","63,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 9888","SINAPI-I",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","51,33","51,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,40","22,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","30,68","30,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","155,45","155,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","93,95","93,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,66","29,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9890","SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","240,83","240,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","338,08","338,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 36316","SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,59","21,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,86","13,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,69","6,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37423","SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,53","16,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,06","7,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 9901","SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","34,16","34,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,79","19,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 9899","SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,87","8,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","398,96","398,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,94","6,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14,09","14,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 9894","SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,11","27,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","28,94","28,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 9910","SINAPI-I",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","75,31","75,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","153,37","153,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","181,08","181,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 20973","SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","108,92","108,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","155,83","155,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","16,19","16,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,55","21,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37992","SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,43","33,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","50,73","50,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","120,80","120,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","157,45","157,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 37996","SINAPI-I",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","239,76","239,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 13883","SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","172.381,70","172.381,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 38604","SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","214.699,12","214.699,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.176.326,08","4.176.326,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.996.119,18","10.996.119,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13894","SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","399.604,75","399.604,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","537.335,18","537.335,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","658.491,12","658.491,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","712.400,00","712.400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65","665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 9912","SINAPI-I",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.400.000,00","3.400.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 9921","SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.753.880,82","1.753.880,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","301,28","301,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 10228","SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","350,00","350,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","283,54","283,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,13","84,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","165,83","165,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","137,61","137,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","59,25","59,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","92,33","92,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","255,70","255,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11749","SINAPI-I",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","68,39","68,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10236"},"SINAPI-I",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","134,14","134,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","125,70","125,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","79,18","79,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","363,10","363,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","203,18","203,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 10229","SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71,61","71,61",null,"C "]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","497,78","497,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","876,04","876,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","260,26","260,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","232,88","232,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10404","SINAPI-I",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","94,44","94,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10410","SINAPI-I",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","155,56","155,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 10405","SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","521,43","521,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","364,63","364,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","114,46","114,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","720,20","720,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.117,04","1.117,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10416","SINAPI-I",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","138,55","138,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","120,27","120,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 21092","SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","68,76","68,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","80,16","80,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","323,50","323,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","201,88","201,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10413","SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","73,37","73,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","441,76","441,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","766,70","766,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38643","SINAPI-I",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","66,85","66,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","91,33","91,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 6158","SINAPI-I",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,19","8,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,64","5,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,03","7,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,02","10,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","23,07","23,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43595","SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,92","19,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,02","23,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","57,29","57,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","73,68","73,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","91,56","91,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38088","SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","96,27","96,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38110","SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,22","35,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","61,37","61,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","39,39","39,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","63,43","63,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 13726","SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73.010,20","73.010,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38400","SINAPI-I",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22,41","22,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,35","1,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39996","SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3,92","3,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","45,74","45,74",null,"C "]
["SINAPI-I 10481","SINAPI-I",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","40,68","40,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 10475","SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","39,36","39,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","8,52","8,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 4031","SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","40,06","40,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.336,16","1.336,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.452,34","1.452,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 39401","SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.629,18","1.629,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 11652","SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.505,00","3.505,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3.144,29","3.144,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.830,12","3.830,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.380.334,51","4.380.334,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 44470","SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.844.069,99","1.844.069,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.857.432,94","1.857.432,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.250.300,00","2.250.300,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13606","SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.993.733,62","1.993.733,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","16,29","18,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41073"},"SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","2.858,53","3.322,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","478,75","478,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 10496","SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","416,66","416,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.083,33","1.083,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.266,66","1.266,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","373,33","373,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","116,66","116,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","165,81","165,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34387","SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","269,16","269,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","133,33","133,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","200,00","200,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 21107","SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","143,93","143,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 34386","SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","250,00","250,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10490","SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","87,50","87,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","100,00","100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","116,66","116,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10491","SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","141,66","141,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","206,66","206,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","83,33","83,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34384","SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","250,00","250,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11185","SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","258,33","258,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10507","SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","298,16","298,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","175,94","175,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","229,67","229,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","322,50","322,50",null,"C "]
["SINAPI-I 10502","SINAPI-I",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","375,78","375,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","212,31","212,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","286,83","286,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 4500","SINAPI-I",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,48","13,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","18,52","18,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20213","SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","15,36","15,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","20,34","20,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40270","SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","121,53","121,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","16,81","16,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","21,00","21,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 35272","SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","30,36","30,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","32,50","32,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34345","SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","16,30","18,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","2.863,44","3.328,20",null,"CR"]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":81,"n_cols":14,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[79,8,79,9],[80,8,80,9],[79,4,79,7],[80,4,80,7],[78,1,78,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":732.7600000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":743.69},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP02"},"COMPOSIÇÃO","CP02","CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. ","M³",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":732.7600000000001},743.69,null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":732.7600000000001},743.69,{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COMPOSIÇÃO ","CP03",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"T"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":433.29},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":435.02},2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":180.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":181.25999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5835",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"CHP"},21.59,21.86,5.5199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":391.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":396.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":534},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5837",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"CHI"},17.760000000000002,18.32,0.1129,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":157.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":162.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":678},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88314",{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"H"},1.1299999999999999,1.27,5.5199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":20.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":23.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7347},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91386",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"CHP"},21.8,22.06,7.9899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":272.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":276.14999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":611},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95631",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"CHP"},21.08,21.44,8.8300000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":238.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":242.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":649},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95632",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"CHI"},10.02,10.47,0.1113,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":90.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":94.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":793},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96155",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"CHI"},3.32,3.59,5.6899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":58.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":63.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":803},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96157",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"CHP"},6.08,6.28,4.1599999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":146.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":151.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":659},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96463",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"CHP"},66.709999999999994,67.91,0.29470000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":226.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":230.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":662},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96464",{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":"CHI"},129.97999999999999,135.47,1.3452999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":96.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":100.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":807},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K23,-1,0),$K$1:$K23,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO  CP03"},"COMPOSIÇÃO ","CP03","USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",{"$f":"IF($L24>0,SUM(OFFSET(F24,1,0,$L24),0))","v":180.54},181.25999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F24),0,F24)","v":180.54},181.25999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K24,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K24+1,K:K,0))-ROW(L24)-2","v":13},{"$f":"IF(AND(OR(I24<>0,J24<>0),N24=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H25*ROUND(I25,2),2)","v":31.66},{"$f":"TRUNC($H25*ROUND(J25,2),2)","v":31.66},0.32479999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":97.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":97.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7963},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1106",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"KG    "},53.39,53.39,56.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8576},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4720",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"M3    "},19.64,19.64,0.19980000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":98.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":98.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10877},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M3    "},5.32,5.32,6.25E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":85.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":85.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10878},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5940",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"CHP"},1,1.02,4.7999999999999996E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":208.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":213.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":552},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5942",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"CHI"},1.58,1.67,1.7899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":88.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":93.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":696},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","7030",{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"CHP"},12.22,12.22,4.5499999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":268.66000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":268.66000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":557},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"H"},0.94,1.05,4.5499999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":23.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7349},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90776",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"H"},1.27,1.46,2.2700000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":56.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":64.67},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7366},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93433",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"CHP"},47.75,48.04,1.7600000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":2713.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":2729.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":636},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96464",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"CHI"},0.49,0.51,5.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":96.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":100.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":807},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95872",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"CHP"},5.21,5.21,1.7600000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":296.20999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":296.20999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":654},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95873",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"CHI"},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,5.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":13.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":13.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":798},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K38,-1,0),$K$1:$K38,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP06"},"COMPOSIÇÃO","CP06","EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C","M²",{"$f":"IF($L39>0,SUM(OFFSET(F39,1,0,$L39),0))","v":1.8},1.8,null,{"$f":"IF(ISERROR(F39),0,F39)","v":1.8},1.8,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K39,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K39+1,K:K,0))-ROW(L39)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I39<>0,J39<>0),N39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","COT-01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"KG"},{"$f":"TRUNC($H40*ROUND(I40,2),2)","v":1.8},1.8,0.45,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":4.0199999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":4.0199999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K41,-1,0),$K$1:$K41,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP01"},"COMPOSIÇÃO","CP01","EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)","M2",{"$f":"IF($L42>0,SUM(OFFSET(F42,1,0,$L42),0))","v":1.01},1.08,null,{"$f":"IF(ISERROR(F42),0,F42)","v":1.01},1.08,{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K42,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K42+1,K:K,0))-ROW(L42)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I42<>0,J42<>0),N42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","5839",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H43*ROUND(I43,2),2)","v":0.02},{"$f":"TRUNC($H43*ROUND(J43,2),2)","v":0.02},2E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":10.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":10.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":535},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5841",{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"CHI"},0.02,0.02,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":5.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":5.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":679},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","83362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"CHP"},0.1,0.11,4.0000000000000002E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":274.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":278.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":565},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"H"},0.11,0.12,5.4999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":23.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7349},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89035",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,1.6999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":136.97999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":141.86000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":579},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89036",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"CHI"},0.2,0.22,3.8E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":53.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":58.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":722},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91486",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"CHI"},0.33,0.35,5.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":66.400000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":69.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":755},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K50,-1,0),$K$1:$K50,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP07"},"COMPOSIÇÃO","CP07","CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M³",{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(F51,1,0,$L51),0))","v":657.8},669.82999999999993,null,{"$f":"IF(ISERROR(F51),0,F51)","v":657.8},669.82999999999993,{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K51,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K51+1,K:K,0))-ROW(L51)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I51<>0,J51<>0),N51=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COMPOSIÇÃO ","CP03",{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"T"},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(I52,2),2)","v":433.29},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(J52,2),2)","v":435.02},2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":180.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":181.25999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5835",{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"CHP"},30.23,30.62,7.7299999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":391.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":396.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":534},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5837",{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"CHI"},24.87,25.66,0.15809999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":157.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":162.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":678},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91386",{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"CHP"},21.09,21.34,7.7299999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":272.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":276.14999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":611},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95631",{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"CHP"},26.69,27.15,0.1118,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":238.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":242.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":649},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95632",{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"CHI"},11.13,11.63,0.1236,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":90.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":94.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":793},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96155",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"CHI"},10.42,11.29,0.17849999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":58.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":63.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":803},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96157",{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":"CHP"},8.31,8.59,5.6899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":146.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":151.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":659},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96463",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"CHP"},13.12,13.36,5.8000000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":226.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":230.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":662},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96464",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"CHI"},39.86,41.54,0.41260000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":96.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":100.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":807},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88314",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"H"},38.79,43.63,1.8834,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":20.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":23.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7347},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K63,-1,0),$K$1:$K63,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP08"},"COMPOSIÇÃO","CP08","CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70","M³",{"$f":"IF($L64>0,SUM(OFFSET(F64,1,0,$L64),0))","v":771.53},771.53,null,{"$f":"IF(ISERROR(F64),0,F64)","v":771.53},771.53,{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K64,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K64+1,K:K,0))-ROW(L64)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I64<>0,J64<>0),N64=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","COT-02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"T"},{"$f":"TRUNC($H65*ROUND(I65,2),2)","v":771.53},{"$f":"TRUNC($H65*ROUND(J65,2),2)","v":771.53},0.16153999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":4776.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":4776.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":16},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K66,-1,0),$K$1:$K66,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP09"},"COMPOSIÇÃO","CP09","EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO  COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM 30)","M³",{"$f":"IF($L67>0,SUM(OFFSET(F67,1,0,$L67),0))","v":2.2599999999999998},2.4500000000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F67),0,F67)","v":2.2599999999999998},2.4500000000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K67,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K67+1,K:K,0))-ROW(L67)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I67<>0,J67<>0),N67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","5839",{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H68*ROUND(I68,2),2)","v":0.02},{"$f":"TRUNC($H68*ROUND(J68,2),2)","v":0.02},2E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":10.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":10.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":535},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5841",{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"CHI"},0.02,0.02,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":5.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":5.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":679},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","83362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"CHP"},0.27,0.27,1E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":274.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":278.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":565},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"H"},1.19,1.33,5.8000000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":23.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7349},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89035",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.24,1.6999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":136.97999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":141.86000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":579},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89036",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"CHI"},0.21,0.23,4.1000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":53.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":58.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":722},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91486",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"CHI"},0.32,0.34,4.8999999999999998E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":66.400000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":69.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":755},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K75,-1,0),$K$1:$K75,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO CP11"},"COMPOSIÇÃO","CP11","ASFÁLTO DILUIDO - CM 30","M2",{"$f":"IF($L76>0,SUM(OFFSET(F76,1,0,$L76),0))","v":7.27},7.27,null,{"$f":"IF(ISERROR(F76),0,F76)","v":7.27},7.27,{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K76,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K76+1,K:K,0))-ROW(L76)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I76<>0,J76<>0),N76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","COT-03",{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"T"},{"$f":"TRUNC($H77*ROUND(I77,2),2)","v":7.27},{"$f":"TRUNC($H77*ROUND(J77,2),2)","v":7.27},1.1999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":6065.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":6065.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K78,-1,0),$K$1:$K78,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":45,"n_cols":13,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[29,3,29,8],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[43,1,43,2],[15,3,15,8],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[44,6,44,8],[44,4,44,5],[41,3,41,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[34,3,34,4],[35,3,35,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[32,5,32,6],[32,7,32,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.0199999999999996},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.0199999999999996},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,"Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis",null,null,null,"https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C24:I24)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H27=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F27),M27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO COT-01"},"COTAÇÃO","COT-01","EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)","KG",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F28,1,0,ROW(C30)-ROW(C28)-1)),AVERAGE(OFFSET(F28,1,0,ROW(C30)-ROW(C28)-1)))*IF(H27=\"\",1,VLOOKUP(H27,INDICES,8))","v":4.0199999999999996},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":1},{"$f":"ROW(C30)-ROW(C28)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F27),M27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F27),M27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C29<>\"\",VLOOKUP(C29,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis"},null,4.0199999999999996,null,"AGOSTO/2024",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J29),$J$1:$J29,0)-1,0)),ISNUMBER(F29),INDEX($M$1:$M29,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M29))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","ANP-ESTADUAL",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F27),M27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F27),M27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H33=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F33),M33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO COT-02"},"COTAÇÃO","COT-02","CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)","T",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F34,1,0,ROW(C36)-ROW(C34)-1)),AVERAGE(OFFSET(F34,1,0,ROW(C36)-ROW(C34)-1)))*IF(H33=\"\",1,VLOOKUP(H33,INDICES,8))","v":4776.13},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"ROW(C36)-ROW(C34)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F33),M33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F33),M33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C35<>\"\",VLOOKUP(C35,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis"},null,4776.13,null,"AGOSTO/2024",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J35),$J$1:$J35,0)-1,0)),ISNUMBER(F35),INDEX($M$1:$M35,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M35))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","ANP-ESTADUAL",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F33),M33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F33),M33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H39=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO COT-03"},"COTAÇÃO","COT-03","CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS + PIS/CONFIS)","T",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F40,1,0,ROW(C42)-ROW(C40)-1)),AVERAGE(OFFSET(F40,1,0,ROW(C42)-ROW(C40)-1)))*IF(H39=\"\",1,VLOOKUP(H39,INDICES,8))","v":6065.94},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"ROW(C42)-ROW(C40)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C41<>\"\",VLOOKUP(C41,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis"},null,6065.94,null,"AGOSTO/2024",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J41),$J$1:$J41,0)-1,0)),ISNUMBER(F41),INDEX($M$1:$M41,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M41))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","ANP-ESTADUAL",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA)   69,79%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","08/2024","11/09/2024","12/09/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","11/09/2024","12/09/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 112,88  MENSALISTA  69,79",null,"PORTO ALEGRE","","08/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 83,25%(HORA)   46,08%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","08/2024","11/09/2024","12/09/2024"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  83,25  MENSALISTA  46,08",null,"PORTO ALEGRE","","08/2024","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","11/09/2024","12/09/2024"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI","96400","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","135,50","136,64",null,"AS"]